«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	666 819.92	руб.	Смета на сумму:	666 819.92	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	г. Челябинск, ул. Ильменская, 2	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01	
(Локальный сметный расчет)	
	
	базисная цена		текущая цена		
Сметная стоимость:	124640.4	руб.	666 819.92	руб.	
монтажных работ:	7679	руб.	27346.23	руб.	
Hормативная трудоемкость:	811.34002	чел.ч	811.34002	чел.ч	
Сметная заработная плата:	9228	руб.	131978.38	руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2020-I квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".	
Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 1 квартал 2020 г. (МТРиЭ)	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	
	Раздел 1.  Газопровод низкого давления	
	
1.	Е01-02-055-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3, 100 м3 грунта	1.17	2 946.80	2 946.80		3 448	3 448		49 309.42	49 309.42		

2.	Е01-01-009-24 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта	0.128	6 394.65		6 394.65	819		819	5 490.56		5 490.56	
					1 047.71			134			1 917.78	
	
3.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного Н=0.1 м, засыпка на всю глубину, засыпка на Н=0.2 м, 10 м3 основания	8.05	1 431.41	105.37	39.04	11 523	848	314	46 160.60	12 134.22	1 521.45	
				1 287.00	4.26		10 360	34		32 504.93	489.94	
	Объем: 67+13.5											
	
4.	Т01-01-01-039 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной), 1 т груза	144.9	4.98		4.23	722		612	5 452.77		3 882.74	
					0.47			69			981.27	
	Объем: 80.5*1800/1000											
	
5.	Т03-01-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км, 1 т груза	144.9	15.57		15.57	2 256		2 256	13 787.24		13 787.24	
												
	Объем: 80.5*1800/1000											
	
6.	Е01-01-033-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3, 1000 м3 грунта	0.1645	739.81		739.81	122		122	1 092.41		1 092.41	
					145.25			24			341.68	
	
7.	Е01-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 уплотненного грунта	1.645	399.93	161.27	238.66	658	265	393	6 583.44	3 794.98	2 788.46	
					44.14			73			1 038.36	
	
8.	Е27-03-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций	0.174	5 022.61	1 889.70	3 132.91	874	329	545	8 503.06	4 699.35	3 803.71	
					561.32			98			1 396.70	
	Объем: 145*0.12											
	
9.	Е27-03-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций	0.841	601.35	130.35	471.00	506	110	396	4 421.74	1 567.64	2 854.10	
					60.83			51			731.54	
	Объем: 145*(0.08+0.15+0.20+0.15)											
	
10.	Е27-04-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.145	31 936.20	385.21	5 678.70	4 631	56	823	23 669.67	799.05	5 443.84	
				25 872.30	793.83		3 751	115		17 426.77	1 646.02	
	
11.	Е27-04-005-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03, 1000 м2 основания	0.005075	1 855.10		267.50	9		1	45.50		8.47	
				1 587.60	36.44		8			37.04	2.64	
	Объем: 145*35/1000											
	
12.	Е27-06-024-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 5 см, 1000 м2 покрытия и основания	0.145	34 167.00	667.51	2 443.85	4 954	97	354	24 682.33	1 383.92	2 220.92	
				31 055.64	325.02		4 503	47		21 077.49	673.92	
	
13.	Е27-06-024-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценкам 27-06-024-01, 27-06-024-02, 1000 м2 покрытия и основания	0.000435	4 830.72	3.33	106.29	2			9.81	0.02	0.28	
				4 721.10	16.03		2			9.51	0.10	
	Объем: 145*3/1000											
	
14.	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.145	3 218.43	465.73	2 507.40	467	68	364	3 576.37	965.48	2 359.25	
				245.30	317.70		36	46		251.64	658.75	
	
15.	Е27-06-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия	0.00232	8.92	1.09	3.59				0.11	0.04	0.03	
				4.24						0.05		
	Объем: 145*16/1000											
	
16.	С410-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т	42.079	511.00			21 502			100 416.48			
				511.00			21 502			100 416.48		
	Объем: 14.007+28.072											
	
17.	Т01-01-01-034 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование), 1 т груза	155.3	4.12		3.50	641		543	4 836.54		3 443.93	
					0.39			61			870.38	
	
18.	Т01-01-02-034 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разгрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование), 1 т груза	155.3	5.75		2.79	892		433	8 196.44		1 628.79	
					1.85			287			4 104.78	
	
19.	Т03-21-01-003 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км, 1 т груза	155.3	5.98		5.98	929		929	4 360.82		4 360.82	

20.	Е24-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки	0.95	152.57	76.72	70.58	145	73	67	1 167.21	1 042.17	112.14	
				5.27			5			12.89		
	
21.	С507-2055 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95), 10 м	9.5	300.00			2 850			13 376.86			
				300.00			2 850			13 376.86		
	
22.	Ц10-06-048-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка сигнальной ленты "ГАЗ" (применительно п. 1.10.98 т.ч. к ТЕРм 10). Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее, 1 км кабеля	0.135	500.21	87.77	410.69	68	12	55	482.81	169.39	310.03	
				1.76	41.07			6		3.39	79.29	
	Объем: 135/1000											
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2, Н48= 0.3	
	
23.	С507-3538 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м	135	0.30			41			186.30			
				0.30			41			186.30		
	
24.	Е24-02-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм, 1 соединение	6	212.27	17.67	16.07	1 274	106	96	3 935.49	1 515.40	305.71	
				178.53			1 071			2 114.38		
	
25.	Е16-05-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт.	2	137.82	16.86	4.81	276	34	10	1 600.61	481.98	57.08	
				116.15			232			1 061.54		
	
26.	С302-2225 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым и сварным присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШТ 60.101, диаметром 50 мм, шт.	2	1 113.56			2 227			11 473.52			
				1 113.56			2 227			11 473.52		
	
30.	Е16-02-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка ИС на стальных трубопроводах диаметром 50 мм, 1 соединение	2	124.37	12.04	4.48	249	24	9	1 405.84	344.14	52.92	
				107.85			216			1 008.78		
	
31.	С507-2834 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм, компл.	2	211.17			422			3 192.76			
				211.17			422			3 192.76		
	
32.	Е16-02-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм, 1 соединение	4	124.37	12.04	4.48	497	48	18	2 811.67	688.28	105.84	
				107.85			431			2 017.55		
	
33.	С507-2631 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штуцер, шт.	4	44.81			179			207.76			
				44.81			179			207.76		
	
34.	С101-2548 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь полосовая 40х4 мм (токопроводящая перемычка), т	0.00126	6 320.00			8			53.32			
				6 320.00			8			53.32		
	Объем: 1.26/1000											
	
35.	Е65-17-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм, 100 заглушек	0.01	3 759.44	1 254.40	10.32	38	13		293.82	179.33	0.62	
				2 494.72			25			113.86		
	
36.	С507-3022 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заглушка , диаметром 50 мм, шт.	1	39.67			40			403.95			
				39.67			40			403.95		
	
37.	Е24-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода до 50 мм, 10 вводов	0.2	8 722.02	1 039.22	892.82	1 744	208	179	11 054.62	2 970.20	710.87	
				6 789.97	11.64		1 358	2		7 373.55	33.30	
	
38.	Е14-02-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка металлических конструкций каркасов и ограждений, 1 т	0.00859	1 369.09	1 204.35	41.69	12	10		156.86	147.87	2.15	
				123.05			1			6.84		
	
39.	С101-3685 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс, т	0.00859	5 300.00			46			304.52			
				5 300.00			46			304.52		
	Объем: 8.59/1000											
	
40.	Е24-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод	2	212.58	16.54	15.14	425	33	30	1 295.19	473.06	94.55	
				180.90			362			727.58		
	
41.	С507-0817 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм, шт.	2	302.06			604			1 495.06			
				302.06			604			1 495.06		
	
42.	Е24-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод	2	212.58	16.54	15.14	425	33	30	1 295.19	473.06	94.55	
				180.90			362			727.58		
	
43.	С507-0760 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Неразъемное соединение <полиэтилен-сталь> SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96), шт.	2	385.00			770			576.32			
				385.00			770			576.32		
	
44.	Е22-03-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (отводы), 1 т фасонных частей	0.0006	17 726.43	4 960.28	11 806.75	11	3	7	92.39	42.55	45.63	
				959.40	1 684.60		1	1		4.21	14.45	
	Объем: 0.6/1000											
	
45.	С507-1973 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм, шт.	1	21.50			22			82.33			
				21.50			22			82.33		
	
	Ограждение крана	
	
46.	Е01-02-031-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2, 100 ям	0.05	2 426.19	149.87	2 276.31	121	7	114	898.50	107.16	791.34	
					232.59			12			166.31	
	
47.	Е06-01-001-13 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство фундаментов-столбов бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0022	14 758.76	6 449.24	1 934.99	32	14	4	311.34	202.97	25.02	
				6 374.53	302.94		14	1		83.36	9.53	
	
48.	С401-0025 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), м3	0.2244	578.00			130			661.77			
				578.00			130			661.77		
	
49.	Е09-03-040-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж защитных ограждений оборудования, 1 т конструкций	0.17416	1 429.06	1 056.05	75.96	249	184	13	2 917.17	2 629.42	68.70	
				297.05	1.96		52			219.06	4.88	
	Объем: 174.16/1000											
	
50.	С201-0764 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, т	0.17416	11 400.00			1 985			12 593.19			
				11 400.00			1 985			12 593.19		
	
51.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2015	331.98	71.47	10.15	67	14	2	375.18	205.93	8.91	
				250.36	0.12		50			160.35	0.35	
	
52.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2015	878.41	87.86	13.60	177	18	3	764.56	253.04	12.32	
				776.96	0.24		157			499.20	0.70	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	
53.	Е27-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.024	2 674.67	159.40	2 493.50	64	4	60	388.74	54.70	330.12	
				21.77	227.38		1	5		3.92	78.04	
	
54.	С408-0201 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %, м3	2.64	105.00			277			1 031.18			
				105.00			277			1 031.18		
	Объем: 2.4*1.1											
	
	Устройство футляров	
	
	Прокладка газопровода ПЭ 110х10 методом ГНБ длиной L=5,8	
	
60.	Е04-01-074-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина	1	1 595.71	337.21	1 258.50	1 596	337	1 259	12 263.58	4 820.84	7 442.74	
					84.92			85			1 214.30	
	
61.	Е04-01-075-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина	1	923.87	176.31	747.55	924	176	748	6 957.09	2 520.11	4 436.98	
					42.13			42			602.48	
	
62.	Е04-01-076-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE, 100 м бурения скважины	0.113	9 486.56	130.51	9 351.30	1 072	15	1 057	2 794.40	210.75	2 579.61	
				4.76	178.42		1	20		4.04	288.31	
	Объем: (5.8+5.5)											
	
63.	Е04-01-077-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром 325 мм (к=0.338), 100 м бурения скважины	0.113	13 957.07	359.90	13 364.84	1 577	41	1 510	4 717.80	581.41	3 956.29	
				232.32	393.14		26	44		180.10	635.28	
	Объем: (5.8+5.5)											
	Начисления: Н3= 0.338, Н4= 0.338, Н5= 0.338, Н48= 0.338	
	
64.	С110-0245 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Полимер для стабилизации буровых скважин <ФИЛЬТР ЧЕК>, т	0.006	39 779.38			239			1 205.49			
				39 779.38			239			1 205.49		
	
65.	С109-0012 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Глина бентонитовая марки ПБМГ, т	0.08	1 180.00			94			1 045.95			
				1 180.00			94			1 045.95		
	
66.	С507-3648 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), м	5.8	92.28			535			2 456.82			
				92.28			535			2 456.82		
	
67.	Е24-02-002-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм, 1 соединение	1	313.82	27.76	28.74	314	28	29	1 124.98	396.89	90.95	
				257.32			257			637.14		
	
68.	С507-0779 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Переход <полиэтилен-сталь 110х108>, шт.	1	700.00			700			880.17			
				700.00			700			880.17		
	
69.	С103-0161 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м	5.5	67.30			370			2 349.82			
				67.30			370			2 349.82		
	
70.	Е22-05-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм (Ду 108), 1 футляр	1	67.45	8.85	15.52	67	9	16	391.76	126.57	55.64	
				43.08			43			209.55		
	Начисления: Н3= 0.27, Н4= 0.27, Н5= 0.27, Н48= 0.27	
	
71.	Е24-02-081-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода, 1 установка	1	339.64	18.31	71.80	340	18	72	2 153.27	261.85	393.85	
				249.53	4.08		250	4		1 497.57	58.38	
	
72.	С408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	1.02	117.00			119			374.42			
				117.00			119			374.42		
	
73.	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	1.7	30.20			51			325.79			
				30.20			51			325.79		
	
74.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2	0.306	292.24	23.40	88.16	89	7	27	443.18	102.34	152.86	
				180.68	14.30		55	4		187.98	62.58	
	Объем: 0.18*1.7											
	
75.	Е24-02-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка перехода ПЭ/ст ф63/ст57 мм на газопроводе из пэ труб Ду 63 мм (прим.), 1 соединение	1	39.27	17.67	16.07	39	18	16	330.10	252.57	50.95	
				5.53			6			26.59		
	
76.	С507-0778 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Переход <полиэтилен-сталь 63х57>, шт.	1	385.00			385			288.82			
				385.00			385			288.82		
	
77.	Е24-02-007-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм, 1 соединение	1	33.98	18.33	12.49	34	18	12	314.59	261.90	37.50	
				3.16			3			15.19		
	
78.	С507-0856 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х63 мм, шт.	1	758.88			759			1 783.79			
				758.88			759			1 783.79		
	
	Прокладка ПЭ газопровода Ф 63х5,8 мм в стальном футляре под теплотрассой Ф 108х4,0 мм  L=5м, L=8,5м.	
	
79.	Е22-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм, 1 км трубопровода	0.0135	9 108.27	4 620.77	3 798.60	123	62	51	1 290.90	891.48	334.30	
				688.91	644.76		9	9		65.12	124.47	
	Объем: (5+8.5)/1000											
	
80.	С103-0161 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м	13.5	67.30			909			5 767.74			
				67.30			909			5 767.74		
	Объем: (5+8.5)											
	
81.	Е22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр	0.135	2 182.56	1 026.30	45.19	295	139	6	2 890.16	1 980.85	31.88	
				1 111.06			150			877.44		
	
82.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2	4.5765	292.24	23.40	88.16	1 337	107	403	6 628.14	1 530.55	2 286.17	
				180.68	14.30		827	65		2 811.42	935.89	
	Объем: 0.339*13.5											
	
83.	Е22-05-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм (Ду 108), 1 футляр	2	67.45	8.85	15.52	135	18	31	783.52	253.14	111.27	
				43.08			86			419.10		
	Начисления: Н3= 0.27, Н4= 0.27, Н5= 0.27, Н48= 0.27	
	
84.	Е24-02-081-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода, 1 установка	3	339.64	18.31	71.80	1 019	55	215	6 459.80	785.54	1 181.55	
				249.53	4.08		749	12		4 492.71	175.14	
	
85.	С408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	3.06	117.00			358			1 123.26			
				117.00			358			1 123.26		
	Объем: 1.02*3											
	
86.	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	4.3	30.20			130			824.05			
				30.20			130			824.05		
	Объем: 1.7+1.6+1											
	
87.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2	0.774	292.24	23.40	88.16	226	18	68	1 120.98	258.85	386.65	
				180.68	14.30		140	11		475.48	158.28	
	Объем: 0.18*4.3											
	
	Восстановление газона - 49,50 м2	
	
88.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	0.495	1 616.60	401.60		800	199		5 419.53	2 843.28		
				1 215.00			601			2 576.25		
	
89.	Е47-01-046-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04, 100 м2	0.495	459.92	54.92		228	27		1 247.57	388.82		
				405.00			200			858.75		
	
90.	Е47-01-046-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2	0.495	516.86	64.03	331.73	256	32	164	1 761.82	453.12	996.88	
				121.10	38.41		60	19		311.82	271.92	
	
91.	Е47-01-084-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины, 1 м3 выливаемой воды	1.485	36.62	4.45	29.06	54	7	43	391.27	94.62	261.95	
				3.11	3.36		5	5		34.69	71.45	
	Объем: 49.5*0.03											
	
102.	Е27-09-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка столбиков сигнальных железобетонных, 100 шт.	0.02	4 815.97	759.42	3 046.09	96	15	61	680.40	217.13	390.39	
				1 010.46	349.16		20	7		72.88	99.86	
	
103.	С403-1213 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Столбики сигнальные железобетонные СС-1, м3	0.09	2 607.16			235			1 651.54			
				2 607.16			235			1 651.54		
	Объем: 0.045*2											
	
104.	Е27-09-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках, 100 знаков	0.02	7 910.69	3 932.54	2 456.14	158	79	49	1 551.84	1 125.12	313.46	
				1 522.01	278.87		30	6		113.26	79.76	
	
105.	С101-7021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.35 (вес 23,4 кг), шт.	2	286.03			572			3 427.88			
				286.03			572			3 427.88		
	
106.	С101-4309 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 350х700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3, шт.	2	219.77			440			1 146.86			
				219.77			440			1 146.86		
	
107.	Е24-02-041-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм, 100 м газопровода	0.07	2 025.21	232.58	1 591.90	142	16	111	938.17	232.88	654.82	
				200.73	205.72		14	14		50.47	205.93	
	
108.	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	7	30.20			211			1 341.48			
				30.20			211			1 341.48		
	
109.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей  грунтовкой ГФ-021 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0125286	663.96	142.95	20.29	8	2		46.66	25.61	1.11	
				500.72	0.24		6			19.94	0.04	
	Объем: 0.057*3.14*7											
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	
110.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0125286	878.41	87.86	13.60	11	1		47.54	15.73	0.77	
				776.96	0.24		10			31.04	0.04	
	Объем: 0.057*3.14*7											
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	
	Испытания газопровода	
	
111.	Е24-02-121-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел	1	108.63	37.94	52.17	109	38	52	815.22	542.41	201.58	
				18.52			19			71.23		
	
113.	Е24-02-120-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода	1.02	17.54	4.99	12.55	18	5	13	163.89	72.70	91.19	
					2.43			2			35.47	
	
115.	Е24-02-123-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода	1.02	13.84	0.97	12.87	14	1	13	78.89	14.19	64.70	
					0.49						7.09	
	
117.	Е24-02-124-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода	1	968.45	170.24	798.21	968	170	798	8 006.57	2 433.90	5 572.67	
					85.12			85			1 217.23	
	
118.	Ц39-02-006-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 65 мм, толщина стенки до 8 мм, 1 стык	2	9.81	5.73	1.63	20	11	3	196.23	163.85	11.60	
				2.45			5			20.78		
	Начисления: Н17= 2	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	88 606	7 728	16 428	485 485.07	110 493.77	89 905.81	
			63 780	1 500		275 555.21	21 484.61	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	7 634	23	58	26 815.47	333.24	321.63	
			7 551	6		26 160.60	79.29	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	7 546			26 136.43			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 22; %=68 - по стр. 118)	27			322.80			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 22; %=48 - по стр. 118)	18			207.96			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	7 679			27 346.23			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	68 340	7 402	11 547	378 331.09	105 837.38	62 195.50	
			49 390	1 077		210 298.23	15 444.01	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	23 781			111 237.18			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 46; %=80.75 - по стр. 2, 6, 7; %=110.5 - по стр. 3, 20, 24, 37, 40, 42, 44, 67, 70, 71, 74, 75, 77, 79, 81-84, 87, 107, 111, 113, 115, 117; %=120.7 - по стр. 8-15, 53, 102, 104; %=87.55 - по стр. 38; %=89.25 - по стр. 47; %=76.5 - по стр. 51, 52, 109, 110; %=95.2 - по стр. 60-63; %=97.75 - по стр. 88-91)	9 051			110 044.50			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1, 46; %=40 - по стр. 2, 6, 7; %=71.2 - по стр. 3, 20, 24, 37, 40, 42, 44, 67, 70, 71, 74, 75, 77, 79, 81-84, 87, 107, 111, 113, 115, 117; %=76 - по стр. 8-15, 53, 102, 104; %=60 - по стр. 38; %=52 - по стр. 47; %=56 - по стр. 51, 52, 109, 110; %=40.8 - по стр. 60-63; %=72 - по стр. 88-91)	5 598			64 056.72			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	82 989			552 432.31			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 234	184	13	15 510.36	2 629.42	68.70	
			2 037			12 812.25	4.88	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 49)	166			2 015.24			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 49)	156			1 791.32			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 556			19 316.92			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	4 958	119	37	28 194.34	1 693.73	216.46	
			4 802			26 284.13		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.8 - по стр. 25, 30, 32; %=87.55 - по стр. 35)	149			1 804.67			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66.4 - по стр. 25, 30, 32; %=48 - по стр. 35)	96			1 091.64			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	5 203			31 090.65			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	5 440		4 773	36 633.81		27 103.52	
				417			5 956.43	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4, 17, 18)	417			5 956.43			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4, 17, 18)	250			3 573.86			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	5 440			36 633.81			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	103 867			666 819.92			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	9 393			114 187.21			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 868			67 147.64			
	% НР	102			86.52			
	% СП	64			50.88			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)