«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 232 247.24	руб.	Смета на сумму:	1 232 247.24	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	
	
Стройка:	Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Челябинск, Комсомольский пр., между домами №85 и 93. Технологическое присоединение.
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на г. Челябинск,  Комсомольский пр. №85 и 93	
Сметная стоимость:	1 232.247	тыс. руб.	
монтажных работ:	74.757	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.739	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	9.132	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	
	Раздел 1.  Земляные работы	
	
1.	Е01-01-009-23 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.03	4 543.77	4 543.77	136		136			
				744.46			22	53.1	1.593	
	
2.	Е01-02-055-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.7084	2 003.40		1 419	1 419		189	133.8876	
			2 003.40							
	
3.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного Н=0.1 м, 10 м3 основания	0.15	1 431.41	39.04	215	16	6	10.2	1.53	
			105.37	4.26			1	0.35	0.0525	
	
4.	Е01-02-061-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, засыпка на всю глубину и на н-0,2 м, 100 м3 грунта	0.128	921.46		118	118		97.2	12.4416	
			921.46							
	Объем: 9.8+3									
	
6.	С408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	14.08	117.00		1 647					
										
	Объем: (9.8+3)*1.1									
	
7.	Е01-01-033-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Обратная засыпка  траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.08654	633.41	633.41	55		55			
				124.36			11	8.87	0.7676098	
	
8.	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	0.8654	334.97	199.90	290	117	173	12.53	10.843462	
			135.07	36.97			32	3.04	2.630816	
	
9.	Е01-02-060-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2, 100 м3	0.143	585.86		84	84		61.8	8.8374	
			585.86							
	
10.	Т01-01-01-034 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование), 1 т груза	9.75	4.12	3.50	40		34			
				0.39			4	0.024	0.234	
	Объем: 7.5*1300/1000									
	
11.	Т03-01-01-005 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км, 1 т груза	35.49	11.51	11.51	408		408			
										
	Объем: ((14.3*1800)+(7.5*1300))/1000									
	
12.	Е01-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.0143	398.50	357.63	6	1	5	3.65	0.052195	
			35.99	64.83			1	3.97	0.056771	
	
13.	Е68-12-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций	0.075	770.04	587.26	58	14	44	18.37	1.37775	
			182.78	71.38			5	4.65	0.34875	
	Объем: 30*0.25									
	
14.	Е27-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.075	3 905.55	3 636.32	293	19	273	24.19	1.81425	
			247.46	337.22			25	20.6	1.545	
	Объем: 30*0.25									
	
15.	С408-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм, м3	7.5	122.00		915					
										
	Объем: 30*0.25									
	
16.	Е01-02-066-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых, 100 м2 креплений	0.3	467.82	83.26	140	84	25	26	7.8	
			280.28	4.74			1	0.29	0.087	
	
17.	С203-0511 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щиты из досок толщиной 25 мм, м2	1.32	66.00		87					
										
	Объем: 30*0.2*0.22									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				5 911	1 872	1 159		178.58426	
							102		7.3154468	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				5 463	1 872	717		178.58426	
							98		7.0814468	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				2 649					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 7, 8, 12; %=80 - по стр. 2, 4, 9, 16; %=130 - по стр. 3; %=104 - по стр. 13; %=142 - по стр. 14)				1 644					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 7, 8, 12; %=45 - по стр. 2, 4, 9, 16; %=89 - по стр. 3; %=60 - по стр. 13; %=95 - по стр. 14)				928					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				8 035					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				448		442			
							4		0.234	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 10)				4					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 10)				2					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				448					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				8 483					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1 644					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				928					
	% НР				83					
	% СП				47					
	
	Раздел 2.  Газопровод низкого давления	
	
20.	Е24-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки	0.27	152.57	70.58	41	21	19	5.7	1.539	
			76.72							
	Объем: 172.2-145.2									
	
21.	С507-3726 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м	172.2	32.47		5 591					

22.	Ц10-06-048-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка сигнальной ленты "ГАЗ" (применительно п. 1.10.98 т.ч. к ТЕРм 10). Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее, 1 км кабеля	0.0372	500.21	410.69	19	3	15	6.9	0.25668	
			87.77	41.06			2	2.712	0.1008864	
	Объем: 37.2/1000									
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0.3	
	
23.	С507-3538 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м	37.2	0.30		11					

26.	Е22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр	0.007	2 182.55	45.19	15	7		84.4	0.5908	
			1 026.30							
	
27.	С103-0162 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,5 мм, м	0.7	75.10		53					

28.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2	0.237384	292.24	88.16	69	6	21	2.04	0.4842634	
			23.40	14.30			3	1.02	0.2421317	
	Объем: 0.108*3.14*0.7									
	
29.	Е22-05-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 108 мм, 1 футляр	1	67.45	15.52	67	9	16	0.7803	0.7803	
			8.85							
	Начисления: Н3= 0.27, Н4= 0.27, Н5= 0.27, Н48= 0.27	
	
34.	Е22-03-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей	0.4	317.33	262.27	127	22	105	4.8	1.92	
			55.06	42.62			17	2.61	1.044	
	Объем: 2+2									
	
35.	С507-0760 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Неразъемное соединение <полиэтилен-сталь> SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96), шт.	2	385.00		770					

36.	С507-0762 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Неразъемное соединение <полиэтилен-сталь> SDR 11 160х14,6/СТ159 (ТУ2248-025-00203536-96), шт.	2	975.00		1 950					

44.	Е24-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод	4	39.58	15.14	158	66	61	1.18	4.72	
			16.54							
	Вычт.ресурсы:  С507-2625:[ М-(173.00=173.00*1) ]	
	
45.	С507-0817 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм, шт.	4	302.06		1 208					

47.	Е24-02-030-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	0.034	6 306.84	919.84	214	8	31	20.1	0.6834	
			227.93	102.06			3	6.25	0.2125	
	
48.	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	3.4	30.20		103					

49.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2	0.608532	292.24	88.16	178	14	54	2.04	1.2414053	
			23.40	14.30			9	1.02	0.6207026	
	Объем: 0.057*3.14*3.4									
	
50.	Е22-03-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (отводы), 1 т фасонных частей	0.0005	31 686.43	11 806.75	16	2	6	353.8	0.1769	
			4 960.28	1 684.60			1	103.16	0.05158	
	Объем: 0.5/1000									
	
51.	С507-1973 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм, шт.	1	21.50		22					

55.	Е24-02-081-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода, 1 установка	2	341.98	71.80	684	37	144	1.54	3.08	
			18.31	4.08			8	0.25	0.5	
	Вычт.ресурсы:  С301-3281:[ М-(95.73=95.73*1) ]	
	
57.	С103-0039 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм, м	3	31.30		94					

58.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2	0.2355	292.24	88.16	69	6	21	2.04	0.48042	
			23.40	14.30			3	1.02	0.24021	
	Объем: 0.025*3.14*3									
	
59.	Е01-02-061-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, засыпка на всю глубину и на н-0,2 м, 100 м3 грунта	0.024	921.46		22	22		97.2	2.3328	
			921.46							
	Объем: 1.2*2									
	
60.	С408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	2.64	117.00		309					
										
	Объем: 1.2*2*1.1									
	
62.	Е27-09-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках, 100 знаков	0.02	7 910.69	2 456.14	158	79	49	364.8	7.296	
			3 932.54	278.89			6	14.28	0.2856	
	
63.	С101-7021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.35 (вес 23,4 кг), шт.	2	286.03		572					

64.	С101-4309 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 350х700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3, шт.	2	219.77		440					

	ГНБ	
	
65.	Е04-01-074-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина	2	1 595.71	1 258.50	3 191	674	2 517	26.51	53.02	
			337.21	84.92			170	5.2	10.4	
	
66.	Е04-01-076-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE (для трубы Ду 400 мм), 100 м бурения скважины	1.452	9 486.57	9 351.30	13 774	190	13 578	9.97	14.47644	
			130.51	178.38			259	10.01	14.53452	
	Объем: 41.2+104									
	
67.	Е04-01-077-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м)  (для трубы Ду 400 мм), 100 м бурения скважины	1.452	28 587.21	27 374.21	41 509	1 070	39 747	57.952433	84.146933	
			737.15	805.03			1 169	49.693294	72.154663	
	Объем: 41.2+104									
	Начисления: Н3= 0.6923, Н4= 0.6923, Н5= 0.6923, Н48= 0.6923	
	
68.	С109-0012 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Глина бентонитовая марки ПБМГ, т	1.65528	1 180.00		1 953					
										
	Объем: 0.0114*(41.2+104)									
	
69.	С110-0199 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD, т	0.4356	75 642.27		32 950					
										
	Объем: 0.003*(41.2+104)									
	
71.	Е04-01-075-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина	2	923.87	747.56	1 848	353	1 495	14.06	28.12	
			176.31	42.13			84	2.58	5.16	
	
74.	Е22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протаскивание в футляр Ду 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр	1.452	2 182.55	45.19	3 169	1 490	66	84.4	122.5488	
			1 026.30							
	Объем: 41.2+104									
	
75.	С507-3732 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 160х14,6 мм (ГОСТ Р 50838-95), м	145.2	206.24		29 946					
										
	Объем: 41.2+104									
	
76.	Е22-05-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 160 мм, 1 футляр	2	99.92	22.99	200	26	46	1.156	2.312	
			13.11							
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0.4	
	
	Стальные футляры	
	
77.	Е24-02-030-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром 160 мм, 100 м трубопровода	0.095	2 389.84	1 875.01	227	47	178	40.88	3.8836	
			491.79	184.69			18	11.31	1.07445	
	Объем: 5.5+4									
	Вычт.ресурсы:  С103-8010:[ М-(19138.49=189.49*101) ]	
	
78.	Е22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр	0.095	2 182.55	45.19	207	97	4	84.4	8.018	
			1 026.30							
	Объем: 5.5+4									
	
79.	С103-0176 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, м	9.5	113.00		1 074					
										
	Объем: 5.5+4									
	
81.	Е22-05-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 160 мм, 1 футляр	2	99.92	22.99	200	26	46	1.156	2.312	
			13.11							
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0.4	
	
	Надземный газопровод	
	
82.	Е24-02-041-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм, 100 м газопровода	0.015	2 025.21	1 591.90	30	3	24	20.51	0.30765	
			232.58	205.71			3	11.96	0.1794	
	Объем: 1+0.5									
	
83.	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	1	30.20		30					

84.	С103-0039 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм, м	0.5	31.30		16					

85.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей  грунтовкой ГФ-021 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0021823	663.96	20.30	1			10.62	0.023176	
			142.94	0.24				0.02	0.0000436	
	Объем: (0.057*3.14*1)+(0.025*3.14*0.5)									
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	
86.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0021823	878.42	13.60	2			7.66	0.0167164	
			87.86	0.24				0.02	0.0000436	
	Объем: (0.057*3.14*1)+(0.025*3.14*0.5)									
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	
87.	Е22-03-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (колпака), 1 т фасонных частей	0.000089	17 726.43	11 806.75	2		1	353.8	0.0314882	
			4 960.28	1 684.60				103.16	0.0091812	
	Объем: 0.089/1000									
	Вычт.ресурсы:  С103-1009:[ М-(13960.00=13960.00*1) ]	
	
88.	С301-3240 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Колпачки-заглушки 1", шт.	1	2.59		3					

89.	Ц12-10-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт.	0.01	3 659.44	430.27	37	8	4	65.4	0.654	
			795.26							
	
90.	С507-2631 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штуцер, шт.	1	44.81		45					

91.	Е22-03-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей	0.0007	17 726.43	11 806.75	12	3	8	353.8	0.24766	
			4 960.28	1 684.60			1	103.16	0.072212	
	Объем: (0.5+0.2)/1000									
	Вычт.ресурсы:  С103-1009:[ М-(13960.00=13960.00*1) ]	
	
92.	С507-2277 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х3-32х2,0 мм, шт.	1	42.50		43					

93.	С507-3022 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром 50 мм, шт.	1	39.67		40					

	ЭХЗ	
	
94.	Е24-02-110-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков, 1 контрольно-измерительный пункт	1	467.77	25.71	468	81	26	7.09	7.09	
			81.32							
	
95.	С999-001 
Колонка СКИТ-2 (цена 7 500/1,2/6.74*1,05), шт.	1	973.66		974					
										
	Поправки: М: =7500/1.2/6.74*1.05	
	
96.	С999-002 
Электроды сравнения ЭНЕС (цена 8 000/1,2/6.74*1,05), шт.	1	1 038.58		1 039					
										
	Поправки: М: =8000/1.2/6.74*1.05	
	
	Испытания газопровода	
	
97.	Е24-02-121-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел	1	108.63	52.17	109	38	52	3.12	3.12	
			37.94							
	
98.	Е24-02-120-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода	1.756	17.54	12.55	31	9	22	0.41	0.71996	
			4.99	2.43			4	0.2	0.3512	
	Объем: 3.4+172.2									
	
100.	Е24-02-122-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода	1.756	6.04	5.07	11	2	9	0.08	0.14048	
			0.97	0.49			1	0.04	0.07024	
	Объем: 3.4+172.2									
	
102.	Е24-02-124-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода	1	968.45	798.21	968	170	798	14	14	
			170.24	85.12			85	7	7	
	
103.	Ц39-02-006-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 65 мм, толщина стенки до 8 мм, 1 стык	2	9.81	1.63	20	11	3	0.42	0.84	
			5.73							
	
104.	Ц39-02-015-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм, 1 снимок	1	35.73	15.37	36	15	15	0.9	0.9	
			14.70							

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				147 125	4 615	59 181		372.51087	
							1 846		114.30356	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				74 701	37	37		2.65068	
							2		0.1008864	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				74 589					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 22; %=80 - по стр. 89, 103, 104)				32					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 22; %=60 - по стр. 89, 103, 104)				24					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				74 757					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				71 051	4 578	59 144		369.86019	
							1 844		114.20268	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				3 274					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 20, 26, 28, 29, 34, 44, 47, 49, 50, 55, 58, 74, 76-78, 81, 82, 91, 94, 97, 98, 100, 102; %=80 - по стр. 59; %=142 - по стр. 62; %=112 - по стр. 65-67, 71)				7 633					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 20, 26, 28, 29, 34, 44, 47, 49, 50, 55, 58, 74, 76-78, 81, 82, 91, 94, 97, 98, 100, 102; %=45 - по стр. 59; %=95 - по стр. 62; %=51 - по стр. 65-67, 71)				4 203					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				82 887					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				1 373					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				1 373					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				159 017					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				7 665					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				4 227					
	% НР				119					
	% СП				65					
	
	Раздел 3.  Асфальт	
	
	Проезд	
	
120.	Е27-03-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций	0.04248	5 022.61	3 132.91	213	80	133	179.8	7.637904	
			1 889.70	561.25			24	45.63	1.9383624	
	Объем: 35.4*(0.07+0.05)									
	
121.	Е68-12-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций	0.2832	770.04	587.26	218	52	166	18.37	5.202384	
			182.78	71.38			20	4.65	1.31688	
	Объем: 35.4*0.8									
	
123.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	47.0112	44.21	30.56	2 078	247	1 437	0.5777	27.15837	
			5.25							
	Объем: ((35.4*(0.07+0.05)*2.4)+(35.4*0.8*1.3))									
	
124.	Т03-21-01-005 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км, 1 т груза	47.0112	8.33	8.33	392		392			
										
	Объем: ((35.4*(0.07+0.05)*2.4)+(35.4*0.8*1.3))									
	
125.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.1416	2 554.93	2 379.98	362	23	337	15.72	2.225952	
			159.40	214.86			30	13.88	1.965408	
	Объем: 35.4*0.40									
	
126.	С408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	15.576	117.00		1 822					
										
	Объем: 35.4*0.40*1.1									
	
127.	Е27-04-007-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных, 1000 м2 основания	0.0354	29 962.21	4 557.52	1 061	13	161	36.63	1.296702	
			378.39	596.80			21	38.93	1.378122	
	
128.	Е27-04-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03, 1000 м2 основания	0.708	1 804.70	267.50	1 278		189			
				36.45			26	2.51	1.77708	
	Объем: 35.4*20									
	
129.	Е27-06-024-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 5 см, 1000 м2 покрытия и основания	0.0354	27 162.14	2 182.13	962	21	77	58.13	2.057802	
			605.71	294.18			10	19.19	0.679326	
	
130.	Е27-06-020-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.0354	3 218.43	2 507.40	114	16	89	38.3	1.35582	
			465.73	317.68			11	19.08	0.675432	
	
131.	Е27-06-021-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03, 1000 м2 покрытия	0.5664	8.72	3.39	5	1	2	0.09	0.050976	
			1.09							
	Объем: 35.4*16									
	
132.	С410-1018 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1, т	10.18812	538.00		5 481					
										
	Объем: 3.39132+6.7968									
	
133.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	0.06	1 375.86	630.46	83	45	38	68.26	4.0956	
			745.40	114.30			7	9.4	0.564	
	
134.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.06	4 686.81	95.30	281	49	6	76.08	4.5648	
			813.30	11.10			1	0.68	0.0408	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				14 350	547	3 027		55.64631	
							150		10.33541	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				11 880	300	1 198		28.48794	
							150		10.33541	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				7 303					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 120, 125, 127-131, 134; %=104 - по стр. 121, 133)				592					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=95 - по стр. 120, 125, 127-131, 134; %=60 - по стр. 121, 133)				384					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				12 856					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				2 470	247	1 829		27.15837	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 123)				247					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 123)				148					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				2 470					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				15 326					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				592					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				384					
	% НР				85					
	% СП				55					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				167 386	7 034	63 367		606.74144	
							2 098		131.95442	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				74 701	37	37		2.65068	
							2		0.1008864	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				74 589					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 22; %=80 - по стр. 89, 103, 104)				32					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 22; %=60 - по стр. 89, 103, 104)				24					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				74 757					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				88 394	6 750	61 059		576.93239	
							2 092		131.61954	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				13 226					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 7, 8, 12; %=80 - по стр. 2, 4, 9, 16, 59; %=130 - по стр. 3, 20, 26, 28, 29, 34, 44, 47, 49, 50, 55, 58, 74, 76-78, 81, 82, 91, 94, 97, 98, 100, 102; %=104 - по стр. 13, 121, 133; %=142 - по стр. 14, 62, 120, 125, 127-131, 134; %=112 - по стр. 65-67, 71)				9 869					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 7, 8, 12; %=45 - по стр. 2, 4, 9, 16, 59; %=89 - по стр. 3, 20, 26, 28, 29, 34, 44, 47, 49, 50, 55, 58, 74, 76-78, 81, 82, 91, 94, 97, 98, 100, 102; %=60 - по стр. 13, 121, 133; %=95 - по стр. 14, 62, 120, 125, 127-131, 134; %=51 - по стр. 65-67, 71)				5 515					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				103 778					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				1 373					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				1 373					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				2 918	247	2 271		27.15837	
							4		0.234	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 10, 123)				251					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 10, 123)				150					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				2 918					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				182 826					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				9 901					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				5 539					
	% НР				108					
	% СП				61					
	ИТОГО с коэффициентом текущих цен на 3 кв. 2020 К=6.74				1 232 247.24					

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)