«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 745 526	руб.	Смета на сумму:	3 745 526	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Хлебная 26	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ул. Хлебная, 26	
(Локальный сметный расчет)	
на г. Челябинск, ул. Хлебная, 26	
	базисная цена		текущая цена		
Сметная стоимость:	522.761	тыс. руб.	3 745.526	тыс. руб.	
монтажных работ:	107.168	тыс. руб.	455.513	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.376	тыс.чел.ч	3.376	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	38.619	тыс. руб.	556.545	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1-й квартал 2021 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование	Объем	Единица измерения	Базисная	Индекс	Текущая	%	Значение	Всего	
				оплата основных рабочих	эксплуатация машин	к оплате труда	к механизмам	оплата основных рабочих	эксплуатация машин	накладных расходов		
				оплата труда механизаторов	стоимость материалов		к материалам	оплата труда механизаторов	стоимость материалов	сметной прибыли		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15	
	
	Раздел 1.  Земляные работы	
	
1.	Е01-02-057-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3	3.51	100 м3 грунта	9 870		14.41	7.88	142 232		80	113 786	320 022	
							4.22			45	64 004		
	
2.	Е01-01-009-24 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3	0.852	1000 м3 грунта		6 265	14.41	7.88		49 372	95	14 053	70 822	
				1 027			4.22	14 793		50	7 397		
	
3.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного Н=0.1 м	1.5358	10 м3 основания	186	69	14.41	7.88	2 682	543	130	3 627	17 676	
				8	1 977		4.22	108	8 341	89	2 483		
	Объем: 219.4*0.1*0.7												
	
4.	Е01-02-061-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, засыпка на всю глубину и на н-0,2 м	1.02642	100 м3 грунта	1 088		14.41	7.88	15 673		80	12 538	35 264	
							4.22			45	7 053		
	Объем: 118-15.358												
	
6.	С408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний	112.9062	м3									55 746	
					13 210		4.22		55 746				
	Объем: 102.642*1.1												
	
7.	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	1.02642	100 м3 уплотненного грунта	159	236	14.41	7.88	2 297	1 859	95	2 780	8 400	
				44			4.22	629		50	1 463		
	
8.	Е01-01-033-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3	1.085	1000 м3 грунта		522	14.41	7.88		4 117	95	1 328	6 144	
				97			4.22	1 398		50	699		
	
9.	Е01-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4	10.85	100 м3 уплотненного грунта	2 012	2 978	14.41	7.88	28 996	23 466	95	35 085	106 013	
				551			4.22	7 936		50	18 466		
	
11.	Т01-01-01-039 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	212.4	1 т груза		1 033	14.41	7.88		8 142	100	1 654	10 788	
				115			4.22	1 654		60	992		
	Объем: 118*1800/1000												
	
12.	Т03-01-01-040 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 40 км	212.4	1 т груза		6 285		7.88		49 524	120		49 524	
										65			
	Объем: 118*1800/1000												
	
13.	Е01-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3	0.118	1000 м3 грунта	5	49	14.41	7.88	70	382	95	187	741	
				9	1		4.22	127	2	50	99		
	
	ГНБ	
19.	Е04-01-074-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА	7	1 машина	2 715	10 131	14.41	7.88	39 117	79 832	112	54 844	198 766	
				684			4.22	9 851		51	24 974		
	
20.	Е04-01-076-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE	4.306	100 м бурения скважины	646	46 307	14.41	7.88	9 313	364 897	112	24 687	410 224	
				883	20		4.22	12 729	86	51	11 241		
	
21.	Е04-01-077-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м)	4.306	100 м бурения скважины	889	33 031	14.41	7.88	12 818	260 285	112	30 034	319 236	
				971	574		4.22	13 998	2 423	51	13 676		
	Начисления: Н3= 0.194, Н4= 0.194, Н5= 0.194, Н48= 0.194	
	
23.	С109-0012 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Глина бентонитовая марки ПБМГ	4.90884	т									24 444	
					5 792		4.22		24 444				
	Объем: 0.0114*430.6												
	
24.	С110-0199 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD	0.8612	т									274 904	
					65 143		4.22		274 904				
	Объем: 0.002*430.6												
	
25.	С507-3726 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95)	430.6	м									59 002	
					13 982		4.22		59 002				
	
26.	Е22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протаскивание в футляр Ду 100 мм	1.017	100 м трубы, уложенной в футляр	1 200	53	14.41	7.88	17 296	416	130	22 485	60 359	
					1 130		4.22		4 768	89	15 393		
	Объем: 47.2+54.5												
	
27.	С507-3729 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)	101.7	м									41 669	
					9 874		4.22		41 669				
	Объем: 47.2+54.5												
	
28.	Е22-05-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 110 мм	2	1 футляр	18	32	14.41	7.88	260	249	130	338	1 448	
					88		4.22		370	89	231		
	Начисления: Н3= 0.275, Н4= 0.275, Н5= 0.275, Н48= 0.275	
	
32.	Е04-01-075-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА	7	1 машина	1 419	6 018	14.41	7.88	20 452	47 421	112	28 380	109 176	
				339			4.22	4 887		51	12 923		
	
33.	Е24-02-081-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода	4	1 установка	84	330	14.41	7.88	1 214	2 603	130	1 929	11 313	
				19	1 006		4.22	270	4 247	89	1 321		
	Объем: 3+1												
	Вычт.ресурсы:  С301-3281:[ М-(95.73=95.73*1) ]	
	
34.	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	7.3	м									930	
					220		4.22		930				
	Объем: 3.9+3.4												
	
35.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм	1.306554	1 м2	35	132	14.41	7.88	507	1 044	130	1 062	4 336	
				21	236		4.22	310	996	89	727		
	Объем: (0.057*3.14*(3.9+3.4))												

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1							292 927	894 152			1 667 654	
								68 690	477 928				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -											375 575	
									375 575				
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -											375 575	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -											375 575	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							292 927	836 486			1 230 837	
								67 036	101 423				
	.       МАТЕРИАЛОВ -											80 190	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -											347 144	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -											182 150	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											1 760 131	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -											930	
									930				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -											930	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -								57 666			60 312	
								1 654					
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -											1 654	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -											992	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -											60 312	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1											2 196 948	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											347 144	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ											182 150	
	% НР											96	
	% СП											50	
	
	Раздел 2.  Газопровод средего давления	
	
40.	Е24-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм	2.194	100 м укладки	194	178	14.41	7.88	2 789	1 403	130	3 626	10 349	
					12		4.22		49	89	2 482		
	Объем: 650-430.6												
	
41.	С507-3726 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95)	219.4	м									30 063	
					7 124		4.22		30 063				
	Объем: 650-430.6												
	
42.	Е24-02-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм	20	1 конец	11	5	14.41	7.88	162	42	130	211	559	
							4.22			89	144		
	
43.	Е24-02-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм	20	1 конец	56	100	14.41	7.88	805	785	130	1 047	3 353	
							4.22			89	716		
	
44.	Ц10-06-048-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка сигнальной ленты "ГАЗ" (применительно п. 1.10.98 т.ч. к ТЕРм 10). Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее	0.285	1 км кабеля	25	117	14.41	7.88	360	922	100	529	2 158	
				12	1		4.22	169	2	65	344		
	Объем: 285/1000												
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0.3	
	
45.	С507-3538 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200	285	м									361	
					86		4.22		361				
	
46.	Е22-01-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм	0.001	1 км трубопровода	5	2	14.41	7.88	69	17	130	96	250	
							4.22	5	2	89	66		
	Объем: 1/1000												
	
47.	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	1	м									127	
					30		4.22		127				
	
48.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм	0.17898	1 м2	5	18	14.41	7.88	69	143	130	144	592	
				3	32		4.22	42	136	89	99		
	Объем: 0.057*3.14*1												
	
	Устройство футляров	
49.	Е14-02-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка металлических конструкций каркасов и ограждений	0.7872	1 т	1 090	38	14.41	7.88	15 711	297	103	16 182	44 383	
					97		4.22		409	75	11 783		
	Объем: 12.3*64/1000												
	
50.	Ц08-02-412-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка кабеля в футляре (прим.). Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	0.32	100 м	20	1	14.41	7.88	283	7	95	270	774	
					7		4.22	1	30	65	185		
	Объем: 8*4												
	
51.	С101-3687 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс	0.7872	т									17 607	
					4 172		4.22		17 607				
	Объем: 12.3*64/1000												
	
53.	Е15-04-030-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0.3274752	100 м2 окрашиваемой поверхности	300	1	14.41	7.88	4 319	10	105	4 536	11 937	
					165		4.22	1	696	55	2 376		
	Объем: 12.3*64*41.6/1000												
	
54.	Е22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	0.07	100 м трубы, уложенной в футляр	83	4	14.41	7.88	1 191	29	130	1 548	4 155	
					78		4.22		328	89	1 060		
	
55.	Е22-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм	0.007	1 км трубопровода	37	31	14.41	7.88	536	241	130	794	2 135	
				5	5		4.22	75	20	89	544		
	Объем: 7/1000												
	
56.	С103-0161 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	7	м									1 988	
					471		4.22		1 988				
	
57.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм	2.37384	1 м2	64	241	14.41	7.88	921	1 896	130	1 929	7 877	
				39	429		4.22	563	1 810	89	1 321		
	Объем: (0.108*3.14*7)												
	
58.	Е22-05-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 108 мм	1	1 футляр	9	16	14.41	7.88	130	125	130	169	725	
					44		4.22		185	89	116		
	Начисления: Н3= 0.275, Н4= 0.275, Н5= 0.275, Н48= 0.275	
	
59.	Е09-03-039-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (опоры для футляра)	0.01581	1 т конструкций	17	5	14.41	7.88	241	41	90	217	724	
					5		4.22		20	85	205		
	Объем: 5.27*3/1000												
	
60.	С201-0889 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов (опоры для футляра)	0.01581	т									778	
					184		4.22		778				
	Объем: 5.27*3/1000												
	
61.	Е24-02-031-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 110 мм	0.08	100 м укладки	7	7	14.41	7.88	107	56	130	139	404	
					2		4.22		7	89	95		
	Объем: 4*2												
	
62.	Е22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	0.08	100 м трубы, уложенной в футляр	94	4	14.41	7.88	1 361	33	130	1 769	4 749	
					89		4.22		375	89	1 211		
	Объем: 4*2												
	
63.	С507-3729 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)	8	м									3 278	
					777		4.22		3 278				
	Объем: 4*2												
	
64.	Е22-05-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 110мм	2	1 футляр	18	32	14.41	7.88	260	249	130	338	1 448	
					88		4.22		370	89	231		
	Начисления: Н3= 0.275, Н4= 0.275, Н5= 0.275, Н48= 0.275	
	
65.	Е24-02-081-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода	1	1 установка	21	83	14.41	7.88	303	651	130	482	2 828	
				5	252		4.22	68	1 062	89	330		
	Вычт.ресурсы:  С301-3281:[ М-(95.73=95.73*1) ]	
	
66.	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	1.9	м									242	
					57		4.22		242				
	
67.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм	0.340062	1 м2	9	34	14.41	7.88	132	272	130	277	1 129	
				6	61		4.22	81	259	89	190		
	Объем: (0.057*3.14*1.9)												
	
68.	Е22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	0.05	100 м трубы, уложенной в футляр	59	3	14.41	7.88	850	20	130	1 105	2 967	
					56		4.22		234	89	757		
	
69.	Е22-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм	0.005	1 км трубопровода	27	22	14.41	7.88	383	172	130	567	1 525	
				4	3		4.22	53	15	89	388		
	Объем: 5/1000												
	
70.	С103-0161 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	5	м									1 420	
					337		4.22		1 420				
	
71.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм	1.6956	1 м2	46	172	14.41	7.88	658	1 355	130	1 378	5 626	
				28	306		4.22	402	1 293	89	943		
	Объем: (0.108*3.14*5)												
	
72.	Е22-05-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 108 мм	1	1 футляр	9	16	14.41	7.88	130	125	130	169	725	
					44		4.22		185	89	116		
	Начисления: Н3= 0.275, Н4= 0.275, Н5= 0.275, Н48= 0.275	
	
73.	Е09-03-039-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (опоры для футляра)	0.01581	1 т конструкций	17	5	14.41	7.88	241	41	90	217	724	
					5		4.22		20	85	205		
	Объем: 5.27*3/1000												
	
74.	С201-0889 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов (опоры для футляра)	0.01581	т									778	
					184		4.22		778				
	Объем: 5.27*3/1000												
	
75.	Е24-02-081-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода	1	1 установка	21	83	14.41	7.88	303	651	130	482	2 828	
				5	252		4.22	68	1 062	89	330		
	Вычт.ресурсы:  С301-3281:[ М-(95.73=95.73*1) ]	
	
76.	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	3.2	м									408	
					97		4.22		408				
	
77.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм	0.572736	1 м2	15	58	14.41	7.88	222	458	130	465	1 900	
				9	103		4.22	136	437	89	319		
	Объем: (0.057*3.14*3.2)												
	
78.	Е22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	0.055	100 м трубы, уложенной в футляр	65	3	14.41	7.88	935	23	130	1 216	3 264	
					61		4.22		258	89	832		
	
79.	Е22-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм	0.0055	1 км трубопровода	29	24	14.41	7.88	421	189	130	624	1 677	
				4	4		4.22	59	16	89	427		
	Объем: 5.5/1000												
	
80.	С103-0161 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	5.5	м									1 562	
					370		4.22		1 562				
	
81.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм	1.86516	1 м2	50	189	14.41	7.88	723	1 490	130	1 515	6 186	
				31	337		4.22	442	1 422	89	1 037		
	Объем: (0.108*3.14*5.5)												
	
82.	Е22-05-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 108 мм	1	1 футляр	9	16	14.41	7.88	130	125	130	169	725	
					44		4.22		185	89	116		
	Начисления: Н3= 0.275, Н4= 0.275, Н5= 0.275, Н48= 0.275	
	
83.	Е09-03-039-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (опоры для футляра)	0.01581	1 т конструкций	17	5	14.41	7.88	241	41	90	217	724	
					5		4.22		20	85	205		
	Объем: 5.27*3/1000												
	
84.	С201-0889 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов (опоры для футляра)	0.01581	т									778	
					184		4.22		778				
	Объем: 5.27*3/1000												
	
85.	Е24-02-081-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода	3	1 установка	63	248	14.41	7.88	910	1 952	130	1 447	8 484	
				14	755		4.22	203	3 185	89	991		
	Вычт.ресурсы:  С301-3281:[ М-(95.73=95.73*1) ]	
	
86.	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	1.9	м									242	
					57		4.22		242				
	
87.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм	0.340062	1 м2	9	34	14.41	7.88	132	272	130	277	1 129	
				6	61		4.22	81	259	89	190		
	Объем: (0.057*3.14*1.9)												
	
88.	Е24-02-081-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода	23	1 установка	484	1 899	14.41	7.88	6 979	14 965	130	11 094	65 053	
				108	5 787		4.22	1 555	24 420	89	7 595		
	Вычт.ресурсы:  С301-3281:[ М-(95.73=95.73*1) ]	
	
89.	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	1	м									127	
					30		4.22		127				
	
90.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм	0.17898	1 м2	5	18	14.41	7.88	69	143	130	144	592	
				3	32		4.22	42	136	89	99		
	Объем: (0.057*3.14*1)												
	
91.	Е22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	0.05	100 м трубы, уложенной в футляр	59	3	14.41	7.88	850	20	130	1 105	2 967	
					56		4.22		234	89	757		
	
92.	Е22-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм	0.005	1 км трубопровода	27	22	14.41	7.88	383	172	130	567	1 525	
				4	3		4.22	53	15	89	388		
	Объем: 5/1000												
	
93.	С103-0161 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	5	м									1 420	
					337		4.22		1 420				
	
94.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм	1.6956	1 м2	46	172	14.41	7.88	658	1 355	130	1 378	5 626	
				28	306		4.22	402	1 293	89	943		
	Объем: (0.108*3.14*5)												
	
95.	Е22-05-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 108 мм	1	1 футляр	9	16	14.41	7.88	130	125	130	169	725	
					44		4.22		185	89	116		
	Начисления: Н3= 0.275, Н4= 0.275, Н5= 0.275, Н48= 0.275	
	
96.	Е09-03-039-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (опоры для футляра)	0.01581	1 т конструкций	17	5	14.41	7.88	241	41	90	217	724	
					5		4.22		20	85	205		
	Объем: 5.27*3/1000												
	
97.	С201-0889 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов (опоры для футляра)	0.01581	т									778	
					184		4.22		778				
	Объем: 5.27*3/1000												
	
98.	Е24-02-081-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода	1	1 установка	21	83	14.41	7.88	303	651	130	482	2 828	
				5	252		4.22	68	1 062	89	330		
	Вычт.ресурсы:  С301-3281:[ М-(95.73=95.73*1) ]	
	
99.	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	1.8	м									229	
					54		4.22		229				
	
100.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм	0.322164	1 м2	9	33	14.41	7.88	125	257	130	261	1 068	
				5	58		4.22	76	246	89	179		
	Объем: (0.057*3.14*1.8)												
	
101.	Е24-02-007-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм	2	1 соединение	42	29	14.41	7.88	608	226	130	790	2 193	
					6		4.22		27	89	541		
	Объем: 1+1												
	
102.	С507-0856 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х63 мм	2	шт.									6 405	
					1 518		4.22		6 405				
	Объем: 1+1												
	
103.	Е24-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм	2	1 отвод	38	35	14.41	7.88	548	274	130	712	3 549	
					362		4.22		1 527	89	488		
	Объем: 1+1												
	
104.	С507-0760 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Неразъемное соединение <полиэтилен-сталь> SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96)	2	шт.									3 249	
					770		4.22		3 249				
	Объем: 1+1												
	
105.	Е24-02-081-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода	2	1 установка	42	165	14.41	7.88	607	1 301	130	965	5 657	
				9	503		4.22	135	2 124	89	660		
	Вычт.ресурсы:  С301-3281:[ М-(95.73=95.73*1) ]	
	
108.	Е27-09-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка столбиков сигнальных железобетонных	0.14	100 шт.	122	490	14.41	7.88	1 762	3 865	142	3 652	12 319	
				56	141		4.22	810	597	95	2 443		
	
109.	С403-1220 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3)	14	шт.									10 008	
					2 371		4.22		10 008				
	
110.	С401-0104 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон дорожный, класс В10 (М150)	0.98	м3									2 436	
					577		4.22		2 436				
	Объем: 0.07*14												
	
111.	Е27-09-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011	0.14	100 знаков	120		14.41	7.88	1 726		142	2 451	6 106	
					68		4.22		289	95	1 640		
	Объем: 1*14												
	
112.	С101-3911 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Дюбели для пристрелки стальные	5.6	10 шт.									159	
					38		4.22		159				
	Объем: 4*14												
	
113.	С105-0217 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Табличка	0.14	100 шт.									2 712	
					643		4.22		2 712				
	
114.	Ц08-02-471-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заземлитель вертикальный из круглой стали	0.1	10 шт.	11	4	14.41	7.88	163	35	95	157	480	
					4		4.22	2	18	65	107		
	
115.	С204-0013 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 14 мм	0.011979	т									348	
					83		4.22		348				
	Объем: 1.21*9.9/1000												
	
125.	Е24-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм	1	1 отвод	19	17	14.41	7.88	274	137	130	356	1 045	
					8		4.22		33	89	244		
	Вычт.ресурсы:  С507-2625:[ М-(173.00=173.00*1) ]	
	
126.	С999-001 
Цокольный ввод, Прайс цена 5600 без НДС (5600/4.22*1.05)	1	шт									5 880	
					1 393		4.22		5 880				
	Поправки: М: =5600/4.22*1.05	
	
128.	Е22-03-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (колпака, заглушки, переход)	0.000776	1 т фасонных частей	4	11	14.41	7.88	64	83	130	112	338	
				2	1		4.22	22	3	89	77		
	Объем: ((0.138*2)+0.1+(0.2*2))/1000												
	Вычт.ресурсы:  С103-1009:[ М-(13960.00=13960.00*1) ]	
	
129.	С507-3019 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром 25 мм	1	шт.									53	
					13		4.22		53				
	
130.	С301-1744 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 50 мм	1	шт.									28	
					7		4.22		28				
	
131.	С301-3240 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробка, колпак	2	шт.									22	
					5		4.22		22				
	
132.	С507-2277 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-25х2,0 мм	1	шт.									179	
					43		4.22		179				
	
133.	Ц12-10-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	0.02	100 шт.	18	10	14.41	7.88	264	78	80	211	917	
					49		4.22		205	60	158		
	
134.	С507-2631 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штуцер	2	шт.									378	
					90		4.22		378				
	
141.	Е24-02-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм	7	1 соединение	142	129	14.41	7.88	2 050	1 019	130	2 665	12 833	
					1 250		4.22		5 274	89	1 825		
	
142.	Е24-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм	8	1 отвод	152	139	14.41	7.88	2 193	1 098	130	2 851	14 201	
					1 447		4.22		6 107	89	1 952		
	
143.	С507-0817 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм	8	шт.									10 198	
					2 416		4.22		10 198				
	
	Футляр на выходе из земли	
144.	Е22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	0.006	100 м трубы, уложенной в футляр	7		14.41	7.88	102	2	130	133	356	
					7		4.22		28	89	91		
	
145.	Е22-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм	0.0006	1 км трубопровода	3	3	14.41	7.88	46	21	130	68	182	
							4.22	6	2	89	46		
	Объем: 0.6/1000												
	
146.	С103-0161 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	0.6	м									170	
					40		4.22		170				
	
147.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм	0.203472	1 м2	5	21	14.41	7.88	79	163	130	165	675	
				3	37		4.22	48	155	89	113		
	Объем: 0.108*3.14*0.6												
	
148.	Е22-05-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 108 мм	1	1 футляр	9	16	14.41	7.88	127	122	130	165	710	
					43		4.22		182	89	113		
	Начисления: Н3= 0.27, Н4= 0.27, Н5= 0.27, Н48= 0.27	
	
	Надземный газопровод	
157.	Е16-02-003-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	0.015	100 м трубопровода	6	1	14.41	7.88	93	9	128	120	528	
					54		4.22	1	228	83	78		
	
158.	С103-0051 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	1.5	м									223	
					53		4.22		223				
	
159.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей  грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	0.0011775	100 м2 окрашиваемой поверхности			14.41	7.88	2		90	2	8	
					1		4.22		2	70	1		
	Объем: (0.025*3.14*1.5)												
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	
160.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0.0011775	100 м2 окрашиваемой поверхности			14.41	7.88	1		90	1	7	
					1		4.22		4	70	1		
	Объем: (0.025*3.14*1.5)												
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	
169.	Е22-03-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, кранов	0.1	10 фасонных частей	6	30	14.41	7.88	91	238	130	211	684	
				5			4.22	71		89	144		
	
170.	Е24-01-033-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	3	1 шт.	42		14.41	7.88	610		130	793	1 964	
					4		4.22		18	89	543		
	
175.	С302-0219 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.020.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 200 мм, условным диаметром 20 мм	2	шт.									1 391	
					330		4.22		1 391				
	
176.	С302-0220 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.025.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 25 мм	1	шт.									696	
					165		4.22		696				
	
177.	С999-001 
Кран шаровый подземной установки ПЭ 63 мм, цена 13 990  https://chelyabinsk.vodomirural.ru/catalog/krany_sharovye_pnd/39538/	1	шт.									11 658	
					2 763		4.22		11 658				
	Поправки: М: =13990/1.2/4.22	
	
	Испытания газопровода	
180.	Е24-02-120-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм	6.525	100 м трубопровода	37	94	14.41	7.88	540	742	130	1 044	3 041	
				18			4.22	263		89	715		
	
181.	Е24-02-121-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм	1	1 узел	44	60	14.41	7.88	629	473	130	818	2 558	
					19		4.22		78	89	560		
	
182.	Е24-02-122-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм	6.525	100 м газопровода	7	38	14.41	7.88	105	300	130	205	751	
				4			4.22	53		89	141		
	
183.	Е24-02-124-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм	1	1 участок испытания газопровода	196	918	14.41	7.88	2 821	7 233	130	5 502	19 323	
				98			4.22	1 411		89	3 766		
	
184.	Ц39-02-006-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 65 мм, толщина стенки до 8 мм	1	1 стык	7	2	14.41	7.88	95	15	80	76	253	
					2		4.22		10	60	57		
	
185.	Ц39-02-015-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм	1	1 снимок	17	18	14.41	7.88	244	139	80	195	749	
					6		4.22		24	60	146		
	
	Работы по прейскуранту АО "Челябинскгоргаз" в текущих ценах  (https://www.chelgaz.ru/foto/01.07.19_kachestvo_svarka_Yu.pdf)	
186.	С6.2.3 
Проверка сварного стыка радиографическим методом  Ду 50-89 мм, цена 2064.50 без НДС (прейскурант АО "Челябинскогоргаз" )	1	стык									2 065	
					489		4.22		2 065				
	Поправки: М: =2064.50/4.22	
	
187.	С6.2.11 
Проверка качества изоляции газопровода прибором АНПИ, цена 504.90 без НДС	1.1	10 м									531	
					126		4.22		531				
	Объем: 10+1												
	Поправки: М: =482.8/4.22	
	
188.	С6.2.10 
Проверка качества изоляции газопровода дефектоскопами ДИСИ-1, ДКИ-3, Крона , цена 82.30 без НДС	3.75858	1 м2									309	
					73		4.22		309				
	Объем: (0.057*3.14*1)+(0.114*3.14*10)												
	Поправки: М: =82.3/4.22	
	
	Восстановление щебеночного покрытия	
189.	Е68-12-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований щебеночных	2.21	100 м3 конструкций	465	1 493	14.41	7.88	6 694	11 761	104	9 680	33 720	
				181			4.22	2 614		60	5 585		
	Объем: 442*0.5												
	
190.	Е27-04-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных	0.442	1000 м2 основания	196	2 886	14.41	7.88	2 822	22 745	142	12 263	94 292	
				403	11 436		4.22	5 814	48 258	95	8 204		
	
191.	Е27-04-005-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03	15.47	1000 м2 основания		4 759	14.41	7.88		37 501	142	13 268	163 290	
				648	24 560		4.22	9 344	103 644	95	8 877		
	Объем: 442*35												
	
192.	Е27-06-024-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 5 см	0.442	1000 м2 покрытия и основания	308	1 109	14.41	7.88	4 437	8 740	142	9 361	74 264	
				150	10 773		4.22	2 155	45 464	95	6 262		
	
193.	Т01-01-02-034 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	287.3	1 т груза		922	14.41	7.88		7 264	100	8 808	21 357	
				611			4.22	8 808		60	5 285		
	Объем: 442*0.5*1300/1000												
	
194.	Т01-01-02-034 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разгрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	287.3	1 т груза		922	14.41	7.88		7 264	100	8 808	21 357	
				611			4.22	8 808		60	5 285		
	Объем: 442*0.5*1300/1000												
	
195.	Т03-01-01-040 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 40 км	287.3	1 т груза		8 501		7.88		66 988	120		66 988	
										65			
	Объем: 442*0.5*1300/1000												
	
	Асфальт	
198.	Е27-03-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0.3156	100 м3 конструкций	686	1 137	14.41	7.88	9 883	8 960	142	18 202	49 222	
				204			4.22	2 935		95	12 177		
	Объем: 263*(0.07+0.05)												
	
199.	Е68-12-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований щебеночных	0.9994	100 м3 конструкций	210	675	14.41	7.88	3 027	5 319	104	4 377	15 249	
				82			4.22	1 182		60	2 525		
	Объем: 263*(0.15+0.08+0.15)												
	
200.	Т01-01-01-034 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	205.666	1 т груза		828	14.41	7.88		6 523	100	1 329	8 649	
				92			4.22	1 329		60	797		
	Объем: ((263*(0.07+0.05)*2.4)+(263*(0.15+0.08+0.15)*1.3))												
	
202.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	205.666	1 т груза	1 242	7 228	14.41	7.88	17 893	56 956	100	17 893	103 478	
							4.22			60	10 736		
	Объем: ((263*(0.07+0.05)*2.4)+(263*(0.15+0.08+0.15)*1.3))												
	
203.	Т03-01-01-005 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км	205.666	1 т груза		2 722		7.88		21 452	120		21 452	
										65			
	Объем: ((263*(0.07+0.05)*2.4)+(263*(0.15+0.08+0.15)*1.3))												
	
205.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0.9205	100 м3 материала основания (в плотном теле)	169	2 519	14.41	7.88	2 431	19 853	142	8 105	35 873	
				227	14		4.22	3 277	60	95	5 423		
	Объем: 263*0.35												
	
206.	С408-0268 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен до 10 мм, сорт 8	101.255	м3									45 293	
					10 733		4.22		45 293				
	Объем: 263*0.35*1.1												
	
207.	Е27-04-007-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных	0.263	1000 м2 основания	114	1 378	14.41	7.88	1 649	10 862	142	6 035	50 360	
				181	6 582		4.22	2 601	27 776	95	4 038		
	
209.	Е27-06-024-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 5 см	0.263	1000 м2 покрытия и основания	183	660	14.41	7.88	2 640	5 201	142	5 569	44 188	
				89	6 410		4.22	1 282	27 052	95	3 726		
	
210.	Е27-06-020-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	0.263	1000 м2 покрытия	141	758	14.41	7.88	2 030	5 976	142	4 849	16 372	
				96	65		4.22	1 385	272	95	3 244		
	
211.	Е27-06-021-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03	4.208	1000 м2 покрытия	5	16	14.41	7.88	76	129	142	108	461	
					18		4.22		75	95	72		
	Объем: 263*16												
	
212.	С410-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	75.6914	т									163 222	
					38 678		4.22		163 222				
	Объем: 25.1954+50.496												
	
213.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании	0.2	100 м	171	145	14.41	7.88	2 470	1 143	104	2 963	8 285	
				26			4.22	379		60	1 709		
	
214.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	0.2	100 м бортового камня	187	22	14.41	7.88	2 696	173	142	3 881	12 534	
				3	756		4.22	37	3 189	95	2 596		
	
	Устройство газона	
215.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	1.14	100 м2	526		14.41	7.88	7 587		115	8 725	28 985	
					1 385		4.22		5 845	90	6 828		
	
216.	Е47-01-046-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04	5.7	100 м2	360		14.41	7.88	5 188		115	5 966	25 564	
					2 309		4.22		9 742	90	4 669		
	Объем: 114*5												
	
217.	Е47-01-046-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	1.14	100 м2	84	435	14.41	7.88	1 210	3 427	115	2 226	9 188	
				50	138		4.22	726	583	90	1 742		
	
218.	Е47-01-084-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины	3.42	1 м3 выливаемой воды	18	114	14.41	7.88	252	901	115	508	2 104	
				13	11		4.22	190	45	90	398		
	Объем: 114*0.03												
	
	Цементное покрытие	
	разбор и восстановление щебеночного покрытия	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2							134 595	358 573			1 212 812	
								60 333	660 701				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							1 409	1 196			77 502	
								172	74 896				
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -											74 607	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -											1 438	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -											998	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -											79 938	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							114 236	190 757			877 084	
								41 215	572 090				
	.       МАТЕРИАЛОВ -											241 785	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -											197 650	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -											133 795	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											1 208 529	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -							964	164			4 320	
									3 192				
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -											868	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -											819	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -											6 007	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -							93	9			10 625	
								1	10 523				
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -											120	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -											78	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -											10 823	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -							17 893	166 447			243 281	
								18 945					
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -											36 838	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -											22 103	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -											243 281	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2											1 548 578	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											200 076	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ											135 690	
	% НР											103	
	% СП											70	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ							427 522	1 252 725			2 880 466	
								129 023	1 138 629				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							1 409	1 196			453 077	
								172	450 471				
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -											450 182	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -											1 438	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -											998	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -											455 513	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							407 163	1 027 243			2 107 921	
								108 251	673 513				
	.       МАТЕРИАЛОВ -											321 975	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -											544 794	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -											315 945	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											2 968 660	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -							964	164			4 320	
									3 192				
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -											868	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -											819	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -											6 007	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -							93	9			11 555	
								1	11 453				
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -											120	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -											78	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -											11 753	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -							17 893	224 113			303 593	
								20 599					
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -											38 492	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -											23 095	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -											303 593	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ											3 745 526	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											547 220	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ											317 840	
	% НР											98	
	% СП											57