«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	503 788	руб.	Смета на сумму:	503 788	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	
	
Стройка:	Газопровод среднего давления от точки подключения до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Челябинск, Свердловский тр. 5. Технологическое присоединение.
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на г. Челябинск, Свердловский тр. 5	
Сметная стоимость:	503. 788	тыс. руб.	
монтажных работ:	51.275	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.388	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	68.412	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование	Объем	Единица измерения	Базисная	Индекс	Текущая	%	Значение	Всего	
				оплата основных рабочих	эксплуатация машин	к оплате труда	к механизмам	оплата основных рабочих	эксплуатация машин	накладных расходов		
				оплата труда механизаторов	стоимость материалов		к материалам	оплата труда механизаторов	стоимость материалов	сметной прибыли		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	
	Раздел 1.  Земляные работы	
	
1.	Е01-02-057-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3	0.11	100 м3 грунта	269		14.41	7.88	3 876		80	3 101	8 721	
							4.22			45	1 744		
	
2.	Е01-01-009-24 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3	0.107	1000 м3 грунта		684	14.41	7.88		5 392	95	1 534	7 734	
				112			4.22	1 615		50	808		
	
3.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного Н=0.1 м	0.1932	10 м3 основания	20	8	14.41	7.88	293	59	130	397	2 070	
				1	249		4.22	12	1 049	89	271		
	Объем: 27.6*0.1*0.7												
	
4.	Е01-02-061-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, засыпка на всю глубину и на н-0,2 м	0.10068	100 м3 грунта	93		14.41	7.88	1 337		80	1 070	3 008	
							4.22			45	602		
	Объем: 12-1.932												
	
6.	С408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний	11.0748	м3									5 468	
					1 296		4.22		5 468				
	Объем: 10.068*1.1												
	
7.	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	0.10068	100 м3 уплотненного грунта	14	20	14.41	7.88	196	159	95	238	718	
				4			4.22	54		50	125		
	
8.	Е01-01-033-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3	0.106	1000 м3 грунта		44	14.41	7.88		350	95	113	523	
				8			4.22	119		50	60		
	
9.	Е01-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4	1.06	100 м3 уплотненного грунта	171	253	14.41	7.88	2 463	1 993	95	2 980	9 006	
				47			4.22	674		50	1 569		
	
11.	Т01-01-01-039 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	21.6	1 т груза		91	14.41	7.88		720	100	146	954	
				10			4.22	146		60	88		
	Объем: 12*1800/1000												
	
12.	Т03-01-01-040 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 40 км	21.6	1 т груза		556		7.88		4 379	120		4 379	
										65			
	Объем: 12*1800/1000												
	
13.	Е01-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3	0.012	1000 м3 грунта		4	14.41	7.88	6	34	95	16	65	
				1			4.22	11		50	9		
	
	ГНБ	
19.	Е04-01-074-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА	2	1 машина	674	2 517	14.41	7.88	9 718	19 834	112	13 625	49 381	
				170			4.22	2 447		51	6 204		
	
20.	Е04-01-076-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE (для трубы Ду 63 мм)	0.375	100 м бурения скважины	49	3 413	14.41	7.88	705	26 891	112	1 730	30 122	
				58	2		4.22	840	8	51	788		
	Вычт.ресурсы:  Х02-1143:[ ЭМ-(251.50=177.11*1.42), ЗПМ-(23.19=16.33*1.42) ]	
	
21.	Е04-01-077-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м)	0.375	100 м бурения скважины	77	2 877	14.41	7.88	1 116	22 668	112	2 615	27 801	
				85	50		4.22	1 219	211	51	1 191		
	Начисления: Н3= 0.194, Н4= 0.194, Н5= 0.194, Н48= 0.194	
	
22.	С109-0012 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Глина бентонитовая марки ПБМГ	0.4275	т									2 129	
					504		4.22		2 129				
	Объем: 0.0114*37.5												
	
23.	С110-0199 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD	0.075	т									23 941	
					5 673		4.22		23 941				
	Объем: 0.002*37.5												
	
24.	С507-3726 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95)	37.5	м									5 138	
					1 218		4.22		5 138				
	
29.	Е04-01-075-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА	2	1 машина	353	1 495	14.41	7.88	5 081	11 782	112	7 050	27 124	
				84			4.22	1 214		51	3 210		
	
31.	Е24-02-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм	3	1 конец	1	1	14.41	7.88	21	5	130	27	73	
							4.22			89	19		
	
32.	Е24-02-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм	3	1 конец	7	13	14.41	7.88	105	102	130	137	437	
							4.22			89	93		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1							24 917	94 368			157 466	
								8 351	37 944				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -											29 079	
									29 079				
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -											29 079	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -											29 079	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							24 917	89 269			123 054	
								8 205	8 865				
	.       МАТЕРИАЛОВ -											7 597	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 4; %=95 - по стр. 2, 7-9, 13; %=130 - по стр. 3, 31, 32; %=112 - по стр. 19-21, 29)											34 633	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1, 4; %=50 - по стр. 2, 7-9, 13; %=89 - по стр. 3, 31, 32; %=51 - по стр. 19-21, 29)											16 692	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											174 379	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -								5 099			5 333	
								146					
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 11)											146	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 11)											88	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -											5 333	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1											208 791	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											34 633	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ											16 692	
	Коэффициент удорожания	1										208 791	
	НДС 20%	20										41 758	
	Итого с НДС											250 549	
	
	Раздел 2.  Газопровод среднего давления	
	
35.	Е24-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм	0.265	100 м укладки	20	19	14.41	7.88	293	147	130	381	1 088	
					1		4.22		6	89	261		
	Объем: 64-37.5												
	
36.	С507-3726 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95)	26.5	м									3 631	
					860		4.22		3 631				
	
37.	Е24-02-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм	1	1 конец			14.41	7.88	7	2	130	9	24	
							4.22			89	6		
	
38.	Е24-02-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм	1	1 конец	2	4	14.41	7.88	35	34	130	46	146	
							4.22			89	31		
	
39.	Ц10-06-048-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка сигнальной ленты "ГАЗ" (применительно п. 1.10.98 т.ч. к ТЕРм 10). Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее	0.057	1 км кабеля	5	23	14.41	7.88	72	184	100	106	432	
				2			4.22	34		65	69		
	Объем: 57/1000												
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0.3	
	
40.	С507-3538 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200	57	м									72	
					17		4.22		72				
	
	Футляр на выходе из земли	
51.	Е24-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм (прим. установка цокольного ввода)	1	1 отвод	17	15	14.41	7.88	238	119	130	309	1 642	
					181		4.22		763	89	212		
	
53.	С999-001 
Цокольный ввод, Прайс цена 5600 без НДС (5600/4.22*1.05)	1	шт									5 880	
					1 393		4.22		5 880				
	Поправки: М: =5600/4.22*1.05	
	
54.	Е22-05-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 108 мм	1	1 футляр	9	16	14.41	7.88	127	122	130	165	710	
					43		4.22		182	89	113		
	Начисления: Н3= 0.27, Н4= 0.27, Н5= 0.27, Н48= 0.27	
	
55.	Е24-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм	1	1 отвод	17	15	14.41	7.88	238	119	130	309	1 642	
					181		4.22		763	89	212		
	
56.	С507-0760 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Неразъемное соединение <полиэтилен-сталь> SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96)	1	шт.									1 625	
					385		4.22		1 625				
	
58.	Е22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	0.012	100 м трубы, уложенной в футляр	12	1	14.41	7.88	177	4	130	230	626	
					13		4.22		56	89	158		
	Объем: 0.6*2												
	
59.	Е22-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм	0.0012	1 км трубопровода	6	5	14.41	7.88	80	36	130	118	318	
				1	1		4.22	11	3	89	81		
	Объем: 0.6*2/1000												
	
60.	С103-0161 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	1.2	м									341	
					81		4.22		341				
	Объем: 0.6*2												
	
61.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм	0.406944	1 м2	10	36	14.41	7.88	137	283	130	287	1 214	
				6	74		4.22	84	310	89	197		
	Объем: (0.108*3.14*0.6)*2												
	
62.	Е16-05-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	4	1 шт.	67	15	14.41	7.88	972	119	128	1 244	4 315	
					278		4.22		1 173	83	807		
	
63.	Е16-05-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	1 шт.	34	10	14.41	7.88	486	76	128	622	2 567	
					232		4.22		980	83	403		
	
65.	С302-0196 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.020.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 120 мм, условным диаметром 20 мм	4	шт.									3 872	
					917		4.22		3 872				
	
66.	С302-0200 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 180 мм, условным диаметром 50 мм	2	шт.									2 960	
					701		4.22		2 960				
	
69.	Е22-03-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (колпака, заглушки, переход)	0.001452	1 т фасонных частей	7	17	14.41	7.88	104	135	130	181	549	
				2	1		4.22	35	6	89	124		
	Объем: (0.2+(0.138*4)+(0.35*2))/1000												
	Вычт.ресурсы:  С103-1009:[ М-(13960.00=13960.00*1) ]	
	
70.	С507-3022 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром 50 мм	2	шт.									335	
					79		4.22		335				
	
71.	С301-1744 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 50 мм	1	шт.									28	
					7		4.22		28				
	
72.	С301-3240 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Колпачки	4	шт.									44	
					10		4.22		44				
	
74.	Ц12-10-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	0.04	100 шт.	32	17	14.41	7.88	458	136	80	366	1 646	
					97		4.22		411	60	275		
	
75.	С507-2631 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штуцер	4	шт.									756	
					179		4.22		756				
	
76.	Е22-03-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	12	1 фланец	62	337	14.41	7.88	897	2 654	130	2 084	7 111	
				49	11		4.22	706	48	89	1 427		
	Объем: 8+4												
	Вычт.ресурсы:  С507-0983:[ М-(43.80=43.80*1) ]	
	
77.	С507-0979 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм	8	шт.									739	
					175		4.22		739				
	
78.	С507-0983 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	4	шт.									739	
					175		4.22		739				
	
81.	Ц08-02-472-11 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж токопроводящей перемычки	0.2	10 шт.	9	1	14.41	7.88	123	11	95	117	336	
					1		4.22		5	65	80		
	
82.	С101-2548 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь полосовая 40х4 мм (токопроводящая перемычка)	0.00252	т									67	
					16		4.22		67				
	Объем: 1.26*2/1000												
	
87.	Е24-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм	3	1 отвод	50	45	14.41	7.88	715	358	130	930	4 929	
					543		4.22		2 290	89	636		
	
88.	С507-0817 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм	3	шт.									3 824	
					906		4.22		3 824				
	
91.	Е27-09-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка столбиков сигнальных железобетонных	0.03	100 шт.	23	91	14.41	7.88	328	720	142	680	2 311	
				10	30		4.22	151	128	95	455		
	
92.	С403-1220 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3)	3	шт.									2 144	
					508		4.22		2 144				
	
93.	С401-0104 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон дорожный, класс В10 (М150)	0.213	м3									529	
					125		4.22		529				
	Объем: 0.071*3												
	
94.	Е27-09-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011	0.06	100 знаков	45		14.41	7.88	643		142	913	2 291	
					29		4.22		124	95	611		
	Объем: 2*3												
	
95.	С101-3911 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Дюбели для пристрелки стальные	1.2	10 шт.									34	
					8		4.22		34				
	Объем: 4*3												
	
96.	С105-0217 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Табличка	0.03	100 шт.									581	
					138		4.22		581				
	Объем: 1*3												
	
98.	Е24-02-030-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм	0.03	100 м трубопровода	7	28	14.41	7.88	99	217	130	186	629	
				3			4.22	44	1	89	127		
	Вычт.ресурсы:  С103-8007:[ М-(5155.04=51.04*101) ]	
	
99.	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	3	м									382	
					91		4.22		382				
	
100.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм	0.53694	1 м2	13	47	14.41	7.88	181	373	130	380	1 602	
				8	97		4.22	111	409	89	260		
	Объем: 0.057*3.14*3												
	
	Надземный газопровод	
101.	Е01-02-031-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе, группа грунтов 2	0.01	100 ям	2	27	14.41	7.88	32	211	80	66	347	
				3			4.22	50		45	37		
	
102.	Е06-01-001-13 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство фундаментов-столбов бетонных	0.002	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	13	4	14.41	7.88	186	30	105	205	602	
				1	13		4.22	9	54	65	127		
	Объем: 0.2*1												
	
103.	С401-0025 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150)	0.204	м3									498	
					118		4.22		498				
	Объем: (0.2*1)*1.02												
	
104.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного (обсыпка опор крупнозернистым песком)	0.02	10 м3 основания	2	1	14.41	7.88	30	6	130	40	105	
							4.22	1		89	28		
	Вычт.ресурсы:  С408-0122:[ М-(1287.00=117.00*11) ]	
	
105.	С408-0121 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	0.22	м3									114	
					27		4.22		114				
	Объем: 0.2*1*1.1												
	
106.	Е09-03-039-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (из трубы Ду 76 мм)	0.02439	1 т конструкций	22	7	14.41	7.88	323	55	90	292	976	
					7		4.22	1	31	85	275		
	Объем: 5.42*4.5/1000												
	
107.	С201-0687 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, массой 1 м газопровода до 150 кг	0.02439	т									1 691	
					401		4.22		1 691				
	Объем: 5.42*4.5/1000												
	
108.	Е24-02-041-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм	0.09	100 м газопровода	21	143	14.41	7.88	302	1 129	130	740	2 753	
				19	18		4.22	267	76	89	506		
	
109.	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	9	м									1 147	
					272		4.22		1 147				
	
112.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей  грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	0.0244606	100 м2 окрашиваемой поверхности	3		14.41	7.88	50	4	90	45	186	
					12		4.22		52	70	35		
	Объем: (0.057*3.14*9)+(0.076*3.14*3.5)												
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	
113.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0.0244606	100 м2 окрашиваемой поверхности	2		14.41	7.88	31	3	90	28	164	
					19		4.22		80	70	22		
	Объем: (0.057*3.14*9)+(0.076*3.14*3.5)												
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	
	Испытания газопровода	
126.	Е24-02-120-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм	0.76	100 м трубопровода	4	10	14.41	7.88	55	75	130	107	310	
				2			4.22	27		89	73		
	Объем: 64+9+3												
	
127.	Е24-02-121-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм	1	1 узел	38	52	14.41	7.88	547	411	130	711	2 234	
					19		4.22		78	89	487		
	
128.	Е24-02-122-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм	0.76	100 м газопровода	1	4	14.41	7.88	11	30	130	21	76	
							4.22	5		89	14		
	Объем: 64+9+3												
	
129.	Е24-02-124-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм	1	1 участок испытания газопровода	170	798	14.41	7.88	2 453	6 290	130	4 784	16 802	
				85			4.22	1 227		89	3 275		
	
130.	Ц39-02-006-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 65 мм, толщина стенки до 8 мм	1	1 стык	6	2	14.41	7.88	83	13	80	66	222	
					2		4.22		10	60	50		
	
131.	Ц39-02-015-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм	3	1 снимок	44	46	14.41	7.88	635	363	80	508	1 959	
					17		4.22		72	60	381		
	
	Работы по прейскуранту АО "Челябинскгоргаз" в текущих ценах  (https://www.chelgaz.ru/foto/01.07.19_kachestvo_svarka_Yu.pdf)	
132.	Е6.2.3 
Проверка сварного стыка радиографическим методом  Ду 50-89 мм, цена 2064.50 без НДС (прейскурант АО "Челябинскогоргаз" )	1	стык	143		14.41	7.88	2 065				2 065	
							4.22						
	
133.	Е6.2.11 
Проверка качества изоляции газопровода прибором АНПИ, цена 504.90 без НДС	0.3	10 м	11		14.41	7.88	151				151	
							4.22						
	
134.	Е6.2.10 
Проверка качества изоляции газопровода дефектоскопами ДИСИ-1, ДКИ-3, Крона , цена 82.30 без НДС	0.53694	1 м2	3		14.41	7.88	44				44	
							4.22						
	Объем: 0.057*3.14*3												
	
	Восстановление щебеночного покрытия	
	Асфальт	
144.	Е27-03-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0.1182	100 м3 конструкций	223	370	14.41	7.88	3 219	2 918	142	5 929	16 032	
				66			4.22	956		95	3 966		
	Объем: 98.5*(0.07+0.05)												
	
145.	Е68-12-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований щебеночных	0.3743	100 м3 конструкций	68	220	14.41	7.88	986	1 732	104	1 426	4 966	
				27			4.22	385		60	823		
	Объем: 98.5*(0.15+0.08+0.15)												
	
148.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	77.027	1 т груза	404	2 354	14.41	7.88	5 827	18 549	100	5 827	33 699	
							4.22			60	3 496		
	Объем: ((98.5*(0.07+0.05)*2.4)+(98.5*(0.15+0.08+0.15)*1.3))												
	
149.	Т03-01-01-005 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км	77.027	1 т груза		887		7.88		6 986	120		6 986	
										65			
	Объем: ((98.5*(0.07+0.05)*2.4)+(98.5*(0.15+0.08+0.15)*1.3))												
	
151.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0.34475	100 м3 материала основания (в плотном теле)	55	820	14.41	7.88	792	6 466	142	2 640	11 686	
				74	5		4.22	1 067	23	95	1 766		
	Объем: 98.5*0.35												
	
152.	С408-0268 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен до 10 мм, сорт 8	37.9225	м3									16 963	
					4 020		4.22		16 963				
	Объем: 98.5*0.35*1.1												
	
153.	Е27-04-007-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных	0.0985	1000 м2 основания	37	449	14.41	7.88	537	3 537	142	1 965	17 757	
				59	2 465		4.22	847	10 403	95	1 315		
	
155.	Е27-06-024-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 5 см	0.0985	1000 м2 покрытия и основания	60	215	14.41	7.88	860	1 694	142	1 815	15 714	
				29	2 401		4.22	418	10 132	95	1 214		
	
156.	Е27-06-020-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	0.0985	1000 м2 покрытия	46	247	14.41	7.88	661	1 946	142	1 579	5 344	
				31	24		4.22	451	102	95	1 056		
	
157.	Е27-06-021-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03	1.576	1000 м2 покрытия	2	5	14.41	7.88	25	42	142	36	154	
					7		4.22		28	95	24		
	Объем: 98.5*16												
	
158.	С410-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	28.3483	т									61 131	
					14 486		4.22		61 131				
	Объем: (9.4363+18.912)												
	
159.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании	0.08	100 м	60	50	14.41	7.88	859	397	104	1 031	2 882	
				9			4.22	132		60	595		
	
160.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	0.08	100 м бортового камня	65	8	14.41	7.88	938	60	142	1 350	4 527	
				1	302		4.22	13	1 276	95	903		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2							28 112	58 796			236 438	
								7 032	140 202				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							1 371	707			20 178	
								34	18 099				
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -											17 601	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 39; %=80 - по стр. 74, 130, 131; %=95 - по стр. 81)											1 164	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 39, 81; %=60 - по стр. 74, 130, 131)											854	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -											22 196	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							19 133	32 304			160 895	
								6 997	109 454				
	.       МАТЕРИАЛОВ -											82 061	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 35, 37, 38, 51, 54, 55, 58, 59, 61, 69, 76, 87, 98, 100, 104, 108, 126-129; %=142 - по стр. 91, 94, 144, 151, 153, 155-157, 160; %=80 - по стр. 101; %=105 - по стр. 102; %=90 - по стр. 112, 113; %=104 - по стр. 145, 159)											31 723	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 35, 37, 38, 51, 54, 55, 58, 59, 61, 69, 76, 87, 98, 100, 104, 108, 126-129; %=95 - по стр. 91, 94, 144, 151, 153, 155-157, 160; %=45 - по стр. 101; %=65 - по стр. 102; %=70 - по стр. 112, 113; %=60 - по стр. 145, 159)											21 175	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											213 793	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -							323	55			2 100	
								1	1 722				
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 106)											292	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 106)											275	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -											2 667	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -							1 458	195			12 580	
									10 927				
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 62, 63)											1 866	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 62, 63)											1 210	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -											15 656	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -							5 827	25 535			40 685	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 148)											5 827	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 148)											3 496	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -											40 685	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2											294 997	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											35 045	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ											23 514	
	Коэффициент удорожания	1										294 997	
	НДС 20%	20										58 999	
	Итого с НДС											353 996	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ							53 029	153 164			393 904	
								15 383	178 146				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							1 371	707			49 257	
								34	47 178				
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -											46 680	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 39; %=80 - по стр. 74, 130, 131; %=95 - по стр. 81)											1 164	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 39, 81; %=60 - по стр. 74, 130, 131)											854	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -											51 275	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							44 050	121 573			283 949	
								15 202	118 319				
	.       МАТЕРИАЛОВ -											89 658	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 4, 101; %=95 - по стр. 2, 7-9, 13; %=130 - по стр. 3, 31, 32, 35, 37, 38, 51, 54, 55, 58, 59, 61, 69, 76, 87, 98, 100, 104, 108, 126-129; %=112 - по стр. 19-21, 29; %=142 - по стр. 91, 94, 144, 151, 153, 155-157, 160; %=105 - по стр. 102; %=90 - по стр. 112, 113; %=104 - по стр. 145, 159)											66 356	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1, 4, 101; %=50 - по стр. 2, 7-9, 13; %=89 - по стр. 3, 31, 32, 35, 37, 38, 51, 54, 55, 58, 59, 61, 69, 76, 87, 98, 100, 104, 108, 126-129; %=51 - по стр. 19-21, 29; %=95 - по стр. 91, 94, 144, 151, 153, 155-157, 160; %=65 - по стр. 102; %=70 - по стр. 112, 113; %=60 - по стр. 145, 159)											37 867	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											388 172	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -							323	55			2 100	
								1	1 722				
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 106)											292	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 106)											275	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -											2 667	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -							1 458	195			12 580	
									10 927				
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 62, 63)											1 866	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 62, 63)											1 210	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -											15 656	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -							5 827	30 634			46 018	
								146					
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 11, 148)											5 973	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 11, 148)											3 584	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -											46 018	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ											503 788	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											69 678	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ											40 206