Стройка:	Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу : г .Челябинск , Центральный район, пос. Шершни, ул. Гидрострой, 17-2. Технологическое присоединение.	
	
Объект:	Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу : г .Челябинск , Центральный район, пос. Шершни, ул. Гидрострой, 17-2. Технологическое присоединение.	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу : г .Челябинск , Центральный район, пос. Шершни, ул. Гидрострой, 17-2. Технологическое присоединение.	
Сметная стоимость:	279.717	тыс. руб.	
монтажных работ:	3.152	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.267	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2.989	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	
	Раздел 1.  ЗЕМЛЯHЫЕ PАБОТЫ	
	
1.	Е68-12-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.12	3 605.66	2 651.57	433	114	318	93.264	11.19168	
			954.10	330.19			40	20.22	2.4264	
	Объем: 60*0.20									
	
2.	Е01-01-009-24 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта	0.136	7 673.58	7 673.58	1 044		1 044			
				1 257.25			171	89.676	12.195936	
	
3.	Е01-02-057-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (подчистка дна траншеи) Прил.1.12 п.3.187  Кзтр=1,2, 100 м3 грунта	0.04	3 521.20		141	141		357.12	14.2848	
			3 521.20							
	Начисления: Н5= 1.44	
	
4.	Е01-02-066-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых, 100 м2 креплений	0.5	540.53	99.91	270	168	50	31.2	15.6	
			336.34	5.69			3	0.348	0.174	
	
5.	С203-0511 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щиты из досок толщиной 25 мм, м2	10	66.00		660					
										
	Объем: 50*0.2									
	
6.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного на высоту 0,1м, 10 м3 основания	0.75	1 460.29	46.85	1 095	95	35	12.24	9.18	
			126.44	5.11			4	0.42	0.315	
	
7.	Е01-02-061-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Присыпка газопровода на высоту 0,2 м над верхом трубы малосжимаемым грунтом с подбивкой пазух, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.15	1 105.75		166	166		116.64	17.496	
			1 105.75							
	
8.	С408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	16.5	117.00		1 931					
										
	Объем: 15*1.1									
	
9.	Е01-01-033-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3, 1000 м3 грунта	0.1139	502.43	502.43	57		57			
				93.28			11	5.712	0.6505968	
	
10.	Е01-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 уплотненного грунта	1.139	479.92	286.39	547	220	326	17.952	20.447328	
			193.52	52.97			60	4.356	4.961484	
	
11.	Е01-02-061-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Обратная засыпка траншеи песком с послойным трамбованием на опуске в землю и выходе газопровода из земли, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.036	1 105.75		40	40		116.64	4.19904	
			1 105.75							
	
12.	С408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	3.96	117.00		463					
										
	Объем: 3.6*1.1									
	
13.	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	0.036	401.96	239.88	14	6	9	15.036	0.541296	
			162.08	44.36			2	3.648	0.131328	
	
14.	Т01-01-01-039 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной), 1 т груза	46.98	5.98	5.08	280		238			
				0.56			26	0.0348	1.634904	
	Объем: 26.1*1.8									
	
15.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	26.16	53.05	36.67	1 388	165	959	0.69324	18.135158	
			6.30							
	Объем: 60*0.2*2.18									
	
16.	Т03-21-01-046 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 46 км, 1 т груза	73.14	38.22	38.22	2 795		2 795			
										
	Объем: 46.98+26.16									
	
17.	Е01-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.07314	477.22	429.16	35	3	31	4.38	0.3203532	
			43.19	77.80			6	4.764	0.348439	
	Объем: 46.98+26.16									
	
18.	Е01-01-036-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0.11	26.39	26.39	3		3			
				4.90			1	0.3	0.033	
	Объем: 60+50									
	
19.	Е27-04-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойных толщиной 12 см, 1000 м2 основания или покрытия	0.06	4 280.96	3 660.89	257	35	220	55.416	3.32496	
			587.41	477.79			29	32.088	1.92528	
	
20.	С408-0200 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь песчано-гравийная природная, м3	7.2	116.00		835					
										
	Объем: 60*0.12									
	
21.	Е27-06-002-17 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см, 1000 м2 покрытия	0.06	172 433.81	5 435.16	10 346	265	326	413.136	24.78816	
			4 416.42	806.60			48	57.78	3.4668	
	
	Демонтаж и восстановление асфальтового покрытия	
	
22.	Е27-03-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций	0.035	6 027.13	3 759.49	211	79	132	215.76	7.5516	
			2 267.64	673.50			24	54.756	1.91646	
	Объем: 50*0.07									
	
23.	Е27-03-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций	0.1	721.62	565.20	72	16	57	15.864	1.5864	
			156.42	73.00			7	4.548	0.4548	
	Объем: 50*0.20									
	
24.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	28.4	53.05	36.67	1 506	179	1 041	0.69324	19.688016	
			6.30							
	Объем: 50*0.07*2.4+50*0.20*2									
	
25.	Т03-21-01-046 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 46 км, 1 т груза	28.4	38.22	38.22	1 085		1 085			
										
	Объем: 50*0.07*2.4+50*0.20*2									
	
26.	Е27-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 покрытия	0.05	35 297.98	7 441.26	1 765	35	372	67.128	3.3564	
			705.52	1 025.90			51	64.32	3.216	
	
27.	Е27-04-012-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-012-01, 27-04-012-02, 27-04-012-03, 1000 м2 покрытия	0.25	1 908.60	321.00	477		80			
				43.74			11	3.012	0.753	
	Объем: 50*5									
	
28.	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.05	3 813.06	3 008.88	191	28	150	45.96	2.298	
			558.88	381.22			19	22.896	1.1448	
	
29.	С410-0026 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка II, т	4.83	442.00		2 135					
										
	Объем: 50*96.6/1000									
	
30.	Е27-06-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия	0.3	9.86	4.31	3		1	0.108	0.0324	
			1.31							
	Объем: 50*6									
	
31.	С410-0026 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка II, т	3.63	442.00		1 604					

	Установка опознавательных знаков	
	
32.	Е27-09-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка столбиков сигнальных железобетонных, 100 шт.	0.02	5 577.07	3 655.31	112	18	73	85.248	1.70496	
			911.30	419.06			8	27.036	0.54072	
	
33.	С403-1220 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3), шт.	2	169.39		339					

34.	С401-0104 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон дорожный, класс В10 (М150), м3	0.14	589.00		82					
										
	Объем: 0.07*2									
	
35.	Е27-09-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011, 100 знаков	0.02	1 381.70		28	18		82.8	1.656	
			892.58							
	
36.	С101-3911 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Дюбели для пристрелки стальные, 10 шт.	1.2	6.74		8					
										
	Объем: 3*4									
	
37.	С105-0217 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Табличка, 100 шт.	0.03	4 590.00		138					

38.	Ц10-06-048-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее  ОП п.1.10.98  Кмр=0,3 Кзтр=0,3 Кэм=0,3 (Сигнальная лента "ГАЗ"), 1 км кабеля	0.075	599.90	492.83	45	8	37	8.28	0.621	
			105.32	49.27			4	3.2544	0.24408	
	Объем: 75/1000									
	Начисления: Н3= 0.36, Н4= 0.36, Н5= 0.36, Н48= 0.3	
	
39.	С507-3538 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м	75	0.30		23					

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				32 624	1 799	9 439		178.00355	
							525		36.533028	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				68	8	37		0.621	
							4		0.24408	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				23					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 38)				12					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 38)				8					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				88					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				25 502	1 447	3 284		139.55938	
							495		34.654044	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				8 195					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1; %=95 - по стр. 2, 9, 10, 13, 17, 18; %=80 - по стр. 3, 4, 7, 11; %=130 - по стр. 6; %=142 - по стр. 19, 21-23, 26-28, 32, 35)				2 140					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=50 - по стр. 2, 9, 10, 13, 17, 18; %=45 - по стр. 3, 4, 7, 11; %=89 - по стр. 6; %=95 - по стр. 19, 21-23, 26-28, 32, 35)				1 310					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				28 952					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				7 054	344	6 118		37.823174	
							26		1.634904	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 14, 15, 24)				370					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 14, 15, 24)				222					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				7 054					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				36 094					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2 152					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 318					
	Коэффициент удорожания	6.32			228 114					
	
	Раздел 2.  МОНТАЖ ГАЗОПРОВОДА	
	
40.	Е24-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки	0.75	182.03	84.70	137	69	64	6.84	5.13	
			92.06							
	
41.	С507-3726 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м	75	32.47		2 435					

42.	Е24-02-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец	1	0.86	0.28	1	1		0.048	0.048	
			0.59							
	
43.	Е24-02-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец	1	8.11	5.20	8	3	5	0.24	0.24	
			2.92							
	
44.	Е24-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм (прим. к ЦВПС), 1 отвод	1	218.92	18.17	219	20	18	1.416	1.416	
			19.85							
	
45.	С999-1 
Цокольный ввод ЦВПС - Г  = 57 х 63  ПЭ - 100 SDR 11 2,5 х 1,5 м    5 600 / 6,55 *1,05, шт	1	897.71		898					
										
	Поправки: М: =5 600 / 6,55 *1,05	
	
46.	Е22-03-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей	0.002	21 079.84	14 168.10	42	12	28	424.56	0.84912	
			5 952.34	2 021.52			4	123.792	0.247584	
	Объем: 2/1000									
	Вычт.ресурсы:  С103-1009:[ М-(13960.00=13960.00*1) ]	
	
47.	С507-1974 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, шт.	1	22.80		23					

48.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2	0.7	314.55	105.79	220	20	74	2.448	1.7136	
			28.08	17.16			12	1.224	0.8568	
	
49.	Е24-02-041-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм, 100 м газопровода	0.035	420.21	133.06	15	10	5	24.612	0.86142	
			279.10	7.57				0.624	0.02184	
	Вычт.ресурсы:  Х15-0701:[ ЭМ-(1481.02=129.46*11.44), ЗПМ-(199.40=17.43*11.44) ];  С101-0122:[ М-(7.66=19140.00*0.0004) ];  С101-2467:[ М-(28.17=16570.00*0.0017) ];  С113-0026:[ М-(42.56=30400.00*0.0014) ];  С113-0077:[ М-(3.20=14540.00*0.00022) ];  С113-0228:[ М-(98.21=27280.00*0.0036) ];  С201-0696:[ М-(12.87=12870.00*0.001) ]	
	
50.	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	3.535	30.20		107					

51.	Е22-03-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, 1 фланец	2	41.06	33.68	82	12	67	0.444	0.888	
			6.23	4.90			10	0.3	0.6	
	Вычт.ресурсы:  С507-0983:[ М-(43.80=43.80*1) ]	
	
52.	С507-2834 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм, компл.	1	211.17		211					

53.	Е65-17-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм, 100 заглушек	0.01	4 012.38	12.38	40	15		134.4	1.344	
			1 505.28							
	
54.	С507-2611 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 63 мм, 10 шт.	0.1	263.62		26					

55.	Ц12-10-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт.	0.02	3 904.55	516.32	78	19	10	78.48	1.5696	
			954.31							
	
56.	С507-2631 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штуцер длиной 200 мм, шт.	2	44.81		90					

57.	С509-0045 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Колпачки изолирующие КПУ25/30, 10 шт.	0.2	181.07		36					

58.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021  ОП п.1.13.6 Кзтр=2; Кэм=2; Кмр=2 (два слоя), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.002	696.61	24.36	1			12.744	0.025488	
			171.53	0.29				0.024	0.000048	
	Начисления: Н3= 2.4, Н4= 2.4, Н5= 2.4, Н48= 2	
	
59.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  ОП п.1.13.6 Кзтр=2; Кэм=2; Кмр=2 (два слоя), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.002	898.71	16.32	2			9.192	0.018384	
			105.43	0.29				0.024	0.000048	
	Начисления: Н3= 2.4, Н4= 2.4, Н5= 2.4, Н48= 2	
	
	Футляр на выходе из земли D108, L=1,0м - 1 шт.	
	
60.	Е22-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка стальных водопроводных труб  диаметром 100 мм, 1 км трубопровода	0.002	10 661.98	4 428.14	21	11	9	423.6	0.8472	
			5 544.92	773.87			2	49.512	0.099024	
	Объем: 2/1000									
	Вычт.ресурсы:  Х04-2901:[ ЭМ-(108.48=9.04*12) ]	
	
61.	С103-0161 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м	1	67.30		67					

62.	Е22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр	0.01	2 396.85	54.23	24	12	1	101.28	1.0128	
			1 231.56							
	
63.	Е22-05-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр	1	72.32	18.62	72	11	19	0.93636	0.93636	
			10.62							
	Начисления: Н3= 0.324, Н4= 0.324, Н5= 0.324, Н48= 0.27	
	
64.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2	0.34	314.55	105.79	107	10	36	2.448	0.83232	
			28.08	17.16			6	1.224	0.41616	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				4 962	225	336		17.732292	
							34		2.241504	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				2 899	19	10		1.5696	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				2 821					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 55)				15					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 55)				11					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				2 925					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1 849	191	326		14.818692	
							34		2.241504	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 40, 42-44, 46, 48, 49, 51, 60, 62-64)				293					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 40, 42-44, 46, 48, 49, 51, 60, 62-64)				200					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2 342					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				214	15			1.344	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 53)				15					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 53)				9					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				238					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				5 505					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				323					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				220					
	Коэффициент удорожания	6.32			34 792					
	
	Раздел 3.  ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОКРЫТИЯ И СТЫКОВ	
	
65.	Ц39-02-015-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 11 мм, 1 снимок	1	50.31	23.22	50	20	23	1.2	1.2	
			19.60							
	
66.	Ц39-02-006-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 65 мм, толщина стенки до 8 мм, 1 стык	1	11.28	1.96	11	7	2	0.504	0.504	
			6.88							
	
67.	Ц39-02-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 60 мм, 1 стык	10	1.71		17	17		0.12	1.2	
			1.68							
	
68.	С999-2 
Проверка стыков механическим методом. Механические испытания на растяжение и изгиб  п.6.2.1. прайс АО "Челябинскгоргаз" 2145.76 / 6,55, 1 стык	1	327.60		328					
										
	Поправки: М: =2145.76/6.55	
	
69.	С999-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Проверка изоляции газопровода приборами АНТПИ, п.6.2.11 прайс АО "Челябинскгоргаз", 482,8 /  6,55, 10п/м	1.18	73.71		87					
										
	Объем: 5.9*2									
	Поправки: М: =482.8/6.55	
	
70.	Е13-08-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Проверка качества резинового покрытия, 100 м2 поверхности	0.01062	30.10					2.724	0.0289289	
			30.10							
	Объем: 0.18*5.9									
	
71.	Е24-02-121-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел	1	126.65	62.60	127	46	63	3.744	3.744	
			45.53							
	
72.	Е24-02-120-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода	0.867	21.05	15.06	18	5	13	0.492	0.426564	
			5.99	2.92			3	0.24	0.20808	
	Объем: 76.5+10.2									
	
73.	Е24-02-122-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода	0.867	7.25	6.08	6	1	5	0.096	0.083232	
			1.16	0.59			1	0.048	0.041616	
	Объем: 76.5+10.2									
	
74.	Е24-02-124-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода	1	1 162.14	957.85	1 162	204	958	16.8	16.8	
			204.29	102.14			102	8.4	8.4	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				1 806	300	1 064		23.986725	
							106		8.649696	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				78	44	25		2.904	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 65-67)				35					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 65-67)				26					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				139					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1 728	256	1 039		21.082725	
							106		8.649696	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 71-74)				471					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 71-74)				322					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2 521					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				2 660					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				506					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				348					
	Коэффициент удорожания	6.32			16 811					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				39 392	2 324	10 839		219.72257	
							665		47.424228	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				3 045	71	72		5.0946	
							4		0.24408	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				2 844					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 38; %=80 - по стр. 55, 65-67)				62					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 38; %=60 - по стр. 55, 65-67)				45					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				3 152					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				29 079	1 894	4 649		175.4608	
							635		45.545244	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				8 195					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1; %=95 - по стр. 2, 9, 10, 13, 17, 18; %=80 - по стр. 3, 4, 7, 11; %=130 - по стр. 6, 40, 42-44, 46, 48, 49, 51, 60, 62-64, 71-74; %=142 - по стр. 19, 21-23, 26-28, 32, 35)				2 904					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=50 - по стр. 2, 9, 10, 13, 17, 18; %=45 - по стр. 3, 4, 7, 11; %=89 - по стр. 6, 40, 42-44, 46, 48, 49, 51, 60, 62-64, 71-74; %=95 - по стр. 19, 21-23, 26-28, 32, 35)				1 832					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				33 815					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				214	15			1.344	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 53)				15					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 53)				9					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				238					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				7 054	344	6 118		37.823174	
							26		1.634904	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 14, 15, 24)				370					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 14, 15, 24)				222					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				7 054					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				44 259					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2 981					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 886					
	Коэффициент удорожания	6.32			279 717					

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)