{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Мои данные","Ведомость ресурсов"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Мои данные","index":0,"n_rows":154,"n_cols":26,"rows_kept":154,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[147,0,147,5],[148,0,148,5],[8,0,8,20],[10,0,10,20],[11,0,11,20],[12,0,12,20],[13,0,13,20],[14,0,14,20],[16,9,16,20],[23,0,25,0],[23,1,25,1],[23,2,25,2],[23,3,23,5],[24,3,25,3],[21,6,21,7],[21,9,21,10],[24,9,25,9],[23,6,23,8],[16,6,16,8],[20,6,20,7],[17,9,17,10],[20,9,20,10],[18,6,18,7],[19,6,19,7],[23,9,23,20],[24,6,25,6],[18,9,18,10],[19,9,19,10],[17,6,17,7],[91,0,91,20],[27,0,27,20],[28,0,28,20],[39,0,39,20],[45,0,45,5],[46,0,46,20],[47,0,47,20],[50,0,50,20],[63,0,63,5],[64,0,64,20],[69,0,69,20],[76,0,76,20],[134,0,134,5],[96,0,96,5],[97,0,97,20],[98,0,98,20],[103,0,103,20],[110,0,110,20],[121,0,121,20],[123,0,123,5],[124,0,124,20],[131,0,131,5],[132,0,132,5],[133,0,133,5],[146,0,146,5],[135,0,135,5],[136,0,136,5],[137,0,137,5],[138,0,138,5],[139,0,139,5],[140,0,140,5],[141,0,141,5],[142,0,142,5],[143,0,143,5],[144,0,144,5],[145,0,145,5]]}
["СОГЛАСОВАНО",null,null,null,null,null,null,"УТВЕРЖДАЮ "]
[]
["Смета на сумму  443 151,36 рублей с НДС",null,null,null,null,null,null,"Смета на сумму 443 151,36 рублей с НДС"]
[]
["Директор ООО \"УралГазСпектр\"",null,null,null,null,null,null,"Генеральный директор АО \"Челябинскгоргаз\""]
["______________________/ А.С. Ядрешников /",null,null,null,null,null,null,"________________________/ В.Г. Серадский /"]
[]
[]
["Стройка:Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу:Челябинская область, Сосновский район, пос. Малая Сосновка, ул. Березовая, участок 74:19:0000000:15131. Технологическое присоединение."]
[]
["Объект:Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу:Челябинская область, Сосновский район, пос. Малая Сосновка, ул. Березовая, участок 74:19:0000000:15131. Технологическое присоединение."]
["ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1"]
["(локальный сметный расчет)"]
["на Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу:Челябинская область, Сосновский район, пос. Малая Сосновка, ул. Березовая, участок 74:19:0000000:15131. Технологическое присоединение."]
["Основание:Договор № 875-П от 08.11.2016 г."]
[]
[null,null,null,null,null,null,"базисная цена",null,null,"текущая цена"]
[null,null,null,"Сметная стоимость:",null,null,{"$f":"58426/1000","v":58.426000000000002},null,"тыс. руб.",{"$f":"375552*1.18","v":443151.35999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"руб."]
[null,null,null,"в т.ч. оборудование",null,null,{"$f":"0/1000","v":0},null,"тыс. руб.",{"$f":"0/1000","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"тыс. руб."]
[null,null,null,"монтажных работ",null,null,{"$f":"113/1000","v":0.113},null,"тыс. руб.",{"$f":"1059/1000","v":1.0589999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"тыс. руб."]
[null,null,null,"Hормативная трудоемкость:",null,null,{"$f":"(V21+V22)/1000","v":0.51863999999999999},null,"тыс.чел.ч",{"$f":"(W21+W22)/1000","v":0.51863999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"тыс.чел.ч",485.27,485.27,5484,5245,3167]
[null,null,null,"Сметная заработная плата:",null,null,{"$f":"5484/1000","v":5.484},null,"тыс. руб.",{"$f":"68978/1000","v":68.977999999999994},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"тыс. руб.",33.369999999999997,33.369999999999997,68978,56159,31820]
[{"$f":"\"Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на \" & IF(LEN(L23)>3,MID(L23,4,LEN(L23)),L23)","v":"Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на "},null,null,"2 кв. 2018 г."]
["№ пп","Код норматива,  \nНаименование,  \nЕдиница измерения","Объем","Базисная стоимость за единицу",null,null,"Базисная стоимость всего",null,null,"Текущая стоимость всего"]
[null,null,null,"Всего","Осн. З/п","Эксп.","Всего","Осн. З/п","Эксп.","Всего","Осн. З/п",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Эксп."]
[null,null,null,null,"Материал","В т.ч. з/п",null,"Материал","В т.ч. з/п",null,"Материал",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"В т.ч. з/п"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12]
["Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, БЛАГОУСТРОЙСТВО"]
["Снятие и восстановление асфальтобетонного покрытия, s=6 м2"]
[1,"ТЕР27-03-008-04\nРазборка покрытий и оснований: асфальтобетонных\n100 м3 конструкций","0,0042\n(6*0.07) / 100",5022.6099999999997,1889.7,"3132,91\n_____\n561,25",21,8,"13\n_____\n2",186,100,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"86\n_____\n30"]
[2,"ТЕР27-03-008-02\nРазборка покрытий и оснований: щебеночных\n100 м3 конструкций","0,0138\n(6*(0.19+0.04)) / 100",601.35,130.35,"471\n_____\n60,83",8,2,"6\n_____\n1",66,23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"43\n_____\n11"]
[3,"ТЕР27-04-001-02\nВозвращение щебеночного покрытия. - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы\n100 м3 материала основания (в плотном теле)","0,009\n(6*0.15) / 100",2674.67,"159,4\n_____\n21,77","2493,5\n_____\n227,33",24,"1\n_____\n1","22\n_____\n2",139,"18\n_____\n1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"120\n_____\n26"]
[4,"ТЕР27-04-005-01\nУстройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных\n1000 м2 основания","0,006\n6 / 1000",31936.21,"385,21\n_____\n25872,3","5678,7\n_____\n793,73",192,"2\n_____\n156","34\n_____\n5",943,"29\n_____\n705",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"209\n_____\n60"]
[5,"ТЕР27-04-005-04\nНа каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03\n1000 м2 основания","0,024\n(6*4) / 1000",1855.1,"\n_____\n1587,6","267,5\n_____\n36,45",45,"\n_____\n39","6\n_____\n1",208,"\n_____\n170",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"38\n_____\n11"]
[6,"ТЕР27-06-024-01\nУкладка и полупропитка с применением битума: щебеночных покрытий толщиной 5 см покрытия и основания\n1000 м2 покрытия и основания","0,006\n6 / 1000",34167,"667,51\n_____\n31055,64","2443,85\n_____\n325,09",205,"4\n_____\n186","15\n_____\n2",906,"50\n_____\n769",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"87\n_____\n25"]
[7,"ТЕР27-06-024-03\nНа каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценкам 27-06-024-01, 27-06-024-02 покрытия и основания\n1000 м2 покрытия и основания","-0,006\n-6 / 1000",4830.72,"3,33\n_____\n4721,1","106,29\n_____\n16,03",-29,"\n_____\n-28",-1,-119,"\n_____\n-115",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-4\n_____\n-1"]
[8,"ТЕР27-06-020-01\nУстройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3\n1000 м2 покрытия","0,006\n6 / 1000",3218.43,"465,73\n_____\n245,3","2507,4\n_____\n317,68",19,"3\n_____\n1","15\n_____\n2",137,"35\n_____\n11",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"91\n_____\n24"]
[9,"ТЕР27-06-021-01\nНа каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01\n1000 м2 покрытия","0,036\n(6,0*6) / 1000",8.92,"1,09\n_____\n4,24",3.59,null,null,null,2,"\n_____\n2"]
[10,"ТССЦ-410-0006\nАсфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б\nт",1.0152000000000001,511,"\n_____\n511",null,519,"\n_____\n519",null,2508,"\n_____\n2508"]
["Снятие и восстановление щебеночного покрытия (h=0,2м), s=58 м2"]
[11,"ТЕР27-03-008-02\nРазборка покрытий и оснований: щебеночных\n100 м3 конструкций","0,116\n58*0.2/100",601.35,130.35,"471\n_____\n60,83",70,15,"55\n_____\n7",552,190,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"362\n_____\n89"]
[12,"ТЕР27-04-007-02\nУстройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных\n1000 м2 основания","0,058\n58 / 1000",29962.21,"378,39\n_____\n25026,3","4557,52\n_____\n596,8",1738,"22\n_____\n1452","264\n_____\n35",8306,"276\n_____\n6478",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1552\n_____\n436"]
[13,"ТЕР27-04-007-04\nНа каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03\n1000 м2 основания","0,29\n(58*5) / 1000",1804.7,"\n_____\n1537,2","267,5\n_____\n36,45",523,"\n_____\n445","78\n_____\n11",2413,"\n_____\n1960",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"453\n_____\n133"]
[14,"ТССЦпг-01-01-01-034\nПогрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)\n1 т груза","20,3\n58*0.2*1.75",4.12,null,4.12,84,null,84,606,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,606]
[15,"ТССЦпг-03-21-01-005\nПеревозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза\n1 т груза","20,3\n58*0.2*1.75",8.33,null,8.33,169,null,169,794,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,794]
["Итого по разделу 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, БЛАГОУСТРОЙСТВО",null,null,null,null,null,3885,null,null,20730]
["Раздел 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ"]
["Снятие и восстановление почвенно-растительного слоя (h=0,6м), V=58 м3"]
[16,"ТЕР01-02-057-01\nСнятие почвенного чернозема - Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1\n100 м3 грунта","0,58\n58 / 100",1163.48,1163.48,null,675,675,null,8498,8498]
[17,"ТЕР01-02-061-01\nВосстановление почвенного чернозема - Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1\n100 м3 грунта","0,58\n58 / 100",838.98,838.98,null,487,487,null,6130,6130]
["Разработка грунта"]
[18,"ТЕР01-01-003-15\nРазработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3\n1000 м3 грунта","0,198\n(213-15) / 1000",4775.4399999999996,169.89,"4605,55\n_____\n610,91",946,34,"912\n_____\n121",5942,424,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5518\n_____\n1523"]
[19,"ТЕР01-02-057-03\nПодчистка дна траншеи приямков. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3\n100 м3 грунта","0,15\n15 / 100",2445.2800000000002,2445.2800000000002,null,367,367,null,4619,4619]
[20,"ТЕР01-02-057-03\nРазработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3\n100 м3 грунта","0,53\n53 / 100",2445.2800000000002,2445.2800000000002,null,1296,1296,null,16321,16321]
[21,"ТЕР23-01-001-01\nУстройство основания под трубопроводы: песчаного н=0,1м\n10 м3 основания\n144,41 = 1 431,41 - 11 x 117,00","1,8\n18 / 10",144.41,105.37,"39,04\n_____\n4,26",260,190,"70\n_____\n8",2723,2390,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"333\n_____\n96"]
[22,"ТЕР01-02-061-02\nЗасыпка вручную газопровода крупнозернистым песчаным грунтом на h= 0.2 м выше трубы, группа грунтов: 2\n100 м3 грунта","0,51\n51 / 100",921.46,921.46,null,470,470,null,5920,5920]
[23,"ТЕР01-02-061-02\nЗасыпка вручную траншей, песчаным грунтом с трамбованием на пересечении с коммуникациями, проездами и над стальными вставками, группа грунтов: 2\n100 м3 грунта","0,07\n7 / 100",921.46,921.46,null,65,65,null,813,813]
[24,"ТССЦ-408-0122\nПесок природный для строительных работ средний\nм3","83,6\n(18+51+7)*1,1",117,"\n_____\n117",null,9781,"\n_____\n9781",null,28130,"\n_____\n28130"]
[25,"ТЕР01-01-033-03\nЗасыпка траншей местным грунтом с послойным трамбованием, с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3\n1000 м3 грунта","0,19\n190 / 1000",739.81,null,"739,81\n_____\n145,25",141,null,"141\n_____\n28",1236,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1236\n_____\n347"]
[26,"ТЕР01-02-005-02\nУплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4\n100 м3 уплотненного грунта","1,9\n190 / 100",399.93,161.27000000000001,"238,66\n_____\n44,14",760,306,"454\n_____\n84",6847,3861,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2986\n_____\n1056"]
[27,"ТССЦпг-01-01-01-039\nПогрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)\n1 т груза","148,2\n76*1,95",4.9800000000000004,null,4.9800000000000004,738,null,738,5347,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5347]
[28,"ТЕР01-01-016-02\nРабота на отвале, группа грунтов: 2-3\n1000 м3 грунта","0,076\n76 / 1000",398.5,"35,99\n_____\n4,88","357,63\n_____\n64,83",30,3,"27\n_____\n5",259,"34\n_____\n2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"223\n_____\n62"]
[29,"ТССЦпг-03-21-01-005\nПеревозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза\n1 т груза","148,2\n76*1,95",8.33,null,8.33,1235,null,1235,5799,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5799]
["Итого по разделу 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ",null,null,null,null,null,22727,null,null,155943]
["Раздел 3. ПРОКЛАДКА  ПЭ  УЧАСТКОВ  ГАЗОПРОВОДА    Ф90х8,2 мм"]
[30,"ТЕР24-02-031-02\nУкладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: Ф90х8,2 мм\n100 м укладки","1,98\n198 / 100",178.27,"80,76\n_____\n20,75",76.760000000000005,353,"160\n_____\n41",152,2365,"2014\n_____\n96",null,null,null,null,null,null,null,null,null,255]
[31,"ТССЦ-507-2057\nТруба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95)\n10 м","19,8\n198 / 10",870,"\n_____\n870",null,17226,"\n_____\n17226",null,108032,"\n_____\n108032"]
[32,"ТЕРм10-06-048-05\nУкладка сигнальной ленты \"ГАЗ\" (применительно- п. 1.10.98т.ч к ТЕРм 10 ) .Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее\n(ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)\n1 км кабеля","0,206\n206/1000",500.21,"87,77\n_____\n1,76","410,69\n_____\n41,06",103,18,"85\n_____\n8",701,"228\n_____\n4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"469\n_____\n107"]
[33,"ТССЦ-507-3538\nЛента сигнальная \"Газ\" ЛСГ 200\nм",206,0.3,"\n_____\n0,3",null,62,"\n_____\n62",null,239,"\n_____\n239"]
["Установка ПЭ фасонных частей ф90х8,2 мм"]
[34,"ТЕР24-02-005-03\nУстановка отводов Ф90 - 1 шт., перехода на газопроводе  ПЭ/ст. - 1 шт., заглушки -1 шт. на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр перехода: 90 мм\nшт.\n64,02 = 315,02 - 1 x 251,00","3\n1+1+1",64.02,"26,64\n_____\n10,27",27.11,192,"80\n_____\n31",81,1394,"1006\n_____\n134",null,null,null,null,null,null,null,null,null,254]
[35,"ТЕР24-02-002-03\nСварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 90 мм\n1 соединение\n62,82 = 313,82 - 1 x 251,00",4,62.82,"27,76\n_____\n6,32",28.74,251,"111\n_____\n25",115,1872,"1398\n_____\n110",null,null,null,null,null,null,null,null,null,364]
[36,"Прайс  \" ПОЛИПЛАСТИК УРАЛ\"\nПереход <полиэтилен-сталь 90х89. ПЭ 100 ГАЗ SDR 11- 90/ст.89  \" ПОЛИПЛАСТИК УРАЛ\" Ст-ть: 1016/6,01=169,05\n(МАТ=1,022 к расх.)\nшт.",1,172.77,"\n_____\n172,77",null,173,"\n_____\n173",null,1038,"\n_____\n1038"]
[37,"Прайс  \" ПОЛИПЛАСТИК УРАЛ\"\nОтвод полиэтиленовый  удлиненный ПЭ 100  ГАЗ 90 SDR 11,     \" ПОЛИПЛАСТИК УРАЛ\" Ст-ть: 339/6,01=56,41\n(МАТ=1,022 к расх.)\nшт.",1,57.65,"\n_____\n57,65",null,58,"\n_____\n58",null,346,"\n_____\n346"]
[38,"Прайс  \" ПОЛИПЛАСТИК УРАЛ\"\nЗаглушка удлиненная ПЭ100  ГАЗ  90 SDR 11. \" ПОЛИПЛАСТИК УРАЛ\" Ст-ть: 186/6,01=30,95\n(МАТ=1,02 к расх.)\nшт.",1,31.57,"\n_____\n31,57",null,32,"\n_____\n32",null,190,"\n_____\n190"]
[39,"Прайс  \" ПОЛИПЛАСТИК УРАЛ\"\nМуфта электросварная ПЭ 100 ГАЗ 90 SDR 11 . \" ПОЛИПЛАСТИК УРАЛ\" Ст-ть: 653/6,01=108,65\n(МАТ=1,03 к расх.)\nшт.",4,111.91,"\n_____\n111,91",null,448,"\n_____\n448",null,2690,"\n_____\n2690"]
["Прокладка ПЭ газопровода ПЭ 90х8,2мм в ПЭ футляре 225х20,5 на пересечении с дорогой, длиной 10м"]
[40,"ТЕР24-02-034-02\nУкладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 225 мм\n100 м газопровода","0,1\n10 / 100",121.34,25.54,"95,8\n_____\n12,9",12,3,"9\n_____\n1",87,31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"56\n_____\n15"]
[41,"ТССЦ-507-3654\nТруба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 225х20,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)\nм",10,385.7,"\n_____\n385,7",null,3857,"\n_____\n3857",null,18502,"\n_____\n18502"]
[42,"ТЕР22-05-003-01\nПротаскивание в футляр ПЭ труб диаметром Ф 90 мм\n100 м трубы, уложенной в футляр","0,1\n10 / 100",2182.5500000000002,"1026,3\n_____\n1111,06",45.19,218,"103\n_____\n110",5,1981,"1292\n_____\n665",null,null,null,null,null,null,null,null,null,24]
[43,"ТЕР22-05-004-01\nЗаделка битумом и прядью концов футляра диаметром, мм: Ф225Х20.5 мм\n(ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)\n1 футляр",1,124.91,"16,39\n_____\n79,78",28.74,125,"16\n_____\n80",29,655,"201\n_____\n354",null,null,null,null,null,null,null,null,null,100]
[44,"ТЕР24-02-081-01\nУстройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода\n1 установка\n339,64 = 437,71 - 1 x 95,73 - 0,02 x 117,00",1,339.64,"18,31\n_____\n249,53","71,8\n_____\n4,08",340,"18\n_____\n250","72\n_____\n4",2059,"231\n_____\n1440",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"388\n_____\n51"]
[45,"ТССЦ-408-0122\nПесок природный для строительных работ средний\nм3",1.4,117,"\n_____\n117",null,164,"\n_____\n164",null,471,"\n_____\n471"]
[46,"ТССЦ-103-0139\nТрубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм\nм",1.5,30.2,"\n_____\n30,2",null,45,"\n_____\n45",null,294,"\n_____\n294"]
[47,"ТЕР24-02-021-01\nИзоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов условным диаметром 57 мм\n1 м2","0,27\n0,18*1.5",292.24,"23,4\n_____\n180,68","88,16\n_____\n14,3",79,"6\n_____\n49","24\n_____\n4",356,"77\n_____\n147",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"132\n_____\n49"]
[48,"ТЕР24-02-005-02\nУстановка перехода ПЭ/ст ф 63/ст.57 мм  на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметр отвода: 63 мм (Применительно)\n1 отвод",1,212.58,"16,54\n_____\n180,9",15.14,213,"17\n_____\n181",15,600,"208\n_____\n345",null,null,null,null,null,null,null,null,null,47]
[49,"ТССЦ-507-0778\nПереход «полиэтилен-сталь 63х57»\nшт.",1,385,"\n_____\n385",null,385,"\n_____\n385",null,794,"\n_____\n794"]
[50,"ТЕР24-02-007-04\nУстановка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб , диаметры соединяемых труб: 225х63 мм (Применительно)\n1 соединение",1,63.56,"34,03\n_____\n5,53",24,64,"34\n_____\n6",24,524,"428\n_____\n24",null,null,null,null,null,null,null,null,null,72]
[51,"Прайс \"Полипастик Урал \"\nСедловой прямой отвод с закладными электронагревателями ПЭ 100;  225х63 мм, цена: 4408/6,01=733,44\n(МАТ=1,0242 к расх.)\nшт.",1,1102.01,null,null,1102,null,null,751,"\n_____\n751"]
[52,"ТЕР11-01-002-09\nУстройство отмостки коверов\n1 м3 подстилающего слоя",0.19,48.13,"38,8\n_____\n9,08",0.25,9,"7\n_____\n2",null,102,"93\n_____\n9"]
[53,"ТССЦ-401-0025\nБетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150)\nм3",0.1938,578,"\n_____\n578",null,112,"\n_____\n112",null,570,"\n_____\n570"]
["Установка опозновательных  столбов  и табличек-указателей"]
[54,"ТЕР27-09-004-01\nУстановка столбиков сигнальных: железобетонных\n100 шт.","0,02\n2 / 100",4815.97,"759,42\n_____\n1010,46","3046,09\n_____\n349,22",96,"15\n_____\n20","61\n_____\n7",658,"191\n_____\n83",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"384\n_____\n88"]
[55,"ТССЦ-401-0023\nБетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)\nм3","0,14\n0.07*2",538,"\n_____\n538",null,75,"\n_____\n75",null,384,"\n_____\n384"]
[56,"ТССЦ-403-1220\nСтолбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3)\nшт.",2,169.39,"\n_____\n169,39",null,339,"\n_____\n339",null,2200,"\n_____\n2200"]
[57,"ТЕР27-09-012-01\nУстановка табличек\n100 знаков","0,04\n4 / 100",1232.94,"743,82\n_____\n489,12",null,49,"30\n_____\n19",null,528,"375\n_____\n153"]
["Итого по разделу 3 ПРОКЛАДКА  ПЭ  УЧАСТКОВ  ГАЗОПРОВОДА    Ф90х8,2 мм",null,null,null,null,null,27582,null,null,165026]
["Раздел 4. ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ   УЧАСТКОВ  ГАЗОПРОВОДА  НИЗКОГО   ДАВЛЕНИЯ   Ф89х3,5мм"]
["Укладка газопровода ф89х3,5мм в траншею в усиленной изоляции"]
[58,"ТЕР24-02-030-03\nУкладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 100 мм\n100 м трубопровода\n1 657,81 = 12 035,56 - 101 x 102,75","0,03\n3 / 100",1657.81,"330,42\n_____\n14,98","1312,41\n_____\n139,29",50,"10\n_____\n1","39\n_____\n4",349,"125\n_____\n3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"221\n_____\n53"]
[59,"ТССЦ-103-0154\nТрубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм\n(МАТ=1,02 к расх.)\nм",3,49.16,"\n_____\n49,16",null,147,"\n_____\n147",null,957,"\n_____\n957"]
[60,"ТЕР24-02-021-01\nИзоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов диаметром 89 мм\n1 м2","0,84\n0,28*3.0",292.24,"23,4\n_____\n180,68","88,16\n_____\n14,3",245,"20\n_____\n151","74\n_____\n12",1106,"239\n_____\n456",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"411\n_____\n151"]
[61,"ТЕР13-08-007-01\nПроверка состояния изоляционного покрытия подземных газопроводов. (Применительно) Проверка качества резинового покрытия\n100 м2 поверхности","0,0054\n0,18*3.0/100",25.08,25.08,null,null,null,null,2,2]
["Устройство футляра ф133х4,0 мм на выходе газопровода ф89х3,5 мм из земли"]
[62,"ТЕР22-01-011-04\nУкладка стальных водопроводных труб диаметром: 133 мм\n1 км трубопровода","0,0006\n0,6/1000",11318.8,"5576,34\n_____\n1544,44","4198,02\n_____\n726,5",7,"3\n_____\n1",3,64,"42\n_____\n6",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"16\n_____\n5"]
[63,"ТССЦ-103-0922\nТрубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм\nм",0.6,82.9,"\n_____\n82,9",null,50,"\n_____\n50",null,323,"\n_____\n323"]
[64,"ТЕР22-05-003-02\nПротаскивание в футляр стальных труб диаметром 133 мм\n100 м трубы, уложенной в футляр","0,006\n0.6 / 100",2560.37,"1090,75\n_____\n1422,37",47.25,15,"7\n_____\n8",null,134,"82\n_____\n51",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[65,"ТЕР22-02-010-04\nНанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 133 мм\n1 км трубопровода","0,0006\n0.6/1000",34136.04,"2818,87\n_____\n29954,08","1363,09\n_____\n133,88",20,"2\n_____\n17",1,78,"21\n_____\n53",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4\n_____\n1"]
[66,"ТССЦ-509-0068\nОбертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0»\nм2",0.318,33.409999999999997,"\n_____\n33,41",null,11,"\n_____\n11",null,42,"\n_____\n42"]
[67,"ТЕР22-05-004-01\nЗаделка битумом и прядью концов футляра диаметром 133 мм\n(ОЗП=0,3325; ЭМ=0,3325 к расх.; ЗПМ=0,3325; МАТ=0,3325 к расх.; ТЗ=0,3325; ТЗМ=0,3325)\n1 футляр",1,83.06,"10,9\n_____\n53,05",19.11,83,"11\n_____\n53",19,435,"133\n_____\n236",null,null,null,null,null,null,null,null,null,66]
["Прокладка надземного газопровода ф89х3,5 мм длиной 4м"]
[68,"ТЕР24-02-041-03\nНадземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 80 мм\n100 м газопровода","0,04\n4 / 100",2224.5700000000002,"252,68\n_____\n317,46","1654,43\n_____\n209,45",89,"10\n_____\n13","66\n_____\n8",547,"123\n_____\n49",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"375\n_____\n105"]
[69,"ТССЦ-103-0154\nТрубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм\nм",4,48.2,"\n_____\n48,2",null,193,"\n_____\n193",null,1251,"\n_____\n1251"]
[70,"ТЕР22-03-001-05\nУстановка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм\n1 т фасонных частей","0,0028\n(2*1.4)/1000",31686.43,"4960,28\n_____\n14919,4","11806,75\n_____\n1684,6",89,"14\n_____\n42","33\n_____\n5",748,"175\n_____\n362",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"211\n_____\n59"]
[71,"ТЕР22-03-014-02\nПриварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм\n1 фланец\n49,25 = 110,15 - 1 x 60,90",2,49.25,"7,43\n_____\n2,53","39,29\n_____\n5,72",99,"15\n_____\n5","79\n_____\n11",724,"187\n_____\n35",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"502\n_____\n144"]
[72,"ТССЦ-507-2836\nСоединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 100 мм\nкомпл.",1,359.27,"\n_____\n359,27",null,359,"\n_____\n359",null,2393,"\n_____\n2393"]
[73,"ТЕРм12-10-001-01\nБобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа\n100 шт.","0,01\n1/100",3659.44,"795,26\n_____\n2433,91",430.27,37,"8\n_____\n25",4,432,"100\n_____\n307",null,null,null,null,null,null,null,null,null,25]
[74,"ТЕРм08-02-472-07\nПластина для замера потенциалов.Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2\n100 м","0,00165\n0.165/100",424.1,"253,26\n_____\n85,18","85,66\n_____\n4,08",1,1,null,7,"5\n_____\n1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[75,"ТССЦ-101-2548\nСталь полосовая 40х4 мм\nт","0,0001\n0.1/1000",6320,"\n_____\n6320",null,1,"\n_____\n1",null,4,"\n_____\n4"]
[76,"ТЕР13-03-002-04\nОгрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021\n100 м2 окрашиваемой поверхности","0,0112\n0,28*4,0/100",331.98,"71,47\n_____\n250,36","10,15\n_____\n0,12",4,"1\n_____\n3",null,20,"10\n_____\n10"]
[77,"ТЕР13-03-004-26\nОкраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115\n100 м2 окрашиваемой поверхности","0,0112\n0,28*4,0/100",439.21,"43,93\n_____\n388,48","6,8\n_____\n0,12",5,"\n_____\n5",null,23,"6\n_____\n17"]
["Уплотнение вводов водопровода, канализации в цокольных (подвальных) этажах зданий"]
[78,"ТЕР16-07-006-02\nЗаделка сальников при проходе труб (водопровода и канализации)через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм\n1 сальник",3,80.44,"27,07\n_____\n53,37",null,241,"81\n_____\n160",null,1835,"989\n_____\n846"]
["Итого по разделу 4 ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ   УЧАСТКОВ  ГАЗОПРОВОДА  НИЗКОГО   ДАВЛЕНИЯ   Ф89х3,5мм",null,null,null,null,null,2221,null,null,16348]
["Раздел 5. ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДА  НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ"]
[79,"ТЕРм39-02-015-04\nГаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 89 мм, толщина стенки до 5 мм\n1 снимок",1,39.340000000000003,"15,51\n_____\n6,75",17.079999999999998,39,"16\n_____\n6",17,260,"195\n_____\n17",null,null,null,null,null,null,null,null,null,48]
[80,"ТЕР13-08-007-01\nПроверка состояния изоляционного покрытия подземных газопроводов. (Применительно) Проверка качества резинового покрытия\n100 м2 поверхности","0,0084\n0,28*3,0/100",25.08,25.08,null,null,null,null,3,3]
[81,"ТЕР24-02-121-02\nМонтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм\n1 узел",1,188.48,"64,93\n_____\n38,14",85.41,188,"65\n_____\n38",85,1257,"817\n_____\n136",null,null,null,null,null,null,null,null,null,304]
[82,"ТЕР24-02-120-02\nОчистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм\n100 м трубопровода","2,05\n205 / 100",17.54,4.99,"12,55\n_____\n2,43",36,10,"26\n_____\n5",301,129,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"172\n_____\n63"]
[83,"ТЕР24-02-123-02\nПодъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 100 мм\n100 м газопровода","2,05\n205 / 100",7.79,1.46,"6,33\n_____\n0,73",16,3,"13\n_____\n1",125,38,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"87\n_____\n19"]
[84,"ТЕР24-02-124-01\nВыдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность стальных газопроводов условным диаметром 50-300 мм\n1 участок испытания газопровода",1,968.45,170.24,"798,21\n_____\n85,12",968,170,"798\n_____\n85",7533,2143,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5390\n_____\n1072"]
["Итого по разделу 5 ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДА  НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ",null,null,null,null,null,2013,null,null,17506]
["Итого прямые затраты по смете",null,null,null,null,null,50014,"5015\n_____\n37631","6266\n_____\n469",287567,"63068\n_____\n188241",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"36258\n_____\n5910"]
["Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам",null,null,null,null,null,null,null,null,287573]
["    В том числе, справочно:"]
["     Вспомогательные материалы МАТ=2%ОЗП  (Поз. 73, 79)",null,null,null,null,null,null,null,null,6,"\n_____\n6"]
["    В том числе (справочно):"]
["       фонд оплаты труда (ФОТ)",null,null,null,null,null,5484,null,null,68978]
["       материалы",null,null,null,null,null,37631,null,null,188247]
["       эксплуатация машин и механизмов",null,null,null,null,null,6266,null,null,36258]
["Накладные расходы",null,null,null,null,null,5245,null,null,56159]
["Сметная прибыль",null,null,null,null,null,3167,null,null,31820]
["ВСЕГО по смете"]
["    Итого Строительные работы",null,null,null,null,null,58313,null,null,374493]
["    Итого Монтажные работы",null,null,null,null,null,113,null,null,1059]
["    Итого",null,null,null,null,null,58426,null,null,375552]
["    ВСЕГО по смете",null,null,null,null,null,58426,null,null,375552]
["НДС 18 %",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"J147*18%","v":67599.360000000001}]
["ИТОГО по смете",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"J148+J147","v":443151.35999999999}]
[]
[]
[null,"Подготовил инженер - сметчик",null,null,"_____________________ /В.В. Артюхова/"]
[]
[null,"Начальник УСиИ","   ",null,"_____________________ /В.О. Брябрин/"]

{"sheet":"Ведомость ресурсов","index":1,"n_rows":258,"n_cols":16,"rows_kept":258,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[14,6,14,7],[14,9,14,10],[16,0,18,0],[16,1,18,1],[16,2,18,2],[16,4,18,4],[16,12,18,12],[16,13,18,13],[17,3,18,3],[17,7,17,8],[17,9,17,10],[16,5,17,6],[16,7,16,10],[10,6,10,7],[10,9,10,10],[13,6,13,7],[9,9,9,12],[11,6,11,7],[11,9,11,10],[12,6,12,7],[12,9,12,10],[13,9,13,10],[4,0,4,13],[5,0,5,13],[6,0,6,13],[7,0,7,13],[9,6,9,8],[242,0,242,5],[20,0,20,13],[21,0,21,13],[58,0,58,13],[124,0,124,13],[228,0,228,13],[229,0,229,13],[237,0,237,5],[238,0,238,5],[239,0,239,5],[240,0,240,5],[241,0,241,5],[249,0,249,5],[250,0,250,5],[251,0,251,5],[243,0,243,5],[244,0,244,5],[245,0,245,5],[246,0,246,5],[247,0,247,5],[248,0,248,5]]}
[]
["Стройка:Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу:Челябинская область, Сосновский район, пос. Малая Сосновка, ул. Березовая, участок 74:19:0000000:15131"]
[]
["Объект:Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу:Челябинская область, Сосновский район, пос. Малая Сосновка, ул. Березовая, участок 74:19:0000000:15131"]
["ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 1"]
["(локальная смета)"]
["на 041.18 п.Малая Сосновка, ул.Березовая"]
["Основание:Договор № 875-П от 08.11.2016 г."]
[]
[null,null,null,null,null,null,"базисная цена",null,null,"текущая цена"]
[null,null,null,"Сметная стоимость:",null,null,{"$f":"58426/1000","v":58.426000000000002},null,"тыс. руб.",{"$f":"375552/1000","v":375.55200000000002},null,null,"тыс. руб."]
[null,null,null,"в т.ч. оборудование",null,null,{"$f":"0/1000","v":0},null,"тыс. руб.",{"$f":"0/1000","v":0},null,null,"тыс. руб."]
[null,null,null,"монтажных работ",null,null,{"$f":"113/1000","v":0.113},null,"тыс. руб.",{"$f":"1059/1000","v":1.0589999999999999},null,null,"тыс. руб."]
[null,null,null,"Hормативная трудоемкость:",null,null,{"$f":"(O14+O15)/1000","v":0.51863999999999999},null,"тыс.чел.ч",{"$f":"(P14+P15)/1000","v":0.51863999999999999},null,5015,"тыс.чел.ч",null,485.27,485.27]
[null,null,null,"Сметная заработная плата:",null,null,{"$f":"5484/1000","v":5.484},null,"тыс. руб.",{"$f":"68978/1000","v":68.977999999999994},null,63068,"тыс. руб.",null,33.369999999999997,33.369999999999997]
[{"$f":"\"Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на \" & IF(LEN(L16)>3,MID(L16,4,LEN(L16)),L16)","v":"Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на "},null,null,"2 кв. 2018 г."]
["№ пп","Код ресурса","Наименование","Единица измерения","Количество единиц по проектным данным","Сметная стоимость в базисных ценах (руб.)",null,"Стоимость в текущих ценах (руб.)",null,null,null,null,"Индекс для смт. цен","Обоснование"]
[null,null,null,"Кол-во механизаторов",null,null,null,"Отпускная",null,"Сметная"]
[null,null,null,null,null,"на ед. изм.","общая","на ед. изм.","общая","на ед. изм.","общая"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,null,12,13]
["Ресурсы подрядчика"]
["          Трудозатраты"]
[1,"1-1-5","Рабочий строитель (ср 1,5)","чел.час\n",107.7,"9,48\n",1020.99,null,null,"119,43\n",12862.61,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(K23/G23),IF(NOT(K23/G23=0),K23/G23, \" \"), \" \")","v":12.598174321002165},"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[2,"1-2-0","Рабочий строитель (ср 2)","чел.час\n",242.48,"9,86\n",2390.85,null,null,"124,17\n",30108.73,null,12.593316184620532,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[3,"1-2-3","Рабочий строитель (ср 2,3)","чел.час\n",0.14000000000000001,"10,14\n",1.42,null,null,"127,69\n",17.88,null,12.591549295774648,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[4,"1-2-5","Рабочий строитель (ср 2,5)","чел.час\n",20.7,"10,33\n",213.83,null,null,"130,14\n",2693.9,null,12.598325772810176,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[5,"1-2-6","Рабочий строитель (ср 2,6)","чел.час\n",0.38,"10,42\n",3.96,null,null,"131,21\n",49.86,null,12.590909090909092,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[6,"1-2-7","Рабочий строитель (ср 2,7)","чел.час\n",0.76,"10,51\n",7.99,null,null,"132,29\n",100.54,null,12.58322903629537,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[7,"1-2-8","Рабочий строитель (ср 2,8)","чел.час\n",0.7,"10,6\n",7.42,null,null,"133,31\n",93.32,null,12.576819407008086,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[8,"1-2-9","Рабочий строитель (ср 2,9)","чел.час\n",1.42,"10,69\n",15.18,null,null,"134,38\n",190.82,null,12.570487483530961,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[9,"1-3-0","Рабочий строитель (ср 3)...","чел.час\n",31.18,"10,78\n",336.12,null,null,"135,81\n",4234.5600000000004,null,12.598357729382364,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[10,"1-3-0","   - Рабочий строитель (ср 3)","чел.час\n",2.76,"10,78\n",29.75,null,null,"135,81\n",374.84,null,12.599663865546217,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[11,"1-3-0","   - Рабочий строитель (ср 3)","чел.час\n",28.42,"10,78\n",306.37,null,null,"135,81\n",3859.72,null,12.598230897281065,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[12,"1-3-2","Рабочий строитель (ср 3,2)","чел.час\n",0.03,"11,05\n",0.33,null,null,"139,18\n",4.17,null,12.636363636363635,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[13,"1-3-3","Рабочий строитель (ср 3,3)","чел.час\n",0.23,"11,2\n",2.58,null,null,"134,48\n",30.93,null,11.988372093023255,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[14,"1-3-4","Рабочий строитель (ср 3,4)...","чел.час\n",2.41,"11,34\n",27.33,null,null,"138,87\n",334.68,null,12.245883644346872,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[15,"1-3-4","   - Рабочий строитель (ср 3,4)","чел.час\n",0.96,"11,34\n",10.89,null,null,"138,87\n",133.32,null,12.24242424242424,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[16,"1-3-4","   - Рабочий строитель (ср 3,4)","чел.час\n",1.45,"11,34\n",16.440000000000001,null,null,"138,87\n",201.36,null,12.248175182481752,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[17,"1-3-5","Рабочий строитель (ср 3,5)...","чел.час\n",10.26,"11,47\n",117.68,null,null,"139,76\n",1433.94,null,12.185078178110128,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[18,"1-3-5","   - Рабочий строитель (ср 3,5)","чел.час\n",7.08,"11,47\n",81.209999999999994,null,null,"139,76\n",989.5,null,12.184460041866766,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[19,"1-3-5","   - Рабочий строитель (ср 3,5)","чел.час\n",3.18,"11,47\n",36.47,null,null,"139,76\n",444.44,null,12.186454620235811,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[20,"1-3-6","Рабочий строитель (ср 3,6)","чел.час\n",0.85,"11,61\n",9.8699999999999992,null,null,"146,22\n",124.29,null,12.592705167173253,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[21,"1-3-8","Рабочий ...","чел.час\n",1.58,"11,89\n",18.79,null,null,"149,74\n",236.59,null,12.591271953166579,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[22,"1-3-8","   - Рабочий монтажник (ср 3,8)","чел.час\n",0.04,"11,89\n",0.48,null,null,"149,74\n",5.99,null,12.479166666666668,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[23,"1-3-8","   - Рабочий строитель (ср 3,8)","чел.час\n",1.54,"11,89\n",18.309999999999999,null,null,"149,74\n",230.6,null,12.594210813762972,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[24,"1-3-9","Рабочий строитель (ср 3,9)","чел.час\n",0.14000000000000001,"12,03\n",1.68,null,null,"151,43\n",21.2,null,12.619047619047619,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[25,"1-4-0","Рабочий ...","чел.час\n",30.29,"12,16\n",368.32,null,null,"153,05\n",4635.88,null,12.586555169417897,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[26,"1-4-0","   - Рабочий монтажник (ср 4)","чел.час\n",0.65,"12,16\n",7.9,null,null,"153,05\n",99.48,null,12.592405063291139,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[27,"1-4-0","   - Рабочий строитель (ср 4)","чел.час\n",20.43,"12,16\n",248.42,null,null,"153,05\n",3126.81,null,12.586788503341117,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[28,"1-4-0","   - Рабочий строитель (ср 4)...","чел.час\n",9.2100000000000009,"12,16\n",112,null,null,"153,05\n",1409.59,null,12.585624999999999,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[29,"1-4-0","   - Рабочий строитель (ср 4)","чел.час\n",8.44,"12,16\n",102.63,null,null,"153,05\n",1291.74,null,12.586378251973107,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[30,"1-4-0","   - Рабочий строитель (ср 4)","чел.час\n",0.77,"12,16\n",9.3699999999999992,null,null,"153,05\n",117.85,null,12.577374599786554,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[31,"1-4-3","Рабочий монтажник (ср 4,3)","чел.час\n",1.42,"12,72\n",18.059999999999999,null,null,"160,15\n",227.41,null,12.591915836101883,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[32,"1-4-5","Рабочий строитель (ср 4,5)","чел.час\n",2.86,"13,09\n",37.43,null,null,"164,75\n",471.19,null,12.588565321934277,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[33,"1-4-7","Рабочий строитель (ср 4,7)","чел.час\n",11.94,"13,46\n",160.71,null,null,"169,49\n",2023.71,null,12.59230912824342,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[34,"1-5-0","Рабочий строитель (ср 5)","чел.час\n",16.850000000000001,"14,02\n",236.23,null,null,"176,54\n",2974.7,null,12.592388773652797,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[35,"1-6-0","Рабочий монтажник (ср 6)","чел.час\n",0.95,"16,33\n",15.51,null,null,"205,63\n",195.35,null,12.595099935525468,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[36,2,"Затраты труда машинистов","чел.час\n",33.369999999999997,"\n",null,null,null,"\n",null,null," "]
["          Машины и механизмы"]
[37,10201,"Прицепы тракторные 2 т","маш.час\n",1.1399999999999999,"4,2\n",4.79,null,null,"16\n",18.239999999999998,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(K60/G60),IF(NOT(K60/G60=0),K60/G60, \" \"), \" \")","v":3.8079331941544883},"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[38,10311,"Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)","маш.час\n",0.18,"75,09\n",13.51,null,null,"572\n",102.96,null,7.6210214655810509,"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[39,21141,"Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т...","маш.час\n",0.8,"134,07\n",107.26,null,null,"801\n",640.79999999999995,null,5.9742681335073646,"..."]
[40,21141,"   - Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т","маш.час\n",0.26,"134,07\n",34.86,null,null,"801\n",208.26,null,5.9741824440619622,"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[41,21141,"   - Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т...","маш.час\n",0.54,"134,07\n",72.400000000000006,null,null,"801\n",432.54,null,5.9743093922651935,"..."]
[42,21141,"   - Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т","маш.час\n",0.28999999999999998,"134,07\n",38.880000000000003,null,null,"801\n",232.29,null,5.9745370370370363,"МТРиЭ ЧО, Пост. № 56/1"]
[43,21141,"   - Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т","маш.час\n",0.25,"134,07\n",33.520000000000003,null,null,"801\n",200.25,null,5.9740453460620522]
[44,30101,"Автопогрузчики 5 т...","маш.час\n",1.43,"111,55\n",159.51,null,null,"529\n",756.47,null,4.7424612876935619,"..."]
[45,30101,"   - Автопогрузчики 5 т","маш.час\n",0.7,"111,55\n",78.08,null,null,"529\n",370.3,null,4.7425717213114753]
[46,30101,"   - Автопогрузчики 5 т","маш.час\n",0.73,"111,55\n",81.430000000000007,null,null,"529\n",386.17,null,4.742355397273732,"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[47,30303,"Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т)","маш.час\n",2.77,"1,06\n",2.94,null,null,"5\n",13.85,null,4.7108843537414966,"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[48,40102,"Электростанции передвижные 4 кВт","маш.час\n",0.01,"31,16\n",0.31,null,null,"232\n",2.3199999999999998,null,7.4838709677419351,"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[49,40202,"Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем","маш.час\n",3.1,"34,63\n",107.35,null,null,"106\n",328.6,null,3.0610153702841179,"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[50,40502,"Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)","маш.час\n",0.56000000000000005,"7,84\n",4.3899999999999997,null,null,"46\n",25.76,null,5.8678815489749434,"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[51,40504,"Аппарат для газовой сварки и резки","маш.час\n",0.87,"1,29\n",1.1200000000000001,null,null,"5\n",4.3499999999999996,null,3.8839285714285707,"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[52,41900,"Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм","маш.час\n",0.3,"56,92\n",17.079999999999998,null,null,"160\n",48,null,2.8103044496487124,"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[53,42901,"Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций","маш.час\n",0.01,"9,04\n",0.09,null,null,"36\n",0.36,null,4,"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[54,50101,"Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин","маш.час\n",14.65,"62,75\n",919.29,null,null,"421\n",6167.65,null,6.7091451011106393,"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[55,60247,"Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3","маш.час\n",7.41,"123,11\n",912.25,null,null,"745\n",5520.45,null,6.0514661551109894,"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[56,70148,"Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)","маш.час\n",1.97,"71,41\n",140.68,null,null,"628\n",1237.1600000000001,null,8.7941427352857549,"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[57,70149,"Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)","маш.час\n",0.32,"87,96\n",28.15,null,null,"723\n",231.36,null,8.2188277087033761,"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[58,91400,"Рыхлители прицепные (без трактора)","маш.час\n",0.18,"7,64\n",1.37,null,null,"29,25\n",5.27,null,3.8467153284671527,"ЧелСЦена, май 2018 г., ч.2"]
[59,111301,"Вибратор поверхностный","маш.час\n",0.09,"0,53\n",0.05,null,null,"3\n",0.27,null,5.4,"МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1"]
[60,120102,"Автогудронаторы 7000 л","маш.час\n",0.02,"132,93\n",2.66,null,null,"940\n",18.8,null,7.0676691729323311,"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[61,120202,"Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)...","маш.час\n",0.41,"154,8\n",63.47,null,null,"1014\n",415.74,null,6.5501811879628171,"..."]
[62,120202,"   - Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)","маш.час\n",0.11,"154,8\n",17.03,null,null,"1014\n",111.54,null,6.5496183206106871]
[63,120202,"   - Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)","маш.час\n",0.3,"154,8\n",46.44,null,null,"1014\n",304.2,null,6.5503875968992249,"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[64,120500,"Гудронаторы ручные","маш.час\n",0.02,"19,92\n",0.4,null,null,"74,35\n",1.48,null,3.6999999999999997,"ЧелСЦена, май 2018 г., ч.2"]
[65,120906,"Катки дорожные самоходные гладкие 8 т","маш.час\n",0.83,"83,58\n",69.38,null,null,"570\n",473.1,null,6.818968002306141,"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[66,120907,"Катки дорожные самоходные гладкие 13 т","маш.час\n",1.56,"125,65\n",196.01,null,null,"773\n",1205.8800000000001,null,6.1521350951482079,"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[67,120911,"Катки на пневмоколесном ходу 30 т","маш.час\n",0.06,"217,21\n",13.03,null,null,"1147\n",68.819999999999993,null,5.2816577129700688,"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[68,121011,"Котлы битумные передвижные 400 л...","маш.час\n",2.1,"32,24\n",67.709999999999994,null,null,"109\n",228.9,null,3.3805937084625612,"..."]
[69,121011,"   - Котлы битумные передвижные 400 л","маш.час\n",1.52,"32,24\n",49.01,null,null,"109\n",165.68,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(K92/G92),IF(NOT(K92/G92=0),K92/G92, \" \"), \" \")","v":3.380534584778617},"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[70,121011,"   - Котлы битумные передвижные 400 л","маш.час\n",0.57999999999999996,"32,24\n",18.7,null,null,"109\n",63.22,null,3.3807486631016044,"МТРиЭ ЧО, Пост. № 20/1"]
[71,121601,"Машины поливомоечные 6000 л...","маш.час\n",0.26,"121,07\n",31.47,null,null,"674\n",175.24,null,5.5684779154750563,"..."]
[72,121601,"   - Машины поливомоечные 6000 л","маш.час\n",0.17,"121,07\n",20.58,null,null,"674\n",114.58,null,5.5675413022351803]
[73,121601,"   - Машины поливомоечные 6000 л","маш.час\n",0.09,"121,07\n",10.89,null,null,"674\n",60.66,null,5.5702479338842972,"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[74,121803,"Распределители каменной мелочи","маш.час\n",0.05,"233,03\n",11.65,null,null,"856,14\n",42.81,null,3.674678111587983,"ЧелСЦена, май 2018 г., ч.2"]
[75,122000,"Укладчики асфальтобетона","маш.час\n",0.02,"202,8\n",4.0599999999999996,null,null,"1150\n",23,null,5.6650246305418728,"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[76,150202,"Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)","маш.час\n",1.01,"112,26\n",113.39,null,null,"717\n",724.17,null,6.3865420231060934,"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[77,150701,"Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т...","маш.час\n",0.53,"129,46\n",68.61,null,null,"756,17\n",400.77,null,5.8412767818102314,"..."]
[78,150701,"   - Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т","маш.час\n",0.46,"129,46\n",59.55,null,null,"756,17\n",347.84,null,5.8411418975650715,"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[79,150701,"   - Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т","маш.час\n",7.0000000000000007E-2,"129,46\n",9.06,null,null,"756,17\n",52.93,null,5.8421633554083883,"МТРиЭ ЧО, Пост. № 20/1"]
[80,152301,"Тракторы на пневмоколесном ходу 29 кВт (40 л.с.)","маш.час\n",1.1399999999999999,"49,99\n",56.99,null,null,"354,16\n",403.74,null,7.0844007720652744,"ЧелСЦена, май 2018 г., ч.2"]
[81,160402,"Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м","маш.час\n",0.16,"137,21\n",21.95,null,null,"945\n",151.19999999999999,null,6.8883826879271064,"МТРиЭ ЧО, Пост. № 56/1"]
[82,170300,"Машина монтажная для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66","маш.час\n",0.28999999999999998,"105,94\n",30.72,null,null,"599,36\n",173.81,null,5.657877604166667,"ЧелСЦена, май 2018 г., ч.2"]
[83,170602,"Транспортеры прицепные кабельные до 7 т, ККТ-7","маш.час\n",0.28999999999999998,"42,32\n",12.27,null,null,"172\n",49.88,null,4.0651996740016303,"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[84,171000,"Бульдозер 128,7 кВт (175 л.с.) в составе кабелеукладочной колонны","маш.час\n",0.27,"154,78\n",41.79,null,null,"911,7\n",246.16,null,5.8904044029672171,"ЧелСЦена, май 2018 г., ч.2"]
[85,330301,"Машины шлифовальные электрические","маш.час\n",0.86,"1,86\n",1.6,null,null,"10\n",8.6,null,5.3749999999999991,"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[86,330804,"Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические","маш.час\n",0.37,"1,44\n",0.53,null,null,"4\n",1.48,null,2.7924528301886791,"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1   (330804-1)"]
[87,331100,"Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций","маш.час\n",27.55,"0,75\n",20.66,null,null,"3\n",82.65,null,4.000484027105518,"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1    (331101-1)"]
[88,340101,"Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт","маш.час\n",0.05,"7,12\n",0.35,null,null,"28\n",1.4,null,4,"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[89,392200,"Компьютер сварочный","маш.час\n",6.17,"13,18\n",81.319999999999993,null,null,"45,45\n",280.43,null,3.4484751598622729,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.117"]
[90,392255,"Генератор сварочный для сварки полиэтиленовых труб","маш.час\n",6.17,"19,7\n",121.55,null,null,"53,24\n",328.5,null,2.7025915261209379,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.117"]
[91,394061,"Гидравлическая лебедка-ворот в комплекте с гидравлическим агрегатом на автоприцепе","маш.час\n",1.92,"67,11\n",128.85,null,null,"109,51\n",210.26,null,1.6318199456732634,"ЧелСЦена, май 2018 г., ч.2"]
[92,394101,"Позиционер-центратор многоцелевой для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 63 мм","маш.час\n",0.45,"4,41\n",1.98,null,null,"17,33\n",7.8,null,3.9393939393939394,"ЧелСЦена, май 2018 г., ч.2"]
[93,394102,"Позиционер-центратор многоцелевой для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 110 мм","маш.час\n",2.34,"4,41\n",10.32,null,null,"17,33\n",40.549999999999997,null,3.9292635658914725,"ЧелСЦена, май 2018 г., ч.2"]
[94,394107,"Позиционер-центратор для сборки и сварки при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром 110 мм","маш.час\n",3.12,"6,49\n",20.25,null,null,"25,5\n",79.56,null,3.9288888888888889,"ЧелСЦена, май 2018 г., ч.2"]
[95,400001,"Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т...","маш.час\n",0.42,"103,2\n",43.34,null,null,"618,14\n",259.61,null,5.990078449469312,"..."]
[96,400001,"   - Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.час\n",0.15,"103,2\n",15.48,null,null,"618,14\n",92.72,null,5.9896640826873382,"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[97,400001,"   - Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.час\n",0.02,"103,2\n",2.06,null,null,"618,14\n",12.36,null,6,"МТРиЭ ЧО, Пост. № 20/1"]
[98,400001,"   - Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т","маш.час\n",0.25,"103,2\n",25.8,null,null,"618,14\n",154.53,null,5.9895348837209301]
[99,400051,"Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т","маш.час\n",0.01,"105,37\n",1.05,null,null,"761\n",7.61,null,7.2476190476190476,"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[100,400181,"Прицеп типа ПС-3100 для барабанов полиэтиленовых труб","маш.час\n",1.0900000000000001,"21,21\n",23.12,null,null,"40,6\n",44.25,null,1.9139273356401383,"ЧелСЦена, май 2018 г., ч.2"]
[101,400311,"Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы","маш.час\n",2.84,"128,2\n",364.09,null,null,"872,74\n",2478.58,null,6.807602515861463,"ЧелСЦена, май 2018 г., ч.2"]
["          Материалы"]
[102,"101-0073","Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10...","т\n",0.01,"3320\n",33.200000000000003,null,177.94,"18442\n",184.42,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(K126/G126),IF(NOT(K126/G126=0),K126/G126, \" \"), \" \")","v":5.5548192771084333},"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[103,"101-0073","   - Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10","т\n",4.0000000000000001E-3,"3320\n",13.28,18456,73.819999999999993,"18442\n",73.77,null,5.5549698795180724,"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[104,"101-0073","   - Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10","т\n",6.0000000000000001E-3,"3320\n",19.920000000000002,17354,104.12,"18442\n",110.65,null,5.554718875502008,"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[105,"101-0311","Каболка...","т\n",3.5000000000000001E-3,"26830\n",93.9,null,381.31,"103989,2\n",363.96,null,3.8760383386581467,"К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1"]
[106,"101-0311","   - Каболка","т\n",1.4E-3,"26830\n",37.56,101515.37,142.12,"103989,2\n",145.58000000000001,null,3.8759318423855165,"К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1"]
[107,"101-0311","   - Каболка","т\n",2.0999999999999999E-3,"26830\n",56.34,113900,239.19,"103989,2\n",218.38,null,3.8761093361732337,"К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1"]
[108,"101-0322","Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2","т\n",1E-4,"7840\n",0.78,47780,4.78,"49075,38\n",4.91,null,6.2948717948717947,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.108"]
[109,"101-0324","Кислород технический газообразный","м3\n",0.26500000000000001,"6,2\n",1.64,42.66,11.31,"49,26\n",13.06,null,7.9634146341463419,"26.03.080"]
[110,"101-0485","Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б","т\n",5.9999999999999995E-4,"22130\n",13.28,85783.9,51.47,"88019,25\n",52.81,null,3.9766566265060246,"14.01.154"]
[111,"101-0595","Мастика битумно-латексная кровельная","т\n",4.0000000000000002E-4,"3810\n",1.52,15863,6.35,"16546,81\n",6.62,null,4.3552631578947372,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.374"]
[112,"101-0596","Мастика битумно-кукерсольная холодная","т\n",2.3E-3,"3840\n",8.83,14075,32.369999999999997,"14733,04\n",33.89,null,3.8380520951302377,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 04.05.2017 г. №20/1, п.115"]
[113,"101-0782","Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг...","т\n",7.7000000000000002E-3,"10190\n",78.47,null,598.12,"79546,75\n",612.51,null,7.8056582133299353,"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[114,"101-0782","   - Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг","т\n",1.9E-3,"10190\n",19.36,71817,136.44999999999999,"79546,75\n",151.13999999999999,null,7.8068181818181817,"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[115,"101-0782","   - Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг","т\n",5.7999999999999996E-3,"10190\n",59.11,79599,461.67,"79546,75\n",461.37,null,7.8052782947047881,"МТРиЭ ЧО, Пост. от 17.05.18 № 28/1"]
[116,"101-0850","Резина листовая вулканизованная цветная","кг\n",2.4460000000000002,"23,21\n",56.77,95.48,233.54,"97,76\n",239.12,null,4.2120838471023427,"Среднее (11.06.420, 11.06.4201)/42.8*22.12"]
[117,"101-0962","Смазка солидол жировой марки «Ж»","т\n",4.0000000000000002E-4,"10350\n",4.1399999999999997,44971.33,17.989999999999998,"46293\n",18.52,null,4.4734299516908216,"27.01.090"]
[118,"101-1355","Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся","т\n",4.5999999999999999E-3,"1870\n",8.6,20877.97,96.04,"21581,6\n",99.28,null,11.544186046511628,"13.01.105"]
[119,"101-1513","Электроды диаметром 4 мм Э42...","т\n",8.9999999999999998E-4,"11520\n",10.37,null,71.150000000000006,"83120,13\n",72.87,null,7.0270009643201554,"08.07.006"]
[120,"101-1513","   - Электроды диаметром 4 мм Э42","т\n",5.9999999999999995E-4,"11520\n",6.91,77995.45,46.8,"79882,37\n",47.93,null,6.9363241678726482,"08.07.006"]
[121,"101-1513","   - Электроды диаметром 4 мм Э42","т\n",2.9999999999999997E-4,"11520\n",3.46,81166.47,24.35,"83120,13\n",24.94,null,7.2080924855491331,"08.07.006"]
[122,"101-1514","Электроды диаметром 4 мм Э42А","т\n",1E-4,"11520\n",1.1499999999999999,77995.45,7.8,"79882,37\n",7.99,null,6.947826086956522,"08.07.006"]
[123,"101-1529","Электроды диаметром 6 мм Э42","т\n",2.9999999999999997E-4,"10660\n",3.2,67932,20.38,"69617,65\n",20.89,null,6.5281250000000002,"08.07.008"]
[124,"101-1530","Электроды диаметром 6 мм Э42А","т\n",5.0000000000000001E-4,"10660\n",5.33,67932,33.97,"69617,65\n",34.81,null,6.5309568480300193,"08.07.008"]
[125,"101-1537","Электроды диаметром 8 мм Э42","т\n",1E-4,"10660\n",1.07,67932,6.79,"69617,65\n",6.96,null,6.5046728971962615,"08.07.008"]
[126,"101-1556","Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130","т\n",3.5700000000000003E-2,"3030\n",108.16,11319,404.08,"11834,18\n",422.48,null,3.9060650887573969,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.509"]
[127,"101-1597","Брезент","м2\n",4.0000000000000002E-4,"32,5\n",0.01,102.54,0.04,"104,87\n",0.04,null,4,"26.10.015"]
[128,"101-1703","Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)","кг\n",0.03,"22,8\n",0.68,131.94,3.96,"134,9\n",4.05,null,5.9558823529411757,"Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)"]
[129,"101-1705","Пакля пропитанная","кг\n",20.399999999999999,"6,99\n",142.6,33.9,691.56,"34,92\n",712.37,null,4.9955820476858346,"10.01.390"]
[130,"101-1742","Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350","м2\n",3.5999999999999997E-2,"7,38\n",0.27,28.13,1.01,"28,89\n",1.04,null,3.8518518518518516,"11.01.328"]
[131,"101-1782","Ткань мешочная","10 м2\n",1E-4,"92,4\n",0.01,410.3,0.04,"419,63\n",0.04,null,4,"26.10.080"]
[132,"101-1924","Электроды диаметром 4 мм Э42А","кг\n",2.0999999999999999E-3,"11,52\n",0.02,78,0.16,"79,89\n",0.17,null,8.5,"08.07.006"]
[133,"101-1994","Краски маркировочные МКЭ-4","кг\n",1.4E-3,"103\n",0.14000000000000001,227.2,0.32,"232,26\n",0.33,null,2.3571428571428572,"14.01.140.8"]
[134,"101-2143","Краска","кг\n",3.8E-3,"19,1\n",7.0000000000000007E-2,48,0.18,"49,48\n",0.19,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(K158/G158),IF(NOT(K158/G158=0),K158/G158, \" \"), \" \")","v":2.714285714285714},"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.373"]
[135,"101-2211","Пленка радиографическая РТ-5","дм2\n",0.72,"8,3\n",5.98,15.4,11.09,"15,71\n",11.31,null,1.8913043478260869,"Среднее (37.03.003, 37.03.004, 37.03.011, 37.03.0111, 37.03.012, 37.03.0121, 37.03.016, 37.03.017, 37.03.018)"]
[136,"101-2278","Пропан-бутан, смесь техническая","кг\n",3.5569999999999999,"9,8\n",34.86,39.659999999999997,141.07,"44,46\n",158.13999999999999,null,4.5364314400458978,"26.03.130"]
[137,"101-2467","Растворитель марки Р-4","т\n",1E-4,"16570\n",1.66,65593.45,6.56,"67489,28\n",6.75,null,4.0662650602409638,"Среднее (14.01.401, 14.01.402)"]
[138,"101-2477","Лента мастично-полимерная типа «Лиам»","м2\n",2.331,"67,9\n",158.28,181.02,421.96,"185,25\n",431.82,null,2.7282031842304777,"Среднее (10.02.206, 10.02.2061)"]
[139,"101-2489","Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм","м2\n",1.073,"15,4\n",16.52,43.64,46.83,"44,7\n",47.96,null,2.9031476997578696,"10.02.202"]
[140,"101-3271","Фотопроявитель","л\n",7.1999999999999998E-3,"25,4\n",0.18,101.58,0.73,"103,95\n",0.75,null,4.166666666666667,"Среднее (37.03.032, 37.03.033, 37.03.034, 37.03.035)"]
[141,"101-3272","Фотофиксаж","л\n",7.1999999999999998E-3,"18,5\n",0.13,87.49,0.63,"89,57\n",0.64,null,4.9230769230769234,"Среднее (37.03.036, 37.03.037, 37.03.038, 37.03.039)"]
[142,"101-8001","Кислота уксусная","кг\n",2.0000000000000001E-4,"18,9\n",null,61.02,0.01,"62,75\n",0.01,null," ","26.02.076"]
[143,"102-0008","Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м","м3\n",2.0000000000000001E-4,"377\n",0.08,3474.58,0.69,"3675,28\n",0.74,null,9.25,"09.01.030"]
[144,"102-0025","Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта","м3\n",1.9E-3,"996\n",1.9,7192,13.66,"7448,56\n",14.14,null,7.4421052631578952,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.176"]
[145,"102-0117","Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта...","м3\n",2.0000000000000001E-4,"663\n",0.14000000000000001,null,1.04,"4949,84\n",1.0900000000000001,null,7.7857142857142856,"(09.01.133/782.84)*614.21"]
[146,"102-0117","   - Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта","м3\n",1E-4,"663\n",7.0000000000000007E-2,5702.03,0.56999999999999995,"5928,79\n",0.59,null,8.428571428571427,"(09.01.133/782.84)*614.21"]
[147,"102-0117","   - Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта","м3\n",1E-4,"663\n",7.0000000000000007E-2,4741.2,0.47,"4949,84\n",0.5,null,7.1428571428571423,"(09.01.133/782.84)*614.21"]
[148,"102-0138","Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта","м3\n",2.0000000000000001E-4,"374\n",7.0000000000000007E-2,2695.91,0.54,"2863,64\n",0.56999999999999995,null,8.1428571428571406,"(09.01.113/570.09)*330.88"]
[149,"103-1009","Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм","т\n",2.8E-3,"13960\n",39.090000000000003,120360,337.01,"123047,59\n",344.53,null,8.813763110770017,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.198"]
[150,"108-0081","Бобышки скошенные","шт.\n",1,"14,4\n",14.4,162.35,162.35,"165,87\n",165.87,null,11.518750000000001,"24.23.029"]
[151,"113-0021","Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая...","т\n",2.9999999999999997E-4,"18440\n",5.53,null,19.88,"71186,14\n",20.46,null,3.6998191681735983,"..."]
[152,"113-0021","   - Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая","т\n",1E-4,"18440\n",1.84,60437,6.04,"62229,7\n",6.22,null,3.3804347826086953,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.219"]
[153,"113-0021","   - Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая","т\n",2.0000000000000001E-4,"18440\n",3.69,69212,13.84,"71186,14\n",14.24,null,3.859078590785908,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.11.2017 г. №56/1, п.219"]
[154,"113-0026","Грунтовка ФЛ-03К коричневая","т\n",1E-4,"30400\n",3.04,60169.49,6.02,"61956,84\n",6.2,null,2.0394736842105265,"14.01.340"]
[155,"113-0163","Смола эпоксидная марки ЭД-20","т\n",1E-4,"58190\n",5.82,254237.66,25.42,"259718,96\n",25.97,null,4.4621993127147759,"11.02.254"]
[156,"113-0228","Эмаль ХВ-125 серебристая","т\n",2.0000000000000001E-4,"27280\n",5.46,107684,21.54,"110421,64\n",22.08,null,4.0439560439560438,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.220"]
[157,"113-0246","Эмаль ПФ-115 серая","т\n",2.0000000000000001E-4,"19666,67\n",3.93,70130.929999999993,14.03,"72117,51\n",14.42,null,3.669211195928753,"14.01.1642"]
[158,"113-0359","Обезжириватель «CAMISOLVE»","кг\n",0.88,"79\n",69.52,335.69,295.41000000000003,"342,82\n",301.68,null,4.3394706559263527,"Код ОКП 23 10 00"]
[159,"301-3193","Ковер","шт.\n",1,"119\n",119,508.47,508.47,"521,57\n",521.57000000000005,null,4.382941176470589,"20.06.149*0.012"]
[160,"301-3240","Колпачки-заглушки 1\"","шт.\n",1,"2,59\n",2.59,12.24,12.24,"12,48\n",12.48,null,4.8185328185328187,"100.01.028*10.20"]
[161,"401-0005","Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)","м3\n",1E-3,"592\n",0.59,2239,2.2400000000000002,"2643,05\n",2.64,null,4.4745762711864412,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.400"]
[162,"403-1103","Плиты железобетонные опорные","м3\n",0.04,"2362,7\n",94.51,18063,722.52,"18821,67\n",752.87,null,7.9660353401756421,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.019"]
[163,"408-0006","Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм","м3\n",0.09,"131\n",11.79,509,45.81,"677,1\n",60.94,null,5.1687871077184058,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.505"]
[164,"408-0008","Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм","м3\n",1.4363999999999999,"126\n",180.98,398,571.69000000000005,"563,88\n",809.96,null,4.4754116476958785,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.503"]
[165,"408-0009","Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм","м3\n",6.1199999999999997E-2,"131\n",8.02,469,28.7,"636,3\n",38.94,null,4.855361596009975,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.506"]
[166,"408-0010","Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм","м3\n",6.1199999999999997E-2,"131\n",8.02,509,31.15,"677,1\n",41.44,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(K190/G190),IF(NOT(K190/G190=0),K190/G190, \" \"), \" \")","v":5.1670822942643388},"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.505"]
[167,"408-0011","Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм","м3\n",0.26040000000000002,"126\n",32.81,383,99.74,"548,58\n",142.85,null,4.3538555318500451,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.504"]
[168,"408-0015","Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм","м3\n",3.0000000000000001E-3,"122\n",0.37,397.26,1.19,"563,13\n",1.69,null,4.5675675675675675,"Среднее (06.01.030, 06.01.100, 06.01.118.3)"]
[169,"408-0018","Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм","м3\n",0.87,"125\n",108.75,478.16,416,"645,64\n",561.71,null,5.1651494252873569,"Среднее (06.01.118.2, 06.01.090, 06.01.0295)"]
[170,"408-0020","Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм","м3\n",14.614000000000001,"122\n",1782.91,370.88,5420.04,"536,22\n",7836.32,null,4.3952414872315479,"Среднее (06.01.029, 06.01.118.4, 06.01.031, 06.01.110)"]
[171,"411-0001","Вода...","м3\n",2.0710999999999999,"3,11\n",6.45,null,46.07,"22,11\n",46.07,null,7.1426356589147284,"..."]
[172,"411-0001","   - Вода","м3\n",2.1600000000000001E-2,"3,11\n",7.0000000000000007E-2,22.11,0.48,"22,11\n",0.48,null,6.8571428571428559,"Среднее (26.01.015, 26.01.017)"]
[173,"411-0001","   - Вода","м3\n",6.6500000000000004E-2,"3,11\n",0.21,26.36,1.75,"26,36\n",1.75,null,8.3333333333333339,"Среднее (26.01.015, 26.01.017)"]
[174,"411-0001","   - Вода...","м3\n",1.9830000000000001,"3,11\n",6.17,22.11,43.84,"22,11\n",43.84,null,7.1053484602917347,"..."]
[175,"411-0001","   - Вода","м3\n",1.74,"3,11\n",5.41,22.11,38.47,"22,11\n",38.47,null,7.1109057301293896]
[176,"411-0001","   - Вода","м3\n",0.24299999999999999,"3,11\n",0.76,22.11,5.37,"22,11\n",5.37,null,7.0657894736842106,"Среднее (26.01.015, 26.01.017)"]
[177,"411-0002","Вода водопроводная","м3\n",1E-4,"3,11\n",null,22.11,null,"22,11\n",null,null," ","Среднее (26.01.015, 26.01.017)"]
[178,"507-2431","Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 3,0 мм","т\n",5.0000000000000001E-4,"24940\n",12.47,82040,41.02,"83966,81\n",41.98,null,3.3664795509222127,"Среднее (100.05.010,20.07.010*0, 20.07.0121)"]
[179,"507-2450","Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 4,0 мм","т\n",1E-3,"19270\n",19.27,46324.06,46.32,"47536,55\n",47.54,null,2.4670472236637262,"Код ОКП 14 69 00"]
[180,"507-2612","Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 110 мм","10 шт.\n",3.9600000000000003E-2,"1037,49\n",41.08,2398.3000000000002,94.97,"2447,33\n",96.91,null,2.3590555014605648,"20.09.004.10"]
[181,"507-2625","Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм","шт.\n",1,"173\n",173,304.24,304.24,"310,38\n",310.38,null,1.7941040462427746,"20.09.004.5"]
[182,"507-2630","Пробки П-М27х2","шт.\n",1,"5,44\n",5.44,113.1,113.1,"115,39\n",115.39,null,21.211397058823529,"24.23.040"]
[183,"509-0068","Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0»","м2\n",1.2210000000000001,"33,41\n",40.79,129.97,158.69,"132,8\n",162.15,null,3.9752390291738173,"10.02.2062*0.0007"]
[184,"999-9950","Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)","руб.\n",0.83899999999999997,"12,59\n",10.56,null,null,"12,59\n",10.56,null,1]
[185,"Прайс  \" ПОЛИПЛАСТИК УРАЛ\"","...","шт.\n",7,"\n",691.01,null,null,"1016\n",4153,null,6.0100432699960926]
[186,"Прайс  \" ПОЛИПЛАСТИК УРАЛ\"","   - Заглушка удлиненная ПЭ100  ГАЗ  90 SDR 11. \" ПОЛИПЛАСТИК УРАЛ\" Ст-ть: 186/6,01=30,95","шт.\n",1,"30,95\n",30.95,null,null,"186\n",186,null,6.0096930533117936]
[187,"Прайс  \" ПОЛИПЛАСТИК УРАЛ\"","   - Муфта электросварная ПЭ 100 ГАЗ 90 SDR 11 . \" ПОЛИПЛАСТИК УРАЛ\" Ст-ть: 653/6,01=108,65","шт.\n",4,"108,65\n",434.6,null,null,"653\n",2612,null,6.0101242521859177]
[188,"Прайс  \" ПОЛИПЛАСТИК УРАЛ\"","   - Отвод полиэтиленовый  удлиненный ПЭ 100  ГАЗ 90 SDR 11,     \" ПОЛИПЛАСТИК УРАЛ\" Ст-ть: 339/6,01=56,41","шт.\n",1,"56,41\n",56.41,null,null,"339\n",339,null,6.0095727707853221]
[189,"Прайс  \" ПОЛИПЛАСТИК УРАЛ\"","   - Переход <полиэтилен-сталь 90х89. ПЭ 100 ГАЗ SDR 11- 90/ст.89  \" ПОЛИПЛАСТИК УРАЛ\" Ст-ть: 1016/6,01=169,05","шт.\n",1,"169,05\n",169.05,null,null,"1016\n",1016,null,6.0100561963915995]
[190,"ТССЦ-101-2548","Сталь полосовая 40х4 мм","т\n",1E-4,"6320\n",0.63,43093,4.3099999999999996,"44235,25\n",4.42,null,7.0158730158730158,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.216"]
[191,"ТССЦ-103-0139","Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм","м\n",1.5,"30,2\n",45.3,190.68,286.02,"195,79\n",293.69,null,6.4832229580573957,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.188*4.62/1000"]
[192,"ТССЦ-103-0154","Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм","м\n",7,"48,2\n",337.4,304.58999999999997,2132.13,"312,75\n",2189.25,null,6.4885892116182573,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.188*7.38/1000"]
[193,"ТССЦ-103-0922","Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм","м\n",0.6,"82,9\n",49.74,524.15,314.49,"538,2\n",322.92,null,6.4921592279855247,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.188*12.7/1000"]
[194,"ТССЦ-401-0023","Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)","м3\n",0.14000000000000001,"538\n",75.319999999999993,2332,326.48,"2745,09\n",384.31,null,5.1023632501327674,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.11.2017 г. №56/1, п.059"]
[195,"ТССЦ-401-0025","Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150)","м3\n",0.1938,"578\n",112.02,2522,488.76,"2938,89\n",569.55999999999995,null,5.084449205499018,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.400"]
[196,"ТССЦ-403-1220","Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3)","шт.\n",2,"169,39\n",338.78,1058.6300000000001,2117.2600000000002,"1099,86\n",2199.7199999999998,null,6.4930633449436215,"01.13.091.2*0.05"]
[197,"ТССЦ-408-0122","Песок природный для строительных работ средний","м3\n",85,"117\n",9945,164,13940,"336,48\n",28600.799999999999,null,2.8758974358974356,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.095"]
[198,"ТССЦ-410-0006","Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б","т\n",1.0152000000000001,"511\n",518.77,2311,2346.13,"2470,02\n",2507.56,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(K222/G222),IF(NOT(K222/G222=0),K222/G222, \" \"), \" \")","v":4.8336642442701008},"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.500.4"]
[199,"ТССЦ-507-0778","Переход «полиэтилен-сталь 63х57»","шт.\n",1,"385\n",385,775.78,775.78,"794,12\n",794.12,null,2.0626493506493508,"К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1"]
[200,"ТССЦ-507-2057","Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95)","10 м\n",19.8,"870\n",17226,5339,105712.2,"5456,14\n",108031.57,null,6.2714251712527576,"15.02.050.6"]
[201,"ТССЦ-507-2836","Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 100 мм","компл.\n",1,"359,27\n",359.27,2341.5300000000002,2341.5300000000002,"2393,35\n",2393.35,null,6.6617028975422388,"22.01.350.4"]
[202,"ТССЦ-507-3538","Лента сигнальная \"Газ\" ЛСГ 200","м\n",206,"0,3\n",61.8,1.1399999999999999,234.84,"1,16\n",238.96,null,3.8666666666666671,"18.06.407"]
[203,"ТССЦ-507-3654","Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 225х20,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)","м\n",10,"385,7\n",3857,1809.49,18094.900000000001,"1850,15\n",18501.5,null,4.7968628467721031,"15.02.019.10"]
[204,"ТССЦ-509-0068","Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0»","м2\n",0.318,"33,41\n",10.62,129.97,41.33,"132,8\n",42.23,null,3.9764595103578153,"10.02.2062*0.0007"]
["Удаленные и замененные ресурсы"]
["          Материалы"]
[205,"103-8009","Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 108 мм, толщина стенки 4,0 мм","м\n",3.03,"102,75\n",311.33,null,null,"\n",null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(K231/G231),IF(NOT(K231/G231=0),K231/G231, \" \"), \" \")","v":" "}]
[206,"301-3281","Трубка контрольная","компл.\n",1,"95,73\n",95.73,null,null,"\n",null,null," "]
[207,"408-0122","Песок природный для строительных работ средний...","м3\n",19.82,"117\n",2318.94,null,3250.42,"336,48\n",6669.04,null,2.8759001957791059,"..."]
[208,"408-0122","   - Песок природный для строительных работ средний","м3\n",0.02,"117\n",2.34,161,3.22,"336,8\n",6.74,null,2.8803418803418808]
[209,"408-0122","   - Песок природный для строительных работ средний","м3\n",19.8,"117\n",2316.6,164,3247.2,"336,48\n",6662.3,null,2.8758957092290429,"МТРиЭ ЧО, Пост.от 17.05.2018 г. №28/1, п.095"]
[210,"507-0985","Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм","шт.\n",2,"60,9\n",121.8,null,null,"\n",null,null," "]
[211,"507-2626","Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм","шт.\n",7,"251\n",1757,null,null,"\n",null,null," "]
["Итого прямые затраты по смете",null,null,null,null,null,50014,null,null,null,287567,null,{"$f":"IF(ISNUMBER(INDIRECT(\"K\" & ROW())/INDIRECT(\"G\" & ROW())),INDIRECT(\"K\" & ROW())/INDIRECT(\"G\" & ROW()), \" \")","v":5.7497300755788379}," "]
["Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,287573,null," "," "]
["    В том числе, справочно:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "," "]
["     Вспомогательные материалы МАТ=2%ОЗП  (Поз. 73, 79)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,null," "," "]
["    В том числе (справочно):",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "," "]
["       фонд оплаты труда (ФОТ)",null,null,null,null,null,5484,null,null,null,68978,null,12.578045222465354," "]
["       материалы",null,null,null,null,null,37631,null,null,null,188247,null,5.0024447928569531," "]
["       эксплуатация машин и механизмов",null,null,null,null,null,6266,null,null,null,36258,null,5.7864666453878071," "]
["Накладные расходы",null,null,null,null,null,5245,null,null,null,56159,null,10.707149666348904," "]
["Сметная прибыль",null,null,null,null,null,3167,null,null,null,31820,null,10.047363435427849," "]
["ВСЕГО по смете",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "," "]
["    Итого Строительные работы",null,null,null,null,null,58313,null,null,null,374493,null,6.4221185670433698," "]
["    Итого Монтажные работы",null,null,null,null,null,113,null,null,null,1059,null,9.3716814159292028," "]
["    Итого",null,null,null,null,null,58426,null,null,null,375552,null,6.4278232293841784," "]
["    ВСЕГО по смете",null,null,null,null,null,58426,null,null,null,375552,null,6.4278232293841784," "]
[]
[]
[]
["Составил:  _________________ /Инженер-сметчик   Саблина А. А./"]
[]
["Проверил:  _________________ /Главный инженер проекта   Старикова Е.Ю./"]