Наименование редакции сметных нормативов	ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)	
Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.210423)	
	
(наименование стройки)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №	1	
Газопровод среднего давления от точки подключения до границы земельного участка 74:36:0704002:566 по адресу: г. Челябинск, ул. Свердловский тракт. Технологическое присоединение.	
(наименование конструктивного решения)	
Составлен	базисно-индексным	методом	
Основание			
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	07.2021	(01.01.2000)		
Сметная стоимость	1 120.91 (155.01)	тыс. руб.		
в том числе		
строительных работ	859.46 (94.56)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	123.71 (7.02)	тыс. руб.	
монтажных работ	261.45 (60.44)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	628.5692082	чел.-ч.	
оборудования		тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	126.0715136	чел.-ч.	
прочих затрат		тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения		
№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен	
				на единицу	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Земляные работы	
1	ТЕР 01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3	100 м3 грунта	0.72		0.72					42 786	
	1	ОТ			1.38		2 445.28		2 429.63	17.61	42 786	
	3	ЭМ			1.38					8.02		
	2	в т. ч. ОТм			1.38					17.61		
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	248.00	1.38	246.41						
		ЗТм	чел.-ч		1.38							
		Итого по расценке					2 445.28		2 429.63		42 786	
		ФОТ							2 429.63		42 786	
	МДС 81-33.2004	НР	%	80		80			1 943.70		34 229	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	45		45			1 093.33		19 254	
		Всего по позиции							5 466.66		96 269	
2	ТЕР 01-01-009-24	Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0.08		0.08					5 662	
	1	ОТ			1.38					17.61		
	3	ЭМ			1.38		6 394.65		705.97	8.02	5 662	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		1 047.71		115.67	17.61	2 037	
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч		1.38							
		ЗТм	чел.-ч	74.73	1.38	8.25						
		Итого по расценке					6 394.65		705.97		5 662	
		ФОТ							115.67		2 037	
	МДС 81-33.2004	НР	%	95		95			109.89		1 935	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	50		50			57.84		1 019	
		Всего по позиции							873.70		8 616	
3	ТЕР 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.098		0.098					834	
	1	ОТ			1.38		105.37		14.25	17.61	251	
	3	ЭМ			1.38		39.04		5.28	8.02	42	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		4.26		0.58	17.61	10	
	4	М					1 287.00		126.13	4.29	541	
		ЗТ	чел.-ч	10.20	1.38	1.38						
		ЗТм	чел.-ч	0.35	1.38	0.05						
		Итого по расценке					1 431.41		145.66		834	
		ФОТ							14.83		261	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			19.28		339	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			13.20		232	
		Всего по позиции							178.14		1 405	
4	ТЕР 01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.1702		0.1702					3 811	
	1	ОТ			1.38		921.46		216.43	17.61	3 811	
	3	ЭМ			1.38					8.02		
	2	в т. ч. ОТм			1.38					17.61		
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	97.20	1.38	22.83						
		ЗТм	чел.-ч		1.38							
		Итого по расценке					921.46		216.43		3 811	
		ФОТ							216.43		3 811	
	МДС 81-33.2004	НР	%	80		80			173.14		3 049	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	45		45			97.39		1 715	
		Всего по позиции							486.96		8 575	
5	ТССЦ 408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	18.722		18.722	117.00		2 190.47	4.29	9 397	
		Формула ценообразования: 74.39 + 41.12 + 1.49(2%)	
		Всего по позиции							2 190.47		9 397	
6	ТЕР 01-01-033-06	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0.134		0.134					621	
	1	ОТ			1.38					17.61		
	3	ЭМ			1.38		418.69		77.42	8.02	621	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		77.73		14.37	17.61	253	
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч		1.38							
		ЗТм	чел.-ч	4.76	1.38	0.88						
		Итого по расценке					418.69		77.42		621	
		ФОТ							14.37		253	
	МДС 81-33.2004	НР	%	95		95			13.65		240	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	50		50			7.19		127	
		Всего по позиции							98.26		988	
7	ТССЦпг 01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	32.4		32.4					223	
	1	ОТ			1.38					1		
	3	ЭМ			1.38		4.23		189.13	1	189	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		0.47		21.01	1	21	
	4	М								1		
		ЗТ	чел.-ч		1.38							
		ЗТм	чел.-ч	0.03	1.38	1.30						
		Итого по расценке					4.98		222.75		223	
		ФОТ							21.01		21	
	МДС 81-33.2004	НР	%	100		100			21.01		21	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	60		60			12.61		13	
		Всего по позиции							222.75		223	
8	ТССЦпг 03-01-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км	1 т груза	32.4	1.38	44.712	17.27		772.18	1	772	
		Всего по позиции							772.18		772	
9	ТЕР 01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	0.018		0.018					87	
	1	ОТ			1.38		35.99		0.89	17.61	16	
	3	ЭМ			1.38		357.63		8.88	8.02	71	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		64.83		1.61	17.61	28	
	4	М					4.88		0.09	4.29		
		ЗТ	чел.-ч	3.65	1.38	0.09						
		ЗТм	чел.-ч	3.97	1.38	0.10						
		Итого по расценке					398.50		9.86		87	
		ФОТ							2.50		44	
	МДС 81-33.2004	НР	%	95		95			2.38		42	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	50		50			1.25		22	
		Всего по позиции							13.49		151	
		Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		6 770.37		64 193	
		в том числе					
		оплата труда		2 661.20		46 864	
		эксплуатация машин и механизмов		797.55		6 396	
		материальные ресурсы		2 316.69		9 938	
		перевозка		994.93		995	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		2 793.43		49 192	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		2 262.04		39 834	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		1 270.20		22 369	
		Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		10 302.61		126 396	
Раздел 2. ГНБ	
10	ТЕР 04-01-074-01	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА	1 машина	1		1					22 124	
	1	ОТ			1.38		337.21		465.35	17.61	8 195	
	3	ЭМ			1.38		1 258.50		1 736.73	8.02	13 929	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		84.92		117.19	17.61	2 064	
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	26.51	1.38	36.58						
		ЗТм	чел.-ч	5.20	1.38	7.18						
		Итого по расценке					1 595.71		2 202.08		22 124	
		ФОТ							582.54		10 259	
	МДС 81-33.2004	НР	%	112		112			652.44		11 490	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	51		51			297.10		5 232	
		Всего по позиции							3 151.62		38 846	
11	ТЕР 04-01-076-01	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE	100 м бурения скважины	0.55		0.55					58 678	
	1	ОТ			1.38		130.51		99.06	17.61	1 744	
	3	ЭМ			1.38		9 351.30		7 097.64	8.02	56 923	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		178.38		135.39	17.61	2 384	
	4	М					4.76		2.62	4.29	11	
	ТССЦ 110-0199	Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD	т	П		П						
	ТССЦ 407-0005	Глина бентонитовая	т	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	9.97	1.38	7.57						
		ЗТм	чел.-ч	10.01	1.38	7.60						
		Итого по расценке					9 486.57		7 199.32		58 678	
		ФОТ							234.45		4 128	
	МДС 81-33.2004	НР	%	112		112			262.58		4 623	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	51		51			119.57		2 105	
		Всего по позиции							7 581.47		65 406	
12	ТЕР 04-01-077-09	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром 325 мм	100 м бурения скважины	0.55		0.55					256 547	
	1	ОТ			1.38		1 064.79		808.18	17.61	14 232	
	3	ЭМ			1.38		39 540.96		30 011.59	8.02	240 693	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		1 162.84		882.60	17.61	15 543	
	4	М					687.35		378.04	4.29	1 622	
	ТССЦ 103-9011	Трубы стальные	м	П		П						
	ТССЦ 110-0199	Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD	т	П		П						
	ТССЦ 407-0005	Глина бентонитовая	т	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	83.71	1.38	63.54						
		ЗТм	чел.-ч	71.78	1.38	54.48						
		Итого по расценке					41 293.10		31 197.81		256 547	
		ФОТ							1 690.78		29 775	
	МДС 81-33.2004	НР	%	112		112			1 893.67		33 348	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	51		51			862.30		15 185	
		Всего по позиции							33 953.78		305 080	
13	ТССЦ 109-0012	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	0.627		0.627	1 180.00		739.86	4.29	3 174	
		Формула ценообразования: 1080.02 + 78.38 + 21.6(2%)	
		Всего по позиции							739.86		3 174	
14	ТССЦ 110-0199	Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD	т	0.11		0.11	75 642.27		8 320.65	4.29	35 696	
		Формула ценообразования: 73600 + 570.27 + 1472(2%)	
		Всего по позиции							8 320.65		35 696	
15	Прайс.	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 90х8.2 мм. Цена без НДС  (707/4.29*1.05)	м	55		55			9 517.31	4.29	40 829	
		Корректировка М					=173.041958041958					
		Всего по позиции							9 517.31		40 829	
16	ТЕР 04-01-075-01	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА	1 машина	1		1					12 559	
	1	ОТ			1.38		176.31		243.31	17.61	4 285	
	3	ЭМ			1.38		747.56		1 031.63	8.02	8 274	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		42.13		58.14	17.61	1 024	
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	14.06	1.38	19.40						
		ЗТм	чел.-ч	2.58	1.38	3.56						
		Итого по расценке					923.87		1 274.94		12 559	
		ФОТ							301.45		5 309	
	МДС 81-33.2004	НР	%	112		112			337.62		5 946	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	51		51			153.74		2 708	
		Всего по позиции							1 766.30		21 213	
17	ТЕР 22-05-003-02	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм	100 м трубы, уложенной в футляр	0.55		0.55					18 223	
	1	ОТ			1.38		1 090.75		827.88	17.61	14 579	
	3	ЭМ			1.38		47.25		35.86	8.02	288	
	2	в т. ч. ОТм			1.38					17.61		
	4	М					1 422.37		782.30	4.29	3 356	
		ЗТ	чел.-ч	89.70	1.38	68.08						
		ЗТм	чел.-ч		1.38							
		Итого по расценке					2 560.37		1 646.04		18 223	
		ФОТ							827.88		14 579	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			1 076.24		18 953	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			736.81		12 975	
		Всего по позиции							3 459.09		50 151	
18	Прайс.	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 160х14,6 мм.  Цена без НДС  (2 224/4.29*1.05)	м	55		55			29 938.46	4.29	128 436	
		Корректировка М					=544.335664335664					
		Всего по позиции							29 938.46		128 436	
19	ТЕР 24-02-002-03	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 90 мм	1 соединение	5		5					10 483	
	1	ОТ			1.38		27.76		191.54	17.61	3 373	
	3	ЭМ			1.38		28.74		198.31	8.02	1 590	
	2	в т. ч. ОТм			1.38					17.61		
	4	М					257.32		1 286.60	4.29	5 520	
		ЗТ	чел.-ч	1.98	1.38	13.66						
		ЗТм	чел.-ч		1.38							
		Итого по расценке					313.82		1 676.45		10 483	
		ФОТ							191.54		3 373	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			249.00		4 385	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			170.47		3 002	
		Всего по позиции							2 095.92		17 870	
20	ТЕР 22-05-004-01	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 160 мм	1 футляр	1		1					689	
	1	ОТ			0.4		32.77		13.11	17.61	231	
	3	ЭМ			0.4		57.48		22.99	8.02	184	
	2	в т. ч. ОТм			0.4					17.61		
	4	М			0.4		159.56		63.82	4.29	274	
	ТССЦ 101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	П	0.4	П						
		ЗТ	чел.-ч	2.89	0.4	1.16						
		ЗТм	чел.-ч		0.4							
		Итого по расценке					249.81		99.92		689	
		ФОТ							13.11		231	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			17.04		300	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			11.67		206	
		Всего по позиции							128.63		1 195	
21	ТЕР 24-02-081-01	Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода	1 установка	1		1					2 731	
	1	ОТ			1.38		18.31		25.27	17.61	445	
	3	ЭМ			1.38		71.80		99.08	8.02	795	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		4.08		5.63	17.61	99	
	4	М					347.60		347.60	4.29	1 491	
		ЗТ	чел.-ч	1.54	1.38	2.13						
		ЗТм	чел.-ч	0.25	1.38	0.35						
		Итого по расценке					437.71		471.95		2 731	
21.1	ТССЦ 301-3281	Трубка контрольная	компл.	-1		-1	95.73		-95.73	4.29	- 411	
		Формула ценообразования: 93.68 + 0.18 + 1.87(2%)	
21.2	ТССЦ 103-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м			3.8	30.20		114.76	4.29	492	
		Формула ценообразования: 29.35 + 0.26 + 0.59(2%)	
		ФОТ							30.90		544	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			40.17		707	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			27.50		484	
		Всего по позиции							558.65		4 003	
22	ТЕР 24-02-021-01	Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм	1 м2	0.680124		0.680124					1 578	
	1	ОТ			1.38		23.40		21.96	17.61	387	
	3	ЭМ			1.38		88.16		82.74	8.02	664	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		14.30		13.42	17.61	236	
	4	М					180.68		122.88	4.29	527	
		ЗТ	чел.-ч	2.04	1.38	1.91						
		ЗТм	чел.-ч	1.02	1.38	0.96						
		Итого по расценке					292.24		227.58		1 578	
		ФОТ							35.38		623	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			45.99		810	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			31.49		554	
		Всего по позиции							305.06		2 942	
23	ТЕР 09-03-039-01	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	1 т конструкций	0.05936		0.05936					1 590	
	1	ОТ			1.38		920.12		75.37	17.61	1 327	
	3	ЭМ			1.38		284.27		23.29	8.02	187	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		1.80		0.15	17.61	3	
	4	М					297.26		17.65	4.29	76	
	ТССЦ 201-9002	Конструкции стальные	т	1								
		ЗТ	чел.-ч	80.22	1.38	6.57						
		ЗТм	чел.-ч	0.11	1.38	0.01						
		Итого по расценке					1 501.65		116.31		1 590	
		ФОТ							75.52		1 330	
	МДС 81-33.2004	НР	%	90		90			67.97		1 197	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	85		85			64.19		1 131	
		Всего по позиции							248.47		3 918	
24	ТССЦ 507-2584	Кольца центрирующие для труб диаметром 100 мм	шт.	28		28	2.82		78.96	4.29	339	
		Формула ценообразования: 2.75 + 0.02 + 0.06(2%)	
		Всего по позиции							78.96		339	
		Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)		94 726.67		593 757	
		в том числе					
		оплата труда		2 771.03		48 798	
		эксплуатация машин и механизмов		40 339.86		323 527	
		материальные ресурсы		51 615.78		221 432	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		3 983.55		70 151	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		4 642.72		81 759	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		2 474.84		43 582	
		Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)		101 844.23		719 098	
Раздел 3. Газопровод среднего давления	
25	ТЕР 24-02-031-01	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм	100 м укладки	0.14		0.14					373	
	1	ОТ			1.38		76.72		14.82	17.61	261	
	3	ЭМ			1.38		70.58		13.64	8.02	109	
	2	в т. ч. ОТм			1.38					17.61		
	4	М					5.27		0.74	4.29	3	
	ТССЦ 507-9110	Трубы полиэтиленовые для газопроводов	м	100								
		ЗТ	чел.-ч	5.70	1.38	1.10						
		ЗТм	чел.-ч		1.38							
		Итого по расценке					152.57		29.20		373	
		ФОТ							14.82		261	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			19.27		339	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			13.19		232	
		Всего по позиции							61.66		944	
26	Прайс.	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5.8 мм (349/4.29*1.05)	м	14		14			1 195.87	4.29	5 130	
		Корректировка М					=85.4195804195804					
		Всего по позиции							1 195.87		5 130	
27	Прайс.	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 90х8.2 мм (707/4.29*1.05)	м	14		14			2 422.59	4.29	10 393	
		Корректировка М					=173.041958041958					
		Всего по позиции							2 422.59		10 393	
28	ТЕРм 10-06-048-05	Укладка сигнальной ленты "ГАЗ" (применительно п. 1.10.98 т.ч. к ТЕРм 10). Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее	1 км кабеля	0.01		0.01					48	
	1	ОТ			0.3		292.56		0.88	17.61	15	
	3	ЭМ			0.3		1 368.96		4.11	8.02	33	
	2	в т. ч. ОТм			0.3		136.87		0.41	17.61	7	
	4	М			0.3		5.85		0.02	4.29		
		ЗТ	чел.-ч	23.00	0.3	0.07						
		ЗТм	чел.-ч	9.04	0.3	0.03						
		Итого по расценке					1 667.37		5.01		48	
		ФОТ							1.29		22	
	МДС 81-33.2004	НР	%	100		100			1.29		22	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	65		65			0.84		14	
		Всего по позиции							7.14		84	
29	ТССЦ 507-3538	Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200	м	10		10	0.30		3.00	4.29	13	
		Формула ценообразования: 0.29 + 0.01(2%)	
		Всего по позиции							3.00		13	
30	ТЕР 22-05-003-02	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм	100 м трубы, уложенной в футляр	0.006		0.006					199	
	1	ОТ			1.38		1 090.75		9.03	17.61	159	
	3	ЭМ			1.38		47.25		0.39	8.02	3	
	2	в т. ч. ОТм			1.38					17.61		
	4	М					1 422.37		8.53	4.29	37	
		ЗТ	чел.-ч	89.70	1.38	0.74						
		ЗТм	чел.-ч		1.38							
		Итого по расценке					2 560.37		17.95		199	
		ФОТ							9.03		159	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			11.74		207	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			8.04		142	
		Всего по позиции							37.73		548	
31	ТЕР 22-01-011-05	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм	1 км трубопровода	0.0006		0.0006					142	
	1	ОТ			1.38		6 126.12		5.07	17.61	89	
	3	ЭМ			1.38		7 115.75		5.89	8.02	47	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		1 153.00		0.95	17.61	17	
	4	М					2 431.96		1.46	4.29	6	
	ТССЦ 103-9011	Трубы стальные	м	1 004								
		ЗТ	чел.-ч	468.00	1.38	0.39						
		ЗТм	чел.-ч	72.47	1.38	0.06						
		Итого по расценке					15 673.83		12.42		142	
		ФОТ							6.02		106	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			7.83		138	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			5.36		94	
		Всего по позиции							25.61		374	
32	ТССЦ 103-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	м	0.6		0.6	124.00		74.40	4.29	319	
		Формула ценообразования: 120.48 + 1.11 + 2.41(2%)	
		Всего по позиции							74.40		319	
33	ТЕР 24-02-021-01	Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм	1 м2	0.299556		0.299556					694	
	1	ОТ			1.38		23.40		9.67	17.61	170	
	3	ЭМ			1.38		88.16		36.44	8.02	292	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		14.30		5.91	17.61	104	
	4	М					180.68		54.12	4.29	232	
		ЗТ	чел.-ч	2.04	1.38	0.84						
		ЗТм	чел.-ч	1.02	1.38	0.42						
		Итого по расценке					292.24		100.23		694	
		ФОТ							15.58		274	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			20.25		356	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			13.87		244	
		Всего по позиции							134.35		1 294	
34	ТЕР 22-05-004-01	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 159 мм	1 футляр	1		1					689	
	1	ОТ			0.4		32.77		13.11	17.61	231	
	3	ЭМ			0.4		57.48		22.99	8.02	184	
	2	в т. ч. ОТм			0.4					17.61		
	4	М			0.4		159.56		63.82	4.29	274	
	ТССЦ 101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	П	0.4	П						
		ЗТ	чел.-ч	2.89	0.4	1.16						
		ЗТм	чел.-ч		0.4							
		Итого по расценке					249.81		99.92		689	
		ФОТ							13.11		231	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			17.04		300	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			11.67		206	
		Всего по позиции							128.63		1 195	
35	ТЕР 22-03-001-05	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм	1 т фасонных частей	0.0026		0.0026					819	
	1	ОТ			1.38		4 960.28		17.80	17.61	313	
	3	ЭМ			1.38		11 806.75		42.36	8.02	340	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		1 684.60		6.04	17.61	106	
	4	М					14 919.40		38.79	4.29	166	
	ТССЦ 507-9506	Фланцы стальные	компл.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	353.80	1.38	1.27						
		ЗТм	чел.-ч	103.16	1.38	0.37						
		Итого по расценке					31 686.43		98.95		819	
		ФОТ							23.84		419	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			30.99		545	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			21.22		373	
		Всего по позиции							151.16		1 737	
36	ТССЦ 507-1979	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.	1		1	42.30		42.30	4.29	181	
		Формула ценообразования: 41.28 + 0.19 + 0.83(2%)	
		Всего по позиции							42.30		181	
37	ТССЦ 301-1593	Заглушки стальные фланцевые диаметром 89 мм	шт.	2		2	180.38		360.76	4.29	1 548	
		Формула ценообразования: 176.01 + 0.85 + 3.52(2%)	
		Всего по позиции							360.76		1 548	
38	ТЕР 22-03-014-02	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	1 фланец	1		1					888	
	1	ОТ			1.38		7.43		10.25	17.61	181	
	3	ЭМ			1.38		39.29		54.22	8.02	435	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		5.72		7.89	17.61	139	
	4	М					63.43		63.43	4.29	272	
		ЗТ	чел.-ч	0.53	1.38	0.73						
		ЗТм	чел.-ч	0.35	1.38	0.48						
		Итого по расценке					110.15		127.90		888	
		ФОТ							18.14		320	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			23.58		416	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			16.14		285	
		Всего по позиции							167.62		1 589	
39	ТССЦ 507-2834	Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм	компл.	1		1	211.17		211.17	4.29	906	
		Формула ценообразования: 205.76 + 1.29 + 4.12(2%)	
		Всего по позиции							211.17		906	
40	ТЕР 24-02-005-03	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 90 мм	1 отвод	2		2					4 137	
	1	ОТ			1.38		26.64		73.53	17.61	1 295	
	3	ЭМ			1.38		27.11		74.82	8.02	600	
	2	в т. ч. ОТм			1.38					17.61		
	4	М					261.27		522.54	4.29	2 242	
	ТССЦ 507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.	1								
		ЗТ	чел.-ч	1.90	1.38	5.24						
		ЗТм	чел.-ч		1.38							
		Итого по расценке					315.02		670.89		4 137	
40.1	ТССЦ 507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.	1		2				4.29		
		ФОТ							73.53		1 295	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			95.59		1 684	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			65.44		1 153	
		Всего по позиции							831.92		6 974	
41	ТССЦ 507-0761	Неразъемное соединение <полиэтилен-сталь> SDR 11 90х89 мм (ТУ2248-025-00203536-96)	шт.	2		2	700.00		1 400.00	4.29	6 006	
		Формула ценообразования: 685.91 + 0.37 + 13.72(2%)	
		Всего по позиции							1 400.00		6 006	
42	ТЕР 24-02-005-03	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 90 мм	1 отвод	4		4					8 273	
	1	ОТ			1.38		26.64		147.05	17.61	2 590	
	3	ЭМ			1.38		27.11		149.65	8.02	1 200	
	2	в т. ч. ОТм			1.38					17.61		
	4	М					261.27		1 045.08	4.29	4 483	
	ТССЦ 507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.	1								
		ЗТ	чел.-ч	1.90	1.38	10.49						
		ЗТм	чел.-ч		1.38							
		Итого по расценке					315.02		1 341.78		8 273	
		ФОТ							147.05		2 590	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			191.17		3 367	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			130.87		2 305	
		Всего по позиции							1 663.82		13 945	
43	ТССЦ 507-0819	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 90 мм	шт.	4		4	528.18		2 112.72	4.29	9 064	
		Формула ценообразования: 517.78 + 0.04 + 10.36(2%)	
		Всего по позиции							2 112.72		9 064	
44	ТЕРм 08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0.011		0.011					82	
	1	ОТ			1.38		253.26		3.84	17.61	68	
	3	ЭМ			1.38		85.66		1.30	8.02	10	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		4.08		0.06	17.61	1	
	4	М					85.18		0.94	4.29	4	
		ЗТ	чел.-ч	21.30	1.38	0.32						
		ЗТм	чел.-ч	0.25	1.38							
		Итого по расценке					424.10		6.08		82	
		ФОТ							3.90		69	
	МДС 81-33.2004	НР	%	95		95			3.71		66	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	65		65			2.54		45	
		Всего по позиции							12.33		193	
45	ТССЦ 204-0013	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 14 мм	т	0.00121		0.00121	6 890.00		8.34	4.29	36	
		Формула ценообразования: 6686.74 + 69.53 + 133.73(2%)	
		Всего по позиции							8.34		36	
46	ТЕР 27-09-004-01	Установка столбиков сигнальных железобетонных	100 шт.	0.02		0.02					1 130	
	1	ОТ			1.38		759.42		20.96	17.61	369	
	3	ЭМ			1.38		3 046.09		84.07	8.02	674	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		349.22		9.64	17.61	170	
	4	М					1 010.46		20.21	4.29	87	
	ТССЦ 403-9204	Столбики сигнальные железобетонные	м3	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	71.04	1.38	1.96						
		ЗТм	чел.-ч	22.53	1.38	0.62						
		Итого по расценке					4 815.97		125.24		1 130	
		ФОТ							30.60		539	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			43.45		765	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			29.07		512	
		Всего по позиции							197.76		2 407	
47	ТССЦ 403-1220	Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	2		2	169.39		338.78	4.29	1 453	
		Формула ценообразования: 161.6 + 4.56 + 3.23(2%)	
		Всего по позиции							338.78		1 453	
48	ТССЦ 401-0104	Бетон дорожный, класс В10 (М150)	м3	0.14		0.14	589.00		82.46	4.29	354	
		Формула ценообразования: 564.58 + 13.13 + 11.29(2%)	
		Всего по позиции							82.46		354	
49	ТЕР 27-09-012-01	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011	100 знаков	0.02		0.02					404	
	1	ОТ			1.38		743.82		20.53	17.61	362	
	3	ЭМ			1.38					8.02		
	2	в т. ч. ОТм			1.38					17.61		
	4	М					489.12		9.78	4.29	42	
	ТССЦ 101-9610	Щитки металлические	шт.	100								
		ЗТ	чел.-ч	69.00	1.38	1.90						
		ЗТм	чел.-ч		1.38							
		Итого по расценке					1 232.94		30.31		404	
		ФОТ							20.53		362	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			29.15		514	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			19.50		344	
		Всего по позиции							78.96		1 262	
50	ТССЦ 101-3911	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	4.8		4.8	6.74		32.35	4.29	139	
		Формула ценообразования: 6.59 + 0.02 + 0.13(2%)	
		Всего по позиции							32.35		139	
51	ТССЦ 105-0217	Табличка	100 шт.	0.02		0.02	4 590.00		91.80	4.29	394	
		Формула ценообразования: 4154.03 + 352.89 + 83.08(2%)	
		Всего по позиции							91.80		394	
52	ТЕР 24-02-030-02	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 80 мм	100 м трубопровода	0.06		0.06					3 494	
	1	ОТ			1.38		248.92		20.61	17.61	363	
	3	ЭМ			1.38		965.21		79.92	8.02	641	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		102.06		8.45	17.61	149	
	4	М					9 674.19		580.45	4.29	2 490	
		ЗТ	чел.-ч	21.44	1.38	1.78						
		ЗТм	чел.-ч	6.25	1.38	0.52						
		Итого по расценке					10 888.32		680.98		3 494	
		ФОТ							29.06		512	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			37.78		666	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			25.86		456	
		Всего по позиции							744.62		4 616	
53	ТССЦ 103-0154	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	6		6	48.20		289.20	4.29	1 241	
		Формула ценообразования: 46.83 + 0.43 + 0.94(2%)	
		Всего по позиции							289.20		1 241	
54	ТЕР 24-02-021-01	Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм	1 м2	1.67676		1.67676					3 890	
	1	ОТ			1.38		23.40		54.15	17.61	954	
	3	ЭМ			1.38		88.16		204.00	8.02	1 636	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		14.30		33.09	17.61	583	
	4	М					180.68		302.96	4.29	1 300	
		ЗТ	чел.-ч	2.04	1.38	4.72						
		ЗТм	чел.-ч	1.02	1.38	2.36						
		Итого по расценке					292.24		561.11		3 890	
		ФОТ							87.24		1 537	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			113.41		1 998	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			77.64		1 368	
		Всего по позиции							752.16		7 256	
55	ТЕР 24-02-041-03	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 80 мм	100 м газопровода	0.02		0.02					516	
	1	ОТ			1.38		252.68		6.97	17.61	123	
	3	ЭМ			1.38		1 654.43		45.66	8.02	366	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		209.45		5.78	17.61	102	
	4	М					317.46		6.35	4.29	27	
	ТССЦ 103-9062	Трубы стальные электросварные прямошовные	м	101								
		ЗТ	чел.-ч	22.03	1.38	0.61						
		ЗТм	чел.-ч	12.27	1.38	0.34						
		Итого по расценке					2 224.57		58.98		516	
		ФОТ							12.75		225	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			16.58		293	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			11.35		200	
		Всего по позиции							86.91		1 009	
56	ТССЦ 103-0154	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	2		2	48.20		96.40	4.29	414	
		Формула ценообразования: 46.83 + 0.43 + 0.94(2%)	
		Всего по позиции							96.40		414	
57	ТЕР 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0055892		0.0055892					17	
	1	ОТ			1.38		71.47		0.55	17.61	10	
	3	ЭМ			1.38		10.15		0.08	8.02	1	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		0.12			17.61		
	4	М					250.36		1.40	4.29	6	
		ЗТ	чел.-ч	5.31	1.38	0.04						
		ЗТм	чел.-ч	0.01	1.38							
		Итого по расценке					331.98		2.03		17	
		ФОТ							0.55		10	
	МДС 81-33.2004	НР	%	90		90			0.50		9	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	70		70			0.39		7	
		Всего по позиции							2.92		33	
58	ТЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0055892		0.0055892					15	
	1	ОТ			1.38		43.93		0.34	17.61	6	
	3	ЭМ			1.38		6.80		0.05	8.02		
	2	в т. ч. ОТм			1.38		0.12			17.61		
	4	М					388.48		2.17	4.29	9	
		ЗТ	чел.-ч	3.83	1.38	0.03						
		ЗТм	чел.-ч	0.01	1.38							
		Итого по расценке					439.21		2.56		15	
		ФОТ							0.34		6	
	МДС 81-33.2004	НР	%	90		90			0.31		5	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	70		70			0.24		4	
		Всего по позиции							3.11		24	
59	ТЕР 19-01-013-01	Установка затворов гидравлических диаметром до 80 мм	1 прибор, устройство	1		1					8 141	
	1	ОТ			1.38		70.38		97.12	17.61	1 710	
	3	ЭМ			1.38		12.59		17.37	8.02	139	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		0.16		0.22	17.61	4	
	4	М					1 466.60		1 466.60	4.29	6 292	
		ЗТ	чел.-ч	5.85	1.38	8.07						
		ЗТм	чел.-ч	0.01	1.38	0.01						
		Итого по расценке					1 549.57		1 581.09		8 141	
		ФОТ							97.34		1 714	
	МДС 81-33.2004	НР	%	128		128			124.60		2 194	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	83		83			80.79		1 423	
		Всего по позиции							1 786.48		11 758	
60	ТССЦ 301-1183	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 80 мм	шт.	-1		-1	1 140.00		-1 140.00	4.29	-4 891	
		Формула ценообразования: 1098.67 + 19.36 + 21.97(2%)	
		Всего по позиции							-1 140.00		-4 891	
61	Прайс.	Кран шаровый  для газопроводов ПЭ100 SDR11-90, подземной установки. Цена без НДС  (18000/4.29*1.05)	шт.	1		1			4 405.59	4.29	18 900	
		Корректировка М					=4405.59440559441					
		Всего по позиции							4 405.59		18 900	
62	ТЕР 24-02-120-02	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм	100 м трубопровода	0.77		0.77					200	
	1	ОТ			1.38		4.99		5.30	17.61	93	
	3	ЭМ			1.38		12.55		13.34	8.02	107	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		2.43		2.58	17.61	45	
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	0.41	1.38	0.44						
		ЗТм	чел.-ч	0.20	1.38	0.21						
		Итого по расценке					17.54		18.64		200	
		ФОТ							7.88		138	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			10.24		179	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			7.01		123	
		Всего по позиции							35.89		502	
63	ТЕР 24-02-121-02	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм	1 узел	1		1					2 687	
	1	ОТ			1.38		64.93		89.60	17.61	1 578	
	3	ЭМ			1.38		85.41		117.87	8.02	945	
	2	в т. ч. ОТм			1.38					17.61		
	4	М					38.14		38.14	4.29	164	
	ТССЦ 302-9232	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные	шт.	0.05								
		ЗТ	чел.-ч	5.34	1.38	7.37						
		ЗТм	чел.-ч		1.38							
		Итого по расценке					188.48		245.61		2 687	
		ФОТ							89.60		1 578	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			116.48		2 051	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			79.74		1 404	
		Всего по позиции							441.83		6 142	
64	ТЕР 24-02-122-01	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм	100 м газопровода	0.77		0.77					61	
	1	ОТ			1.38		0.97		1.03	17.61	18	
	3	ЭМ			1.38		5.07		5.39	8.02	43	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		0.49		0.52	17.61	9	
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	0.08	1.38	0.09						
		ЗТм	чел.-ч	0.04	1.38	0.04						
		Итого по расценке					6.04		6.42		61	
		ФОТ							1.55		27	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			2.02		35	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			1.38		24	
		Всего по позиции							9.82		120	
65	ТЕР 24-02-124-01	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм	1 участок испытания газопровода	1		1					12 971	
	1	ОТ			1.38		170.24		234.93	17.61	4 137	
	3	ЭМ			1.38		798.21		1 101.53	8.02	8 834	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		85.12		117.47	17.61	2 069	
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	14.00	1.38	19.32						
		ЗТм	чел.-ч	7.00	1.38	9.66						
		Итого по расценке					968.45		1 336.46		12 971	
		ФОТ							352.40		6 206	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			458.12		8 068	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			313.64		5 523	
		Всего по позиции							2 108.22		26 562	
66	ТЕРм 39-02-006-05	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 89 мм, толщина стенки до 14 мм	1 стык	5		5					1 240	
	1	ОТ			1.38		8.59		59.27	17.61	1 044	
	3	ЭМ			1.38		2.45		16.91	8.02	136	
	2	в т. ч. ОТм			1.38					17.61		
	4	М					2.81		14.05	4.29	60	
		ЗТ	чел.-ч	0.63	1.38	4.35						
		ЗТм	чел.-ч		1.38							
		Итого по расценке					13.85		90.23		1 240	
		ФОТ							59.27		1 044	
	МДС 81-33.2004	НР	%	80		80			47.42		835	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	60		60			35.56		626	
		Всего по позиции							173.21		2 701	
67	Прайс.	Проверка сварного стыка радиографическим методом  Ду 50-89 мм, цена 2124.30/4.29 без НДС	стык	1		1			495.17	4.29	2 124	
		Корректировка М					=495.174825174825					
		Всего по позиции							495.17		2 124	
68	Прайс.	Проверка качества изоляции газопровода прибором АНПИ, цена 519.50/4.29 без НДС	10 м	0.6		0.6			72.66	4.29	312	
		Корректировка М					=121.095571095571					
		Всего по позиции							72.66		312	
69	Прайс.	Проверка качества изоляции газопровода дефектоскопами ДИСИ-1, ДКИ-3, Крона , цена 84.70/4.29 без НДС	м2	1.67676		1.67676			33.11	4.29	142	
		Корректировка М					=19.7435897435897					
		Всего по позиции							33.11		142	
		Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен)		19 878.66		105 288	
		в том числе					
		оплата труда		916.41		16 139	
		эксплуатация машин и механизмов		2 092.00		16 775	
		материальные ресурсы		16 870.25		72 374	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		1 115.42		19 644	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		1 422.52		25 052	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		971.35		17 107	
		Итого по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен)		22 272.53		147 447	
Раздел 4. Асфальт	
70	ТЕР 27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0.082		0.082					6 609	
	1	ОТ			1.38		1 889.70		213.84	17.61	3 766	
	3	ЭМ			1.38		3 132.91		354.52	8.02	2 843	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		561.25		63.51	17.61	1 118	
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	179.80	1.38	20.35						
		ЗТм	чел.-ч	45.63	1.38	5.16						
		Итого по расценке					5 022.61		568.36		6 609	
		ФОТ							277.35		4 884	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			393.84		6 935	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			263.48		4 640	
		Всего по позиции							1 225.68		18 184	
71	ТЕРр 68-12-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	100 м3 конструкций	0.3485		0.3485					3 813	
	1	ОТ			1.38		182.78		87.90	17.61	1 548	
	3	ЭМ			1.38		587.26		282.43	8.02	2 265	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		71.38		34.33	17.61	605	
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	18.37	1.38	8.83						
		ЗТм	чел.-ч	4.65	1.38	2.24						
		Итого по расценке					770.04		370.33		3 813	
		ФОТ							122.23		2 153	
	МДС 81-33.2004	НР	%	104		104			127.12		2 239	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	60		60			73.34		1 292	
		Всего по позиции							570.79		7 344	
72	ТССЦпг 01-01-01-034	Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	1 т груза	64.985		64.985					370	
	1	ОТ			1.38					1		
	3	ЭМ			1.38		3.50		313.88	1	314	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		0.39		34.97	1	35	
	4	М								1		
		ЗТ	чел.-ч		1.38							
		ЗТм	чел.-ч	0.02	1.38	2.15						
		Итого по расценке					4.12		369.83		370	
		ФОТ							34.97		35	
	МДС 81-33.2004	НР	%	100		100			34.97		35	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	60		60			20.98		21	
		Всего по позиции							369.83		370	
73	ТССЦпг 03-01-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 40 км	1 т груза	64.985	1.38	89.6793	25.73		2 307.45	1	2 307	
		Всего по позиции							2 307.45		2 307	
74	ТЕР 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.246		0.246					7 449	
	1	ОТ			1.38		159.40		54.11	17.61	953	
	3	ЭМ			1.38		2 379.98		807.96	8.02	6 480	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		214.86		72.94	17.61	1 284	
	4	М					15.55		3.83	4.29	16	
	ТССЦ 408-9040	Песок для строительных работ природный	м3	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	15.72	1.38	5.34						
		ЗТм	чел.-ч	13.88	1.38	4.71						
		Итого по расценке					2 554.93		865.90		7 449	
		ФОТ							127.05		2 237	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			180.41		3 177	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			120.70		2 125	
		Всего по позиции							1 167.01		12 751	
75	ТССЦ 408-0268	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м3	27.06		27.06	106.00		2 868.36	4.29	12 305	
		Формула ценообразования: 60.91 + 43.87 + 1.22(2%)	
		Всего по позиции							2 868.36		12 305	
76	ТЕР 27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.041		0.041					7 512	
	1	ОТ			1.38		385.21		21.80	17.61	384	
	3	ЭМ			1.38		5 678.70		321.30	8.02	2 577	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		793.73		44.91	17.61	791	
	4	М					25 872.30		1 060.76	4.29	4 551	
		ЗТ	чел.-ч	37.29	1.38	2.11						
		ЗТм	чел.-ч	49.92	1.38	2.82						
		Итого по расценке					31 936.21		1 403.86		7 512	
		ФОТ							66.71		1 175	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			94.73		1 669	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			63.37		1 116	
		Всего по позиции							1 561.96		10 297	
77	ТЕР 27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03	1000 м2 основания	0.82		0.82					8 013	
	1	ОТ			1.38					17.61		
	3	ЭМ			1.38		267.50		302.70	8.02	2 428	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		36.45		41.25	17.61	726	
	4	М					1 587.60		1 301.83	4.29	5 585	
		ЗТ	чел.-ч		1.38							
		ЗТм	чел.-ч	2.51	1.38	2.84						
		Итого по расценке					1 855.10		1 604.53		8 013	
		ФОТ							41.25		726	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			58.58		1 031	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			39.19		690	
		Всего по позиции							1 702.30		9 734	
78	ТЕР 27-06-024-02	Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 5 см	1000 м2 покрытия и основания	0.041		0.041					5 880	
	1	ОТ			1.38		605.71		34.27	17.61	603	
	3	ЭМ			1.38		2 182.13		123.46	8.02	990	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		294.18		16.64	17.61	293	
	4	М					24 374.30		999.35	4.29	4 287	
		ЗТ	чел.-ч	58.13	1.38	3.29						
		ЗТм	чел.-ч	19.19	1.38	1.09						
		Итого по расценке					27 162.14		1 157.08		5 880	
		ФОТ							50.91		896	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			72.29		1 272	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			48.36		851	
		Всего по позиции							1 277.73		8 003	
79	ТЕР 27-06-020-03	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.041		0.041					1 645	
	1	ОТ			1.38		465.73		26.35	17.61	464	
	3	ЭМ			1.38		2 507.40		141.87	8.02	1 138	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		317.68		17.97	17.61	316	
	4	М					245.30		10.06	4.29	43	
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	95.8								
		ЗТ	чел.-ч	38.30	1.38	2.17						
		ЗТм	чел.-ч	19.08	1.38	1.08						
		Итого по расценке					3 218.43		178.28		1 645	
		ФОТ							44.32		780	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			62.93		1 108	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			42.10		741	
		Всего по позиции							283.31		3 494	
80	ТЕР 27-06-021-03	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03	1000 м2 покрытия	0.246		0.246					20	
	1	ОТ			1.38		1.09		0.37	17.61	7	
	3	ЭМ			1.38		3.39		1.15	8.02	9	
	2	в т. ч. ОТм			1.38					17.61		
	4	М					4.24		1.04	4.29	4	
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	12								
		ЗТ	чел.-ч	0.09	1.38	0.03						
		ЗТм	чел.-ч		1.38							
		Итого по расценке					8.72		2.56		20	
		ФОТ							0.37		7	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			0.53		10	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			0.35		7	
		Всего по позиции							3.44		37	
81	ТССЦ 410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	6.8798		6.8798	511.00		3 515.58	4.29	15 082	
		Формула ценообразования: 474.1 + 27.42 + 9.48(2%)	
		Всего по позиции							3 515.58		15 082	
82	ТЕРр 68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.06		0.06					1 506	
	1	ОТ			1.38		745.40		61.72	17.61	1 087	
	3	ЭМ			1.38		630.46		52.20	8.02	419	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		114.30		9.46	17.61	167	
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	68.26	1.38	5.65						
		ЗТм	чел.-ч	9.40	1.38	0.78						
		Итого по расценке					1 375.86		113.92		1 506	
		ФОТ							71.18		1 254	
	МДС 81-33.2004	НР	%	104		104			74.03		1 304	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	60		60			42.71		752	
		Всего по позиции							230.66		3 562	
83	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.06		0.06					2 222	
	1	ОТ			1.38		813.30		67.34	17.61	1 186	
	3	ЭМ			1.38		95.30		7.89	8.02	63	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		11.10		0.92	17.61	16	
	4	М					3 778.21		226.69	4.29	973	
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100								
		ЗТ	чел.-ч	76.08	1.38	6.30						
		ЗТм	чел.-ч	0.68	1.38	0.06						
		Итого по расценке					4 686.81		301.92		2 222	
		ФОТ							68.26		1 202	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			96.93		1 707	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			64.85		1 142	
		Всего по позиции							463.70		5 071	
84	ТЕР 27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0.008		0.008					644	
	1	ОТ			1.38		1 889.70		20.86	17.61	367	
	3	ЭМ			1.38		3 132.91		34.59	8.02	277	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		561.25		6.20	17.61	109	
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	179.80	1.38	1.98						
		ЗТм	чел.-ч	45.63	1.38	0.50						
		Итого по расценке					5 022.61		55.45		644	
		ФОТ							27.06		476	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			38.43		676	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			25.71		452	
		Всего по позиции							119.59		1 772	
85	ТЕРр 68-12-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	100 м3 конструкций	0.0352		0.0352					385	
	1	ОТ			1.38		182.78		8.88	17.61	156	
	3	ЭМ			1.38		587.26		28.53	8.02	229	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		71.38		3.47	17.61	61	
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	18.37	1.38	0.89						
		ЗТм	чел.-ч	4.65	1.38	0.23						
		Итого по расценке					770.04		37.41		385	
		ФОТ							12.35		217	
	МДС 81-33.2004	НР	%	104		104			12.84		226	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	60		60			7.41		130	
		Всего по позиции							57.66		741	
86	ТССЦпг 01-01-01-034	Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	1 т груза	6.496		6.496					37	
	1	ОТ			1.38					1		
	3	ЭМ			1.38		3.50		31.38	1	31	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		0.39		3.50	1	4	
	4	М								1		
		ЗТ	чел.-ч		1.38							
		ЗТм	чел.-ч	0.02	1.38	0.22						
		Итого по расценке					4.12		36.98		37	
		ФОТ							3.50		4	
	МДС 81-33.2004	НР	%	100		100			3.50		4	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	60		60			2.10		2	
		Всего по позиции							36.98		37	
87	ТССЦпг 03-01-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 40 км	1 т груза	6.496	1.38	8.96448	25.73		230.66	1	231	
		Всего по позиции							230.66		231	
88	ТЕР 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.016		0.016					484	
	1	ОТ			1.38		159.40		3.52	17.61	62	
	3	ЭМ			1.38		2 379.98		52.55	8.02	421	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		214.86		4.74	17.61	83	
	4	М					15.55		0.25	4.29	1	
	ТССЦ 408-9040	Песок для строительных работ природный	м3	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	15.72	1.38	0.35						
		ЗТм	чел.-ч	13.88	1.38	0.31						
		Итого по расценке					2 554.93		56.32		484	
		ФОТ							8.26		145	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			11.73		206	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			7.85		138	
		Всего по позиции							75.90		828	
89	ТССЦ 408-0268	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м3	1.76		1.76	106.00		186.56	4.29	800	
		Формула ценообразования: 60.91 + 43.87 + 1.22(2%)	
		Всего по позиции							186.56		800	
90	ТЕР 27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.016		0.016					2 932	
	1	ОТ			1.38		385.21		8.51	17.61	150	
	3	ЭМ			1.38		5 678.70		125.39	8.02	1 006	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		793.73		17.53	17.61	309	
	4	М					25 872.30		413.96	4.29	1 776	
		ЗТ	чел.-ч	37.29	1.38	0.82						
		ЗТм	чел.-ч	49.92	1.38	1.10						
		Итого по расценке					31 936.21		547.86		2 932	
		ФОТ							26.04		459	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			36.98		652	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			24.74		436	
		Всего по позиции							609.58		4 020	
91	ТЕР 27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03	1000 м2 основания	-0.048		-0.048					- 469	
	1	ОТ			1.38					17.61		
	3	ЭМ			1.38		267.50		-17.72	8.02	- 142	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		36.45		-2.41	17.61	-42	
	4	М					1 587.60		-76.20	4.29	- 327	
		ЗТ	чел.-ч		1.38							
		ЗТм	чел.-ч	2.51	1.38	-0.17						
		Итого по расценке					1 855.10		-93.92		- 469	
		ФОТ										
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			-3.42		-60	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			-2.29		-40	
		Всего по позиции							-99.63		- 569	
92	ТЕР 27-06-024-02	Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 5 см	1000 м2 покрытия и основания	0.016		0.016					2 294	
	1	ОТ			1.38		605.71		13.37	17.61	235	
	3	ЭМ			1.38		2 182.13		48.18	8.02	386	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		294.18		6.50	17.61	114	
	4	М					24 374.30		389.99	4.29	1 673	
		ЗТ	чел.-ч	58.13	1.38	1.28						
		ЗТм	чел.-ч	19.19	1.38	0.42						
		Итого по расценке					27 162.14		451.54		2 294	
		ФОТ							19.87		349	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			28.22		496	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			18.88		332	
		Всего по позиции							498.64		3 122	
93	ТЕР 27-06-020-03	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.016		0.016					642	
	1	ОТ			1.38		465.73		10.28	17.61	181	
	3	ЭМ			1.38		2 507.40		55.36	8.02	444	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		317.68		7.01	17.61	123	
	4	М					245.30		3.92	4.29	17	
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	95.8								
		ЗТ	чел.-ч	38.30	1.38	0.85						
		ЗТм	чел.-ч	19.08	1.38	0.42						
		Итого по расценке					3 218.43		69.56		642	
		ФОТ							17.29		304	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			24.55		432	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			16.43		289	
		Всего по позиции							110.54		1 363	
94	ТЕР 27-06-021-03	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03	1000 м2 покрытия	0.032		0.032					3	
	1	ОТ			1.38		1.09		0.05	17.61	1	
	3	ЭМ			1.38		3.39		0.15	8.02	1	
	2	в т. ч. ОТм			1.38					17.61		
	4	М					4.24		0.14	4.29	1	
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	12								
		ЗТ	чел.-ч	0.09	1.38							
		ЗТм	чел.-ч		1.38							
		Итого по расценке					8.72		0.34		3	
		ФОТ							0.05		1	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			0.07		1	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			0.05		1	
		Всего по позиции							0.46		5	
95	ТССЦ 410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	1.9168		1.9168	511.00		979.48	4.29	4 202	
		Формула ценообразования: 474.1 + 27.42 + 9.48(2%)	
		Всего по позиции							979.48		4 202	
96	ТЕРр 68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.02		0.02					502	
	1	ОТ			1.38		745.40		20.57	17.61	362	
	3	ЭМ			1.38		630.46		17.40	8.02	140	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		114.30		3.15	17.61	55	
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	68.26	1.38	1.88						
		ЗТм	чел.-ч	9.40	1.38	0.26						
		Итого по расценке					1 375.86		37.97		502	
		ФОТ							23.72		417	
	МДС 81-33.2004	НР	%	104		104			24.67		434	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	60		60			14.23		250	
		Всего по позиции							76.87		1 186	
97	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.02		0.02					740	
	1	ОТ			1.38		813.30		22.45	17.61	395	
	3	ЭМ			1.38		95.30		2.63	8.02	21	
	2	в т. ч. ОТм			1.38		11.10		0.31	17.61	5	
	4	М					3 778.21		75.56	4.29	324	
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100								
		ЗТ	чел.-ч	76.08	1.38	2.10						
		ЗТм	чел.-ч	0.68	1.38	0.02						
		Итого по расценке					4 686.81		100.64		740	
		ФОТ							22.76		400	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			32.32		568	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			21.62		380	
		Всего по позиции							154.58		1 688	
		Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном и текущем уровнях цен)		18 324.81		88 160	
		в том числе					
		оплата труда		676.19		11 907	
		эксплуатация машин и механизмов		2 742.54		21 995	
		материальные ресурсы		11 961.16		51 313	
		перевозка		2 944.92		2 945	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		1 024.62		18 040	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		1 367.78		24 083	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		893.08		15 724	
		Итого по Разделу 4 (в базисном и текущем уровнях цен)		20 585.67		127 967	
							
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)					
		ВСЕГО прямые затраты по смете		139 700.51		851 398	
		в том числе					
		оплата труда		7 024.83		123 708	
		эксплуатация машин и механизмов		45 971.95		368 693	
		материальные ресурсы		82 763.88		355 057	
		перевозка		3 939.85		3 940	
		Всего ФОТ (справочно)		8 917.02		157 027	
		Всего накладные расходы		9 695.06		170 728	
		Всего сметная прибыль		5 609.47		98 782	
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		155 005.04		1 120 908	

Составил			
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
	
Проверил			
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]