Стройка:	Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу : г .Челябинск , Ленинский район, ул. Первооконная, 13. Технологическое присоединение.	
	
Объект:	Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу : г .Челябинск , Ленинский район, ул. Первооконная, 13. Технологическое присоединение.	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу : г .Челябинск , Ленинский район, ул. Первооконная, 13. Технологическое присоединение.	
Сметная стоимость:	324.867	тыс. руб.	
монтажных работ:	2.334	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.473	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	5.072	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Глобальные начисления: Н3= 1.3, Н4= 1.3, Н5= 1.3	
	
	Раздел 1.  ЗЕМЛЯHЫЕ PАБОТЫ	
	
1.	Е01-01-009-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта	0.05316	6 257.68	6 257.68	333		333			
				701.40			37	42.952	2.2833283	
	
2.	Е01-02-057-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 100 м3 грунта	0.5142	3 178.86		1 635	1 635		322.4	165.77808	
			3 178.86							
	
3.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного на высоту 0,1м, 10 м3 основания	0.238	1 474.73	50.75	351	33	12	13.26	3.15588	
			136.98	5.54			1	0.455	0.10829	
	
4.	Е01-02-061-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Присыпка газопровода на высоту 0,2 м над верхом трубы малосжимаемым грунтом с подбивкой пазух, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0271	1 197.90		32	32		126.36	3.424356	
			1 197.90							
	
5.	С408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	2.981	117.00		349					
										
	Объем: 2.71*1.1									
	
6.	Е01-02-061-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Обратная засыпка траншеи песком с послойным трамбованием на врезке и выходе газопровода из земли, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.9952	1 197.90		1 192	1 192		126.36	125.75347	
			1 197.90							
	
7.	С408-0121 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, м3	109.472	123.00		13 465					
										
	Объем: 99.52*1.1									
	
8.	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	0.9952	435.46	259.87	433	175	259	16.289	16.210813	
			175.59	48.06			48	3.952	3.9330304	
	
9.	Т01-01-01-039 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной), 1 т груза	188.244	6.48	5.50	1 219		1 035			
				0.61			115	0.0377	7.0967988	
	Объем: 104.58*1.8									
	
10.	Т03-21-01-040 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, 1 т груза	188.244	37.58	37.58	7 075		7 075			
										
	Объем: 104.58*1.8									
	
11.	Е01-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.10458	516.59	464.92	54	5	49	4.745	0.4962321	
			46.79	84.28			9	5.161	0.5397374	
	
	ОПОРЫ	
	
12.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.021	3 589.04		75	75		364	7.644	
			3 589.04							
	Объем: 0.3*7									
	
13.	Е06-01-001-13 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство фундаментов-столбов бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.021	17 274.03	2 515.49	363	176	53	777.738	16.332498	
			8 384.01	393.84			8	24.206	0.508326	
	Объем: 0.3*7									
	
14.	С401-0025 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), м3	2.142	578.00		1 238					
										
	Объем: 0.3*7*1.02									
	
15.	Е09-03-012-12 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м, 1 т конструкций	0.13	662.32	389.77	86	13	51	8.567	1.11371	
			97.15	47.03			6	2.717	0.35321	
	
16.	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	25.93	30.20		783					
										
	Объем: 4.735*2+4.705+2.725*2+2.705+3.6									
	
17.	С201-0687 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, массой 1 м газопровода до 150 кг, т	0.01225	16 430.82		201					
										
	Объем: 1.75*7/1000									
	
18.	Ц08-01-087-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Металлические конструкции (опорные столики для крепления к существующему забору), 1 т	0.06	2 126.89	387.34	128	59	23	80.86	4.8516	
			983.26							
	Вычт.ресурсы:  Х02-1102:[ ЭМ-(233.28=134.07*1.74), ЗПМ-(28.41=16.33*1.74) ];  С201-0843:[ М-(11820.00=11820.00*1) ]	
	
19.	С201-0687 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, массой 1 м газопровода до 150 кг, т	0.06	16 430.82		986					

20.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Обетонирование существующих стоек забора, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0027	7 428.96	2 221.10	20	6	6	234	0.6318	
			2 307.24	382.12			1	23.4	0.06318	
	Объем: 0.03*9									
	
	Установка опознавательных знаков	
	
21.	Е27-09-004-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка столбиков сигнальных пластиковых, 100 шт.	0.03	4 909.77	151.83	147	5	5	14.755	0.44265	
			150.94	17.13			1	1.222	0.03666	
	
22.	С105-0217 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Табличка, 100 шт.	0.03	4 590.00		138					

23.	Ц10-06-048-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее  ОП п.1.10.98  Кмр=0,3 Кзтр=0,3 Кэм=0,3 (Сигнальная лента "ГАЗ"), 1 км кабеля	0.01457	500.21	410.69	7	1	6	6.9	0.100533	
			87.77	41.06			1	2.712	0.0395138	
	Объем: 14.57/1000									
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0.3	
	
24.	С507-3538 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м	14.57	0.30		4					

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				30 314	3 407	8 907		345.93562	
							227		14.962075	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				139	60	29		4.952133	
							1		0.0395138	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				4					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 18; %=100 - по стр. 23)				58					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 18, 23)				40					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				237					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				19 825	3 334	717		339.86978	
							105		7.4725521	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				15 190					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 8, 11; %=80 - по стр. 2, 4, 6, 12; %=130 - по стр. 3; %=105 - по стр. 13, 20; %=142 - по стр. 21)				2 861					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 8, 11; %=45 - по стр. 2, 4, 6, 12; %=89 - по стр. 3; %=65 - по стр. 13, 20; %=95 - по стр. 21)				1 617					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				24 303					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 273	13	51		1.11371	
							6		0.35321	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 15)				17					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 15)				16					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 306					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				783					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				783					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				8 294		8 110			
							115		7.0967988	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 9)				115					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 9)				69					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				8 294					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				34 923					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2 936					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 673					
	Коэффициент удорожания	6.32			220 713					
	
	Раздел 2.  МОНТАЖ ГАЗОПРОВОДА	
	
25.	Е24-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки	0.1457	196.76	91.75	29	15	13	7.41	1.079637	
			99.74							
	
26.	С999-1 
Труба с защитной оболочкой ПРОТЕКТ 1075 ПЭ-RC 100 ГАЗ SDR11 63х5.8, Прайс ООО "Полипластик" 261,75/6,55*1,05, м	14.57	41.96		611					
										
	Поправки: М: *1.05/6.55	
	
27.	Е24-02-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец	1	0.94	0.30	1	1		0.052	0.052	
			0.64							
	
28.	Е24-02-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец	1	8.79	5.63	9	3	6	0.26	0.26	
			3.16							
	
29.	Е24-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод	3	222.08	19.68	666	65	59	1.534	4.602	
			21.50							
	
30.	С507-0817 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм, шт.	3	302.06		906					

31.	Е24-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка перехода <полиэтилен-сталь 63х57> на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр  63 мм, 1 шт.	1	222.08	19.68	222	22	20	1.534	1.534	
			21.50							
	
32.	С507-0778 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Переход <полиэтилен-сталь 63х57>, шт.	1	385.00		385					

33.	Е24-02-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм, 1 соединение	1	222.39	20.89	222	23	21	1.638	1.638	
			22.97							
	
34.	Е24-02-030-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	0.021	1 496.13	1 195.79	31	6	25	26.13	0.54873	
			296.31	132.68			3	8.125	0.170625	
	Вычт.ресурсы:  С103-8007:[ М-(5155.04=51.04*101) ]	
	
35.	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	2.121	30.20		64					

36.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2	0.39762	325.71	114.61	130	12	46	2.652	1.0544882	
			30.42	18.59			7	1.326	0.5272441	
	Объем: 0.18*2.1+0.18*0.104+0.18*0.005									
	
37.	Е24-01-033-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм, 1 шт.	1	22.65		23	21		1.794	1.794	
			20.58							
	
38.	С302-1836 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм, шт.	1	240.00		240					

39.	Ц08-02-472-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2, 100 м	0.00165	504.58	111.36	1	1		27.69	0.0456885	
			329.24	5.30				0.325	0.0005362	
	Вычт.ресурсы:  С101-1627:[ М-(21.20=5300.00*0.004) ]	
	
40.	С101-2548 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь полосовая 40х4 мм, т	0.0001	6 320.00		1					
										
	Объем: 0.1/1000									
	
41.	Е22-03-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, 1 фланец	2	44.39	36.49	89	13	73	0.481	0.962	
			6.75	5.30			11	0.325	0.65	
	Вычт.ресурсы:  С507-0983:[ М-(43.80=43.80*1) ]	
	
42.	С507-2834 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм, компл.	1	211.17		211					

43.	Е24-02-041-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм, 100 м газопровода	0.5592	2 322.53	1 976.29	1 299	169	1 105	26.663	14.90995	
			302.35	267.42			150	15.548	8.6944416	
	Вычт.ресурсы:  Х04-0202:[ ЭМ-(71.68=34.63*2.07) ];  С113-0026:[ М-(42.56=30400.00*0.0014) ];  С113-0077:[ М-(3.20=14540.00*0.00022) ];  С113-0228:[ М-(98.21=27280.00*0.0036) ];  С201-0696:[ М-(12.87=12870.00*0.001) ]	
	
44.	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	56.4792	30.20		1 706					
										
	Объем: 55.92*1.01									
	
45.	Е22-03-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей	0.0068	22 756.54	15 348.78	155	44	104	459.94	3.127592	
			6 448.36	2 189.98			15	134.108	0.9119344	
	Объем: (10-3.2)/1000									
	Вычт.ресурсы:  С103-1009:[ М-(13960.00=13960.00*1) ]	
	
46.	С507-1974 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, шт.	11	22.80		251					

47.	С507-2382 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, шт.	1	23.79		24					

48.	С509-0045 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Колпачки изолирующие КПУ25/30, 10 шт.	0.1	181.07		18					

49.	С507-2631 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штуцер длиной 200 мм, шт.	1	44.81		45					

50.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021  ОП п.1.13.6 Кзтр=2; Кэм=2; Кмр=2 ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1054	678.25	20.30	71	17	2	11.682	1.2312828	
			157.23	0.24				0.02	0.002108	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2.2, Н48= 2	
	
51.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  ОП п.1.13.6 Кзтр=2; Кэм=2; Кмр=2 ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1054	887.21	13.60	94	10	1	8.426	0.8881004	
			96.65	0.24				0.02	0.002108	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2.2, Н48= 2	
	
	Устройство футляра Ф108х4.0мм на выходе газопровода из земли - 1 шт.	
	
52.	Е22-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка стальных водопроводных труб  диаметром 100 мм, 1 км трубопровода	0.001	11 493.07	4 797.16	11	6	5	458.9	0.4589	
			6 007.00	838.36			1	53.638	0.053638	
	Объем: 1/1000									
	Вычт.ресурсы:  Х04-2901:[ ЭМ-(108.48=9.04*12) ]	
	
53.	С103-0161 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м	1	67.30		67					

54.	Е22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр	0.01	2 504.00	58.75	25	13	1	109.72	1.0972	
			1 334.19							
	
55.	Е22-05-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр	2	67.45	15.52	135	18	31	0.7803	1.5606	
			8.85							
	Начисления: Н3= 0.27, Н4= 0.27, Н5= 0.27, Н48= 0.27	
	
56.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2	0.68	325.71	114.61	221	21	78	2.652	1.80336	
			30.42	18.59			13	1.326	0.90168	
	Объем: 0.34*2									
	
	ФУТЛЯР  Д=108*4,0,  4,44м - 1 шт.	
	
57.	Е22-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм (футляр), 1 км трубопровода	0.00444	11 493.07	4 797.16	51	27	21	458.9	2.037516	
			6 007.00	838.36			4	53.638	0.2381527	
	Объем: 4.44/1000									
	Вычт.ресурсы:  Х04-2901:[ ЭМ-(108.48=9.04*12) ]	
	
58.	С103-0161 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м	4.44	67.30		299					

59.	Е22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр	0.0444	2 504.00	58.75	111	59	3	109.72	4.871568	
			1 334.19							
	
60.	Е22-05-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр	1	93.68	21.56	94	12	22	1.08375	1.08375	
			12.29							
	Начисления: Н3= 0.375, Н4= 0.375, Н5= 0.375, Н47= 0.375	
	
61.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2	1.5056928	325.71	114.61	490	46	173	2.652	3.9930973	
			30.42	18.59			28	1.326	1.9965487	
	Объем: 0.108*3.14*4.44									
	
62.	Е24-02-081-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода, 1 установка	1	461.81	93.34	462	24	93	2.002	2.002	
			23.80	5.30			5	0.325	0.325	
	Вычт.ресурсы:  С401-0005:[ М-(0.59=592.00*0.001) ];  С408-0122:[ М-(2.34=117.00*0.02) ]	
	
63.	С408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	1.3	117.00		152					

64.	С401-0005 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150), м3	0.04	592.00		24					

65.	С103-0138 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, м	0.46	26.10		12					

	Устройство ограждения газопровода	
	
66.	Е09-08-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание, 100 столбов	0.04	4 932.08	4 181.63	197	20	167	46.332	1.85328	
			499.46	427.08			17	28.171	1.12684	
	
67.	С401-0025 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), м3	0.2	578.00		116					

68.	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	9.2	30.20		278					
										
	Объем: 2.3*4									
	
69.	Е09-08-002-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2 м, 10 панелей	0.3	132.39	32.75	40	30	10	9.243	2.7729	
			99.65	10.39			3	0.741	0.2223	
	
70.	С201-8219 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Панели оград сетчатые из плетеной сетки (оцинкованная проволока) (серия 3.017-1), т	0.09019	9 622.33		868					
										
	Объем: (34.29+2*27.95)/1000									
	
71.	Е09-08-002-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей, 10 калиток	0.1	71.32	24.93	7	5	2	4.303	0.4303	
			46.38	5.11			1	0.364	0.0364	
	
72.	С201-8244 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки (серия 3.017-1), т	0.023	10 958.60		252					
										
	Объем: 23/1000									
	
73.	С201-0778 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т, т	0.00346	11 820.00		41					
										
	Объем: (12*0.12+12*0.1+4*0.205)/1000									
	
74.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021  Прил.13.2 п.3.13 Кзтр=1,1; Кэм=1,1; Кмр=1,1 ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0495	373.04	11.17	18	4	1	6.4251	0.3180425	
			86.48	0.13				0.011	0.0005445	
	Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.21, Н48= 1.1	
	
75.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  ОП п.1.13.7 Кзтр=1,1 Прил.13.2 п.3.13 Кзтр=1,1; Кэм=1,1; Кмр=1,1 ОП п.1.13.6 Кзтр=2; Кэм=2; Кмр=2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0495	975.93	14.96	48	5	1	9.2686	0.4587957	
			106.31	0.26				0.022	0.001089	
	Начисления: Н3= 2.2, Н4= 2.2, Н5= 2.42, Н48= 2.2	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				11 523	712	2 083		58.468778	
							258		15.86119	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 841	1			0.0456885	
									0.0005362	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				1 840					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 39)				1					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 39)				1					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 843					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				5 611	656	1 904		53.36661	
							237		14.475114	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				117					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 25, 27-29, 31, 33, 34, 36, 37, 41, 43, 45, 52, 54-57, 59-62; %=90 - по стр. 50, 51, 74, 75)				1 147					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 25, 27-29, 31, 33, 34, 36, 37, 41, 43, 45, 52, 54-57, 59-62; %=70 - по стр. 50, 51, 74, 75)				788					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				7 546					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 405	55	179		5.05648	
							21		1.38554	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 66, 69, 71)				68					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 66, 69, 71)				65					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 538					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				2 666					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				2 666					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				13 593					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1 216					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				854					
	Коэффициент удорожания	6.32			85 908					
	
	Раздел 3.  ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОКРЫТИЯ И СТЫКОВ	
	
76.	Ц39-02-015-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 11 мм, 1 снимок	2	53.87	25.16	108	42	50	1.3	2.6	
			21.23							
	
77.	С999-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Проверка изоляции газопровода приборами АНПИ, п.6.2.11 прайс АО "Челябинскгоргаз", 482,8 /  6,32, 10 п.м	0.42	76.39		32					
										
	Объем: 2.1*2									
	Поправки: М: =482.8/6.32	
	
78.	С999-3 
Проверка стыков механическим методом. Механические испытания на растяжение и изгиб  п.6.2.1. прайс АО "Челябинскгоргаз" 2145.76 / 6,55, 1 стык	1	327.60		328					
										
	Поправки: М: =2145.76/6.55	
	
79.	Ц39-02-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 60 мм, 1 стык	20	1.85		37	36		0.13	2.6	
			1.82							
	
80.	Е13-08-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Проверка качества резинового покрытия, 100 м2 поверхности	0.02584	32.60		1	1		2.951	0.0762538	
			32.60							
	Объем: 1.506+0.68+0.398									
	
81.	Е24-02-121-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел	1	135.66	67.82	136	49	68	4.056	4.056	
			49.32							
	
82.	Е24-02-120-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода	0.7259	22.80	16.32	17	5	12	0.533	0.3869047	
			6.49	3.16			2	0.26	0.188734	
	
83.	Е24-02-122-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода	0.7259	7.85	6.59	6	1	5	0.104	0.0754936	
			1.26	0.64				0.052	0.0377468	
	
84.	Е24-02-124-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода	1	1 258.99	1 037.67	1 259	221	1 038	18.2	18.2	
			221.31	110.66			111	9.1	9.1	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				1 924	355	1 173		27.994652	
							113		9.3264808	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				145	78	50		5.2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 76, 79)				62					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 76, 79)				47					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				254					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1 779	277	1 123		22.794652	
							113		9.3264808	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 80; %=130 - по стр. 81-84)				507					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 80; %=89 - по стр. 81-84)				347					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2 633					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				2 887					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				569					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				394					
	Коэффициент удорожания	6.32			18 246					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				43 761	4 474	12 163		432.39905	
							598		40.149746	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				2 125	139	79		10.197822	
							1		0.04005	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				1 844					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 18, 39; %=100 - по стр. 23; %=80 - по стр. 76, 79)				121					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 18, 23, 39; %=60 - по стр. 76, 79)				88					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				2 334					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				27 215	4 267	3 744		416.03104	
							455		31.274147	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				15 307					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 8, 11; %=80 - по стр. 2, 4, 6, 12; %=130 - по стр. 3, 25, 27-29, 31, 33, 34, 36, 37, 41, 43, 45, 52, 54-57, 59-62, 81-84; %=105 - по стр. 13, 20; %=142 - по стр. 21; %=90 - по стр. 50, 51, 74, 75, 80)				4 515					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 8, 11; %=45 - по стр. 2, 4, 6, 12; %=89 - по стр. 3, 25, 27-29, 31, 33, 34, 36, 37, 41, 43, 45, 52, 54-57, 59-62, 81-84; %=65 - по стр. 13, 20; %=95 - по стр. 21; %=70 - по стр. 50, 51, 74, 75, 80)				2 752					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				34 482					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				2 678	68	230		6.17019	
							27		1.73875	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 15, 66, 69, 71)				85					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 15, 66, 69, 71)				81					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				2 844					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				3 449					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				3 449					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				8 294		8 110			
							115		7.0967988	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 9)				115					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 9)				69					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				8 294					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				51 403					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				4 721					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2 921					
	Коэффициент удорожания	6.32			324 867					

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)