Наименование редакции сметных нормативов	ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)	
Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.210423)	
	
(наименование стройки)	
	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №	1	
Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка 74:36:0418007:363 по адресу: г. Челябинск, ул. Октябрьская, 17 А. Технологическое присоединение.	
(наименование конструктивного решения)	
Составлен	базисно-индексным	методом	
Основание			
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	2 квартал 2021	(01.01.2000)		
Сметная стоимость	746.86 (95.01)	тыс. руб.		
в том числе		
строительных работ	688.31 (81.60)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	90.66 (5.15)	тыс. руб.	
монтажных работ	58.55 (13.41)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	446.1499721	чел.-ч.	
оборудования		тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	138.5035603	чел.-ч.	
прочих затрат		тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен	
				на единицу	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Земляные работы	
1	ТЕР 01-02-055-09	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3	100 м3 грунта	0.25		0.25					21 336	
	1	ОТ			1.2		4 038.60		1 211.58	17.61	21 336	
	3	ЭМ			1.2					8.02		
	2	в т. ч. ОТм			1.2					17.61		
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	381.00	1.2	114.30						
		ЗТм	чел.-ч		1.2							
		Итого по расценке					4 038.60		1 211.58		21 336	
		ФОТ							1 211.58		21 336	
	МДС 81-33.2004	НР	%	80		80			969.26		17 069	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	45		45			545.21		9 601	
		Всего по позиции							2 726.05		48 006	
2	ТЕР 01-01-009-24	Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0.107		0.107					6 585	
	1	ОТ			1.2					17.61		
	3	ЭМ			1.2		6 394.65		821.07	8.02	6 585	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		1 047.71		134.53	17.61	2 369	
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч		1.2							
		ЗТм	чел.-ч	74.73	1.2	9.60						
		Итого по расценке					6 394.65		821.07		6 585	
		ФОТ							134.53		2 369	
	МДС 81-33.2004	НР	%	95		95			127.80		2 251	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	50		50			67.27		1 185	
		Всего по позиции							1 016.14		10 021	
3	ТЕР 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.087		0.087					707	
	1	ОТ			1.2		105.37		11.00	17.61	194	
	3	ЭМ			1.2		39.04		4.08	8.02	33	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		4.26		0.44	17.61	8	
	4	М					1 287.00		111.97	4.29	480	
		ЗТ	чел.-ч	10.20	1.2	1.06						
		ЗТм	чел.-ч	0.35	1.2	0.04						
		Итого по расценке					1 431.41		127.05		707	
		ФОТ							11.44		202	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			14.87		263	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			10.18		180	
		Всего по позиции							152.10		1 150	
4	ТЕР 01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, засыпка на всю глубину	100 м3 грунта	0.0863		0.0863					1 681	
	1	ОТ			1.2		921.46		95.43	17.61	1 681	
	3	ЭМ			1.2					8.02		
	2	в т. ч. ОТм			1.2					17.61		
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	97.20	1.2	10.07						
		ЗТм	чел.-ч		1.2							
		Итого по расценке					921.46		95.43		1 681	
		ФОТ							95.43		1 681	
	МДС 81-33.2004	НР	%	80		80			76.34		1 345	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	45		45			42.94		756	
		Всего по позиции							214.71		3 782	
5	ТССЦ 408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	9.493		9.493	117.00		1 110.68	4.29	4 765	
		Формула ценообразования: 74.39 + 41.12 + 1.49(2%)	
		Всего по позиции							1 110.68		4 765	
6	ТЕР 01-01-033-03	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0.132		0.132					940	
	1	ОТ			1.2					17.61		
	3	ЭМ			1.2		739.81		117.19	8.02	940	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		145.25		23.01	17.61	405	
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч		1.2							
		ЗТм	чел.-ч	10.36	1.2	1.64						
		Итого по расценке					739.81		117.19		940	
		ФОТ							23.01		405	
	МДС 81-33.2004	НР	%	95		95			21.86		385	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	50		50			11.51		203	
		Всего по позиции							150.56		1 528	
7	ТЕР 01-02-005-02	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4	100 м3 уплотненного грунта	1.4063		1.4063					8 023	
	1	ОТ			1.2		161.27		272.15	17.61	4 793	
	3	ЭМ			1.2		238.66		402.75	8.02	3 230	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		44.14		74.49	17.61	1 312	
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	14.96	1.2	25.25						
		ЗТм	чел.-ч	3.63	1.2	6.13						
		Итого по расценке					399.93		674.90		8 023	
		ФОТ							346.64		6 105	
	МДС 81-33.2004	НР	%	95		95			329.31		5 800	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	50		50			173.32		3 053	
		Всего по позиции							1 177.53		16 876	
8	ТЕР 01-02-060-03	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	100 м3	0.095		0.095					1 588	
	1	ОТ			1.2		790.92		90.16	17.61	1 588	
	3	ЭМ			1.2					8.02		
	2	в т. ч. ОТм			1.2					17.61		
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	83.43	1.2	9.51						
		ЗТм	чел.-ч		1.2							
		Итого по расценке					790.92		90.16		1 588	
		ФОТ							90.16		1 588	
	МДС 81-33.2004	НР	%	80		80			72.13		1 270	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	45		45			40.57		715	
		Всего по позиции							202.86		3 573	
9	ТССЦпг 03-01-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км	1 т груза	17.1	1.2	20.52	17.27		354.38	1	354	
		Всего по позиции							354.38		354	
10	ТЕР 01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	0.0095		0.0095					40	
	1	ОТ			1.2		35.99		0.41	17.61	7	
	3	ЭМ			1.2		357.63		4.08	8.02	33	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		64.83		0.74	17.61	13	
	4	М					4.88		0.05	4.29		
		ЗТ	чел.-ч	3.65	1.2	0.04						
		ЗТм	чел.-ч	3.97	1.2	0.05						
		Итого по расценке					398.50		4.54		40	
		ФОТ							1.15		20	
	МДС 81-33.2004	НР	%	95		95			1.09		19	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	50		50			0.58		10	
		Всего по позиции							6.21		69	
		Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		4 606.98		46 019	
		в том числе					
		оплата труда		1 680.73		29 599	
		эксплуатация машин и механизмов		1 349.17		10 821	
		материальные ресурсы		1 222.70		5 245	
		перевозка		354.38		354	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		1 913.94		33 706	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		1 612.66		28 402	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		891.58		15 703	
		Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)		7 111.22		90 124	
Раздел 2. Газопровод низкого давления	
11	ТЕР 04-01-074-01	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА	1 машина	2		2					38 476	
	1	ОТ			1.2		337.21		809.30	17.61	14 252	
	3	ЭМ			1.2		1 258.50		3 020.40	8.02	24 224	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		84.92		203.81	17.61	3 589	
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	26.51	1.2	63.62						
		ЗТм	чел.-ч	5.20	1.2	12.48						
		Итого по расценке					1 595.71		3 829.70		38 476	
		ФОТ							1 013.11		17 841	
	МДС 81-33.2004	НР	%	112		112			1 134.68		19 982	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	51		51			516.69		9 099	
		Всего по позиции							5 481.07		67 557	
12	ТЕР 04-01-075-01	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА	1 машина	2		2					21 840	
	1	ОТ			1.2		176.31		423.14	17.61	7 451	
	3	ЭМ			1.2		747.56		1 794.14	8.02	14 389	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		42.13		101.11	17.61	1 781	
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	14.06	1.2	33.74						
		ЗТм	чел.-ч	2.58	1.2	6.19						
		Итого по расценке					923.87		2 217.28		21 840	
		ФОТ							524.25		9 232	
	МДС 81-33.2004	НР	%	112		112			587.16		10 340	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	51		51			267.37		4 708	
		Всего по позиции							3 071.81		36 888	
13	ТЕР 04-01-076-01	Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE	100 м бурения скважины	0.385		0.385					35 719	
	1	ОТ			1.2		130.51		60.30	17.61	1 062	
	3	ЭМ			1.2		9 351.30		4 320.30	8.02	34 649	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		178.38		82.41	17.61	1 451	
	4	М					4.76		1.83	4.29	8	
	ТССЦ 110-0199	Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD	т	П		П						
	ТССЦ 407-0005	Глина бентонитовая	т	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	9.97	1.2	4.61						
		ЗТм	чел.-ч	10.01	1.2	4.62						
		Итого по расценке					9 486.57		4 382.43		35 719	
		ФОТ							142.71		2 513	
	МДС 81-33.2004	НР	%	112		112			159.84		2 815	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	51		51			72.78		1 282	
		Всего по позиции							4 615.05		39 816	
14	ТЕР 04-01-077-09	Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром 325 мм	100 м бурения скважины	0.385		0.385					156 307	
	1	ОТ			1.2		1 064.79		491.93	17.61	8 663	
	3	ЭМ			1.2		39 540.96		18 267.92	8.02	146 509	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		1 162.84		537.23	17.61	9 461	
	4	М					687.35		264.63	4.29	1 135	
	ТССЦ 103-9011	Трубы стальные	м	П		П						
	ТССЦ 110-0199	Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD	т	П		П						
	ТССЦ 407-0005	Глина бентонитовая	т	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	83.71	1.2	38.67						
		ЗТм	чел.-ч	71.78	1.2	33.16						
		Итого по расценке					41 293.10		19 024.48		156 307	
		ФОТ							1 029.16		18 124	
	МДС 81-33.2004	НР	%	112		112			1 152.66		20 299	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	51		51			524.87		9 243	
		Всего по позиции							20 702.01		185 849	
15	ТССЦ 109-0012	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	0.4389		0.4389	1 180.00		517.90	4.29	2 222	
		Формула ценообразования: 1080.02 + 78.38 + 21.6(2%)	
		Всего по позиции							517.90		2 222	
16	ТССЦ 110-0245	Полимер для стабилизации буровых скважин <ФИЛЬТР ЧЕК>	т	0.077		0.077	39 779.38		3 063.01	4.29	13 140	
		Формула ценообразования: 38440.3 + 570.27 + 768.81(2%)	
		Всего по позиции							3 063.01		13 140	
17	ТЕР 22-05-003-01	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	100 м трубы, уложенной в футляр	0.123		0.123					3 307	
	1	ОТ			1.2		1 026.30		151.48	17.61	2 668	
	3	ЭМ			1.2		45.19		6.67	8.02	53	
	2	в т. ч. ОТм			1.2					17.61		
	4	М					1 111.06		136.66	4.29	586	
		ЗТ	чел.-ч	84.40	1.2	12.46						
		ЗТм	чел.-ч		1.2							
		Итого по расценке					2 182.55		294.81		3 307	
		ФОТ							151.48		2 668	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			196.92		3 468	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			134.82		2 375	
		Всего по позиции							626.55		9 150	
18	Прайс.	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5.8 мм (349/4.29*1.05)	м	53		53			4 527.24	4.29	19 422	
		Корректировка М					=85.4195804195804					
		Всего по позиции							4 527.24		19 422	
19	Прайс.	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 110х10 мм (1048/4.29*1.05)	м	12.3		12.3			3 154.99	4.29	13 535	
		Корректировка М					=256.503496503497					
		Всего по позиции							3 154.99		13 535	
20	ТЕР 22-05-004-01	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 110 мм	1 футляр	1		1					1 930	
	1	ОТ			1.2		32.77		39.32	17.61	692	
	3	ЭМ			1.2		57.48		68.98	8.02	553	
	2	в т. ч. ОТм			1.2					17.61		
	4	М					159.56		159.56	4.29	685	
	ТССЦ 101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	2.89	1.2	3.47						
		ЗТм	чел.-ч		1.2							
		Итого по расценке					249.81		267.86		1 930	
		ФОТ							39.32		692	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			51.12		900	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			34.99		616	
		Всего по позиции							353.97		3 446	
21	ТЕР 24-02-031-01	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм	100 м укладки	0.145		0.145					336	
	1	ОТ			1.2		76.72		13.35	17.61	235	
	3	ЭМ			1.2		70.58		12.28	8.02	98	
	2	в т. ч. ОТм			1.2					17.61		
	4	М					5.27		0.76	4.29	3	
	ТССЦ 507-9110	Трубы полиэтиленовые для газопроводов	м	100								
		ЗТ	чел.-ч	5.70	1.2	0.99						
		ЗТм	чел.-ч		1.2							
		Итого по расценке					152.57		26.39		336	
		ФОТ							13.35		235	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			17.36		306	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			11.88		209	
		Всего по позиции							55.63		851	
22	ТЕРм 10-06-048-05	Укладка сигнальной ленты "ГАЗ" (применительно п. 1.10.98 т.ч. к ТЕРм 10). Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее	1 км кабеля	0.015		0.015					72	
	1	ОТ			0.3		292.56		1.32	17.61	23	
	3	ЭМ			0.3		1 368.96		6.16	8.02	49	
	2	в т. ч. ОТм			0.3		136.87		0.62	17.61	11	
	4	М			0.3		5.85		0.03	4.29		
		ЗТ	чел.-ч	23.00	0.3	0.10						
		ЗТм	чел.-ч	9.04	0.3	0.04						
		Итого по расценке					1 667.37		7.51		72	
		ФОТ							1.94		34	
	МДС 81-33.2004	НР	%	100		100			1.94		34	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	65		65			1.26		22	
		Всего по позиции							10.71		128	
23	ТССЦ 507-3538	Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200	м	15		15	0.30		4.50	4.29	19	
		Формула ценообразования: 0.29 + 0.01(2%)	
		Всего по позиции							4.50		19	
24	ТЕР 24-02-002-02	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм	1 соединение	1		1					1 294	
	1	ОТ			1.2		17.67		21.20	17.61	373	
	3	ЭМ			1.2		16.07		19.28	8.02	155	
	2	в т. ч. ОТм			1.2					17.61		
	4	М					178.53		178.53	4.29	766	
		ЗТ	чел.-ч	1.26	1.2	1.51						
		ЗТм	чел.-ч		1.2							
		Итого по расценке					212.27		219.01		1 294	
		ФОТ							21.20		373	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			27.56		485	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			18.87		332	
		Всего по позиции							265.44		2 111	
25	ТЕР 22-01-011-03	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм	1 км трубопровода	0.0006		0.0006					83	
	1	ОТ			1.2		4 620.77		3.33	17.61	59	
	3	ЭМ			1.2		3 798.60		2.73	8.02	22	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		644.89		0.46	17.61	8	
	4	М					688.91		0.41	4.29	2	
	ТССЦ 103-9011	Трубы стальные	м	1 004								
		ЗТ	чел.-ч	353.00	1.2	0.25						
		ЗТм	чел.-ч	41.26	1.2	0.03						
		Итого по расценке					9 108.28		6.47		83	
		ФОТ							3.79		67	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			4.93		87	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			3.37		60	
		Всего по позиции							14.77		230	
26	ТЕР 22-05-003-01	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	100 м трубы, уложенной в футляр	0.006		0.006					162	
	1	ОТ			1.2		1 026.30		7.39	17.61	130	
	3	ЭМ			1.2		45.19		0.33	8.02	3	
	2	в т. ч. ОТм			1.2					17.61		
	4	М					1 111.06		6.67	4.29	29	
		ЗТ	чел.-ч	84.40	1.2	0.61						
		ЗТм	чел.-ч		1.2							
		Итого по расценке					2 182.55		14.39		162	
		ФОТ							7.39		130	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			9.61		169	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			6.58		116	
		Всего по позиции							30.58		447	
27	ТССЦ 103-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	0.6		0.6	67.30		40.38	4.29	173	
		Формула ценообразования: 65.39 + 0.6 + 1.31(2%)	
		Всего по позиции							40.38		173	
28	ТЕР 24-02-021-01	Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм	1 м2	0.203472		0.203472					432	
	1	ОТ			1.2		23.40		5.71	17.61	101	
	3	ЭМ			1.2		88.16		21.53	8.02	173	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		14.30		3.49	17.61	61	
	4	М					180.68		36.76	4.29	158	
		ЗТ	чел.-ч	2.04	1.2	0.50						
		ЗТм	чел.-ч	1.02	1.2	0.25						
		Итого по расценке					292.24		64.00		432	
		ФОТ							9.20		162	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			11.96		211	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			8.19		144	
		Всего по позиции							84.15		787	
29	ТЕР 22-05-004-01	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 108 мм	1 футляр	1		1					465	
	1	ОТ			0.27		32.77		8.85	17.61	156	
	3	ЭМ			0.27		57.48		15.52	8.02	124	
	2	в т. ч. ОТм			0.27					17.61		
	4	М			0.27		159.56		43.08	4.29	185	
	ТССЦ 101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	П	0.27	П						
		ЗТ	чел.-ч	2.89	0.27	0.78						
		ЗТм	чел.-ч		0.27							
		Итого по расценке					249.81		67.45		465	
		ФОТ							8.85		156	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			11.51		203	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			7.88		139	
		Всего по позиции							86.84		807	
30	ТЕР 24-02-005-02	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм	1 отвод	2		2					2 542	
	1	ОТ			1.2		16.54		39.70	17.61	699	
	3	ЭМ			1.2		15.14		36.34	8.02	291	
	2	в т. ч. ОТм			1.2					17.61		
	4	М					180.90		361.80	4.29	1 552	
	ТССЦ 507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.	1								
		ЗТ	чел.-ч	1.18	1.2	2.83						
		ЗТм	чел.-ч		1.2							
		Итого по расценке					212.58		437.84		2 542	
		ФОТ							39.70		699	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			51.61		909	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			35.33		622	
		Всего по позиции							524.78		4 073	
31	ТССЦ 507-0760	Неразъемное соединение <полиэтилен-сталь> SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96)	шт.	2		2	385.00		770.00	4.29	3 303	
		Формула ценообразования: 377.25 + 0.21 + 7.55(2%)	
		Всего по позиции							770.00		3 303	
32	ТЕР 24-02-030-01	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0.01		0.01					358	
	1	ОТ			1.2		227.93		2.74	17.61	48	
	3	ЭМ			1.2		919.84		11.04	8.02	89	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		102.06		1.22	17.61	21	
	4	М					5 159.07		51.59	4.29	221	
		ЗТ	чел.-ч	20.10	1.2	0.24						
		ЗТм	чел.-ч	6.25	1.2	0.08						
		Итого по расценке					6 306.84		65.37		358	
		ФОТ							3.96		69	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			5.15		90	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			3.52		61	
		Всего по позиции							74.04		509	
33	ТССЦ 103-8007	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена <СЭВИЛЕН>, диаметр условного прохода 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-1		-1	51.04		-51.04	4.29	- 219	
		Формула ценообразования: 49.89 + 0.15 + 1(2%)	
		Всего по позиции							-51.04		- 219	
34	ТССЦ 103-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1		1	30.20		30.20	4.29	130	
		Формула ценообразования: 29.35 + 0.26 + 0.59(2%)	
		Всего по позиции							30.20		130	
35	ТЕР 24-02-021-01	Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм	1 м2	0.17898		0.17898					380	
	1	ОТ			1.2		23.40		5.03	17.61	89	
	3	ЭМ			1.2		88.16		18.93	8.02	152	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		14.30		3.07	17.61	54	
	4	М					180.68		32.34	4.29	139	
		ЗТ	чел.-ч	2.04	1.2	0.44						
		ЗТм	чел.-ч	1.02	1.2	0.22						
		Итого по расценке					292.24		56.30		380	
		ФОТ							8.10		143	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			10.53		186	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			7.21		127	
		Всего по позиции							74.04		693	
36	ТЕР 24-02-081-01	Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода	1 установка	1		1					2 569	
	1	ОТ			1.2		18.31		21.97	17.61	387	
	3	ЭМ			1.2		71.80		86.16	8.02	691	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		4.08		4.90	17.61	86	
	4	М					347.60		347.60	4.29	1 491	
		ЗТ	чел.-ч	1.54	1.2	1.85						
		ЗТм	чел.-ч	0.25	1.2	0.30						
		Итого по расценке					437.71		455.73		2 569	
		ФОТ							26.87		473	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			34.93		615	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			23.91		421	
		Всего по позиции							514.57		3 605	
37	ТССЦ 301-3281	Трубка контрольная	компл.	-1		-1	95.73		-95.73	4.29	- 411	
		Формула ценообразования: 93.68 + 0.18 + 1.87(2%)	
		Всего по позиции							-95.73		- 411	
38	ТССЦ 103-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1.6		1.6	30.20		48.32	4.29	207	
		Формула ценообразования: 29.35 + 0.26 + 0.59(2%)	
		Всего по позиции							48.32		207	
39	ТЕР 24-02-021-01	Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм	1 м2	0.286368		0.286368					607	
	1	ОТ			1.2		23.40		8.04	17.61	142	
	3	ЭМ			1.2		88.16		30.30	8.02	243	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		14.30		4.91	17.61	86	
	4	М					180.68		51.74	4.29	222	
		ЗТ	чел.-ч	2.04	1.2	0.70						
		ЗТм	чел.-ч	1.02	1.2	0.35						
		Итого по расценке					292.24		90.08		607	
		ФОТ							12.95		228	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			16.84		296	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			11.53		203	
		Всего по позиции							118.45		1 106	
40	ТЕР 24-02-041-01	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм	100 м газопровода	0.01		0.01					211	
	1	ОТ			1.2		232.58		2.79	17.61	49	
	3	ЭМ			1.2		1 591.90		19.10	8.02	153	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		205.71		2.47	17.61	43	
	4	М					200.73		2.01	4.29	9	
	ТССЦ 103-9062	Трубы стальные электросварные прямошовные	м	101								
		ЗТ	чел.-ч	20.51	1.2	0.25						
		ЗТм	чел.-ч	11.96	1.2	0.14						
		Итого по расценке					2 025.21		23.90		211	
		ФОТ							5.26		92	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			6.84		120	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			4.68		82	
		Всего по позиции							35.42		413	
41	ТССЦ 103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	1		1	35.20		35.20	4.29	151	
		Формула ценообразования: 34.37 + 0.14 + 0.69(2%)	
		Всего по позиции							35.20		151	
42	ТЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.000785		0.000785					4	
	1	ОТ			2		43.93		0.07	17.61	1	
	3	ЭМ			2		6.80		0.01	8.02		
	2	в т. ч. ОТм			2		0.12			17.61		
	4	М			2		388.48		0.61	4.29	3	
		ЗТ	чел.-ч	3.83	2	0.01						
		ЗТм	чел.-ч	0.01	2							
		Итого по расценке					439.21		0.69		4	
		ФОТ							0.07		1	
	МДС 81-33.2004	НР	%	90		90			0.06		1	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	70		70			0.05		1	
		Всего по позиции							0.80		6	
43	ТЕР 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за за 2 раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.000785		0.000785					4	
	1	ОТ			2		71.47		0.11	17.61	2	
	3	ЭМ			2		10.15		0.02	8.02		
	2	в т. ч. ОТм			2		0.12			17.61		
	4	М			2		250.36		0.39	4.29	2	
		ЗТ	чел.-ч	5.31	2	0.01						
		ЗТм	чел.-ч	0.01	2							
		Итого по расценке					331.98		0.52		4	
		ФОТ							0.11		2	
	МДС 81-33.2004	НР	%	90		90			0.10		2	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	70		70			0.08		1	
		Всего по позиции							0.70		7	
44	ТЕРм 12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0.01		0.01					313	
	1	ОТ			1.2		795.26		9.54	17.61	168	
	3	ЭМ			1.2		430.27		5.16	8.02	41	
	2	в т. ч. ОТм			1.2					17.61		
	4	М					2 433.91		24.34	4.29	104	
		ЗТ	чел.-ч	65.40	1.2	0.78						
		ЗТм	чел.-ч		1.2							
		Итого по расценке					3 659.44		39.04		313	
		ФОТ							9.54		168	
	МДС 81-33.2004	НР	%	80		80			7.63		134	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	60		60			5.72		101	
		Всего по позиции							52.39		548	
45	ТССЦ 507-2631	Штуцер длиной 200 мм	шт.	1		1	44.81		44.81	4.29	192	
		Формула ценообразования: 43.71 + 0.23 + 0.87(2%)	
		Всего по позиции							44.81		192	
46	ТЕР 22-03-001-05	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм	1 т фасонных частей	0.000638		0.000638					181	
	1	ОТ			1.2		4 960.28		3.80	17.61	67	
	3	ЭМ			1.2		11 806.75		9.04	8.02	73	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		1 684.60		1.29	17.61	23	
	4	М					14 919.40		9.52	4.29	41	
	ТССЦ 507-9506	Фланцы стальные	компл.	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	353.80	1.2	0.27						
		ЗТм	чел.-ч	103.16	1.2	0.08						
		Итого по расценке					31 686.43		22.36		181	
		ФОТ							5.09		90	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			6.62		117	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			4.53		80	
		Всего по позиции							33.51		378	
47	ТССЦ 103-1009	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм	т	-0.000089		-0.000089	13 960.00		-1.24	4.29	-5	
		Формула ценообразования: 13551.49 + 137.48 + 271.03(2%)	
		Всего по позиции							-1.24		-5	
48	ТССЦ 301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	1		1	2.59		2.59	4.29	11	
		Формула ценообразования: 2.53 + 0.01 + 0.05(2%)	
		Всего по позиции							2.59		11	
49	ТССЦ 507-3019	Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром 25 мм	шт.	1		1	12.55		12.55	4.29	54	
		Формула ценообразования: 11.3 + 1.02 + 0.23(2%)	
		Всего по позиции							12.55		54	
50	ТССЦ 301-1744	Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 50 мм	шт.	1		1	6.57		6.57	4.29	28	
		Формула ценообразования: 6.43 + 0.01 + 0.13(2%)	
		Всего по позиции							6.57		28	
51	ТССЦ 507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм	шт.	1		1	42.50		42.50	4.29	182	
		Формула ценообразования: 41.64 + 0.03 + 0.83(2%)	
		Всего по позиции							42.50		182	
52	ТЕР 24-02-005-02	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм	1 отвод	3		3					3 813	
	1	ОТ			1.2		16.54		59.54	17.61	1 048	
	3	ЭМ			1.2		15.14		54.50	8.02	437	
	2	в т. ч. ОТм			1.2					17.61		
	4	М					180.90		542.70	4.29	2 328	
	ТССЦ 507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.	1								
		ЗТ	чел.-ч	1.18	1.2	4.25						
		ЗТм	чел.-ч		1.2							
		Итого по расценке					212.58		656.74		3 813	
52.1	ТССЦ 507-9502	Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки)	шт.	1		3				4.29		
		ФОТ							59.54		1 048	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			77.40		1 362	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			52.99		933	
		Всего по позиции							787.13		6 108	
53	ТССЦ 507-0817	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм	шт.	3		3	302.06		906.18	4.29	3 888	
		Формула ценообразования: 296.11 + 0.03 + 5.92(2%)	
		Всего по позиции							906.18		3 888	
54	ТЕР 24-02-002-02	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм	1 соединение	8		8					10 351	
	1	ОТ			1.2		17.67		169.63	17.61	2 987	
	3	ЭМ			1.2		16.07		154.27	8.02	1 237	
	2	в т. ч. ОТм			1.2					17.61		
	4	М					178.53		1 428.24	4.29	6 127	
		ЗТ	чел.-ч	1.26	1.2	12.10						
		ЗТм	чел.-ч		1.2							
		Итого по расценке					212.27		1 752.14		10 351	
		ФОТ							169.63		2 987	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			220.52		3 883	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			150.97		2 658	
		Всего по позиции							2 123.63		16 892	
55	ТЕР 24-02-007-02	Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм	1 соединение	1		1					521	
	1	ОТ			1.2		18.33		22.00	17.61	387	
	3	ЭМ			1.2		12.49		14.99	8.02	120	
	2	в т. ч. ОТм			1.2					17.61		
	4	М					3.16		3.16	4.29	14	
	ТССЦ 507-9503	Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями	шт.	1								
		ЗТ	чел.-ч	1.40	1.2	1.68						
		ЗТм	чел.-ч		1.2							
		Итого по расценке					33.98		40.15		521	
		ФОТ							22.00		387	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			28.60		503	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			19.58		344	
		Всего по позиции							88.33		1 368	
56	ТССЦ 507-0856	Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х63 мм	шт.	1		1	758.88		758.88	4.29	3 256	
		Формула ценообразования: 743.89 + 0.11 + 14.88(2%)	
		Всего по позиции							758.88		3 256	
57	ТЕР 24-01-033-02	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	1 шт.	1		1					265	
	1	ОТ			1.2		12.27		14.72	17.61	259	
	3	ЭМ			1.2					8.02		
	2	в т. ч. ОТм			1.2					17.61		
	4	М					1.44		1.44	4.29	6	
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	1								
		ЗТ	чел.-ч	1.07	1.2	1.28						
		ЗТм	чел.-ч		1.2							
		Итого по расценке					13.71		16.16		265	
		ФОТ							14.72		259	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			19.14		337	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			13.10		231	
		Всего по позиции							48.40		833	
58	ТССЦ 302-2222	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым и сварным присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШТ 60.101, диаметром 25 мм	шт.	1		1	505.36		505.36	4.29	2 168	
		Формула ценообразования: 494.97 + 0.49 + 9.9(2%)	
		Всего по позиции							505.36		2 168	
59	ТЕР 27-09-004-01	Установка столбиков сигнальных железобетонных	100 шт.	0.04		0.04					1 988	
	1	ОТ			1.2		759.42		36.45	17.61	642	
	3	ЭМ			1.2		3 046.09		146.21	8.02	1 173	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		349.22		16.76	17.61	295	
	4	М					1 010.46		40.42	4.29	173	
	ТССЦ 403-9204	Столбики сигнальные железобетонные	м3	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	71.04	1.2	3.41						
		ЗТм	чел.-ч	22.53	1.2	1.08						
		Итого по расценке					4 815.97		223.08		1 988	
		ФОТ							53.21		937	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			75.56		1 331	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			50.55		890	
		Всего по позиции							349.19		4 209	
60	ТССЦ 403-1220	Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	4		4	169.39		677.56	4.29	2 907	
		Формула ценообразования: 161.6 + 4.56 + 3.23(2%)	
		Всего по позиции							677.56		2 907	
61	ТССЦ 401-0105	Бетон дорожный, класс В12,5 (М150)	м3	0.28		0.28	610.00		170.80	4.29	733	
		Формула ценообразования: 585.67 + 12.62 + 11.71(2%)	
		Всего по позиции							170.80		733	
62	ТЕР 27-09-012-01	При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011	100 знаков	0.04		0.04					713	
	1	ОТ			1.2		743.82		35.70	17.61	629	
	3	ЭМ			1.2					8.02		
	2	в т. ч. ОТм			1.2					17.61		
	4	М					489.12		19.56	4.29	84	
	ТССЦ 101-9610	Щитки металлические	шт.	100								
		ЗТ	чел.-ч	69.00	1.2	3.31						
		ЗТм	чел.-ч		1.2							
		Итого по расценке					1 232.94		55.26		713	
		ФОТ							35.70		629	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			50.69		893	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			33.92		598	
		Всего по позиции							139.87		2 204	
63	ТССЦ 101-3911	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	9.6		9.6	6.74		64.70	4.29	278	
		Формула ценообразования: 6.59 + 0.02 + 0.13(2%)	
		Всего по позиции							64.70		278	
64	ТССЦ 105-0217	Табличка	100 шт.	0.04		0.04	4 590.00		183.60	4.29	788	
		Формула ценообразования: 4154.03 + 352.89 + 83.08(2%)	
		Всего по позиции							183.60		788	
65	ТЕР 24-02-120-01	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм	100 м трубопровода	0.55		0.55					124	
	1	ОТ			1.2		4.99		3.29	17.61	58	
	3	ЭМ			1.2		12.55		8.28	8.02	66	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		2.43		1.60	17.61	28	
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	0.41	1.2	0.27						
		ЗТм	чел.-ч	0.20	1.2	0.13						
		Итого по расценке					17.54		11.57		124	
		ФОТ							4.89		86	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			6.36		112	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			4.35		77	
		Всего по позиции							22.28		313	
66	ТЕР 24-02-121-01	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм	1 узел	1		1					1 383	
	1	ОТ			1.2		37.94		45.53	17.61	802	
	3	ЭМ			1.2		52.17		62.60	8.02	502	
	2	в т. ч. ОТм			1.2					17.61		
	4	М					18.52		18.52	4.29	79	
	ТССЦ 302-9232	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные	шт.	0.05								
		ЗТ	чел.-ч	3.12	1.2	3.74						
		ЗТм	чел.-ч		1.2							
		Итого по расценке					108.63		126.65		1 383	
		ФОТ							45.53		802	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			59.19		1 043	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			40.52		714	
		Всего по позиции							226.36		3 140	
67	ТЕР 24-02-122-01	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм	100 м газопровода	0.55		0.55					38	
	1	ОТ			1.2		0.97		0.64	17.61	11	
	3	ЭМ			1.2		5.07		3.35	8.02	27	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		0.49		0.32	17.61	6	
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	0.08	1.2	0.05						
		ЗТм	чел.-ч	0.04	1.2	0.03						
		Итого по расценке					6.04		3.99		38	
		ФОТ							0.96		17	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			1.25		22	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			0.85		15	
		Всего по позиции							6.09		75	
68	ТЕР 24-02-124-01	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм	1 участок испытания газопровода	1		1					11 280	
	1	ОТ			1.2		170.24		204.29	17.61	3 598	
	3	ЭМ			1.2		798.21		957.85	8.02	7 682	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		85.12		102.14	17.61	1 799	
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	14.00	1.2	16.80						
		ЗТм	чел.-ч	7.00	1.2	8.40						
		Итого по расценке					968.45		1 162.14		11 280	
		ФОТ							306.43		5 397	
	МДС 81-33.2004	НР	%	130		130			398.36		7 016	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	89		89			272.72		4 803	
		Всего по позиции							1 833.22		23 099	
69	ТЕРм 39-02-012-01	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм	1 снимок	1		1					385	
	1	ОТ			1.2		16.33		19.60	17.61	345	
	3	ЭМ			1.2		1.71		2.05	8.02	16	
	2	в т. ч. ОТм			1.2					17.61		
	4	М					5.70		5.70	4.29	24	
		ЗТ	чел.-ч	1.00	1.2	1.20						
		ЗТм	чел.-ч		1.2							
		Итого по расценке					23.74		27.35		385	
		ФОТ							19.60		345	
	МДС 81-33.2004	НР	%	80		80			15.68		276	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	60		60			11.76		207	
		Всего по позиции							54.79		868	
70	ТССЦ 507-9022	Прайс. Е6.2.11. Проверка качества изоляции газопровода прибором АНПИ, цена 519.50 без НДС	10 п.м.	0.1		0.1			2.95	4.29	13	
		Корректировка М					=29.5002839295855					
		Всего по позиции							2.95		13	
71	ТССЦ 507-9022	Прайс. Е6.2.10. Проверка качества изоляции газопровода дефектоскопами ДИСИ-1, ДКИ-3, Крона , цена 84.70 без НДС	1 м2	0.17898		0.17898			0.86	4.29	4	
		Корректировка М					=4.80976717773992					
		Всего по позиции							0.86		4	
72	ТЕР 27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0.152		0.152					10 653	
	1	ОТ			1.2		1 889.70		344.68	17.61	6 070	
	3	ЭМ			1.2		3 132.91		571.44	8.02	4 583	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		561.25		102.37	17.61	1 803	
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	179.80	1.2	32.80						
		ЗТм	чел.-ч	45.63	1.2	8.32						
		Итого по расценке					5 022.61		916.12		10 653	
		ФОТ							447.05		7 873	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			634.81		11 180	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			424.70		7 479	
		Всего по позиции							1 975.63		29 312	
73	ТЕРр 68-12-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	100 м3 конструкций	0.38		0.38					3 616	
	1	ОТ			1.2		182.78		83.35	17.61	1 468	
	3	ЭМ			1.2		587.26		267.79	8.02	2 148	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		71.38		32.55	17.61	573	
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	18.37	1.2	8.38						
		ЗТм	чел.-ч	4.65	1.2	2.12						
		Итого по расценке					770.04		351.14		3 616	
		ФОТ							115.90		2 041	
	МДС 81-33.2004	НР	%	104		104			120.54		2 123	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	60		60			69.54		1 225	
		Всего по позиции							541.22		6 964	
74	ТССЦпг 01-01-01-034	Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	1 т груза	111.72		111.72					552	
	1	ОТ			1.2					1		
	3	ЭМ			1.2		3.50		469.22	1	469	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		0.39		52.28	1	52	
	4	М								1		
		ЗТ	чел.-ч		1.2							
		ЗТм	чел.-ч	0.02	1.2	3.22						
		Итого по расценке					4.12		552.87		552	
		ФОТ							52.28		52	
	МДС 81-33.2004	НР	%	100		100			52.28		52	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	60		60			31.37		31	
		Всего по позиции							552.87		552	
75	ТССЦпг 01-01-02-034	Разгрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	1 т груза	111.72		111.72					771	
	1	ОТ			1.2					1		
	3	ЭМ			1.2		2.79		374.04	1	374	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		1.85		248.02	1	248	
	4	М								1		
		ЗТ	чел.-ч		1.2							
		ЗТм	чел.-ч	0.15	1.2	20.38						
		Итого по расценке					5.75		770.87		771	
		ФОТ							248.02		248	
	МДС 81-33.2004	НР	%	100		100			248.02		248	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	60		60			148.81		149	
		Всего по позиции							770.87		771	
76	ТССЦпг 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	59.432	1.2	71.3184	16.66		1 188.16	1	1 188	
		Всего по позиции							1 188.16		1 188	
77	ТЕР 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.266		0.266					7 007	
	1	ОТ			1.2		159.40		50.88	17.61	896	
	3	ЭМ			1.2		2 379.98		759.69	8.02	6 093	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		214.86		68.58	17.61	1 208	
	4	М					15.55		4.14	4.29	18	
	ТССЦ 408-9040	Песок для строительных работ природный	м3	П		П						
		ЗТ	чел.-ч	15.72	1.2	5.02						
		ЗТм	чел.-ч	13.88	1.2	4.43						
		Итого по расценке					2 554.93		814.71		7 007	
		ФОТ							119.46		2 104	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			169.63		2 988	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			113.49		1 999	
		Всего по позиции							1 097.83		11 994	
78	ТССЦ 408-0268	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м3	26.6		26.6	106.00		2 819.60	4.29	12 096	
		Формула ценообразования: 60.91 + 43.87 + 1.22(2%)	
		Всего по позиции							2 819.60		12 096	
79	ТЕР 27-04-007-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) верхнего слоя двухслойных	1000 м2 основания	0.076		0.076					12 102	
	1	ОТ			1.2		378.39		34.51	17.61	608	
	3	ЭМ			1.2		4 557.52		415.65	8.02	3 334	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		596.80		54.43	17.61	959	
	4	М					25 026.30		1 902.00	4.29	8 160	
		ЗТ	чел.-ч	36.63	1.2	3.34						
		ЗТм	чел.-ч	38.93	1.2	3.55						
		Итого по расценке					29 962.21		2 352.16		12 102	
		ФОТ							88.94		1 567	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			126.29		2 225	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			84.49		1 489	
		Всего по позиции							2 562.94		15 816	
80	ТЕР 27-06-024-02	Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 5 см	1000 м2 покрытия и основания	0.076		0.076					10 516	
	1	ОТ			1.2		605.71		55.24	17.61	973	
	3	ЭМ			1.2		2 182.13		199.01	8.02	1 596	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		294.18		26.83	17.61	472	
	4	М					24 374.30		1 852.45	4.29	7 947	
		ЗТ	чел.-ч	58.13	1.2	5.30						
		ЗТм	чел.-ч	19.19	1.2	1.75						
		Итого по расценке					27 162.14		2 106.70		10 516	
		ФОТ							82.07		1 445	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			116.54		2 052	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			77.97		1 373	
		Всего по позиции							2 301.21		13 941	
81	ТССЦ 408-0010	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм	м3	-0.8512		-0.8512	131.00		- 111.51	4.29	- 478	
		Формула ценообразования: 85.42 + 43.87 + 1.71(2%)	
		Всего по позиции							- 111.51		- 478	
82	ТССЦ 408-0011	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	-4.2636		-4.2636	126.00		- 537.21	4.29	-2 305	
		Формула ценообразования: 80.52 + 43.87 + 1.61(2%)	
		Всего по позиции							- 537.21		-2 305	
83	ТЕР 27-06-020-03	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.076		0.076					2 662	
	1	ОТ			1.2		465.73		42.47	17.61	748	
	3	ЭМ			1.2		2 507.40		228.67	8.02	1 834	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		317.68		28.97	17.61	510	
	4	М					245.30		18.64	4.29	80	
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	95.8								
		ЗТ	чел.-ч	38.30	1.2	3.49						
		ЗТм	чел.-ч	19.08	1.2	1.74						
		Итого по расценке					3 218.43		289.78		2 662	
		ФОТ							71.44		1 258	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			101.44		1 786	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			67.87		1 195	
		Всего по позиции							459.09		5 643	
84	ТЕР 27-06-021-03	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03	1000 м2 покрытия	1.52		1.52					113	
	1	ОТ			1.2		1.09		1.99	17.61	35	
	3	ЭМ			1.2		3.39		6.18	8.02	50	
	2	в т. ч. ОТм			1.2					17.61		
	4	М					4.24		6.44	4.29	28	
	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная	т	12								
		ЗТ	чел.-ч	0.09	1.2	0.16						
		ЗТм	чел.-ч		1.2							
		Итого по расценке					8.72		14.61		113	
		ФОТ							1.99		35	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			2.83		50	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			1.89		33	
		Всего по позиции							19.33		196	
85	ТССЦ 410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	25.5206		25.5206	511.00		13 041.03	4.29	55 946	
		Формула ценообразования: 474.1 + 27.42 + 9.48(2%)	
		Всего по позиции							13 041.03		55 946	
86	ТЕРр 68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.04		0.04					873	
	1	ОТ			1.2		745.40		35.78	17.61	630	
	3	ЭМ			1.2		630.46		30.26	8.02	243	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		114.30		5.49	17.61	97	
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	68.26	1.2	3.28						
		ЗТм	чел.-ч	9.40	1.2	0.45						
		Итого по расценке					1 375.86		66.04		873	
		ФОТ							41.27		727	
	МДС 81-33.2004	НР	%	104		104			42.92		756	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	60		60			24.76		436	
		Всего по позиции							133.72		2 065	
87	ТЕР 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.04		0.04					1 372	
	1	ОТ			1.2		813.30		39.04	17.61	687	
	3	ЭМ			1.2		95.30		4.57	8.02	37	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		11.10		0.53	17.61	9	
	4	М					3 778.21		151.13	4.29	648	
	ТССЦ 413-9010	Камни бортовые	м	100								
		ЗТ	чел.-ч	76.08	1.2	3.65						
		ЗТм	чел.-ч	0.68	1.2	0.03						
		Итого по расценке					4 686.81		194.74		1 372	
		ФОТ							39.57		696	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			56.19		988	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			37.59		661	
		Всего по позиции							288.52		3 021	
		Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)		75 942.29		481 306	
		в том числе					
		оплата труда		3 429.74		60 398	
		эксплуатация машин и механизмов		31 659.70		253 912	
		материальные ресурсы		38 340.95		164 485	
		перевозка		2 511.90		2 511	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		4 817.30		84 832	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		5 831.50		102 695	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		3 259.72		57 404	
		Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)		85 033.51		641 405	
Раздел 3. Восстановление щебеночного покрытия	
88	ТЕРр 68-12-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	100 м3 конструкций	0.0825		0.0825					785	
	1	ОТ			1.2		182.78		18.10	17.61	319	
	3	ЭМ			1.2		587.26		58.14	8.02	466	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		71.38		7.07	17.61	125	
	4	М								4.29		
		ЗТ	чел.-ч	18.37	1.2	1.82						
		ЗТм	чел.-ч	4.65	1.2	0.46						
		Итого по расценке					770.04		76.24		785	
		ФОТ							25.17		444	
	МДС 81-33.2004	НР	%	104		104			26.18		462	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	60		60			15.10		266	
		Всего по позиции							117.52		1 513	
89	ТЕР 27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.0165		0.0165					2 867	
	1	ОТ			1.2		385.21		7.63	17.61	134	
	3	ЭМ			1.2		5 678.70		112.44	8.02	902	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		793.73		15.72	17.61	277	
	4	М					25 872.30		426.89	4.29	1 831	
		ЗТ	чел.-ч	37.29	1.2	0.74						
		ЗТм	чел.-ч	49.92	1.2	0.99						
		Итого по расценке					31 936.21		546.96		2 867	
		ФОТ							23.35		411	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			33.16		584	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			22.18		390	
		Всего по позиции							602.30		3 841	
90	ТЕР 27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03	1000 м2 основания	0.5775		0.5775					5 420	
	1	ОТ			1.2					17.61		
	3	ЭМ			1.2		267.50		185.38	8.02	1 487	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		36.45		25.26	17.61	445	
	4	М					1 587.60		916.84	4.29	3 933	
		ЗТ	чел.-ч		1.2							
		ЗТм	чел.-ч	2.51	1.2	1.74						
		Итого по расценке					1 855.10		1 102.22		5 420	
		ФОТ							25.26		445	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			35.87		632	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			24.00		423	
		Всего по позиции							1 162.09		6 475	
91	ТЕР 27-06-024-02	Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 5 см	1000 м2 покрытия и основания	0.0165		0.0165					2 283	
	1	ОТ			1.2		605.71		11.99	17.61	211	
	3	ЭМ			1.2		2 182.13		43.21	8.02	347	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		294.18		5.82	17.61	102	
	4	М					24 374.30		402.18	4.29	1 725	
		ЗТ	чел.-ч	58.13	1.2	1.15						
		ЗТм	чел.-ч	19.19	1.2	0.38						
		Итого по расценке					27 162.14		457.38		2 283	
		ФОТ							17.81		313	
	МДС 81-33.2004	НР	%	142		142			25.29		444	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	95		95			16.92		297	
		Всего по позиции							499.59		3 024	
92	ТССЦпг 01-01-02-034	Разгрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	1 т груза	10.725		10.725					74	
	1	ОТ			1.2					1		
	3	ЭМ			1.2		2.79		35.91	1	36	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		1.85		23.81	1	24	
	4	М								1		
		ЗТ	чел.-ч		1.2							
		ЗТм	чел.-ч	0.15	1.2	1.96						
		Итого по расценке					5.75		74.01		74	
		ФОТ							23.81		24	
	МДС 81-33.2004	НР	%	100		100			23.81		24	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	60		60			14.29		14	
		Всего по позиции							74.01		74	
93	ТССЦпг 01-01-02-034	Разгрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	1 т груза	10.725		10.725					74	
	1	ОТ			1.2					1		
	3	ЭМ			1.2		2.79		35.91	1	36	
	2	в т. ч. ОТм			1.2		1.85		23.81	1	24	
	4	М								1		
		ЗТ	чел.-ч		1.2							
		ЗТм	чел.-ч	0.15	1.2	1.96						
		Итого по расценке					5.75		74.01		74	
		ФОТ							23.81		24	
	МДС 81-33.2004	НР	%	100		100			23.81		24	
	Письмо № АП-5536/06	СП	%	60		60			14.29		14	
		Всего по позиции							74.01		74	
94	ТССЦпг 03-01-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 40 км	1 т груза	10.725	1.2	12.87	25.73		331.15	1	331	
		Всего по позиции							331.15		331	
		Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен)		2 661.97		11 834	
		в том числе					
		оплата труда		37.72		664	
		эксплуатация машин и механизмов		399.17		3 202	
		материальные ресурсы		1 745.91		7 489	
		перевозка		479.17		479	
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)		91.59		1 613	
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)		120.50		2 122	
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)		78.20		1 376	
		Итого по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен)		2 860.67		15 332	
							
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)					
		ВСЕГО прямые затраты по смете		83 211.24		539 159	
		в том числе					
		оплата труда		5 148.19		90 661	
		эксплуатация машин и механизмов		33 408.04		267 935	
		материальные ресурсы		41 309.56		177 219	
		перевозка		3 345.45		3 344	
		Всего ФОТ (справочно)		6 822.83		120 151	
		Всего накладные расходы		7 564.66		133 219	
		Всего сметная прибыль		4 229.50		74 483	
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		95 005.40		746 861	

Составил			
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
	
Проверил			
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]