«СОГЛАСОВАНО»	
«УТВЕРЖДАЮ»	

Смета на сумму:	
353 548.76	
руб.	
Смета на сумму:	
353 548.76	
руб.	

	

	

________________ /______________________ /	
________________ /______________________ /	

	

«______»____________________ 20___г.	
«______»____________________ 20___г.	

Стройка:	
Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, ул. Ладожская, дом 42-б	
	
Объект:	Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, ул. Ладожская, дом 42-б	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1.1	
(Локальный сметный расчет)	
на 174002-57-ГСН "Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, ул. Ладожская, дом 42-б	
Сметная стоимость:	353.549	тыс. руб.	
монтажных работ:	6.005	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.506	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	5.403	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	
	Раздел 1.  Земляные работы	
	
1.	Е01-01-004-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта	0.3167	7 121.09	6 946.57	2 255.25	55.27	2 199.98	17.7	5.60559	
			174.52	1 138.14			360.45	81.18	25.709706	
	Объем: 208.9+34.8+29.2+43.8									
	
2.	Е01-02-057-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 100 м3 грунта	0.356	2 934.34		1 044.62	1 044.62		297.6	105.9456	
			2 934.34							
	Объем: 10+2+5.5+8.1+4+6									
	Начисления: Н5= 1.2	
	
3.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, присыпка песком, h=0.1м, 10 м3 основания	2.13	144.41	39.04	307.59	224.44	83.16	10.2	21.726	
			105.37	4.26			9.07	0.35	0.7455	
	Вычт.ресурсы:  С408-0122:[ М-(1287.00=117.00*11) ]	
	
4.	Е01-02-061-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3, 100 м3 грунта	0.89	1 147.08		1 020.90	1 020.90		121	107.69	
			1 147.08							
	Объем: 85.2+3.8									
	
5.	С408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	121.33	117.00		14 195.61					
										
	Объем: (21.3+85.2+3.8)*1.1									
	
6.	Е01-01-033-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3, 1000 м3 грунта	0.232	418.69	418.69	97.14		97.14			
				77.73			18.03	4.76	1.10432	
	Объем: 153.1+25.3+32.2+21.4									
	
7.	Е01-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 уплотненного грунта	2.32	399.93	238.66	927.84	374.15	553.69	14.96	34.7072	
			161.27	44.14			102.40	3.63	8.4216	
	Объем: 153.1+25.3+32.2+21.4									
	
8.	Е01-02-060-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3, 100 м3	1.103	790.92		872.38	872.38		83.43	92.02329	
			790.92							
	
9.	Т03-21-01-005 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км, 1 т груза	198.54	8.33	8.33	1 653.84		1 653.84			
										
	Объем: 110.3*1.8									
	
10.	Е01-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.1103	398.50	357.63	43.95	3.97	39.45	3.65	0.402595	
			35.99	64.83			7.15	3.97	0.437891	
	
	Установка опознавательных столбиков	
	
11.	Е27-09-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка столбиков сигнальных железобетонных, 100 шт.	0.08	4 815.97	3 046.09	385.28	60.75	243.69	71.04	5.6832	
			759.42	349.22			27.94	22.53	1.8024	
	
12.	С401-0023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100), м3	0.56	538.00		301.28					
										
	Объем: 0.07*8									
	
13.	С403-1220 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3), шт.	8	169.39		1 355.12					

14.	С101-4306 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние, шт.	8	99.90		799.20					

15.	С101-3911 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Дюбели для пристрелки стальные, 10 шт.	3.2	6.74		21.57					
										
	Объем: 4*8									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				25 281.57	3 656.48	4 870.95		373.78348	
							525.04		38.221417	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				23 627.73	3 656.48	3 217.11		373.78348	
							525.04		38.221417	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				16 672.78					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 6, 7, 10; %=80 - по стр. 2, 4, 8; %=130 - по стр. 3; %=142 - по стр. 16)				3 655.17					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 6, 7, 10; %=45 - по стр. 2, 4, 8; %=89 - по стр. 3; %=95 - по стр. 16)				2 074.84					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				29 357.74					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				1 653.84		1 653.84			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				1 653.84					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				31 011.58					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				3 655.17					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2 074.84					
	% НР				87.41					
	% СП				49.62					
	
	Раздел 2.  Прокладка ПЭ участков газопровода Ф63*5.8мм	
	
	Прокладка газопровода ПЭ63*5.8 мм в траншее	
	
16.	Е24-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки	2.23	152.57	70.58	340.23	171.09	157.39	5.7	12.711	
			76.72							
	
17.	С999-001 
ПЭ 100SDR 11 63*5.8мм ООО Полипластик. Цена без НДС 250.68 (250.68*1.05/6.55), м	227.46	40.19		9 140.56					
										
	Объем: 223*1.02									
	Поправки: М: =250.68*1.05/6.55	
	
18.	Е24-02-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм, 1 соединение	4	212.27	16.07	849.08	70.68	64.28	1.26	5.04	
			17.67							
	
19.	Е24-02-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец	4	0.72	0.23	2.88	1.96	0.92	0.04	0.16	
			0.49							
	
20.	Е24-02-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец	4	6.76	4.33	27.04	9.72	17.32	0.2	0.8	
			2.43							
	
21.	Е24-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод	5	39.58	15.14	197.90	82.70	75.70	1.18	5.9	
			16.54							
	Объем: 1+4									
	Вычт.ресурсы:  С507-2625:[ М-(173.00=173.00*1) ]	
	
22.	С999-002 
Цокольный ввод (выход газопровода из земли) 57*3.5 в футляре  прайс ООО "УралГазВода. Цена с НДС 4700 руб. (4700/1.2/6.55*1.05), шт	1	627.86		627.86					
										
	Поправки: М: =4700/1.2/6.55*1.05	
	
23.	С507-0817 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм, шт.	4	302.06		1 208.24					

24.	Ц10-06-048-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка сигнальной ленты "ГАЗ", 1 км кабеля	0.223	504.31	410.69	112.46	19.57	91.58	6.9	1.5387	
			87.77	41.06			9.16	2.712	0.604776	
	Объем: 223/1000									
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3	
	
25.	С507-3538 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м	223	0.30		66.90					

	Установка отключающего подземного устройства ПЭ Д-63мм	
	
26.	Е24-02-071-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка шарового крана Д-63мм подземной установки с ковером (Применительно), 1 гидрозатвор	1	408.94	126.51	408.94	65.98	126.51	5.62	5.62	
			65.98	12.08			12.08	0.74	0.74	
	Вычт.ресурсы:  Х04-0202:[ ЭМ-(47.10=34.63*1.36) ];  Х33-0301:[ ЭМ-(0.63=1.86*0.34) ];  С101-0324:[ М-(1.05=6.20*0.17) ];  С101-1514:[ М-(6.45=11520.00*0.00056) ];  С101-2278:[ М-(0.47=9.80*0.048) ];  С103-0140:[ М-(41.04=34.20*1.2) ];  С301-3267:[ М-(995.00=995.00*1) ];  С301-3276:[ М-(208.77=208.77*1) ];  С507-1976:[ М-(61.20=30.60*2) ]	
	
27.	С999-003 
Прайс ООО "Спецарматура" Кран шаровый приарной для подземной становки  с удлиненным штоком полнопроходной  КШЦП Ду 50мм, Н-18 150 Цена с НДС руб. (18150/1.2/6.55*1.05), шт	1	2 424.62		2 424.62					
										
	Поправки: М: =18150/1.2/6.55*1.05	
	
28.	С999-004 
Прайс ООО "Спецарматура" Т-ключ для подземного крана Цена с НДС руб. (2500/1.2/6.55*1.05), шт	1	333.97		333.97					
										
	Поправки: М: =2500/1.2/6.55*1.05	
	
29.	Е24-02-081-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство продувочных газопроводов Д-32*3.0мм, 1 установка	2	341.98	71.80	683.96	36.62	143.60	1.54	3.08	
			18.31	4.08			8.16	0.25	0.5	
	Вычт.ресурсы:  С301-3281:[ М-(95.73=95.73*1) ]	
	
30.	С103-0132 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм, м	3	14.00		42.00					

31.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2	0.30144	292.24	88.16	88.09	7.05	26.57	2.04	0.6149376	
			23.40	14.30			4.31	1.02	0.3074688	
	Объем: 0.032*3.14*3									
	
32.	Е24-02-051-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром 50 мм, 1 задвижка	2	493.69	101.25	987.38	154.72	202.50	5.91	11.82	
			77.36							
	
33.	С302-1833 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм, шт.	2	60.80		121.60					

34.	Е22-03-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей	0.00283	31 686.43	11 806.75	89.67	14.04	33.41	353.8	1.001254	
			4 960.28	1 684.60			4.77	103.16	0.2919428	
	Объем: (2.39+(0.11*2)+(0.11*2))/1000									
	
35.	Е24-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм, 1 отвод	4	22.70	8.09	90.80	42.64	32.36	0.76	3.04	
			10.66							
	Вычт.ресурсы:  С507-2624:[ М-(116.00=116.00*1) ]	
	
36.	С507-0778 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Переход <полиэтилен-сталь 32х32>, шт.	2	385.00		770.00					

37.	С507-0887 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 63х32 (ТУ2248-001-18425183-01), шт.	2	197.80		395.60					

38.	Е24-02-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм, 1 соединение	6	212.27	16.07	1 273.62	106.02	96.42	1.26	7.56	
			17.67							
	
39.	Е24-02-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 32 мм, 1 соединение	2	136.07	7.38	272.14	19.06	14.76	0.68	1.36	
			9.53							
	
	Устройство футляра на выходе из земли	
	
40.	С103-0155 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,0 мм, м	0.7	54.70		38.29					

41.	Е22-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм, 1 км трубопровода	0.0007	9 108.28	3 798.60	6.38	3.23	2.66	353	0.2471	
			4 620.77	644.89			0.45	41.26	0.028882	
	Объем: 0.7/1000									
	
42.	Е22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр	0.007	2 182.55	45.19	15.28	7.18	0.32	84.4	0.5908	
			1 026.30							
	
43.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2	0.195622	292.24	88.16	57.17	4.58	17.25	2.04	0.3990689	
			23.40	14.30			2.80	1.02	0.1995344	
	Объем: 0.089*3.14*0.7									
	
44.	Е22-05-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр	1	55.71	12.82	55.71	7.31	12.82	0.64447	0.64447	
			7.31							
	Начисления: Н3= 0.223, Н4= 0.223, Н5= 0.223, Н48= 0.223	
	
	Пригрузы для балласта труб	
	
45.	Е01-02-061-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Наполнение песком балластирующих мешков.Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песчаный грунт группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0017	921.46		1.57	1.57		97.2	0.16524	
			921.46							
	Объем: 0.017*10									
	
46.	С408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	0.17	117.00		19.89					
										
	Объем: 0.017*10									
	
47.	С999-005 
Прайс ПСК "ГЕОДОР" Мешки для балластировки трубопровода, МБ-1. Цена  144.39руб без НДС (144.39/6.55*1.05=23.15), м	10	23.15		231.46					
										
	Поправки: М: =144.39/6.55*1.05	
	
48.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка балластирующих мешков на трубопровод (Применительно) Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.017	144.41	39.04	2.45	1.79	0.66	10.2	0.1734	
			105.37	4.26			0.07	0.35	0.00595	
	Объем: 0.017*10									
	Вычт.ресурсы:  С408-0122:[ М-(1287.00=117.00*11) ]	
	
	Надземный стальной газопровод	
	
49.	Е24-02-041-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м газопровода	0.013	2 012.34	1 591.90	26.16	3.02	20.69	20.51	0.26663	
			232.58	205.71			2.67	11.96	0.15548	
	Вычт.ресурсы:  С201-0696:[ М-(12.87=12870.00*0.001) ]	
	
50.	С103-0132 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм, м	1.3	14.00		18.20					

51.	Е22-03-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей	0.000595	17 726.43	11 806.75	10.55	2.95	7.03	353.8	0.210511	
			4 960.28	1 684.60			1.00	103.16	0.0613802	
	Объем: (0.116+0.31+0.1+0.069)/1000									
	Вычт.ресурсы:  С103-1009:[ М-(13960.00=13960.00*1) ]	
	
52.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.00130624	339.13	10.15	0.44	0.10	0.01	5.841	0.0076297	
			78.62	0.12				0.01	0.0000131	
	Объем: 0.032*3.14*1.3									
	Начисления: Н5= 1.1	
	
53.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.00130624	443.60	6.80	0.58	0.06	0.01	4.213	0.0055032	
			48.32	0.12				0.01	0.0000131	
	Объем: 0.032*3.14*1.3									
	Начисления: Н5= 1.1	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				21 039.67	833.64	1 144.77		62.956244	
							45.47		2.8954404	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				5 939.65	19.57	91.58		1.5387	
							9.16		0.604776	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				5 827.19					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 39)				28.73					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 39)				18.67					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				5 987.05					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				14 879.93	814.07	1 053.19		61.417544	
							36.31		2.2906644	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				19.89					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 23, 26-29, 44, 47, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 71-74, 78, 79, 84; %=80 - по стр. 75; %=90 - по стр. 91, 92)				1 104.65					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 23, 26-29, 44, 47, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 71-74, 78, 79, 84; %=45 - по стр. 75; %=70 - по стр. 91, 92)				756.12					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				16 740.70					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				220.09					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				220.09					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				22 947.84					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1 133.38					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				774.79					
	% НР				128.92					
	% СП				88.13					
	
	Раздел 3.  Испытания газопровода низкого давления	
	
54.	С6.2.11 
Проверка качества изоляции газопровода приборами АНПИ (прейскурант АО Челябинскгоргаз в текущих ценах https://www.chelgaz.ru/foto/01.07.19_kachestvo_svarka_f.pdf ), 10 мп	0.27	67.81		18.31					
										
	Поправки: М: =444.17/6.55	
	
55.	Е24-02-121-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм, 1 узел	1	188.48	85.41	188.48	64.93	85.41	5.34	5.34	
			64.93							
	
56.	Е24-02-120-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода	0.04	17.54	12.55	0.70	0.20	0.50	0.41	0.0164	
			4.99	2.43			0.10	0.2	0.008	
	Объем: 2.4+1.6									
	
57.	Е24-02-120-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм, 100 м трубопровода	2.23	17.54	12.55	39.11	11.13	27.99	0.41	0.9143	
			4.99	2.43			5.42	0.2	0.446	
	
58.	Е24-02-122-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода	0.04	6.04	5.07	0.24	0.04	0.20	0.08	0.0032	
			0.97	0.49			0.02	0.04	0.0016	
	Объем: 2.4+1.6									
	
59.	Е24-02-122-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм, 100 м газопровода	2.23	7.79	6.33	17.37	3.26	14.12	0.12	0.2676	
			1.46	0.73			1.63	0.06	0.1338	
	
60.	Е24-02-124-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода	1	968.45	798.21	968.45	170.24	798.21	14	14	
			170.24	85.12			85.12	7	7	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				1 232.66	249.80	926.43		20.5415	
							92.29		7.5894	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				18.31					
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				18.31					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				18.31					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1 214.35	249.80	926.43		20.5415	
							92.29		7.5894	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 96-98, 100-102)				444.72					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 96-98, 100-102)				304.46					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1 963.53					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				1 981.84					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				444.72					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				304.46					
	% НР				130.00					
	% СП				89.00					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				47 553.90	4 739.92	6 942.15		457.28122	
							662.80		48.706257	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				5 957.96	19.57	91.58		1.5387	
							9.16		0.604776	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				5 845.50					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 39)				28.73					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 39)				18.67					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				6 005.36					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				39 722.01	4 720.35	5 196.73		455.74252	
							653.64		48.101481	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				16 692.67					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 6, 7, 10; %=80 - по стр. 2, 4, 8, 75; %=130 - по стр. 3, 23, 26-29, 44, 47, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 71-74, 78, 79, 84, 96-98, 100-102; %=142 - по стр. 16; %=90 - по стр. 91, 92)				5 204.54					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 6, 7, 10; %=45 - по стр. 2, 4, 8, 75; %=89 - по стр. 3, 23, 26-29, 44, 47, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 71-74, 78, 79, 84, 96-98, 100-102; %=95 - по стр. 16; %=70 - по стр. 91, 92)				3 135.42					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				48 061.97					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				220.09					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				220.09					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				1 653.84		1 653.84			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				1 653.84					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				55 941.26					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				5 233.27					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				3 154.09					
	% НР				96.86					
	% СП
Итого с пересчетом в текущие цены К=6.32				58.38
353 548.76					

Составил:	Блинков Денис Валерьевич	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Блинков Денис Валерьевич	
	(должность, подпись, Ф.И.О)