«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу : г .Челябинск , ул. 3-я Рыбинская, 9. Технологическое присоединение.	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу : г .Челябинск , ул. 3-я Рыбинская, 9. Технологическое присоединение.	
	базисная цена		текущая цена		
Сметная стоимость:	11.040	тыс. руб.	88.357	тыс. руб.	
монтажных работ:	0.866	тыс. руб.	4.374	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.110	тыс.чел.ч	0.110	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1.199	тыс. руб.	17.334	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1-й квартал 2021 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование	Объем	Единица измерения	Базисная	Индекс	Текущая	%	Значение	Всего	
				оплата основных рабочих	эксплуатация машин	к оплате труда	к механизмам	оплата основных рабочих	эксплуатация машин	накладных расходов		
				оплата труда механизаторов	стоимость материалов		к материалам	оплата труда механизаторов	стоимость материалов	сметной прибыли		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	
	Раздел 1.  ЗЕМЛЯHЫЕ PАБОТЫ	
	
1.	Е01-01-009-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3	0.0307	1000 м3 грунта		148	14.41	7.88		1 164	95	227	1 511	
				17			4.22	239		50	120		
	
2.	Е01-02-057-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3	0.157	100 м3 грунта	384		14.41	7.88	5 532		80	4 426	12 447	
							4.22			45	2 489		
	
3.	Е01-02-057-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прил.1.12 п.3.187  Кзтр=1,2 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3	0.009	100 м3 грунта	26		14.41	7.88	381		80	305	857	
							4.22			45	171		
	Начисления: Н5= 1.2	
	
4.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного	0.1	10 м3 основания	11	4	14.41	7.88	152	31	130	205	1 072	
					129		4.22	6	543	89	141		
	
5.	Е01-02-061-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (песком Н=0,2 выше трубы)	0.031	100 м3 грунта	29		14.41	7.88	412		80	330	927	
							4.22			45	185		
	
6.	С408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний	3.41	м3									1 684	
					399		4.22		1 684				
	Объем: 3.1*1.1												
	
7.	Е01-02-061-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (обратная засыпка песком)	0.152	100 м3 грунта	140		14.41	7.88	2 018		80	1 614	4 541	
							4.22			45	908		
	
8.	С408-0121 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	16.72	м3									8 679	
					2 057		4.22		8 679				
	Объем: 15.2*1.1												
	
9.	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	0.1672	100 м3 уплотненного грунта	23	33	14.41	7.88	325	263	95	393	1 189	
				6			4.22	89		50	207		
	Объем: 15.2*1.1												
	
10.	Е01-01-033-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3	0.028	1000 м3 грунта		12	14.41	7.88		92	95	29	137	
				2			4.22	31		50	16		
	
11.	Е01-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4	0.28	100 м3 уплотненного грунта	45	67	14.41	7.88	651	527	95	788	2 379	
				12			4.22	178		50	415		
	
12.	Т01-01-01-039 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	41.22	1 т груза		174	14.41	7.88		1 374	100	279	1 820	
				19			4.22	279		60	167		
	Объем: 22.9*1.8												
	
13.	Т03-21-01-040 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	41.22	1 т груза		1 192		7.88		9 390	120		9 390	
										65			
	Объем: 22.9*1.8												
	
14.	Е01-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3	0.0229	1000 м3 грунта	1	8	14.41	7.88	12	65	95	31	125	
				1			4.22	21		50	17		
	
	Демонтаж и восстановление щебеночного покрытия	
15.	Е68-12-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований щебеночных	0.036	100 м3 конструкций	7	21	14.41	7.88	95	167	104	137	477	
				3			4.22	37		60	79		
	Объем: 12*0.3												
	
16.	Т01-01-01-034 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	4.824	1 т груза		17	14.41	7.88		133	100	27	176	
				2			4.22	27		60	16		
	Объем: 12*0.3*1.34												
	
17.	Т03-21-01-050 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 50 км	4.824	1 т груза		163		7.88		1 285	120		1 285	
										65			
	Объем: 12*0.3*1.34												
	
18.	Е01-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3	0.0036	1000 м3 грунта		1	14.41	7.88	2	10	95	5	19	
							4.22	3		50	3		
	Объем: 12*0.3												
	
19.	Е01-01-036-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.)	0.012	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера			14.41	7.88		3	95	1	4	
							4.22	1		50	1		
	
20.	Е27-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0.036	100 м3 материала основания (в плотном теле)	6	90	14.41	7.88	83	707	142	285	1 269	
				8	1		4.22	118	3	95	191		
	Объем: 12.0*0.3												
	
21.	С408-0315 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 5	3.6	м3									1 550	
					367		4.22		1 550				
	Объем: 12*0.3												
	
22.	Е27-04-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных	0.012	1000 м2 основания	5	68	14.41	7.88	67	537	142	290	2 397	
				10	310		4.22	137	1 310	95	194		
	
23.	Е27-04-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Добавлять к расценкам таблиц 27-04-005, 27-04-006, 27-04-007 на 1000 м2 основания при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ	0.012	1000 м2 основания	2	6	14.41	7.88	33	49	142	61	250	
				1	16		4.22	10	66	95	41		
	
	Установка опознавательных знаков	
24.	Е27-09-004-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка столбиков сигнальных пластиковых	0.01	100 шт.	1	1	14.41	7.88	17	9	142	27	265	
					46		4.22	2	194	95	18		
	
25.	С105-0217 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Табличка	0.01	100 шт.									194	
					46		4.22		194				
	
26.	Ц10-06-048-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
ОП п.1.10.98  Кмр=0,3 Кзтр=0,3 Кэм=0,3 Прокладка опозновательной ленты) 
Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее	0.0096	1 км кабеля	1	4	14.41	7.88	12	31	100	18	73	
							4.22	6		65	12		
	Объем: 9.6/1000												
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0.3	
	
27.	С507-3538 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200	9.6	м									12	
					3		4.22		12				

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1							9 792	15 837			40 353	
								1 184	14 235				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							12	31			55	
								6	12				
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -											12	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -											18	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -											12	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -											85	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							9 780	3 624			27 626	
								872	14 223				
	.       МАТЕРИАЛОВ -											12 107	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -											9 155	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -											5 194	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											41 975	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -								12 182			12 672	
								306					
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -											306	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -											184	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -											12 672	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1											54 732	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											9 173	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ											5 206	
	
	Раздел 2.  Монтаж газопровода	
	
28.	Е24-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм	0.096	100 м укладки	7	7	14.41	7.88	106	53	130	138	394	
					1		4.22		2	89	94		
	
29.	С507-3726 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95)	9.6	м									1 315	
					312		4.22		1 315				
	
30.	Е24-02-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм	1	1 конец			14.41	7.88	7	2	130	9	24	
							4.22			89	6		
	
31.	Е24-02-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм	1	1 конец	2	4	14.41	7.88	35	34	130	46	146	
							4.22			89	31		
	
32.	Е24-02-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм	1	1 соединение	18	16	14.41	7.88	255	127	130	332	1 693	
					179		4.22		753	89	227		
	
33.	Е24-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм	1	1 отвод	17	15	14.41	7.88	238	119	130	309	1 642	
					181		4.22		763	89	212		
	
34.	С507-0778 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Переход <полиэтилен-сталь 63х57>	1	шт.									1 625	
					385		4.22		1 625				
	
35.	Е24-02-030-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм	0.019	100 м трубопровода	4	17	14.41	7.88	62	138	130	117	397	
				2			4.22	28		89	80		
	Вычт.ресурсы:  С103-8007:[ М-(5155.04=51.04*101) ]	
	
36.	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	1.919	м									245	
					58		4.22		245				
	Объем: 1.9*1.01												
	
37.	Е24-02-041-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм	0.016	100 м газопровода	4	25	14.41	7.88	54	201	130	131	489	
				3	3		4.22	47	14	89	90		
	
38.	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	1.616	м									206	
					49		4.22		206				
	Объем: 1.6*1.01												
	
39.	Е16-02-003-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	0.001	100 м трубопровода			14.41	7.88	5	1	128	6	33	
					4		4.22		16	83	4		
	
40.	Е22-03-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (отвод)	0.00067	1 т фасонных частей	3	8	14.41	7.88	48	62	130	83	292	
				1	10		4.22	16	42	89	57		
	Объем: 0.67/1000												
	
41.	Ц12-10-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	0.01	100 шт.	8	4	14.41	7.88	115	34	80	92	412	
					24		4.22		103	60	69		
	
42.	С507-2631 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штуцер длиной 200 мм	1	шт.									189	
					45		4.22		189				
	
43.	Е22-03-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм (пробка, колпак)	0.000405	1 т фасонных частей			14.41	7.88	3		130	4	28	
					4		4.22		18	89	3		
	Объем: (0.322+0.083)/1000												
	
44.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
ОП п.1.13.6 Кзтр=2; Кэм=2; Кмр=2 При выполнении защитного покрытия в два слоя) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	0.00296416	100 м2 окрашиваемой поверхности			14.41	7.88	6		90	5	23	
					1		4.22		6	70	4		
	Объем: 0.057*3.14*1.6+0.032*3.14*0.1												
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	
45.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
ОП п.1.13.6 Кзтр=2; Кэм=2; Кмр=2 При выполнении защитного покрытия в два слоя) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0.00296416	100 м2 окрашиваемой поверхности			14.41	7.88	4		90	4	20	
					2		4.22		10	70	3		
	Объем: 0.057*3.14*1.6+0.032*3.14*0.1												
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	
46.	Е24-01-033-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	1	1 шт.	12		14.41	7.88	177		130	230	571	
					1		4.22		6	89	158		
	
47.	С302-1834 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм	1	шт.									390	
					92		4.22		390				
	
	Футляр на выходе из земли D89, L=0,7м - 1 шт.	
48.	Е22-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм	0.0007	1 км трубопровода	3	3	14.41	7.88	47	21	130	70	188	
							4.22	7	2	89	48		
	Объем: 0.7/1000												
	
49.	С103-0148 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3,5 мм	0.7	м									132	
					31		4.22		132				
	
50.	Е22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	0.007	100 м трубы, уложенной в футляр	7		14.41	7.88	104	2	130	135	367	
					8		4.22		33	89	93		
	
51.	Е22-05-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм	1	1 футляр	7	13	14.41	7.88	105	101	130	137	585	
					35		4.22		149	89	93		
	Начисления: Н3= 0.222, Н4= 0.222, Н5= 0.222, Н48= 0.222	
	
52.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм (подземной стальной трубы и футляра)	0.75	1 м2	18	66	14.41	7.88	253	521	130	530	2 240	
				11	136		4.22	155	572	89	363		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2							1 624	1 416			9 632	
								253	6 591				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							115	34			3 380	
									3 232				
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -											3 129	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -											92	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -											69	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -											3 541	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							1 504	1 381			5 257	
								253	2 370				
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -											2 280	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -											1 562	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											9 099	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -							5	1			995	
									989				
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -											6	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -											4	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -											1 005	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2											13 645	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											2 378	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ											1 635	
	
	Раздел 3.  Испытания газопрвода и контроль качества покрытия и стыков	
	
53.	Е13-08-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Проверка качества резинового покрытия	0.0056363	100 м2 поверхности			14.41	7.88	2		90	2	5	
							4.22			70	1		
	Объем: 0.089*3.14*0.8+0.057*3.14*1.9												
	
54.	С999-1 
Проверка качества изоляции газопровода прибором АНПИ, п.6.2.11 Прайс АО "Челябинскгоргаз" 457,50/14,41	0.27	10 п.м									124	
					29		4.22		124				
	Объем: 0.8+1.9												
	
55.	Ц39-02-015-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 11 мм	1	1 снимок	16	19	14.41	7.88	235	152	80	188	748	
					7		4.22		32	60	141		
	
56.	Е24-02-121-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм	1	1 узел	38	52	14.41	7.88	547	411	130	711	2 234	
					19		4.22		78	89	487		
	
57.	Е24-02-120-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм	0.131	100 м трубопровода	1	2	14.41	7.88	9	13	130	18	53	
							4.22	5		89	12		
	
58.	Е24-02-123-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 50 мм	0.131	100 м газопровода		1	14.41	7.88	2	5	130	4	14	
							4.22	1		89	3		
	
59.	Е24-02-124-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм	1	1 участок испытания газопровода	170	798	14.41	7.88	2 453	6 290	130	4 784	16 802	
				85			4.22	1 227		89	3 275		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3							3 248	6 871			10 353	
								1 233	234				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							235	152			419	
									32				
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -											188	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -											141	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -											748	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							3 013	6 719			9 934	
								1 233	202				
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -											5 519	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -											3 779	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											19 232	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3											19 980	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											5 707	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ											3 920	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ							14 664	24 124			60 338	
								2 670	21 060				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							362	217			3 854	
								6	3 276				
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -											3 141	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -											298	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -											222	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -											4 374	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							14 297	11 724			42 817	
								2 358	16 795				
	.       МАТЕРИАЛОВ -											12 107	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -											16 954	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -											10 535	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											70 306	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -							5	1			995	
									989				
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -											6	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -											4	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -											1 005	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -								12 182			12 672	
								306					
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -											306	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -											184	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -											12 672	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ											88 357	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											17 258	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ											10 761