«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	227 266.34	руб.	Смета на сумму:	227 266.34	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, ул. Ключевая, 4	
	
Объект:	Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, ул. Ключевая, 4	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Технологическое присоединение	
Сметная стоимость:	227.266	тыс. руб.	
монтажных работ:	7.100	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.425	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	4.397	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	
	Раздел 1.  Земляные работы	
	
1.	Е01-02-057-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 100 м3 грунта	0.632	2 934.34		1 854.50	1 854.50		297.6	188.0832	
			2 934.34							
	Объем: 20.4+38.2+4.6									
	Начисления: Н5= 1.2	
	
2.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, присыпка песком, h=0.1м, 10 м3 основания	0.09	173.29	46.85	15.60	11.38	4.22	12.24	1.1016	
			126.44	5.11			0.46	0.42	0.0378	
	Вычт.ресурсы:  С408-0122:[ М-(1287.00=117.00*11) ]	
	
3.	Е01-02-061-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3, 100 м3 грунта	0.387	1 376.50		532.70	532.70		145.2	56.1924	
			1 376.50							
	Объем: 1+37.7									
	
4.	С408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	42.57	117.00		4 980.69					
										
	Объем: (1+37.7)*1.1									
	
5.	Е01-02-061-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3, 100 м3 грунта	0.236	1 376.50		324.85	324.85		145.2	34.2672	
			1 376.50							
	
6.	Е01-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 уплотненного грунта	0.236	479.92	286.39	113.26	45.67	67.59	17.952	4.236672	
			193.52	52.97			12.50	4.356	1.028016	
	
7.	Е01-02-060-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3, 100 м3	0.396	949.10		375.85	375.85		100.116	39.645936	
			949.10							
	
8.	Т03-21-01-040 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, 1 т груза	71.28	34.69	34.69	2 472.85		2 472.85			
										
	Объем: 39.6*1.8									
	
9.	Е01-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.0396	477.22	429.16	18.90	1.71	16.99	4.38	0.173448	
			43.19	77.80			3.08	4.764	0.1886544	
	
	Установка опознавательных табличек	
	
10.	Е27-09-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка столбиков сигнальных железобетонных, 100 шт.	0.02	5 577.07	3 655.31	111.54	18.23	73.11	85.248	1.70496	
			911.30	419.06			8.38	27.036	0.54072	
	
11.	С401-0104 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон дорожный, класс В10 (М150), м3	0.14	589.00		82.46					
										
	Объем: 0.07*2									
	
12.	Е27-09-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка табличек, 100 знаков	0.02	1 381.70		27.63	17.85		82.8	1.656	
			892.58							
	
13.	С101-4306 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние, шт.	2	99.90		199.80					

14.	С101-3911 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Дюбели для пристрелки стальные, 10 шт.	0.8	6.74		5.39					
										
	Объем: 4*2									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				11 116.02	3 182.74	2 634.76		327.06142	
							24.42		1.7951904	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				8 643.17	3 182.74	161.91		327.06142	
							24.42		1.7951904	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				5 268.34					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 3, 5, 7; %=130 - по стр. 2; %=95 - по стр. 6, 9; %=142 - по стр. 10, 12)				2 608.66					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1, 3, 5, 7; %=89 - по стр. 2; %=50 - по стр. 6, 9; %=95 - по стр. 10, 12)				1 473.81					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				12 725.64					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				2 472.85		2 472.85			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				2 472.85					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				15 198.49					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2 608.66					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 473.81					
	% НР				81.34					
	% СП				45.95					
	
	Раздел 2.  Прокладка ПЭ участков газопровода Ф63*5.8мм	
	
	Прокладка газопровода ПЭ63*5.8 мм в траншее	
	
15.	Е24-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки	0.057	182.03	84.70	10.38	5.25	4.83	6.84	0.38988	
			92.06							
	
16.	С507-3726 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м	5.7	32.47		185.08					

17.	Е24-02-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм, 1 соединение	1	219.02	19.28	219.02	21.20	19.28	1.512	1.512	
			21.20							
	
18.	Е24-02-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец	2	0.86	0.28	1.73	1.18	0.55	0.048	0.096	
			0.59							
	
19.	Ц10-06-048-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка сигнальной ленты "ГАЗ", 1 км кабеля	0.0097	504.31	410.69	4.89	0.85	3.98	6.9	0.06693	
			87.77	41.06			0.40	2.712	0.0263064	
	Объем: 9.7/1000									
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3	
	
20.	С507-3538 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м	9.7	0.30		2.91					

	Подземный стальной участок	
	
21.	Е24-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка НСПС на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод	1	218.92	18.17	218.92	19.85	18.17	1.416	1.416	
			19.85							
	
22.	С507-0760 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Неразъемное соединение <полиэтилен-сталь> SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96), шт.	1	385.00		385.00					

23.	Е24-02-030-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	0.092	6 536.39	1 103.81	601.35	25.16	101.55	24.12	2.21904	
			273.52	122.47			11.27	7.5	0.69	
	
24.	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	9.2	30.20		277.84					

	Устройство футляра из стальной трубы 159*4,5 длиной 5.2м, длина контрольной трубки 2.2м	
	
25.	С103-0176 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, м	5.2	113.00		587.60					

26.	Е22-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм, 1 км трубопровода	0.0052	10 661.98	4 428.14	55.44	28.83	23.03	423.6	2.20272	
			5 544.92	773.87			4.02	49.512	0.2574624	
	Объем: 5.2/1000									
	Вычт.ресурсы:  Х04-2901:[ ЭМ-(108.48=9.04*12) ]	
	
27.	Е22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр	0.052	2 396.85	54.23	124.64	64.04	2.82	101.28	5.26656	
			1 231.56							
	
28.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2	2.596152	314.55	105.79	816.62	72.90	274.65	2.448	6.3553801	
			28.08	17.16			44.55	1.224	3.17769	
	Объем: 0.159*3.14*5.2									
	
29.	Е22-05-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр	1	99.42	22.88	99.42	13.04	22.88	1.15022	1.15022	
			13.04							
	Начисления: Н3= 0.398, Н4= 0.398, Н5= 0.398, Н48= 0.398	
	
30.	Е24-02-081-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода, 1 установка	1	360.00	86.16	360.00	21.97	86.16	1.848	1.848	
			21.97	4.90			4.90	0.3	0.3	
	Вычт.ресурсы:  С301-3281:[ М-(95.73=95.73*1) ]	
	
31.	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	2.2	30.20		66.44					

32.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2	0.787512	314.55	105.79	247.71	22.11	83.31	2.448	1.9278294	
			28.08	17.16			13.51	1.224	0.9639147	
	Объем: (0.057*3.14*2.2)*2									
	
33.	С101-0309 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Канаты пеньковые пропитанные, т	0.0032	33 750.00		108.00					
										
	Объем: 3.2/1000									
	
34.	С101-0072 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V, т	0.0008	3 390.00		2.71					
										
	Объем: 0.8/1000									
	
	Установка отключающего подземного устройства ПЭ Д-63мм	
	
35.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0012	7 080.63	2 050.25	8.50	2.56	2.46	216	0.2592	
			2 129.76	352.73			0.42	21.6	0.02592	
	
36.	С401-0025 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), м3	0.1224	578.00		70.75					
										
	Объем: 0.12*1.02									
	
37.	Е24-02-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 80 мм, 1 узел газового крана	1	87.55	48.10	87.55	35.53	48.10	2.988	2.988	
			35.53							
	
38.	С999-001 
Прайс "Группа Полипластик" Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11- 050мм Цена без НДС руб. (10 993/6.80*1.05), шт	1	1 697.45		1 697.45					
										
	Поправки: М: =10993/6.80*1.05	
	
39.	С999-002 
Прайс "Группа Полипластик" Телескопический удлинитель для крана, длина 1,1-1,7м Цена без НДС руб. (5 759/6.80*1.05), шт	1	889.26		889.26					
										
	Поправки: М: =5759/6.80*1.05	
	
40.	С999-003 
Прайс "Группа Полипластик" Ключ для крана. Цена без НДС руб. (4 950/6.80*1.05), шт	1	764.34		764.34					
										
	Поправки: М: =4950/6.80*1.05	
	
41.	С999-004 
Прайс "Группа Полипластик" Удлинитель для ключа. Цена без НДС руб. (4 950/6.80*1.05), шт	1	764.34		764.34					
										
	Поправки: М: =4950/6.80*1.05	
	
42.	Е24-02-081-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство продувочных газопроводов Д-32*3.0мм, 1 установка	1	360.00	86.16	360.00	21.97	86.16	1.848	1.848	
			21.97	4.90			4.90	0.3	0.3	
	Вычт.ресурсы:  С301-3281:[ М-(95.73=95.73*1) ]	
	
43.	С103-0132 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм, м	1.4	14.00		19.60					

44.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2	0.140672	314.55	105.79	44.25	3.95	14.88	2.448	0.3443651	
			28.08	17.16			2.41	1.224	0.1721825	
	Объем: 0.032*3.14*1.4									
	
45.	Е24-01-033-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм, 1 шт.	1	21.07		21.07	19.00		1.656	1.656	
			19.00							
	
46.	С302-1834 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм, шт.	1	92.47		92.47					

47.	Е22-03-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей	0.00068	21 079.84	14 168.10	14.33	4.05	9.63	424.56	0.2887008	
			5 952.34	2 021.52			1.37	123.792	0.0841786	
	Объем: (0.48+(0.1*2))/1000									
	Вычт.ресурсы:  С103-1009:[ М-(13960.00=13960.00*1) ]	
	
48.	С507-2631 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штуцер длиной 200 мм, шт.	1	44.81		44.81					

49.	Е24-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм, 1 отвод	3	26.45	9.71	79.35	38.38	29.12	0.912	2.736	
			12.79							
	Вычт.ресурсы:  С507-2624:[ М-(116.00=116.00*1) ]	
	
50.	С507-4395 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 45 град., наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм, шт.	2	16.47		32.94					

51.	С507-0778 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Переход <полиэтилен-сталь 32х32>, шт.	1	385.00		385.00					

52.	Е24-02-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 63х32 мм, 1 соединение	1	29.30	11.05	29.30	15.08	11.05	1.152	1.152	
			15.08							
	
53.	С507-0854 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=63х32 мм, шт.	1	666.46		666.46					

54.	Е24-02-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм, 1 соединение	2	219.02	19.28	438.04	42.41	38.57	1.512	3.024	
			21.20							
	
55.	Е24-02-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 32 мм, 1 соединение	1	139.45	8.86	139.45	11.44	8.86	0.816	0.816	
			11.44							
	
	Устройство отмостки вокруг крана и ковера	
	
56.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетонирование отмостки вокруг ковера крана и продувочных свечей бетоном, 1 м3 подстилающего слоя	0.26	55.94	0.30	14.54	12.11	0.08	4.392	1.14192	
			46.56							
	
57.	С401-0026 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М150), м3	0.2652	598.00		158.59					
										
	Объем: 0.26*1.02									
	
58.	Е23-01-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под трубопроводы щебеночного, 10 м3 основания	0.14	1 757.21	68.27	246.01	17.70	9.56	12.24	1.7136	
			126.44	7.44			1.04	0.612	0.08568	
	
59.	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трамбовка щебня пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	0.014	401.96	239.88	5.63	2.27	3.36	15.036	0.210504	
			162.08	44.36			0.62	3.648	0.051072	
	
60.	Е23-04-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка люка, 1 шт.	1	26.36	8.66	26.36	17.17	8.66	1.572	1.572	
			17.17							
	
61.	С101-2536 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Люки чугунные тяжелые, шт.	1	882.00		882.00					

	Устройство футляра на выходе из земли	
	
62.	С103-0161 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м	0.7	67.30		47.11					

63.	Е22-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм, 1 км трубопровода	0.0007	10 792.15	4 558.32	7.55	3.88	3.19	423.6	0.29652	
			5 544.92	773.87			0.54	49.512	0.0346584	
	Объем: 0.7/1000									
	
64.	Е22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр	0.007	2 396.85	54.23	16.78	8.62	0.38	101.28	0.70896	
			1 231.56							
	
65.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2	0.237384	314.55	105.79	74.67	6.67	25.11	2.448	0.581116	
			28.08	17.16			4.07	1.224	0.290558	
	Объем: 0.108*3.14*0.7									
	
66.	Е22-05-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр	1	55.71	12.82	55.71	7.31	12.82	0.64447	0.64447	
			7.31							
	Начисления: Н3= 0.223, Н4= 0.223, Н5= 0.223, Н48= 0.223	
	
	Надземный стальной газопровод	
	
67.	Е24-02-041-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м газопровода	0.018	2 377.24	1 910.28	42.79	5.02	34.39	24.612	0.443016	
			279.10	246.85			4.44	14.352	0.258336	
	Вычт.ресурсы:  С201-0696:[ М-(12.87=12870.00*0.001) ]	
	
68.	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	1.8	30.20		54.36					

69.	Е22-03-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, 1 фланец	1	41.06	33.68	41.06	6.23	33.68	0.444	0.444	
			6.23	4.90			4.90	0.3	0.3	
	Вычт.ресурсы:  С507-0983:[ М-(43.80=43.80*1) ]	
	
70.	С507-2834 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм, компл.	1	211.17		211.17					

71.	Е65-17-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм, 100 заглушек	0.02	4 012.38	12.38	80.25	30.11	0.25	134.4	2.688	
			1 505.28							
	Объем: 1+1									
	
72.	Ц12-10-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт.	0.01	3 904.55	516.32	39.05	9.54	5.16	78.48	0.7848	
			954.31							
	
73.	С507-2631 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штуцер длиной 100 мм, шт.	1	44.81		44.81					

74.	С509-0045 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Колпачки изолирующие КПУ25/30, 10 шт.	0.1	181.07		18.11					

75.	С507-2382 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, шт.	1	23.79		23.79					

76.	Е13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	0.322164	11.64		3.75	3.75		1.08	0.3479371	
			11.64							
	Объем: 0.057*3.14*1.8									
	
77.	Е13-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом, 100 м2 обезжириваемой поверхности	0.00322164	497.90	3.84	1.60	0.39	0.01	10.896	0.035103	
			120.40	0.14				0.012	0.0000387	
	Объем: 0.057*3.14*1.8									
	
78.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.00322164	341.16	12.18	1.10	0.25	0.04	5.841	0.0188176	
			78.62	0.14				0.012	0.0000387	
	Объем: 0.057*3.14*1.8									
	Начисления: Н5= 1.1	
	
79.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.00322164	444.96	8.16	1.43	0.16	0.03	4.213	0.0135728	
			48.32	0.14				0.012	0.0000387	
	Объем: 0.057*3.14*1.8									
	Начисления: Н5= 1.1	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				13 123.18	621.93	1 026.76		51.207162	
							103.36		7.0180751	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				6 159.41	10.39	9.14		0.85173	
							0.40		0.0263064	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				6 115.47					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 19; %=80 - по стр. 72)				8.88					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 19; %=60 - по стр. 72)				6.54					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				6 174.83					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				5 738.10	581.43	1 017.37		47.667432	
							102.96		6.9917687	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				1 222.05					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 15, 17, 18, 21, 23, 26-30, 32, 37, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 54, 55, 58, 60, 63-67, 69; %=105 - по стр. 35; %=123 - по стр. 56; %=95 - по стр. 59; %=90 - по стр. 76-79)				885.28					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 15, 17, 18, 21, 23, 26-30, 32, 37, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 54, 55, 58, 60, 63-67, 69; %=65 - по стр. 35; %=75 - по стр. 56; %=50 - по стр. 59; %=70 - по стр. 76-79)				604.70					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				7 228.08					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				1 225.67	30.11	0.25		2.688	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 71)				31.01					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 71)				18.07					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				1 274.75					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				14 677.66					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				925.17					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				629.31					
	% НР				127.56					
	% СП				86.77					
	
	Раздел 3.  Испытания газопровода низкого давления	
	
80.	С6.2.11 
Проверка качества изоляции газопровода приборами АНПИ (прейскурант АО Челябинскгоргаз в текущих ценах https://www.chelgaz.ru/foto/01.07.19_kachestvo_svarka_f.pdf ), 10 мп	1.89	65.32		123.45					
										
	Объем: 9.2+0.7+5.2+1.6+2.2									
	Поправки: М: =444.17/6.80	
	
81.	Е24-02-121-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм, 1 узел	2	218.55	102.49	437.10	155.83	204.98	6.408	12.816	
			77.92							
	
82.	Е24-02-120-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода	0.11	21.05	15.06	2.32	0.66	1.66	0.492	0.05412	
			5.99	2.92			0.32	0.24	0.0264	
	Объем: 9.2+1.8									
	
83.	Е24-02-120-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм, 100 м трубопровода	0.057	21.05	15.06	1.20	0.34	0.86	0.492	0.028044	
			5.99	2.92			0.17	0.24	0.01368	
	
84.	Е24-02-122-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода	0.11	7.25	6.08	0.80	0.13	0.67	0.096	0.01056	
			1.16	0.59			0.06	0.048	0.00528	
	Объем: 9.2+1.8									
	
85.	Е24-02-122-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм, 100 м газопровода	0.057	9.35	7.60	0.53	0.10	0.43	0.144	0.008208	
			1.75	0.88			0.05	0.072	0.004104	
	
86.	Е24-02-124-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода	1	1 162.14	957.85	1 162.14	204.29	957.85	16.8	16.8	
			204.29	102.14			102.14	8.4	8.4	
	
87.	С6.2.3 
Проверка сварного стыка радиографическим методом Д=50-89мм (прейскурант АО Челябинскгоргаз в текущих ценах https://www.chelgaz.ru/foto/01.07.19_kachestvo_svarka_f.pdf ), 1 стык	3	267.16		801.47					
										
	Поправки: М: =1816.67/6.80	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				2 529.01	361.35	1 166.45		29.716932	
							102.74		8.449464	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				924.92					
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				924.92					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				924.92					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1 604.09	361.35	1 166.45		29.716932	
							102.74		8.449464	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 81-86)				603.32					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 81-86)				413.04					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2 620.45					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				3 545.37					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				603.32					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				413.04					
	% НР				130.00					
	% СП				89.00					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				26 768.21	4 166.02	4 827.97		407.98551	
							230.52		17.26273	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				7 084.33	10.39	9.14		0.85173	
							0.40		0.0263064	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				7 040.39					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 19; %=80 - по стр. 72)				8.88					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 19; %=60 - по стр. 72)				6.54					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				7 099.75					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				15 985.36	4 125.52	2 345.73		404.44578	
							230.12		17.236423	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				6 490.39					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 3, 5, 7; %=130 - по стр. 2, 15, 17, 18, 21, 23, 26-30, 32, 37, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 54, 55, 58, 60, 63-67, 69, 81-86; %=95 - по стр. 6, 9, 59; %=142 - по стр. 10, 12; %=105 - по стр. 35; %=123 - по стр. 56; %=90 - по стр. 76-79)				4 097.26					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1, 3, 5, 7; %=89 - по стр. 2, 15, 17, 18, 21, 23, 26-30, 32, 37, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 54, 55, 58, 60, 63-67, 69, 81-86; %=50 - по стр. 6, 9, 59; %=95 - по стр. 10, 12; %=65 - по стр. 35; %=75 - по стр. 56; %=70 - по стр. 76-79)				2 491.55					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				22 574.17					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				1 225.67	30.11	0.25		2.688	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 71)				31.01					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 71)				18.07					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				1 274.75					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				2 472.85		2 472.85			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				2 472.85					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				33 421.52					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				4 137.15					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2 516.16					
	% НР				94.10					
	% СП
Итого с пересчетом в текущие цены К=6,80       IV кв.2020г				57.23
227 266.34