«СОГЛАСОВАНО»	
«УТВЕРЖДАЮ»	

Смета на сумму:	
1 371 355.25	
руб.	
Смета на сумму:	
1 371 355.25	
руб.	

	

	

________________ /______________________ /	
________________ /______________________ /	

	

«______»____________________ 20___г.	
«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, ул. 50-летия ВЛКСМ, 6-А	
	
Объект:	Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, ул. 50-летия ВЛКСМ, 6-А	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
Технологическое присоединение	
Сметная стоимость:	1 371.355	тыс. руб.	
монтажных работ:	36.447	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.391	тыс. чел.ч	
Сметная заработная плата:	16.210	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	
	Раздел 1.  Земляные работы	
	
1.	Е01-01-004-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта	0.1211	8 545.31	8 335.88	1 034.84	25.36	1 009.48	21.24	2.572164	
			209.42	1 365.77			165.39	97.416	11.797078	
	Объем: 59.7+33.9+8.6+13.1+5.8									
	
2.	Е01-02-057-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 100 м3 грунта	0.921	2 934.34		2 702.52	2 702.52		297.6	274.0896	
			2 934.34							
	Объем: 89.7+2.4									
	Начисления: Н5= 1.2	
	
3.	Е01-02-055-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3, 100 м3 грунта	0.106	3 536.16		374.83	374.83		333.6	35.3616	
			3 536.16							
	
4.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, присыпка песком, h=0.1м, 10 м3 основания	0.43	1 460.29	46.85	627.93	54.37	20.14	12.24	5.2632	
			126.44	5.11			2.20	0.42	0.1806	
	
5.	Е01-02-061-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3, 100 м3 грунта	0.668	1 376.50		919.50	919.50		145.2	96.9936	
			1 376.50							
	Объем: 14+39.5+3.6+9.7									
	
6.	С408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	78.21	117.00		9 150.57					
										
	Объем: (4.3+14+39.5+3.6+9.7)*1.1									
	
7.	Е01-01-033-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3, 1000 м3 грунта	0.1527	502.43	502.43	76.72		76.72			
				93.28			14.24	5.712	0.8722224	
	
8.	Е01-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 уплотненного грунта	2.195	479.92	286.39	1 053.42	424.79	628.63	17.952	39.40464	
			193.52	52.97			116.26	4.356	9.56142	
	Объем: 152.7+14+39.5+3.6+9.7									
	
9.	Е01-02-060-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3, 100 м3	1.407	949.10		1 335.39	1 335.39		100.116	140.86321	
			949.10							
	
10.	Т03-21-01-005 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км, 1 т груза	295.47	10.00	10.00	2 953.52		2 953.52			
										
	Объем: 140.7*2.1									
	
11.	Е01-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.1407	477.22	429.16	67.15	6.08	60.38	4.38	0.616266	
			43.19	77.80			10.95	4.764	0.6702948	
	
12.	Е01-02-066-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых, 100 м2 креплений	0.839	540.53	99.91	453.50	282.19	83.83	31.2	26.1768	
			336.34	5.69			4.77	0.348	0.291972	
	
13.	С203-0511 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щиты из досок толщиной 25 мм, м2	3.6916	66.00		243.65					
										
	Объем: 83.9*0.22*0.2									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				20 993.54	6 125.03	4 832.70		621.34108	
							313.81		23.373587	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				18 040.02	6 125.03	1 879.18		621.34108	
							313.81		23.373587	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				9 394.22					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 7, 8, 11; %=80 - по стр. 2, 3, 5, 9, 12; %=130 - по стр. 4)				5 293.82					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 7, 8, 11; %=45 - по стр. 2, 3, 5, 9, 12; %=89 - по стр. 4)				2 960.52					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				26 294.36					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				2 953.52		2 953.52			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				2 953.52					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				29 247.88					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				5 293.82					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2 960.52					
	% НР				82.22					
	% СП				45.98					
	
	Раздел 2.  Прокладка стального участка газопровода среднего давления	
	
	Подземный стальной участок	
	
14.	Е24-02-030-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	0.026	6 536.39	1 103.81	169.95	7.11	28.70	24.12	0.62712	
			273.52	122.47			3.18	7.5	0.195	
	
15.	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	2.6	30.20		78.52					

16.	Е22-03-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей	0.0012	35 039.84	14 168.10	42.05	7.14	17.00	424.56	0.509472	
			5 952.34	2 021.52			2.43	123.792	0.1485504	
	Объем: (0.6*2)/1000									
	
17.	С507-1974 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, шт.	2	22.80		45.60					

18.	Е24-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка переходов ПЭ Д63пэ/57ст на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод	1	218.92	18.17	218.92	19.85	18.17	1.416	1.416	
			19.85							
	
19.	С507-0778 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Переход <полиэтилен-сталь 63х57>, шт.	1	385.00		385.00					

20.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2	0.465348	314.55	105.79	146.38	13.07	49.23	2.448	1.1391719	
			28.08	17.16			7.99	1.224	0.569586	
	Объем: 0.057*3.14*2.6									
	
	Надземный стальной газопровод	
	
21.	Е24-02-041-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м газопровода	0.012	2 390.11	1 910.28	28.68	3.35	22.92	24.612	0.295344	
			279.10	246.85			2.96	14.352	0.172224	
	
22.	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	1.2	30.20		36.24					

23.	Е22-03-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей	0.00208	35 039.84	14 168.10	72.88	12.38	29.47	424.56	0.8830848	
			5 952.34	2 021.52			4.20	123.792	0.2574874	
	Объем: (0.116+1.25+0.411+0.083+0.11*2)/1000									
	
24.	Е24-01-033-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм, 1 шт.	2	21.07		42.13	37.99		1.656	3.312	
			19.00							
	
25.	С302-1833 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм, шт.	1	60.80		60.80					

26.	С302-1836 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм, шт.	1	240.00		240.00					

27.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0023	341.16	12.18	0.78	0.18	0.03	5.841	0.0134343	
			78.62	0.14				0.012	0.0000276	
	Начисления: Н5= 1.1	
	
28.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0023	444.96	8.16	1.02	0.11	0.02	4.213	0.0096899	
			48.32	0.14				0.012	0.0000276	
	Начисления: Н5= 1.1	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				1 568.95	101.18	165.54		8.2053169	
							20.76		1.342903	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				430.60					
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				430.60					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				430.60					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				722.79	101.18	165.54		8.2053169	
							20.76		1.342903	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24; %=90 - по стр. 27, 28)				158.41					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24; %=70 - по стр. 27, 28)				108.47					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				989.67					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				415.56					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				415.56					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				1 835.83					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				158.41					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				108.47					
	% НР				129.91					
	% СП				88.95					
	
	Раздел 3.  Прокладка ПЭ участков газопровода Ф63*5.8мм	
	
	Прокладка газопровода ПЭ63*5.8 мм в траншее	
	
29.	Е24-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки	0.682	182.03	84.70	124.14	62.79	57.76	6.84	4.66488	
			92.06							
	
30.	С507-3726 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м	68.2	32.47		2 214.45					

31.	Е24-02-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм, 1 соединение	2	219.02	19.28	438.04	42.41	38.57	1.512	3.024	
			21.20							
	
32.	Е24-02-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец	5	0.86	0.28	4.32	2.94	1.38	0.048	0.24	
			0.59							
	
33.	Е24-02-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец	10	8.11	5.20	81.12	29.16	51.96	0.24	2.4	
			2.92							
	
34.	Е24-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод	1	218.92	18.17	218.92	19.85	18.17	1.416	1.416	
			19.85							
	
35.	С999-002 
Цокольный ввод (выход газопровода из земли) 57*3.5 .Прайс . Цена без НДС 5600 руб. (5600/6.74*1.05), шт	1	872.40		872.40					
										
	Поправки: М: =5600/6.74*1.05	
	
36.	Е24-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод	5	218.92	18.17	1 094.58	99.24	90.84	1.416	7.08	
			19.85							
	
37.	С507-0817 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм, шт.	3	302.06		906.18					

38.	С507-0797 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм, шт.	2	307.16		614.32					

39.	Ц10-06-048-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка сигнальной ленты "ГАЗ", 1 км кабеля	0.0882	504.31	410.69	44.48	7.74	36.22	6.9	0.60858	
			87.77	41.06			3.62	2.712	0.2391984	
	Объем: 88.2/1000									
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3	
	
40.	С507-3538 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м	88.2	0.30		26.46					

	Прокладка газопровода ПЭ 63мм в защитном футляре ПЭ 110мм методом ННБ (24м)	
	
41.	Е04-01-074-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина	1	1 914.85	1 510.20	1 914.85	404.65	1 510.20	31.812	31.812	
			404.65	101.90			101.90	6.24	6.24	
	
42.	Е04-01-075-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина	1	1 108.64	897.07	1 108.64	211.57	897.07	16.872	16.872	
			211.57	50.56			50.56	3.096	3.096	
	
43.	Е04-01-076-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE, 100 м бурения скважины	0.24	11 382.93	11 221.56	2 731.90	37.59	2 693.17	11.964	2.87136	
			156.61	214.06			51.37	12.012	2.88288	
	
44.	Е04-01-077-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром 325 мм, 100 м бурения скважины	0.24	41 293.10	39 540.96	9 910.34	255.55	9 489.83	83.71	20.0904	
			1 064.79	1 162.84			279.08	71.78	17.2272	
	
45.	С109-0012 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Глина бентонитовая марки ПБМГ, т	0.2736	1 180.00		322.85					
										
	Объем: (11.4*24)/1000									
	
46.	С110-0245 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Полимер для стабилизации буровых скважин <ФИЛЬТР ЧЕК>, т	0.048	39 779.38		1 909.41					
										
	Объем: (2*24)/1000									
	
47.	С507-3648 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), м	24	92.28		2 214.72					

48.	Е24-02-001-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сварка <встык> полиэтиленовых труб нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм, 1 соединение	2	45.86	28.37	91.73	34.99	56.74	1.248	2.496	
			17.50							
	
49.	Е22-05-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 110 мм, 1 футляр	1	267.86	68.98	267.86	39.32	68.98	3.468	3.468	
			39.32							
	
50.	Е24-02-081-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода, 1 установка	1	455.73	86.16	455.73	21.97	86.16	1.848	1.848	
			21.97	4.90			4.90	0.3	0.3	
	
51.	Е24-02-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка перехода ПЭ/ст ф63/ст57мм на газопроводе из пэ труб, диаметр труб 63 мм, 1 соединение	1	219.02	19.28	219.02	21.20	19.28	1.512	1.512	
			21.20							
	
52.	С507-0778 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Переход <полиэтилен-сталь 63х57>, шт.	1	385.00		385.00					

53.	Е24-02-007-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм, 1 соединение	1	40.14	14.99	40.14	22.00	14.99	1.68	1.68	
			22.00							
	
54.	С507-0856 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х63 мм, шт.	1	758.88		758.88					

55.	Е22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протаскивание в футляр ПЭ труб диаметром 63 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр	0.24	2 396.85	54.23	575.24	295.57	13.01	101.28	24.3072	
			1 231.56							
	
56.	С507-3726 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м	24	32.47		779.28					

57.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция контрольной трубки комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам>, 1 м2	0.71592	314.55	105.79	225.19	20.10	75.74	2.448	1.7525722	
			28.08	17.16			12.29	1.224	0.8762861	
	Объем: (0.057*3.14*2)*2									
	
58.	С101-0309 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Канаты пеньковые пропитанные, т	0.0032	33 750.00		108.00					
										
	Объем: 3.2/1000									
	
59.	С101-0072 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V, т	0.0008	3 390.00		2.71					
										
	Объем: 0.8/1000									
	
	Прокладка газопровода ПЭ 63мм в защитном футляре ПЭ 110мм методом ННБ (58.9м)	
	
60.	Е04-01-074-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина	1	1 914.85	1 510.20	1 914.85	404.65	1 510.20	31.812	31.812	
			404.65	101.90			101.90	6.24	6.24	
	
61.	Е04-01-075-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина	1	1 108.64	897.07	1 108.64	211.57	897.07	16.872	16.872	
			211.57	50.56			50.56	3.096	3.096	
	
62.	Е04-01-076-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE, 100 м бурения скважины	0.589	11 382.93	11 221.56	6 704.55	92.24	6 609.50	11.964	7.046796	
			156.61	214.06			126.08	12.012	7.075068	
	
63.	Е04-01-077-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром 325 мм, 100 м бурения скважины	0.589	41 293.10	39 540.96	24 321.64	627.16	23 289.63	83.71	49.30519	
			1 064.79	1 162.84			684.91	71.78	42.27842	
	
64.	С109-0012 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Глина бентонитовая марки ПБМГ, т	0.67146	1 180.00		792.32					
										
	Объем: (11.4*58.9)/1000									
	
65.	С110-0245 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Полимер для стабилизации буровых скважин <ФИЛЬТР ЧЕК>, т	0.1178	39 779.38		4 686.01					
										
	Объем: (2*58.9)/1000									
	
66.	С507-3648 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), м	58.9	92.28		5 435.29					

67.	Е24-02-001-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сварка <встык> полиэтиленовых труб нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм, 1 соединение	2	45.86	28.37	91.73	34.99	56.74	1.248	2.496	
			17.50							
	
68.	Е22-05-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 110 мм, 1 футляр	1	267.86	68.98	267.86	39.32	68.98	3.468	3.468	
			39.32							
	
69.	Е24-02-081-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода, 1 установка	1	455.73	86.16	455.73	21.97	86.16	1.848	1.848	
			21.97	4.90			4.90	0.3	0.3	
	
70.	Е24-02-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка перехода ПЭ/ст ф63/ст57мм на газопроводе из пэ труб, диаметр труб 63 мм, 1 соединение	1	219.02	19.28	219.02	21.20	19.28	1.512	1.512	
			21.20							
	
71.	С507-0778 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Переход <полиэтилен-сталь 63х57>, шт.	1	385.00		385.00					

72.	Е24-02-007-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм, 1 соединение	1	40.14	14.99	40.14	22.00	14.99	1.68	1.68	
			22.00							
	
73.	С507-0856 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х63 мм, шт.	1	758.88		758.88					

74.	Е22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протаскивание в футляр ПЭ труб диаметром 63 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр	0.589	2 396.85	54.23	1 411.74	725.39	31.94	101.28	59.65392	
			1 231.56							
	
75.	С507-3726 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м	58.9	32.47		1 912.48					

76.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция контрольной трубки комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам>, 1 м2	0.53694	314.55	105.79	168.90	15.08	56.80	2.448	1.3144291	
			28.08	17.16			9.21	1.224	0.6572146	
	Объем: (0.057*3.14*1.5)*2									
	
77.	С101-0309 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Канаты пеньковые пропитанные, т	0.0032	33 750.00		108.00					
										
	Объем: 3.2/1000									
	
78.	С101-0072 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V, т	0.0008	3 390.00		2.71					
										
	Объем: 0.8/1000									
	
	Прокладка газопровода ПЭ 63мм в защитном футляре ПЭ 110мм методом ННБ (29.7м)	
	
79.	Е04-01-074-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина	1	1 914.85	1 510.20	1 914.85	404.65	1 510.20	31.812	31.812	
			404.65	101.90			101.90	6.24	6.24	
	
80.	Е04-01-075-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина	1	1 108.64	897.07	1 108.64	211.57	897.07	16.872	16.872	
			211.57	50.56			50.56	3.096	3.096	
	
81.	Е04-01-076-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE, 100 м бурения скважины	0.297	11 382.93	11 221.56	3 380.73	46.51	3 332.80	11.964	3.553308	
			156.61	214.06			63.57	12.012	3.567564	
	
82.	Е04-01-077-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром 325 мм, 100 м бурения скважины	0.297	41 293.10	39 540.96	12 264.05	316.24	11 743.67	83.71	24.86187	
			1 064.79	1 162.84			345.36	71.78	21.31866	
	
83.	С109-0012 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Глина бентонитовая марки ПБМГ, т	0.33858	1 180.00		399.52					
										
	Объем: (11.4*29.7)/1000									
	
84.	С110-0245 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Полимер для стабилизации буровых скважин <ФИЛЬТР ЧЕК>, т	0.0594	39 779.38		2 362.90					
										
	Объем: (2*29.7)/1000									
	
85.	С507-3648 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), м	29.7	92.28		2 740.72					

86.	Е24-02-001-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сварка <встык> полиэтиленовых труб нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм, 1 соединение	2	45.86	28.37	91.73	34.99	56.74	1.248	2.496	
			17.50							
	
87.	Е22-05-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 110 мм, 1 футляр	1	267.86	68.98	267.86	39.32	68.98	3.468	3.468	
			39.32							
	
88.	Е24-02-081-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода, 1 установка	1	455.73	86.16	455.73	21.97	86.16	1.848	1.848	
			21.97	4.90			4.90	0.3	0.3	
	
89.	Е24-02-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка перехода ПЭ/ст ф63/ст57мм на газопроводе из пэ труб, диаметр труб 63 мм, 1 соединение	1	219.02	19.28	219.02	21.20	19.28	1.512	1.512	
			21.20							
	
90.	С507-0778 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Переход <полиэтилен-сталь 63х57>, шт.	1	385.00		385.00					

91.	Е24-02-007-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм, 1 соединение	1	40.14	14.99	40.14	22.00	14.99	1.68	1.68	
			22.00							
	
92.	С507-0856 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х63 мм, шт.	1	758.88		758.88					

93.	Е22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протаскивание в футляр ПЭ труб диаметром 63 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр	0.297	2 396.85	54.23	711.86	365.77	16.11	101.28	30.08016	
			1 231.56							
	
94.	С507-3726 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м	29.7	32.47		964.36					

95.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция контрольной трубки комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам>, 1 м2	0.53694	314.55	105.79	168.90	15.08	56.80	2.448	1.3144291	
			28.08	17.16			9.21	1.224	0.6572146	
	Объем: (0.057*3.14*1.5)*2									
	
96.	С101-0309 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Канаты пеньковые пропитанные, т	0.0032	33 750.00		108.00					
										
	Объем: 3.2/1000									
	
97.	С101-0072 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V, т	0.0008	3 390.00		2.71					
										
	Объем: 0.8/1000									
	
	Устройство футляра из стальной трубы 159*4,0 длиной 5.0м, длина контрольной трубки 2.1м	
	
98.	С103-0175 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм, м	5	99.90		499.50					

99.	Е22-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм, 1 км трубопровода	0.005	10 792.15	4 558.32	53.96	27.72	22.79	423.6	2.118	
			5 544.92	773.87			3.87	49.512	0.24756	
	Объем: 5/1000									
	
100.	Е22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр	0.05	2 396.85	54.23	119.84	61.58	2.71	101.28	5.064	
			1 231.56							
	
101.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2	2.4963	314.55	105.79	785.22	70.10	264.09	2.448	6.1109424	
			28.08	17.16			42.84	1.224	3.0554712	
	Объем: 0.159*3.14*5									
	
102.	Е22-05-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр	1	249.81	57.48	249.81	32.77	57.48	2.89	2.89	
			32.77							
	
103.	Е24-02-081-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода, 1 установка	1	360.00	86.16	360.00	21.97	86.16	1.848	1.848	
			21.97	4.90			4.90	0.3	0.3	
	Вычт.ресурсы:  С301-3281:[ М-(95.73=95.73*1) ]	
	
104.	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	2.1	30.20		63.42					

105.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2	0.751716	314.55	105.79	236.45	21.11	79.53	2.448	1.8402008	
			28.08	17.16			12.90	1.224	0.9201004	
	Объем: (0.057*3.14*2.1)*2									
	
106.	С101-0309 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Канаты пеньковые пропитанные, т	0.0032	33 750.00		108.00					
										
	Объем: 3.2/1000									
	
107.	С101-0072 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V, т	0.0008	3 390.00		2.71					
										
	Объем: 0.8/1000									
	
	Установка отключающего подземного устройства ПЭ Д-63мм	
	
108.	Е24-02-071-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка шарового крана Ду 50мм подземной установки с ковером (Применительно), 1 гидрозатвор	1	1 818.69	209.09	1 818.69	79.18	209.09	6.744	6.744	
			79.18	14.50			14.50	0.888	0.888	
	
109.	С999-003 
Прайс ООО "Спецарматура" Кран шаровый приарной для подземной становки  с удлиненным штоком полнопроходной  КШЦП Ду 50мм, Н-17 562 Цена с НДС руб. (17562/1.2/6.74*1.05), шт	1	2 279.93		2 279.93					
										
	Поправки: М: =17562/1.2/6.74*1.05	
	
110.	С999-004 
Прайс ООО "Спецарматура" Т-ключ для подземного крана Цена с НДС руб. (2500/1.2/6.74*1.05), шт	1	324.55		324.55					
										
	Поправки: М: =2500/1.2/6.74*1.05	
	
111.	Е24-02-081-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство продувочных газопроводов Д-32*3.0мм, 1 установка	1	455.73	86.16	455.73	21.97	86.16	1.848	1.848	
			21.97	4.90			4.90	0.3	0.3	
	
112.	С103-0132 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм, м	1.4	14.00		19.60					

113.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2	0.140672	314.55	105.79	44.25	3.95	14.88	2.448	0.3443651	
			28.08	17.16			2.41	1.224	0.1721825	
	Объем: 0.032*3.14*1.4									
	
114.	Е24-02-051-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром 50 мм, 1 задвижка	1	529.41	121.50	529.41	92.83	121.50	7.092	7.092	
			92.83							
	
115.	С302-1833 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм, шт.	1	60.80		60.80					

	Устройство отмостки вокруг крана и ковера	
	
116.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетонирование отмостки вокруг ковера крана и продувочных свечей бетоном, 1 м3 подстилающего слоя	0.17	55.94	0.30	9.51	7.92	0.05	4.392	0.74664	
			46.56							
	
117.	С401-0026 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М150), м3	0.1734	598.00		103.69					
										
	Объем: 0.17*1.02									
	
118.	Е23-01-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под трубопроводы щебеночного, 10 м3 основания	0.04	1 757.21	68.27	70.29	5.06	2.73	12.24	0.4896	
			126.44	7.44			0.30	0.612	0.02448	
	
119.	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трамбовка щебня пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	0.004	401.96	239.88	1.61	0.65	0.96	15.036	0.060144	
			162.08	44.36			0.18	3.648	0.014592	
	
120.	Е06-01-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3, 100 м3 бетона и железобетона в деле	0.0008	15 300.76	4 736.33	12.24	4.53	3.79	529.536	0.4236288	
			5 660.74	676.38			0.54	41.496	0.0331968	
	
121.	С401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	0.08	612.00		48.96					

122.	Е23-04-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка люка, 1 шт.	1	26.36	8.66	26.36	17.17	8.66	1.572	1.572	
			17.17							
	
123.	С101-2536 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Люки чугунные тяжелые, шт.	1	882.00		882.00					

	Устройство футляра на выходе из земли	
	
124.	С103-0161 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м	0.7	67.30		47.11					

125.	Е22-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм, 1 км трубопровода	0.0007	10 792.15	4 558.32	7.55	3.88	3.19	423.6	0.29652	
			5 544.92	773.87			0.54	49.512	0.0346584	
	Объем: 0.7/1000									
	
126.	Е22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр	0.007	2 396.85	54.23	16.78	8.62	0.38	101.28	0.70896	
			1 231.56							
	
127.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2	0.237384	314.55	105.79	74.67	6.67	25.11	2.448	0.581116	
			28.08	17.16			4.07	1.224	0.290558	
	Объем: 0.108*3.14*0.7									
	
128.	Е22-05-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр	1	249.81	57.48	249.81	32.77	57.48	2.89	2.89	
			32.77							
	
	Установка опознавательных  табличек	
	
129.	С101-4306 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние, шт.	8	99.90		799.20					

130.	С101-3911 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Дюбели для пристрелки стальные, 10 шт.	3.2	6.74		21.57					
										
	Объем: 4*8									
	
	Защита подземных коммуникаций в местах пересечения с газопроводом	
	
131.	Е22-06-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство защиты от провисания при монтаже. (Применительно)Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода , площадь сечения коробов до 0,1 м2, 1 м короба	7.2	112.24	43.34	808.16	119.23	312.08	1.536	11.0592	
			16.56	2.30			16.59	0.132	0.9504	
	Объем: 2.4*3									
	
132.	С101-2103 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы хризотилцементные напорные ВТ12, диаметр условного прохода 100 мм, м	7.2	22.40		161.28					
										
	Объем: 2.4*3									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				121 144.65	5 983.19	67 022.98		479.37641	
							2 165.32		132.91891	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				33 719.58	7.74	36.22		0.60858	
							3.62		0.2391984	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				33 675.10					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 39)				11.36					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 39)				7.38					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				33 738.32					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				86 734.64	5 975.45	66 986.76		478.76783	
							2 161.70		132.67971	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				3 974.23					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 29, 31-34, 36, 48-51, 53, 55, 57, 67-70, 72, 74, 76, 86-89, 91, 93, 95, 99-103, 105, 108, 111, 113, 114, 118, 122, 125-128, 131; %=112 - по стр. 41-44, 60-63, 79-82; %=123 - по стр. 116; %=95 - по стр. 119; %=105 - по стр. 120)				9 634.48					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 29, 31-34, 36, 48-51, 53, 55, 57, 67-70, 72, 74, 76, 86-89, 91, 93, 95, 99-103, 105, 108, 111, 113, 114, 118, 122, 125-128, 131; %=51 - по стр. 41-44, 60-63, 79-82; %=75 - по стр. 116; %=50 - по стр. 119; %=65 - по стр. 120)				5 251.37					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				101 620.49					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				690.43					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				690.43					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				136 049.24					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				9 645.84					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				5 258.75					
	% НР				118.38					
	% СП				64.54					
	
	Раздел 4.  Испытания газопровода низкого давления	
	
133.	С6.2.11 
Проверка качества изоляции газопровода приборами АНПИ (прейскурант АО Челябинскгоргаз в текущих ценах https://www.chelgaz.ru/foto/01.07.19_kachestvo_svarka_f.pdf ), 10 мп	1.74	70.28		122.29					
										
	Объем: 3.2+5+0.7+1.4+2.1+5									
	Поправки: М: =444.17/6.32	
	
134.	Е24-02-121-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм, 1 узел	1	218.55	102.49	218.55	77.92	102.49	6.408	6.408	
			77.92							
	
135.	Е24-02-120-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода	0.068	21.05	15.06	1.43	0.41	1.02	0.492	0.033456	
			5.99	2.92			0.20	0.24	0.01632	
	Объем: 5.2+1.6									
	
136.	Е24-02-120-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм, 100 м трубопровода	1.808	21.05	15.06	38.05	10.83	27.23	0.492	0.889536	
			5.99	2.92			5.27	0.24	0.43392	
	
137.	Е24-02-122-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода	0.068	7.25	6.08	0.49	0.08	0.41	0.096	0.006528	
			1.16	0.59			0.04	0.048	0.003264	
	Объем: 5.2+1.6									
	
138.	Е24-02-122-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм, 100 м газопровода	1.808	9.35	7.60	16.90	3.17	13.73	0.144	0.260352	
			1.75	0.88			1.58	0.072	0.130176	
	
139.	Е24-02-124-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода	1	1 162.14	957.85	1 162.14	204.29	957.85	16.8	16.8	
			204.29	102.14			102.14	8.4	8.4	
	
140.	С6.2.3 
Проверка сварного стыка радиографическим методом Д=50-89мм (прейскурант АО Челябинскгоргаз в текущих ценах https://www.chelgaz.ru/foto/01.07.19_kachestvo_svarka_f.pdf ), 1 стык	8	269.54		2 156.28					
										
	Поправки: М: =1816.67/6.74	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				3 716.13	296.70	1 102.73		24.397872	
							109.23		8.98368	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				2 278.57					
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				2 278.57					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				2 278.57					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1 437.56	296.70	1 102.73		24.397872	
							109.23		8.98368	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 134-139)				527.71					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 134-139)				361.28					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2 326.55					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				4 605.12					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				527.71					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				361.28					
	% НР				130.00					
	% СП				89.00					
	
	Раздел 5.  Благоустройство	
	
	Восстановление асфальтового покрытия проезда 60.8м2	
	
141.	Е27-03-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций	0.1216	6 027.13	3 759.49	732.90	275.75	457.15	215.76	26.236416	
			2 267.64	673.50			81.90	54.756	6.6583296	
	Объем: 60.8*(0.05+0.07+0.08)									
	
142.	Е27-03-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций	0.304	721.62	565.20	219.37	47.55	171.82	15.864	4.822656	
			156.42	73.00			22.19	4.548	1.382592	
	Объем: 60.8*0.5									
	
143.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.2128	3 062.81	2 855.98	651.77	40.70	607.75	18.864	4.0142592	
			191.28	257.83			54.87	16.656	3.5443968	
	Объем: 60.8*0.35									
	
144.	С408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	23.408	117.00		2 738.74					
										
	Объем: 60.8*0.35*1.1									
	
145.	Е27-04-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.0608	33 148.99	6 814.44	2 015.46	28.10	414.32	44.748	2.7206784	
			462.25	952.48			57.91	59.904	3.6421632	
	
146.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.14592	3 108.20	49.10	453.55		7.17			
				10.37			1.51	0.792	0.1155686	
	Объем: 2.4*60.8/1000									
	
147.	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.0608	3 813.06	3 008.88	231.83	33.98	182.94	45.96	2.794368	
			558.88	381.22			23.18	22.896	1.3920768	
	
148.	Е27-06-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия	0.1216	9.86	4.31	1.20	0.16	0.52	0.108	0.0131328	
			1.31							
	Объем: 60.8*2									
	
149.	С410-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т	7.344	511.00		3 752.78					
										
	Объем: 5.873+1.471									
	
150.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.01824	3 108.20	49.10	56.69		0.90			
				10.37			0.19	0.792	0.0144461	
	Объем: 0.3*60.8/1000									
	
151.	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.0608	3 813.06	3 008.88	231.83	33.98	182.94	45.96	2.794368	
			558.88	381.22			23.18	22.896	1.3920768	
	
152.	Е27-06-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия	0.3648	9.86	4.31	3.60	0.48	1.57	0.108	0.0393984	
			1.31							
	Объем: 60.8*6									
	
153.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.01824	3 108.20	49.10	56.69		0.90			
				10.37			0.19	0.792	0.0144461	
	Объем: 0.3*60.8/1000									
	
154.	С410-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т	10.287	511.00		5 256.66					
										
	Объем: 5.873+4.414									
	
155.	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.0608	3 813.06	3 008.88	231.83	33.98	182.94	45.96	2.794368	
			558.88	381.22			23.18	22.896	1.3920768	
	
156.	Е27-06-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия	0.4864	9.86	4.31	4.79	0.64	2.10	0.108	0.0525312	
			1.31							
	Объем: 60.8*8									
	
157.	С410-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т	11.758	511.00		6 008.34					
										
	Объем: 5.873+5.885									
	
	Восстановление асфальтового покрытия тротуара 10.95м2	
	
158.	Е27-03-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций	0.005475	6 027.13	3 759.49	33.00	12.42	20.58	215.76	1.181286	
			2 267.64	673.50			3.69	54.756	0.2997891	
	Объем: 10.95*0.05									
	
159.	Е27-03-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций	0.02409	721.62	565.20	17.38	3.77	13.62	15.864	0.3821638	
			156.42	73.00			1.76	4.548	0.1095613	
	Объем: 10.95*0.22									
	
160.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.01095	3 062.81	2 855.98	33.54	2.09	31.27	18.864	0.2065608	
			191.28	257.83			2.82	16.656	0.1823832	
	Объем: 10.95*0.1									
	
161.	С408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	1.2045	117.00		140.93					
										
	Объем: 10.95*0.1*1.1									
	
162.	Е27-04-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.01095	33 148.99	6 814.44	362.98	5.06	74.62	44.748	0.4899906	
			462.25	952.48			10.43	59.904	0.6559488	
	
163.	Е27-04-005-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03, 1000 м2 основания	-0.03285	1 908.60	321.00	-62.70		-10.54			
				43.74			-1.44	3.012	-0.0989442	
	Объем: -10.95*3									
	
164.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.02628	3 108.20	49.10	81.68		1.29			
				10.37			0.27	0.792	0.0208138	
	Объем: 2.4*10.95/1000									
	
165.	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.01095	3 813.06	3 008.88	41.75	6.12	32.95	45.96	0.503262	
			558.88	381.22			4.17	22.896	0.2507112	
	
166.	Е27-06-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия	0.0219	9.86	4.31	0.22	0.03	0.09	0.108	0.0023652	
			1.31							
	Объем: 10.95*2									
	
167.	С410-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, т	1.323	511.00		676.05					
										
	Объем: 1.058+0.265									
	
	Валка деревьев 2 шт.	
	
168.	Е01-02-099-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 20 см, 100 деревьев	0.02	108.34	15.31	2.17	1.86	0.31	7.824	0.15648	
			93.02							
	
169.	Е01-02-100-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см, 100 хлыстов	0.02	1 034.23	841.61	20.68	3.85	16.83	19.536	0.39072	
			192.62	183.02			3.66	11.208	0.22416	
	
170.	Е01-02-101-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 20 см, 100 деревьев	0.02	325.56	50.81	6.51	5.50	1.02	25.92	0.5184	
			274.75							
	
171.	Е01-02-105-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см, 100 пней	0.02	295.14	295.14	5.90		5.90			
				51.04			1.02	2.928	0.05856	
	
172.	Е01-02-108-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см, 100 пней	0.02	91.93	91.93	1.84		1.84			
				15.90			0.32	0.912	0.01824	
	
173.	Е01-02-107-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), 100 ям	0.02	245.94	245.94	4.92		4.92			
				45.66			0.91	2.796	0.05592	
	
174.	С407-0024 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунт песчаный, супесчаный, м3	1.32	64.80		85.54					
										
	Объем: 0.6*2*1.1									
	
175.	Т01-01-01-008 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал, 1 т груза	0.04	16.58	10.03	0.66	0.07	0.40	0.1776	0.007104	
			1.75	1.25			0.05	0.0888	0.003552	
	Объем: 20*2/1000									
	
176.	Т01-01-02-008 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разгрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал, 1 т груза	0.04	16.58	10.03	0.66	0.07	0.40	0.1776	0.007104	
			1.75	1.25			0.05	0.0888	0.003552	
	Объем: 20*2/1000									
	
177.	Т03-01-01-030 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 30 км, 1 т груза	0.04	26.82	26.82	1.07		1.07			
										
	Объем: 20*2/1000									
	
	Разбор и восстановление щебеночного покрытия	
	
178.	Е68-12-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований черных щебеночных, 100 м3 конструкций	0.24	1 353.78	1 064.02	324.91	69.54	255.36	29.388	7.05312	
			289.76	133.99			32.16	8.856	2.12544	
	Объем: 48*0.5									
	
179.	Е27-04-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.048	33 148.99	6 814.44	1 591.15	22.19	327.09	44.748	2.147904	
			462.25	952.48			45.72	59.904	2.875392	
	
180.	Е27-04-005-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03, 1000 м2 основания	1.68	1 908.60	321.00	3 206.45		539.28			
				43.74			73.48	3.012	5.06016	
	Объем: 48*35									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5				29 225.32	627.89	3 531.32		59.328636	
							467.37		31.393412	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				29 222.93	627.75	3 529.45		59.314428	
							467.27		31.386308	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				18 659.04					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 141-143, 145-148, 150-153, 155, 156, 158-160, 162-166, 179, 180; %=80 - по стр. 168-173; %=104 - по стр. 178)				1 505.67					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=95 - по стр. 141-143, 145-148, 150-153, 155, 156, 158-160, 162-166, 179, 180; %=45 - по стр. 168-173; %=60 - по стр. 178)				996.11					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				31 724.71					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				2.39	0.14	1.87		0.014208	
							0.10		0.007104	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 175, 176)				0.24					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 175, 176)				0.14					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				2.39					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5				31 727.10					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1 505.67					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				996.11					
	% НР				137.47					
	% СП				90.95					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				176 648.59	13 133.99	76 655.27		1192.6493	
							3 076.49		198.01249	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				36 428.75	7.74	36.22		0.60858	
							3.62		0.2391984	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				36 384.27					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 39)				11.36					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 39)				7.38					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				36 447.49					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				136 157.94	13 126.11	73 663.66		1192.0265	
							3 072.77		197.76619	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				32 027.49					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 7, 8, 11, 119; %=80 - по стр. 2, 3, 5, 9, 12, 168-173; %=130 - по стр. 4, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 29, 31-34, 36, 48-51, 53, 55, 57, 67-70, 72, 74, 76, 86-89, 91, 93, 95, 99-103, 105, 108, 111, 113, 114, 118, 122, 125-128, 131, 134-139; %=90 - по стр. 27, 28; %=112 - по стр. 41-44, 60-63, 79-82; %=123 - по стр. 116; %=105 - по стр. 120; %=142 - по стр. 141-143, 145-148, 150-153, 155, 156, 158-160, 162-166, 179, 180; %=104 - по стр. 178)				17 120.09					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 7, 8, 11, 119; %=45 - по стр. 2, 3, 5, 9, 12, 168-173; %=89 - по стр. 4, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 29, 31-34, 36, 48-51, 53, 55, 57, 67-70, 72, 74, 76, 86-89, 91, 93, 95, 99-103, 105, 108, 111, 113, 114, 118, 122, 125-128, 131, 134-139; %=70 - по стр. 27, 28; %=51 - по стр. 41-44, 60-63, 79-82; %=75 - по стр. 116; %=65 - по стр. 120; %=95 - по стр. 141-143, 145-148, 150-153, 155, 156, 158-160, 162-166, 179, 180; %=60 - по стр. 178)				9 677.75					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				162 955.78					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				1 105.99					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				1 105.99					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				2 955.91	0.14	2 955.39		0.014208	
							0.10		0.007104	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 175, 176)				0.24					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 175, 176)				0.14					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				2 955.91					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				203 465.17					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				17 131.45					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				9 685.13					
	% НР				105.68					
	% СП
Итого с пересчетом в текущие цены К=6,74				59.75
1 371 355.25					

Составил:	Блинков Денис Валерьевич	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Блинков Денис Валерьевич	
	(должность, подпись, Ф.И.О)