**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уникальный номер закупки | 1408 |
| 2. | Заказчик | АО «Челябинскгоргаз» |
| 3. | Организатор | АО «Челябинскгоргаз» |
| 4. | Предмет закупки (наименование работ (услуг)) | Выполнение работ по испытаниям сетей электроснабжения и проверки срабатывания защиты систем электроснабжения объектов предприятия |
| 5. | Объект выполнения работ и его краткая характеристика | 1. г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
2. г. Челябинск, ул. Жукова, 31
3. г. Челябинск, ул. Куйбышева, 17А
4. г. Челябинск, ул. Харлова, 12
 |
| 6. | Место (регион) выполнения работ | Челябинская область, г. Челябинск |
| 7. | Начальная (максимальная) цена | 152 028.00 рублей (в т.ч. НДС)126 690.00 рублей (без НДС) |
| 8. | Срок (период, график) выполнения работ (оказания услуг) | Начало выполнения работ – не позднее 5 календарных дней с даты подписания договора.Минимальный срок выполнения работ – 10 календарных дней с даты начала выполнения работ.Максимальный срок выполнения работ – 20 календарных дней с даты начала выполнения работ. |
| 9. | График проведения работ | Не прилагается |
| 10. | Требование о членстве в СРО | Не установлено |
| 11. | Привлечение Участником закупки Субподрядчика | Допускается |
| 12. | Прочие дополнительные требования к Участнику закупки | Не установлено |
| 13. | Состав, содержание и объем работ (услуг) | Выполнить организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасной работы персонала на каждом объекте. Выполнить измерения согласно перечня коммутационной аппаратуры распределительных сетей и сетей освещения. Произвести измерения сопротивления изоляции линий электроснабжения. Произвести проверку срабатывания защиты сетей с заземленной нейтралью (замер полного сопротивления петли «фаза-нуль»). Измерения выполнить в соответствии с требованиями ПТЭЭП (п. 2.4.28, Приложение 3, п. 2.8.1). Оформить техническую документацию по установленной форме. |
| 14. | Порядок выполнения работ (оказания услуг) | Факт выполнения работ должен быть подтвержден актом выполненных работ, подписанным и утвержденным обеими сторонами; Исполнительной документацией: технический отчет о проведении регламентных измерений электрооборудования с приложением документов о праве проведения работ и методикой измерения. |
| 15. | Обязательные требования, предъявляемые к выполнению работ (оказанию услуг) | Электротехнический персонал Исполнителя должен быть аттестован на III группу до 1000 В по электробезопасности с правом проведения специальных работ; Для проведения работ Исполнитель применяет средства измерения прошедшие метрологическую аттестацию, находящиеся на балансе Исполнителя. |
| 16. | Контактная информация Заказчика | Акционерное общество «Челябинскгоргаз»АО «Челябинскгоргаз»Место нахождения и почтовый адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, 8.Контактное лицо: Булыгин Сергей Николаевич: 8(351)260-81-20Адрес электронной почты: S.Bulygin@chelgaz.ru |
| 17. | Требования по обеспечению заявки | Не установлено |
| 18. | Требования по обеспечению исполнения договора | Не установлено |
| 19. | Запасные части, материалы и оборудование, предоставляемые для производства работ Заказчиком, в качестве давальческих | Не предоставляется |
| 20. | Прочие условия | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение | 1. | Ведомость объема работ |
| 2. |  |