Стройка:	Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу : г .Челябинск , Советский район, ул. Чебаркульская, 10. Технологическое присоединение.	
	
Объект:	Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу : г .Челябинск , Советский район, ул. Чебаркульская, 10. Технологическое присоединение.	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу : г .Челябинск , Советский район, ул. Чебаркульская, 10. Технологическое присоединение.	
Сметная стоимость:	374.232	тыс. руб.	
монтажных работ:	5.490	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.270	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	3.666	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	
	Раздел 1.  ЗЕМЛЯHЫЕ PАБОТЫ	
	
1.	Е68-12-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций	0.3	770.04	587.26	231	55	176	18.37	5.511	
			182.78	71.38			21	4.65	1.395	
	
2.	Е01-01-009-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта	0.108	4 813.60	4 813.60	520		520			
				539.54			58	33.04	3.56832	
	
3.	Е01-02-094-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Рыхление гидромолотом на базе экскаватора скального грунта 6 группы, 100 м3	0.838	12 859.71	12 859.71	10 776		10 776			
				324.97			272	16.33	13.68454	
	Объем: 73+10.8									
	
4.	Е01-01-013-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 6, 1000 м3 грунта	0.073	9 789.87	9 565.03	715	16	698	21.69	1.58337	
			213.86	1 028.63			75	62.99	4.59827	
	
5.	Е01-02-057-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 4  Прил.1.12 п.3.187  Кзтр=1,2, 100 м3 грунта	0.108	4 605.22		497	497		427.2	46.1376	
			4 605.22							
	Начисления: Н5= 1.2	
	
6.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Обратная засыпка траншеи песком с послойным трамбованием на врезке и выходе газопровода из земли, 10 м3 основания	0.4	1 431.41	39.04	573	42	16	10.2	4.08	
			105.37	4.26			2	0.35	0.14	
	
7.	Е01-02-061-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Присыпка газопровода на высоту 0,2 м над верхом трубы и обратная засыпка(взамен скального) малосжимаемым грунтом, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.798	921.46		735	735		97.2	77.5656	
			921.46							
	Объем: 32.5+47.3									
	
8.	С408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	87.78	117.00		10 270					
										
	Объем: (32.5+47.3)*1.1									
	
9.	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта	0.798	334.97	199.90	267	108	160	12.53	9.99894	
			135.07	36.97			30	3.04	2.42592	
	Объем: 32.5+47.3									
	
10.	Е01-01-033-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3, 1000 м3 грунта	0.108	418.69	418.69	45		45			
				77.73			8	4.76	0.51408	
	
11.	Е01-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 уплотненного грунта	1.08	399.93	238.66	432	174	258	14.96	16.1568	
			161.27	44.14			48	3.63	3.9204	
	
12.	Т01-01-01-039 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной), 1 т груза	28.08	4.98	4.23	140		119			
				0.47			13	0.029	0.81432	
	Объем: 10.8*2.6									
	
13.	Т01-01-01-034 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование), 1 т груза	37.8	4.12	3.50	156		132			
				0.39			15	0.024	0.9072	
	Объем: 30*1.26									
	
14.	Т03-21-01-040 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, 1 т груза	255.68	28.91	28.91	7 392		7 392			
										
	Объем: (73+10.8)*2.6+30*1.26									
	
15.	Е01-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.03	398.50	357.63	12	1	11	3.65	0.1095	
			35.99	64.83			2	3.97	0.1191	
	
16.	Е01-01-016-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 5-6, 1000 м3 грунта	0.0838	1 113.64	1 103.88	93		93			
				202.98			17	12.43	1.041634	
	Объем: 73.0+10.8									
	
17.	Е01-01-036-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0.28	21.99	21.99	6		6			
				4.08			1	0.25	0.07	
	
18.	Е27-04-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.12	31 936.21	5 678.70	3 832	46	681	37.29	4.4748	
			385.21	793.73			95	49.92	5.9904	
	
19.	Е27-04-005-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03, 1000 м2 основания	1.2	1 855.10	267.50	2 226		321			
				36.45			44	2.51	3.012	
	Объем: 120*10									
	
20.	Е27-04-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Добавлять к расценкам таблиц 27-04-005, 27-04-006, 27-04-007 на 1000 м2 основания при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, 1000 м2 основания	0.12	2 016.28	515.38	242	23	62	18.48	2.2176	
			190.90	59.81			7	3.59	0.4308	
	
	ОПОРЫ	
	
21.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.002	2 760.80		6	6		280	0.56	
			2 760.80							
	
22.	Е06-01-001-13 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство фундаментов-столбов бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.002	14 758.76	1 934.99	30	13	4	598.26	1.19652	
			6 449.24	302.95			1	18.62	0.03724	
	
23.	С401-0025 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), м3	0.204	578.00		118					
										
	Объем: 0.2*1.02									
	
24.	Е09-03-012-12 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м, 1 т конструкций	0.0181	549.95	299.82	10	1	5	6.59	0.119279	
			74.73	36.18			1	2.09	0.037829	
	Объем: 18.1/1000									
	
25.	С103-0145 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,8 мм, м	2.89	44.20		128					

26.	С201-0687 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, массой 1 м газопровода до 150 кг, т	0.0024	16 430.82		39					
										
	Объем: (1.4+0.6+0.4)/1000									
	
	Установка опознавательных знаков	
	
27.	Е27-09-004-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка столбиков сигнальных пластиковых, 100 шт.	0.01	4 839.90	116.79	48	1	1	11.35	0.1135	
			116.11	13.18				0.94	0.0094	
	
28.	С105-0217 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Табличка, 100 шт.	0.05	4 590.00		230					

29.	С101-3911 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Дюбели для пристрелки стальные, 10 шт.	2	6.74		13					
										
	Объем: 5*4									
	
30.	Е27-09-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011, 100 знаков	0.05	1 232.94		62	37		69	3.45	
			743.82							
	
31.	Ц10-06-048-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее  ОП п.1.10.98  Кмр=0,3 Кзтр=0,3 Кэм=0,3 (Сигнальная лента "ГАЗ"), 1 км кабеля	0.1334	500.21	410.69	67	12	55	6.9	0.92046	
			87.77	41.06			5	2.712	0.3617808	
	Объем: 133.4/1000									
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0.3	
	
32.	С507-3538 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м	133.4	0.30		40					

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				39 951	1 767	21 531		174.19497	
							715		43.078234	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				107	12	55		0.92046	
							5		0.3617808	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				40					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 31)				17					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 31)				11					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				135					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				31 979	1 754	13 828		173.15523	
							681		40.957104	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				10 631					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1; %=95 - по стр. 2, 4, 9-11, 15-17; %=80 - по стр. 3, 5, 7, 21; %=130 - по стр. 6; %=142 - по стр. 18-20, 27, 30; %=105 - по стр. 22)				2 229					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=50 - по стр. 2, 4, 9-11, 15-17; %=45 - по стр. 3, 5, 7, 21; %=89 - по стр. 6; %=95 - по стр. 18-20, 27, 30; %=65 - по стр. 22)				1 283					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				35 491					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				49	1	5		0.119279	
							1		0.037829	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 24)				2					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 24)				2					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				53					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				128					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				128					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				7 688		7 643			
							28		1.72152	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 12, 13)				28					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 12, 13)				17					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				7 688					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				43 495					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2 248					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 296					
	Коэффициент удорожания	6.74			293 156					
	
	Раздел 2.  МОНТАЖ ГАЗОПРОВОДА	
	
33.	Е24-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки	1.354	152.57	70.58	207	104	96	5.7	7.7178	
			76.72							
	
34.	С507-3726 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м	135.4	32.47		4 396					

35.	Е24-02-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец	1	0.72	0.23	1			0.04	0.04	
			0.49							
	
36.	Е24-02-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец	1	6.76	4.33	7	2	4	0.2	0.2	
			2.43							
	
37.	Е24-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод	1	212.58	15.14	213	17	15	1.18	1.18	
			16.54							
	
38.	С507-0817 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм, шт.	1	302.06		302					

39.	Е24-02-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм (прим. к ЦВПС), 1 отвод	2	212.58	15.14	425	33	30	1.18	2.36	
			16.54							
	
40.	С999-1 
Цокольный ввод ЦВПС - Г  = 57 х 63  ПЭ - 100 SDR 11 2,5 х 1,5 м    5 600 / 6,32 *1,05, шт	2	930.38		1 861					

41.	Е24-02-041-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм, 100 м газопровода	0.06	1 868.37	1 591.90	112	14	96	20.51	1.2306	
			232.58	205.71			12	11.96	0.7176	
	Вычт.ресурсы:  С113-0026:[ М-(42.56=30400.00*0.0014) ];  С113-0077:[ М-(3.20=14540.00*0.00022) ];  С113-0228:[ М-(98.21=27280.00*0.0036) ];  С201-0696:[ М-(12.87=12870.00*0.001) ]	
	
42.	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	6.06	30.20		183					
										
	Объем: 6*1.01									
	
43.	Е16-02-003-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.007	4 042.01	67.61	28	3		30.91	0.21637	
			375.87	2.45				0.15	0.00105	
	
44.	Е24-01-033-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм, 1 шт.	1	10.51		11	10		0.84	0.84	
			9.63							
	
45.	С302-1833 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм, шт.	1	60.80		61					

46.	Е22-03-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей	0.0007	17 726.43	11 806.75	12	3	8	353.8	0.24766	
			4 960.28	1 684.60			1	103.16	0.072212	
	Объем: (0.2+0.5)/1000									
	Вычт.ресурсы:  С103-1009:[ М-(13960.00=13960.00*1) ]	
	
47.	С507-1974 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, шт.	1	22.80		23					

48.	С507-2277 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм, шт.	1	42.50		43					

49.	Е22-03-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, 1 фланец	2	34.41	28.07	69	10	56	0.37	0.74	
			5.19	4.08			8	0.25	0.5	
	Вычт.ресурсы:  С507-0983:[ М-(43.80=43.80*1) ]	
	
50.	С507-2834 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм, компл.	1	211.17		211					

51.	Ц12-10-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт.	0.02	2 219.44	430.27	44	16	9	65.4	1.308	
			795.26							
	Вычт.ресурсы:  С108-0081:[ М-(1440.00=14.40*100) ]	
	
52.	С507-2631 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штуцер длиной 200 мм, шт.	2	44.81		90					

53.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021  ОП п.1.13.6 Кзтр=2; Кэм=2; Кмр=2 (два слоя), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.01136	663.96	20.30	8	2		10.62	0.1206432	
			142.94	0.24				0.02	0.0002272	
	Объем: 0.18*6+0.08*0.7									
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	
54.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  ОП п.1.13.6 Кзтр=2; Кэм=2; Кмр=2 (два слоя), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.01136	878.42	13.60	10	1		7.66	0.0870176	
			87.86	0.24				0.02	0.0002272	
	Объем: 0.18*6+0.08*0.7									
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	
55.	С507-2377 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм, шт.	1	10.40		10					

56.	С509-0045 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Колпачки изолирующие КПУ25/30, 10 шт.	0.1	181.07		18					

	Футляр на выходе из земли D108, L=1,0м - 2 шт.	
	
57.	Е22-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка стальных водопроводных труб  диаметром 100 мм, 1 км трубопровода	0.002	8 999.80	3 690.12	18	9	7	353	0.706	
			4 620.77	644.89			1	41.26	0.08252	
	Объем: 2.0/1000									
	Вычт.ресурсы:  Х04-2901:[ ЭМ-(108.48=9.04*12) ]	
	
58.	С103-0161 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м	2	67.30		135					

59.	Е22-05-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр	0.02	2 182.55	45.19	44	21	1	84.4	1.688	
			1 026.30							
	
60.	Е22-05-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр	2	67.45	15.52	135	18	31	0.7803	1.5606	
			8.85							
	Начисления: Н3= 0.27, Н4= 0.27, Н5= 0.27, Н48= 0.27	
	
61.	Е24-02-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2	0.68	292.24	88.16	199	16	60	2.04	1.3872	
			23.40	14.30			10	1.02	0.6936	
	Объем: 0.34*2									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				8 876	279	413		21.629891	
							32		2.0674364	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				5 137	16	9		1.308	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				5 093					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 51)				13					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 51)				10					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				5 160					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				3 332	260	404		20.105521	
							32		2.0663864	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 33, 36, 37, 39, 41, 44, 46, 49, 57, 59-61; %=90 - по стр. 53, 54)				378					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 33, 36, 37, 39, 41, 44, 46, 49, 57, 59-61; %=70 - по стр. 53, 54)				259					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				3 969					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				407	3			0.21637	
									0.00105	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 43)				4					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 43)				2					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				413					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				9 542					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				395					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				271					
	Коэффициент удорожания	6.74			64 313					
	
	Раздел 3.  ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОКРЫТИЯ И СТЫКОВ	
	
62.	Ц39-02-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр до 60 мм, 1 стык	13	1.43		19	18		0.1	1.3	
			1.40							
	Объем: 6+3+2*2									
	
63.	С999-2 
Проверка стыков механическим методом. Механические испытания на растяжение и сплющивание п.6.2.2. прайс АО "Челябинскгоргаз" 1072,88 / 6,32, 1 стык	1	169.76		170	170				
			169.76							
	
64.	Ц39-02-015-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 11 мм, 1 снимок	2	43.17	19.35	86	33	39	1	2	
			16.33							
	
65.	Ц39-02-006-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 65 мм, толщина стенки до 8 мм, 1 стык	1	9.81	1.63	10	6	2	0.42	0.42	
			5.73							
	
66.	С999-3 
Проверка стыков механическим методом. Механические испытания на растяжение и изгиб  п.6.2.1. прайс АО "Челябинскгоргаз" 2145.76 / 6,32, 1 стык	1	339.52		340	340				
			339.52							
	
67.	Е24-02-121-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел	1	108.63	52.17	109	38	52	3.12	3.12	
			37.94							
	
68.	Е24-02-120-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода	1.501	17.54	12.55	26	7	19	0.41	0.61541	
			4.99	2.43			4	0.2	0.3002	
	
69.	Е24-02-122-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода	1.501	6.04	5.07	9	1	8	0.08	0.12008	
			0.97	0.49			1	0.04	0.06004	
	
70.	Е24-02-124-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода	1	968.45	798.21	968	170	798	14	14	
			170.24	85.12			85	7	7	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				1 737	783	918		21.57549	
							90		7.36024	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				115	57	41		3.72	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 62, 64, 65)				46					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 62, 64, 65)				34					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				195					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1 622	726	877		17.85549	
							90		7.36024	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 67-70)				398					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 67-70)				272					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2 292					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				2 487					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				444					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				306					
	Коэффициент удорожания	6.74			16 762					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				50 564	2 829	22 862		217.40035	
							837		52.50591	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				5 359	85	105		5.94846	
							5		0.3617808	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				5 133					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 31; %=80 - по стр. 51, 62, 64, 65)				76					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 31; %=60 - по стр. 51, 62, 64, 65)				55					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				5 490					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				36 933	2 740	15 109		211.11624	
							803		50.38373	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				10 631					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1; %=95 - по стр. 2, 4, 9-11, 15-17; %=80 - по стр. 3, 5, 7, 21; %=130 - по стр. 6, 33, 36, 37, 39, 41, 44, 46, 49, 57, 59-61, 67-70; %=142 - по стр. 18-20, 27, 30; %=105 - по стр. 22; %=90 - по стр. 53, 54)				3 005					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=50 - по стр. 2, 4, 9-11, 15-17; %=45 - по стр. 3, 5, 7, 21; %=89 - по стр. 6, 33, 36, 37, 39, 41, 44, 46, 49, 57, 59-61, 67-70; %=95 - по стр. 18-20, 27, 30; %=65 - по стр. 22; %=70 - по стр. 53, 54)				1 814					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				41 752					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				49	1	5		0.119279	
							1		0.037829	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 24)				2					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 24)				2					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				53					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				535	3			0.21637	
									0.00105	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 43)				4					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 43)				2					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				541					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				7 688		7 643			
							28		1.72152	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 12, 13)				28					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 12, 13)				17					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				7 688					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				55 524					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				3 087					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 873					
	Коэффициент удорожания	6.74			374 232					

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)