«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8800	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт магистрального водовода системы водоснабжения по адресу: ул. Николаева, 31, п. Кунашак, Челябинской области.	
Основание: дефектная ведомость	
	базисная цена		текущая цена		
Сметная стоимость:	21.894	тыс. руб.	153.110	тыс. руб.	
монтажных работ:	0.216	тыс. руб.	1.111	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.114	тыс.чел.ч	0.114	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1.391	тыс. руб.	19.887	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2020-I квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".	
Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 1 квартал 2020 г. (МТРиЭ)	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Е27-03-010-01 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	0.05	894.40	894.40		44.72	44.72		639.44	639.44		
												
	Начисления: Н5= 1.15	
2.	Е27-03-011-01 
Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий, 100 м2 асфальтобетонного покрытия	0.37	456.62	3.20	453.19	168.95	1.18	167.68	647.07	16.91	629.49	
				0.24	10.42		0.09	3.85		0.67	55.12	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
3.	Е01-01-003-09 
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта	0.112	5 414.77	149.90	5 264.87	606.45	16.79	589.67	3 979.88	240.09	3 739.80	
					590.13			66.09			945.15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
4.	Е01-02-057-03 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 100 м3 грунта	0.04	2 812.07	2 812.07		112.48	112.48		1 608.53	1 608.53		
												
	Начисления: Н5= 1.15	
5.	Е66-22-1 
Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, 1 люк	1	1 185.71	48.83	10.32	1 185.71	48.83	10.32	7 541.00	698.57	62.20	
				1 126.55			1 126.55			6 780.23		
6.	Е66-10-4 
Очистка камер от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем, 1 м3 ила, грязи	2	68.36	64.42	3.94	136.71	128.84	7.87	1 883.18	1 841.74	41.44	
												
7.	Е22-01-012-03 
Разборка стальных водопроводных труб  диаметром 100 мм, 1 км трубопровода	0.055	4 655.16	2 335.26	2 319.90	256.03	128.44	127.59	2 717.34	1 835.53	881.81	
					438.69			24.13			345.03	
	Объем: 55/1000											
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0	
8.	Е22-01-012-03 
Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 100 мм, 1 км трубопровода	0.055	14 603.63	6 713.86	7 249.69	803.20	369.26	398.73	8 277.93	5 277.15	2 755.66	
				640.08	1 370.91		35.20	75.40		245.12	1 078.23	
	Объем: 55/1000											
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
9.	С103-0010 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм, м	55.22	79.80			4 406.56			20 682.10			
				79.80			4 406.56			20 682.10		
10.	Е16-06-005-01 
Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм, 1 счетчик (водомер)	1	2.36	1.95	0.41	2.36	1.95	0.41	30.37	27.88	2.49	
												
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0	
11.	Е16-06-005-01 
Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм, 1 счетчик (водомер)	1	7.99	5.61	1.29	7.99	5.61	1.29	93.65	80.17	7.78	
				1.09			1.09			5.71		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
12.	С999-01 
Счетчик холодной воды Ду 32 мм (4871,00/1,2/6,55=619,72), шт.	1	619.72			619.72			4 059.17			
				619.72			619.72			4 059.17		
13.	Е66-26-2 
Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм, 1 задвижка	1	22.77	12.45	10.32	22.77	12.45	10.32	240.18	177.98	62.20	
												
14.	Е66-26-1 
Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм, 1 задвижка	1	16.98	6.66	10.32	16.98	6.66	10.32	157.43	95.23	62.20	
												
15.	Е22-03-007-01 
Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм (для Ду 25 мм К=0,5), 1 задвижка (или клапан обратный)	1	19.97	9.21	1.94	19.97	9.21	1.94	169.44	131.74	11.66	
				8.82			8.82			26.03		
	Начисления: Н3= 0.625, Н4= 0.625, Н5= 0.575, Н48= 0.5	
16.	Е22-03-007-02 
Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм, 1 задвижка (или клапан обратный)	1	70.21	30.57	6.45	70.21	30.57	6.45	574.32	437.24	38.88	
				33.19			33.19			98.20		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
17.	С999-02 
Кран шаровый фланцевый Ду 25 мм Ру 16 (1 950.00/1,2/6,55=248.10), шт.	1	248.10			248.10			1 625.06			
				248.10			248.10			1 625.06		
18.	С999-03 
Кран шаровый фланцевый Ду 100 мм Ру 16 (4979,00/1,2/6,55=633,46), шт.	1	633.46			633.46			4 149.16			
				633.46			633.46			4 149.16		
19.	Е22-03-014-01 
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм (для Ду 25 мм К=0,5), 1 фланец	2	43.00	2.98	17.54	86.00	5.97	35.08	538.10	85.29	226.25	
				22.48	2.55		44.95	5.10		226.56	72.97	
	Начисления: Н3= 0.625, Н4= 0.625, Н5= 0.575, Н48= 0.5	
20.	Е22-03-014-03 
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм, 1 фланец	2	152.55	11.29	54.73	305.11	22.57	109.45	1 931.39	322.72	705.90	
				86.54	7.96		173.08	15.92		902.77	227.68	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
21.	С507-0980 
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм, шт.	2	25.00			50.00			253.08			
				25.00			50.00			253.08		
22.	С507-0986 
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм, шт.	2	83.20			166.40			857.60			
				83.20			166.40			857.60		
23.	Е13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ТЧ (прилож.13.2, п.3.6.13 К=1,1)., 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.25	353.45	90.41	12.68	88.36	22.60	3.17	535.96	323.20	13.81	
				250.36	0.15		62.59	0.04		198.95	0.54	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.265	
24.	Е13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ТЧ (прилож.13.2, п.3.6.14 К=1,1), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.25	452.55	55.57	8.50	113.14	13.89	2.12	517.80	198.57	9.55	
				388.48	0.15		97.12	0.04		309.68	0.54	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.265	
25.	Е22-02-009-03 
Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 100 мм, 1 км трубопровода	0.055	19 809.32	2 326.96	1 171.90	1 089.51	127.98	64.45	4 600.63	1 829.21	325.68	
				16 310.45	115.97		897.07	6.38		2 445.74	91.21	
	Объем: 55/1000											
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
26.	С101-2477 
Лента мастично-полимерная типа <Лиам>, м2	25	67.90			1 697.50			5 390.50			
				67.90			1 697.50			5 390.50		
27.	Е27-04-001-02 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (для трубопровода), 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.044	3 321.96	183.31	3 116.88	146.17	8.07	137.14	879.04	115.33	756.52	
				21.77	284.23		0.96	12.51		7.19	178.84	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
28.	С408-0061 
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, м3	4.4	114.00			501.60			1 615.42			
				114.00			501.60			1 615.42		
29.	Е01-01-033-03 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3, 1000 м3 грунта	0.112	924.76		924.76	103.57		103.57	929.71		929.71	
					181.56			20.33			290.79	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
30.	Е27-04-001-04 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (для благоустройства территории), 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.015	3 905.55	247.46	3 636.32	58.58	3.71	54.54	368.01	53.05	312.50	
				21.77	337.17		0.33	5.06		2.45	72.32	
31.	С408-0001 
Щебень из природного камня, м3	1.5	132.00			198.00			1 001.88			
				132.00			198.00			1 001.88		
32.	Е27-06-020-01 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей, 1000 м2 покрытия	0.037	3 915.13	535.59	3 134.24	144.86	19.82	115.97	1 100.05	283.32	752.52	
				245.30	397.12		9.08	14.69		64.21	210.12	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
33.	С999-04 
Асфальтобетонная смесь (3150.00/1,2/6,55=400.76), т	3.5742	400.76			1 432.40			9 382.20			
				400.76			1 432.40			9 382.20		
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	15 543.57	1 141.60	1 958.08	88 976.62	16 318.89	12 328.05	
			12 443.86	249.54		60 329.68	3 568.54	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	216.40			1 110.68			
			216.40			1 110.68		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	216.40			1 110.68			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	216.40			1 110.68			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	10 910.26	1 134.04	1 956.38	67 059.82	16 210.84	12 317.78	
			7 819.81	249.54		38 531.19	3 568.54	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	2 397.10			8 007.80			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 1, 2, 27, 30, 32; %=95 - по стр. 3, 29; %=80 - по стр. 4; %=108 - по стр. 5; %=74 - по стр. 6, 13, 14; %=130 - по стр. 7, 8, 15, 16, 19, 20, 25; %=90 - по стр. 23, 24)	1 611.70			23 040.06			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=95 - по стр. 1, 2, 27, 30, 32; %=50 - по стр. 3, 6, 13, 14, 29; %=45 - по стр. 4; %=68 - по стр. 5; %=89 - по стр. 7, 8, 15, 16, 19, 20, 25; %=70 - по стр. 23, 24)	1 073.56			15 346.84			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	13 595.52			105 446.72			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	4 416.91	7.56	1.70	20 806.12	108.05	10.27	
			4 407.65			20 687.81		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 10, 11)	9.68			138.30			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 10, 11)	6.27			89.68			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	4 432.86			21 034.10			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	18 244.78			127 591.50			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 621.38			23 178.36			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 079.83			15 436.52			
	% НР	116.55			116.55			
	% СП	77.62			77.62			
	НДС 20%	3 648.96			25 518.30			
	Итого с НДС	21 893.74			153 109.80			

Составил:	инженер-сметчик  ПТО                        Л.А. Шадрина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник ПТО                             С.М. Селютин	
	(должность, подпись, Ф.И.О)