«СОГЛАСОВАНО»	
«УТВЕРЖДАЮ»	

Смета на сумму:	
180 733.29	
руб.	
Смета на сумму:	
180 733.29	
руб.	

	

	

________________ /______________________ /	
________________ /______________________ /	

	

«______»____________________ 20___г.	
«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Газопровод среднего давления от точки подключения до границы земельного участка 74:36:0427005:593 по адресу: г.Челябинск, Троицкий тракт, 25-А	
	
Объект:	Газопровод среднего давления от точки подключения до границы земельного участка 74:36:0427005:593 по адресу: г.Челябинск, Троицкий тракт, 25-А	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
(Локальный сметный расчет)	
на 174001-59-ГСН Газопровод среднего давления от точки подключения до границы земельного участка 74:36:0427005:593 по адресу: г.Челябинск, Троицкий тракт, 25-А	
Сметная стоимость:	180.733	тыс. руб.	
монтажных работ:	3.228	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.169	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2.212	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	
	Раздел 1.  Земляные работы	
	
1.	Е01-02-065-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов 6, 100 м3 грунта	0.0079	18 593.67	10 132.63	146.89	66.84	80.05	812	6.4148	
			8 461.04	1 798.46			14.21	147.9	1.16841	
	
2.	Е01-02-031-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2, 100 ям	0.08	2 426.18	2 276.31	194.09	11.99	182.10	15.2	1.216	
			149.87	232.59			18.61	16.59	1.3272	
	
3.	Е01-02-060-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 5 и более, 100 м3	0.0177	1 171.73		20.74	20.74		123.6	2.18772	
			1 171.73							
	
4.	Т03-21-02-040 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, 1 т груза	3.186	34.01	34.01	108.36		108.36			
										
	Объем: 1.77*1.8									
	
5.	Е01-01-016-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 5-6, 1000 м3 грунта	0.00177	1 113.64	1 103.88	1.97		1.95			
				202.98			0.36	12.43	0.0220011	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				472.05	99.57	372.46		9.81852	
							33.18		2.5176111	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				363.69	99.57	264.10		9.81852	
							33.18		2.5176111	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 12, 14, 15; %=95 - по стр. 18)				106.25					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 12, 14, 15; %=50 - по стр. 18)				59.76					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				529.70					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				108.36		108.36			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				108.36					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				638.06					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				106.25					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				59.76					
	% НР				80.04					
	% СП				45.02					
	
	Раздел 3.  Прокладка стального участка газопровода низкого давления	
	
	Монтаж опор из труб Д76*3.5, высотой от 2.2м до 2.5м -4 шт.	
	
6.	Е06-01-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3, 100 м3 бетона и железобетона в деле	0.0108	13 567.92	3 946.94	146.53	50.95	42.63	441.28	4.765824	
			4 717.28	563.65			6.09	34.58	0.373464	
	Объем: 0.27*4									
	
7.	С401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	1.1016	612.00		674.18					
										
	Объем: (0.27*1.02)*4									
	
8.	Е09-08-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание, 100 столбов	0.04	3 851.83	3 216.64	154.07	15.37	128.67	35.64	1.4256	
			384.20	328.52			13.14	21.67	0.8668	
	
9.	С201-0813 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Опоры стальные, т	0.08551	12 870.00		1 100.51					
										
	Объем: (22.22+21.66+21.03+20.6)/1000									
	
10.	С201-0778 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т, т	0.007344	11 820.00		86.81					
										
	Объем: ((0.755+0.884+0.141+0.010*4+0.004*4)*4)/1000									
	
11.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за два раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02219352	663.96	20.30	14.74	3.17	0.45	10.62	0.2356952	
			142.94	0.24			0.01	0.02	0.0004439	
	Объем: (0.076*3.14*2.46)+(0.076*3.14*2.37)+(0.076*3.14*2.27)+(0.076*3.14*2.2)									
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	
12.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02219352	878.42	13.60	19.50	1.95	0.30	7.66	0.1700024	
			87.86	0.24			0.01	0.02	0.0004439	
	Объем: (0.076*3.14*2.46)+(0.076*3.14*2.37)+(0.076*3.14*2.27)+(0.076*3.14*2.2)									
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	
	Монтаж опор из труб Д108*4.0 высотой 3.69м и 3.75м -2шт.	
	
13.	Е06-01-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3, 100 м3 бетона и железобетона в деле	0.0054	13 567.92	3 946.94	73.27	25.47	21.31	441.28	2.382912	
			4 717.28	563.65			3.04	34.58	0.186732	
	Объем: 0.27*2									
	
14.	С401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	0.5508	612.00		337.09					
										
	Объем: (0.27*1.02)*2									
	
15.	Е09-08-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание, 100 столбов	0.02	3 851.83	3 216.64	77.04	7.68	64.33	35.64	0.7128	
			384.20	328.52			6.57	21.67	0.4334	
	
16.	С201-0813 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Опоры стальные, т	0.0987	12 870.00		1 270.27					
										
	Объем: (49.04+49.66)/1000									
	
17.	С201-0778 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т, т	0.007294	11 820.00		86.22					
										
	Объем: (1.88+1.57+0.141+(0.01*4)+(0.004*4))*2/1000									
	
18.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за два раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.025230528	663.96	20.30	16.75	3.61	0.51	10.62	0.2679482	
			142.94	0.24			0.01	0.02	0.0005046	
	Объем: (0.108*3.14*3.69)+(0.108*3.14*3.75)									
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	
19.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.025230528	878.42	13.60	22.16	2.22	0.34	7.66	0.1932658	
			87.86	0.24			0.01	0.02	0.0005046	
	Объем: (0.108*3.14*3.69)+(0.108*3.14*3.75)									
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	
	Монтаж опор из труб Д159*5.0 высотой 5.04м и 5.0м -2шт.	
	
20.	Е06-01-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3, 100 м3 бетона и железобетона в деле	0.0082	13 567.92	3 946.94	111.26	38.68	32.36	441.28	3.618496	
			4 717.28	563.65			4.62	34.58	0.283556	
	Объем: 0.41*2									
	
21.	С401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	0.8364	612.00		511.88					
										
	Объем: (0.41*1.02)*2									
	
22.	Е09-08-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание, 100 столбов	0.02	3 851.83	3 216.64	77.04	7.68	64.33	35.64	0.7128	
			384.20	328.52			6.57	21.67	0.4334	
	
23.	С201-0813 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Опоры стальные, т	0.20615	12 870.00		2 653.15					
										
	Объем: (103.42+102.73)/1000									
	
24.	С201-0778 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т, т	0.00977	11 820.00		115.48					
										
	Объем: (1.88+2.08+0.725+(0.04*4)+(0.01*4))*2/1000									
	
25.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за два раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.050125704	663.96	20.30	33.28	7.16	1.02	10.62	0.532335	
			142.94	0.24			0.01	0.02	0.0010025	
	Объем: (0.159*3.14*5.04)+(0.159*3.14*5)									
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	
26.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.050125704	878.42	13.60	44.03	4.40	0.68	7.66	0.3839629	
			87.86	0.24			0.01	0.02	0.0010025	
	Объем: (0.159*3.14*5.04)+(0.159*3.14*5)									
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах	
	
27.	Е24-02-041-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм, 100 м газопровода	1.165	2 012.34	1 591.90	2 344.38	270.96	1 854.56	20.51	23.89415	
			232.58	205.71			239.65	11.96	13.9334	
	Объем: 21+8+87.5									
	Вычт.ресурсы:  С201-0696:[ М-(12.87=12870.00*0.001) ]	
	
28.	С103-0139 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	116.5	30.20		3 518.30					
										
	Объем: 21+8+87.5									
	
29.	Е24-02-041-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 100 мм, 100 м газопровода	0.069	2 885.45	2 172.13	199.10	23.20	149.88	29.32	2.02308	
			336.30	274.64			18.95	16.07	1.10883	
	
30.	С103-0161 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м	6.9	67.30		464.37					

31.	Е24-02-041-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 150 мм, 100 м газопровода	0.095	3 987.51	2 916.25	378.81	46.68	277.04	41.85	3.97575	
			491.32	353.03			33.54	20.73	1.96935	
	
32.	С103-0922 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм, м	9.5	82.90		787.55					

33.	Е24-02-041-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 32 мм, 100 м газопровода	0.035	2 012.34	1 591.90	70.43	8.14	55.72	20.51	0.71785	
			232.58	205.71			7.20	11.96	0.4186	
	Вычт.ресурсы:  С201-0696:[ М-(12.87=12870.00*0.001) ]	
	
34.	С103-0005 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 38 мм, толщина стенки 3 мм, м	3.5	24.60		86.10					

35.	Е16-02-003-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.003	496.23	67.61	1.49	1.13	0.20	30.91	0.09273	
			375.87	2.45			0.01	0.15	0.00045	
	Вычт.ресурсы:  С302-1312:[ М-(3081.00=30.81*100) ]	
	
36.	С103-0015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2.5 мм, м	0.3	17.60		5.28					

37.	Е22-03-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей	0.06658	31 686.43	11 806.75	2 109.68	330.26	786.09	353.8	23.556004	
			4 960.28	1 684.60			112.16	103.16	6.8683928	
	Объем: (26*1.34+5*4.25+2*0.141+8*0.01+8*0.004+0.064+4*0.006+4*0.002+2*5)/1000									
	
38.	Е22-03-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей	0.0171	17 726.43	11 806.75	303.12	84.82	201.90	353.8	6.04998	
			4 960.28	1 684.60			28.81	103.16	1.764036	
	Объем: (0.9*2+2.5*3+0.6*13)/1000									
	Вычт.ресурсы:  С103-1009:[ М-(13960.00=13960.00*1) ]	
	
39.	С507-1982 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм, шт.	3	68.00		204.00					

40.	С507-1973 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм, шт.	13	21.50		279.50					

41.	С507-2297 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-57х3 мм, шт.	2	78.00		156.00					

42.	Е22-03-001-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей	0.005309	31 686.43	11 806.75	168.22	26.33	62.68	353.8	1.8783242	
			4 960.28	1 684.60			8.94	103.16	0.5476764	
	Объем: (1.66+0.9*2+1.6+0.083*3)/1000									
	
43.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за два раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.27599658	663.96	20.30	183.25	39.45	5.60	10.62	2.9310837	
			142.94	0.24			0.07	0.02	0.0055199	
	Объем: (0.133*3.14*9.5)+(0.108*3.14*6.9)+(0.057*3.14*116.5)+(0.038*3.14*3.5)+(0.025*3.14*0.3)									
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	
44.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.27599658	878.42	13.60	242.44	24.25	3.75	7.66	2.1141338	
			87.86	0.24			0.07	0.02	0.0055199	
	Объем: (0.133*3.14*9.5)+(0.108*3.14*6.9)+(0.057*3.14*116.5)+(0.038*3.14*3.5)+(0.025*3.14*0.3)									
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	
45.	Ц08-02-472-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2, 100 м	0.006	424.10	85.66	2.54	1.52	0.51	21.3	0.1278	
			253.26	4.08			0.02	0.25	0.0015	
	
46.	С101-2548 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь полосовая 30х5 мм, т	0.001178	6 320.00		7.44					
										
	Объем: 1.178/1000									
	
	Установка отключающих устройств	
	
47.	Е24-02-051-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром 50 мм, 1 задвижка	1	211.83	101.25	211.83	77.36	101.25	5.91	5.91	
			77.36							
	Вычт.ресурсы:  С103-0136:[ М-(125.86=21.70*5.8) ];  С507-0966:[ М-(70.00=35.00*2) ];  С507-1973:[ М-(86.00=21.50*4) ]	
	
48.	С999-001 
Кран шаровый стальной ALSO KШ.Ф.П.GAS, полнопроходной, фланцевый, на ГАЗ, PN 16-40 бар, DN50 PN40,  прайс ООО "Техмаркет. Цена с НДС 5403 руб. (5403/1.2/6.55*1.05), шт	1	729.57		729.57					
										
	Поправки: М: =5403/1.2/6.48*1.05	
	
49.	Е24-02-051-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром 32 мм, 1 задвижка	1	211.83	101.25	211.83	77.36	101.25	5.91	5.91	
			77.36							
	Вычт.ресурсы:  С103-0136:[ М-(125.86=21.70*5.8) ];  С507-0966:[ М-(70.00=35.00*2) ];  С507-1973:[ М-(86.00=21.50*4) ]	
	
50.	С999-002 
Кран шаровый стальной ALSO KШ.Ф.П.GAS, полнопроходной, фланцевый, на ГАЗ, PN 16-40 бар, DN32 PN40,  прайс ООО "Техмаркет. Цена с НДС 4531 руб. (4531/1.2/6.55*1.05), шт	1	611.82		611.82					
										
	Поправки: М: =4531/1.2/6.48*1.05	
	
51.	Е24-02-051-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром 20 мм, 1 задвижка	1	211.83	101.25	211.83	77.36	101.25	5.91	5.91	
			77.36							
	Вычт.ресурсы:  С103-0136:[ М-(125.86=21.70*5.8) ];  С507-0966:[ М-(70.00=35.00*2) ];  С507-1973:[ М-(86.00=21.50*4) ]	
	
52.	С999-003 
Кран шаровый стальной ALSO KШ.Ф.П.GAS, полнопроходной, фланцевый, на ГАЗ, PN 16-40 бар, DN20 PN40,  прайс ООО "Техмаркет. Цена с НДС 3831 руб. (3831/1.2/6.55*1.05), шт	1	611.82		611.82					
										
	Поправки: М: =4531/1.2/6.48*1.05	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				21 725.96	1 257.16	4 058.61		100.49253	
							489.51		29.204529	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				2 595.25	1.52	0.51		0.1278	
							0.02		0.0015	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				2 592.71					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 130)				1.46					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 130)				1.00					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				2 597.71					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				8 647.03	1 223.78	3 800.57		97.420797	
							463.20		27.468979	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				1 530.59					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 62, 72, 82; %=90 - по стр. 70, 71, 80, 81, 90, 91, 128, 129; %=130 - по стр. 100, 102, 104, 106, 110, 111, 115, 132, 134, 136)				2 126.30					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 62, 72, 82; %=70 - по стр. 70, 71, 80, 81, 90, 91, 128, 129; %=89 - по стр. 100, 102, 104, 106, 110, 111, 115, 132, 134, 136)				1 454.07					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				12 227.40					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				5 620.59	30.73	257.33		2.8512	
							26.28		1.7336	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 67, 77, 87)				51.31					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 67, 77, 87)				48.46					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				5 720.36					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				4 863.09	1.13	0.20		0.09273	
							0.01		0.00045	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 108)				1.46					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 108)				0.95					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				4 865.50					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				25 410.97					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2 180.53					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 504.48					
	% НР				124.84					
	% СП				86.13					
	
	Раздел 4.  Испытания газопровода низкого давления	
	
53.	Е24-02-121-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм, 1 узел	1	188.48	85.41	188.48	64.93	85.41	5.34	5.34	
			64.93							
	
54.	Е24-02-120-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода	1.2	17.54	12.55	21.05	5.99	15.06	0.41	0.492	
			4.99	2.43			2.92	0.2	0.24	
	Объем: 116.5+3.5									
	
55.	Е24-02-120-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм, 100 м трубопровода	0.164	17.54	12.55	2.88	0.82	2.06	0.41	0.06724	
			4.99	2.43			0.40	0.2	0.0328	
	Объем: 9.5+6.9									
	
56.	Е24-02-122-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода	1.2	6.04	5.07	7.25	1.16	6.08	0.08	0.096	
			0.97	0.49			0.59	0.04	0.048	
	Объем: 116.5+3.5									
	
57.	Е24-02-122-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм, 100 м газопровода	0.164	7.79	6.33	1.28	0.24	1.04	0.12	0.01968	
			1.46	0.73			0.12	0.06	0.00984	
	Объем: 9.5+6.9									
	
58.	Е24-02-124-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода	1	968.45	798.21	968.45	170.24	798.21	14	14	
			170.24	85.12			85.12	7	7	
	
59.	С6.2.3 
Проверка сварного стыка радиографическим методом Д=50-89мм (прейскурант АО Челябинскгоргаз в текущих ценах https://www.chelgaz.ru/foto/01.07.19_kachestvo_svarka_f.pdf ), 1 стык	2	315.19		630.38					
										
	Поправки: М: =2064.5/6.55	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				1 819.77	243.38	907.86		20.01492	
							89.15		7.33064	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				630.38					
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				630.38					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				630.38					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1 189.39	243.38	907.86		20.01492	
							89.15		7.33064	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 138-140, 142-144)				432.29					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=89 - по стр. 138-140, 142-144)				295.95					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				1 917.63					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				2 548.01					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				432.29					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				295.95					
	% НР				130.00					
	% СП				89.00					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				24 017.78	1 600.11	5 338.93		130.32597	
							611.84		39.05278	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				3 225.63	1.52	0.51		0.1278	
							0.02		0.0015	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				3 223.09					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 130)				1.46					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 130)				1.00					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				3 228.09					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				10 200.11	1 566.73	4 972.53		127.25424	
							585.53		37.31723	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				1 530.59					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 12, 14, 15; %=95 - по стр. 18; %=105 - по стр. 62, 72, 82; %=90 - по стр. 70, 71, 80, 81, 90, 91, 128, 129; %=130 - по стр. 100, 102, 104, 106, 110, 111, 115, 132, 134, 136, 138-140, 142-144)				2 664.84					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 12, 14, 15; %=50 - по стр. 18; %=65 - по стр. 62, 72, 82; %=70 - по стр. 70, 71, 80, 81, 90, 91, 128, 129; %=89 - по стр. 100, 102, 104, 106, 110, 111, 115, 132, 134, 136, 138-140, 142-144)				1 809.78					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				14 674.73					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				5 620.59	30.73	257.33		2.8512	
							26.28		1.7336	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 67, 77, 87)				51.31					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 67, 77, 87)				48.46					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				5 720.36					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				4 863.09	1.13	0.20		0.09273	
							0.01		0.00045	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 108)				1.46					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 108)				0.95					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				4 865.50					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				108.36		108.36			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				108.36					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				28 597.04					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2 719.07					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 860.19					
	% НР				122.93					
	% СП
Итого с пересчетом в текущие цены К=6,32				84.10
180 733.29					

Составил:	Блинков Денис Валерьевич	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Блинков Денис Валерьевич	
	(должность, подпись, Ф.И.О)